**ANNEX 3**

**MODEL D’OFERTA SOBRE C (Criteris valorables de forma automàtica)**

El/la Sr./Sra....................................................................................................... amb residència a ......................................., al carrer.........................................número............, i amb NIF.................., declara que, assabentat/ada de les condicions i els requisits que s’exigeixen per poder ser adjudicatari/ària del contracte ................., amb expedient número ............................, es compromet (en nom propi / en nom i representació de l’empresa) a executar-lo amb estricta subjecció als requisits i condicions estipulats.

OFERTA ECONÒMICA

El preu es presentarà pel lloguer del total de les 12 ambulàncies SVA, segons les característiques definides en el plec tècnic, d’acord amb la següent taula:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Import de l'oferta (Sense IVA)** | **Import MÀXIM licitació (Sense IVA)** |
| Oferta econòmica | |  | **1.821.942,81 €** |

CRITERIS QUALITATIUS AUTOMÀTICS

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | **Propostes qualitatives que incrementin la seguretat del vehicle i assistents conducció per sobre de l’apartat 5.1 del PPT.** Cada opció marcada amb una “X” rebrà 0,5 punts. Les opcions no marcades rebran 0 punts. | |
| Avisador de canvi de carril amb assistent de direcció (0,5 punts) |  |
| Sistema de detecció de fatiga (0,5 punts) |  |
| Llums frontals adaptatives al gir del vehicle (0,5 punts) |  |
| Camara zenital per ajuda a l’aparcament (0,5 punts) |  |
| Parabrises frontal davanter amb sistema calefactable (0,5 punts) |  |
| Retrovisors amb sistema calefactable (0,5 punts) |  |
| Roda de recanvi (0,5 punts) |  |
| Neteja de vidres automàtics, amb sensor de pluja (0,5 punts) |  |
| Control de velocitat (0,5 punts) |  |
|  |  |  |
| 2 | **Sistema de climatització (calefacció - gasoil i refrigeració - DEFA)** que pot funcionar amb l’alimentació de 220/240V proporcionada per la connexió DEFA (en cas de llargues aturades del vehicle).Segons indica l’apartat 5.1 del PPT. Marcar amb una “X” només una de les dues opcions. | |
| (Sí) L’ambulància que es presenta tindrà aquest sistema. 2,5 punts. |  |
| (No) L’ambulància que es presenta no tindrà aquest sistema. 0 punts. |  |
|  |  |  |
| 3 | **Millora d’alçada en la cabina de pacient.** Marcar amb una “X” una opció de les 5 possibles. L’alçada requerida està entre 1.940 i 2.050 mm. | |
| Alçada de 2.026mm a 2.050mm (6 punts). |  |
| Alçada de 2.001mm a 2.025mm (4,5 punts). |  |
| Alçada de 1.971mm a 2.000mm (3 punt). |  |
| Alçada de 1.950mm a 1.970mm (1,5 punts). |  |
| Alçada inferior a 1.950mm (0 punts). |  |
| Per verificar aquest criteri caldrà aportar en el sobre C Informe tècnic, recollit a l’informe complet d’homologació, on es faci constar com s’admet i com es representa en plànols l’alçada interior que es presenta a oferta, i què al ser un aspecte rellevant per a la seguretat del vehicle homologat es tracta de la configuració més restrictiva possible de disseny, i per tant, aquesta configuració és sobre la que s’han realitzat els assajos dinàmics segons la normativa EN 1789. | |
|  |  |  |
| 4 | **Millores de seguretat 10g.** Marcar ambuna “X” si la resposta és “Sí”. Aquelles opcions no marcades seran equivalents a un “No”. | |
| Supera la prova a una acceleració igual o superior a 15g a la part frontal del vehicle homologat que es presenta (Sí: 2 punts / No: 0 punts). |  |
| Supera la prova a una acceleració igual o superior a 15g a la part del darrera del vehicle homologat que es presenta (Sí: 2 punts / No: 0 punts). |  |
| Supera la prova a una acceleració igual o superior a 15g a les parts laterals en angle definit del vehicle homologat que es presenta (Sí: 2 punts / No: 0 punts). |  |
|  |  |
| Per verificar aquest criteri es precisa l’Informe o informes tècnics d’organismes notificats que demostrin que les proves d’assaig dinàmic són superiors o iguals a 15g a les direccions definides per a poder valorar les millores presentades en seguretat de la transformació. S’ha de demostrar per cada tipus de model de SVA i han de tenir traçabilitat amb l’ambulància homologada presentada. Ha de ser amb la prova a laboratori anomenada “crashtest”. La normativa indica que per a superar l’assaig les proves es realitzaran a una acceleració mínima de 10g. Aquesta documentació es presentarà en el sobre C. | |
|  |  |  |
| 5 | **Capacitat de càrrega addicional.** Marcar amb una “X” l’opció presentada. En el cas de no marcar una “X” la puntuació serà de 0 punts. | |
| Entre 50 i 99 kg de càrrega addicional (0,5 punts) |  |
| Entre 100 i 149 kg de càrrega addicional (1,5 punts) |  |
| Entre 150 i 199 kg de càrrega addicional (2,5 punts) |  |
| 200 kg de càrrega addicional o superior (3,5 punts) |  |
| Per verificar aquest criteri caldrà aportar els documents tècnics de laboratoris notificats aportats a l’oferta per a cada model de SVA (com per exemple l’informe complet de conformitat amb la normativa EN 1789, vigent a Espanya que acreditin quina serà la capacitat de càrrega addicional disponible. Aquesta documentació es presentarà en el sobre C. | |
|  |  |  |
| 6 | **Sistemes ventilació i higienització de la cabina de pacient.** Marcar amb una “X” només una de les dues opcions. | |
| (Sí) L’ambulància que es presenta tindrà aquest sistema. 1 punt. |  |
| (No) L’ambulància que es presenta no tindrà aquest sistema. 0 punts. |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 7 | **Augment presses 12V instal·lades a la cabina assistencial** (mínim 5) fins a 12. Segons indica l’apartat 5.1 del PPT. Marcar amb una “X” només una de les tres opcions. | |
| (Sí, fins a 12) L’ambulància que es presenta tindrà fins a 12 presses de 12V instal·lades a la cabina assistencial. 0,5 punts. |  |
| (Sí, fins a 8) L’ambulància que es presenta tindrà fins a 8 presses de 12V instal·lades a la cabina assistencial. 0,25 punts. |  |
| (No) L’ambulància que es presenta tindrà el mínim de presses requerides. 0 punts. |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 8 | **Augment presses 220V instal·lades a la cabina assistencial** (mínim 5) fins a 8. Segons indica l’apartat 5.1 del PPT. Marcar amb una “X” només una de les quatre opcions. | |
| (Sí, fins a 8) L’ambulància que es presenta tindrà fins a 8 presses de 220V instal·lades a la cabina assistencial. 1 punts. |  |
| (Sí, fins a 7) L’ambulància que es presenta tindrà fins a 7 presses de 220V instal·lades a la cabina assistencial. 0,5 punts. |  |
| (Sí, fins a 6) L’ambulància que es presenta tindrà fins a 6 presses de 220V instal·lades a la cabina assistencial. 0,25 punts. |  |
| (No) L’ambulància que es presenta tindrà el mínim de presses requerides. 0 punts. |  |
|  |  |  |
| 9 | **Sistema integrat de lectura d’acohol en sang (alcoholímetre) amb bloqueig de conducció.** Marcar amb una “X” només una de les dues opcions. | |
| (Sí) L’ambulància que es presenta tindrà aquest sistema integrat. 1 punt. |  |
| (No) L’ambulància que es presenta no tindrà aquest sistema integrat. 0 punts. |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 10 | **Propostes de millora que redueixin el termini de lliurament màxim.** Termini de lliurament màxim 13 mesos d’acord amb el punt 5.5 del PPT. Marcar amb una “X” l’opció presentada. En el cas de no marcar una “X” la puntuació serà de 0 punts. | |
| 12 mesos (1 punt) |  |
| 11 mesos (2 punts) |  |
| 10 mesos (3 punts) |  |
| 9 mesos (4 punts) |  |
| Per verificar aquest criteri caldrà aportar els documents tècnics del compromís de lliurament de vehicle signat pel fabricant del vehicle base i el transformador de segona fase, posant en coneixement que l’adjudicatari del concurs pot reclamar les penalitats que del contracte es puguin incoar pel concepte de “Incompliment dels terminis de lliurament dels vehicles”. Aquesta documentació es presentarà en el sobre C. | |
|  |  |  |
| 11 | **Proposta per ampliar les cobertures temporals mínimes de garantia** establertes al PPT (apartat 5.3). Es valorarà per mesos de cobertura extra en els següents aspectes. Marcar amb una “X” l’opció presentada. En el cas de no marcar una “X” la puntuació serà de 0 punts. | |
| 28 a 29 mesos (1 punt) |  |
| 30 a 34 mesos (2 punts) |  |
| 35 a 39 mesos (3 punts) |  |
| 40 a 44 mesos (4 punts) |  |
| 45 a 49 mesos (5 punts |  |
| 50 a 54 mesos (6 punts |  |
| 55 a 60 mesos o més (7 punts) |  |
|  |  |  |
| 12 | **Proposta de disminuir el temps de resposta de la garantia establert al PPT (apartat 5.3).** Marcar amb una “X” l’opció presentada. En el cas de no marcar una “X” la puntuació serà de 0 punts. | |
| 9 dies (1 punt) |  |
| 8 dies (2 punts) |  |
| 7 dies (3 punts) |  |

I per què consti, signo aquesta oferta econòmica.

(lloc i data )

Signatura de l’adjudicatari o de l’apoderat