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Obres Públiques i Serveis Municipals


PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SENYALITZACIÓ VIÀRIA 

	F
	
	PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ
	
	

	PR/10001
	m2
	Eliminació de marques vials amb pintura acrílica negra
	2,49 €
	

	PR/10002
	m2
	Eliminació de marques vials mitjançant fressat (pintura acrílica)
	9,22 €
	

	PR/10003
	m2
	Eliminació de marques vials mitjançant fressat (pintura termoplàstica)
	12,29 €
	

	PR/10004
	m2
	Eliminació de marques vials mitjançant fressat (pintura doble component)
	15,38 €
	

	PR/10005
	m2
	Eliminació de marques vials mitjançant granellat
	13,91 €
	

	PR/10006
	m2
	Eliminació de marques vials mitjançant aigua a pressió utilitzant maquinària amb una pressió de 200 a 400 bar
	17,61 €
	

	PR/10007
	m2
	Eliminació de marques vials mitjançant fressadora amb aspiració
	15,14 €
	

	PR/10008
	u
	Retirada de senyal tipus P, R i S i plaques complementàries
	4,27 €
	

	PR/10009
	m2
	Retirada de cartells en plafons d'alumini extrusionat o lamel·les d'acer galvanitzat
	10,32 €
	

	PR/10010
	u
	Retirada de fita reflectant o fitó de plàstic reflexiu de 50/75 cm d'alçària, amb senyal de trànsit incorporada, inclòs reposició del paviment
	7,08 €
	

	PR/10011
	u
	Arrencada de pilona de qualsevol tipus, amb mitjans manuals, i reparació amb morter
	17,22 €
	

	PR/10012
	u
	Retirada de mòduls de senyalització informativa urbana
	8.34 €
	

	PR/10013
	u
	Retirada de mirall deflector convexe de 600 o 800 mm de diàmetre provist d'elements de subjecció al pal i ròtula d'orientació
	7,07 €
	

	PR/10014
	u
	Retirada mènsula d'acer galvanitzat per a subjecció de senyal a columna de suport de semàfors o d'altres
	4,21 €
	

	PR/10015
	u
	Retirada de mènsula d'acer galvanitzat ancorada en paret, inclòs restauració del forat resultant
	6,78 €
	

	PR/10016
	u
	Arrencada de pals rectangulars de 80x40x3 mm i 100x50x3 mm, de pals cilíndrics de 60 mm de diàmetre i 4 mm de gruix, i 80 mm i 4 mm de pal rectangular de 80x40x2 mm i dos braços de 60 cm inclòs reposició del paviment afectat
	16,72 €
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	PR/10017
	u
	Arrencada de pals IPN de 120 mm, 140 mm, 180 mm, inclòs reposició del paviment
	21,96 €
	

	PR/10018
	u
	Arrencada de suport doble per a allotjament de senyalització informativa urbana superior a  2100 mm d'amplària, inclós demolició, excavació, transport , camió grua i reposició de paviment existent
	104.36 €
	

	PR/10019
	u
	Arrencada de suport senzill per a allotjament de mòduls de senyalització informativa urbana de 1500x200 mm, inclós demolició, excavació, transport, camió grua i reposició de paviment
	38,84 €
	

	PR/10020
	u
	Arrencada de suport senzill per a allotjament de mòduls de senyalització informativa urbana de 2200x300 mm, inclós demolició, excavació, transport, camió grua i reposició de paviment existent
	51,60 €
	

	PR/10021
	u
	[bookmark: _GoBack]Retirada de separador de carril bicicleta o peça de banda reductora (ambdós de cautxú), qualsevol mida o model, inclòs reposició del paviment afectat
	9,95 €
	

	PR/10022
	u
	Retirada de mòdul de sustentació de bicicletes
	34,50 €
	

	 
	 
	SENYALITZACIÓ HORITZONTAL
	 
	

	 
	 
	MARQUES LONGITUDINALS
	 
	

	ML/10001
	m
	Pre-marcatge
	0,11 €
	

	ML/10002
	m
	Pintat de línia discontínua de 10 cm d'amplària, per a separació de carrils de circulació i girs, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 72 g/m (dosificació mínima 720 g/m2) (amidament: m realment pintat)
	0,31 €
	

	ML/10003
	m
	Pintat de línia discontínua de 15 cm d'amplària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 108 g/m (dosificació mínima 720 g/m2) (amidament: m realment pintat)
	0,38 €
	

	ML/10004
	m
	Pintat de línia discontínua de 20 cm d'amplària, per a limitació de calçada, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 144 g/m (dosificació mínima 720 g/m2) (amidament: m realment pintat)
	0,43 €
	

	ML/10005
	m
	Pintat de línia discontínua de 30 cm d'amplària, per a separació de carril bus-taxi, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 216 g/m (dosificació mínima 720 g/m2) (amidament: m realment pintat)
	0,57 €
	

	ML/10006
	m
	Pintat de línia contínua de 10 cm d'amplària, per a separació de sentits de circulació i carril reservat a bicicletes, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima amb una dosificació de 72 g/m (dosificació mínima 720 g/m2)
	0,25 €
	

	ML/10007
	m
	Pintat de línia contínua de 15 cm d'amplària, per a limitació de calçada, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima amb una dosificació de 108 g/m (dosificació mínima 720 g/m2)
	0,30 €
	

	ML/10008
	m
	Pintat de línia contínua de 20 cm d'amplària, per a limitació de calçada, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 144 g/m (dosificació mínima 720 g/m2)
	0,36 €
	

	ML/10009
	m
	Pintat de línia contínua de 30 cm d'amplària, per a separació de carril bus-taxi, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima amb una dosificació de 216 g/m (dosificació mínima 720 g/m2)
	0,48 €
	

	ML/10010
	m
	Pintat de línia discontínua de 10 cm d'amplària, per a separació de carrils de circulació i girs, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 160 g/m  (dosificació mínima 1600 g/m2) (amidament: m realment pintat)
	1,18 €
	

	ML/10011
	m
	Pintat de línia discontínua de 15 cm d'amplària, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 240 g/m  (dosificació mínima 1600 g/m2) (amidament: m realment pintat)
	1.45 €
	

	ML/10012
	m
	Pintat de línia discontínua de 20 cm d'amplària, per a limitació de calçada, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 320 g/m  (dosificació mínima 1600 g/m2) (amidament: m realment pintat)
	1,70 €
	

	ML/10013
	m
	Pintat de línia discontínua de 30 cm d'amplària, per a separació de carril bus-taxi, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 480 g/m  (dosificació mínima 1600 g/m2) (amidament: m realment pintat)
	2,09 €
	

	ML/10014
	m
	Pintat de línia contínua de 10 cm d'amplària, per a separació de sentits de circulació i carril reservat bicicleta, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 160 g/m  (dosificació mínima 1600 g/m2)
	1,13 €
	

	ML/10015
	m
	Pintat de línia contínua de 15 cm d'amplària, per a limitació de calçada, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 240 g/m  (dosificació mínima 1600 g/m2)
	1,38 €
	

	ML/10016
	m
	Pintat de línia contínua de 20 cm d'amplària, per a limitació de calçada, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 320 g/m  (dosificació mínima 1600 g/m2)
	1,64 €
	

	ML/10017
	m
	Pintat de línia contínua de 30 cm d'amplària, per a limitació de calçada, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 480 g/m  (dosificació mínima 1600 g/m2)
	2,04 €
	

	ML/10018
	m
	Pintat de línia discontínua de 10 cm d'amplària, per a separació de carrils de circulació i girs, amb producte termoplàstic d'aplicació en calent (spray-plàstic), amb una dosificació mínima de 280 g/m (dosificació mínima 2800 g/m2) (amidament: m realment pintat)
	0,40 €
	

	ML/10019
	m
	Pintat de línia discontínua de 15 cm d'amplària, per a limitació de calçada, amb producte termoplàstic d'aplicació en calent (spray-plàstic), amb una dosificació mínima de 420 g/m (dosificació mínima 2800 g/m2) (amidament: m realment pintat)
	0,58 €
	

	ML/10020
	m
	Pintat de línia discontínua de 20 cm d'amplària, per a limitació de calçada, amb producte termoplàstic d'aplicació en calent (spray-plàstic), amb una dosificació mínima de 560 g/m (dosificació mínima 2800 g/m2) (amidament: m realment pintat)
	0,77 €
	

	ML/10021
	m
	Pintat de línia discontínua de 30 cm d'amplària, per a limitació de calçada, amb producte termoplàstic d'aplicació en calent (spray-plàstic), amb una dosificació mínima de 840 gr/m (dosificació mínima 2800 g/m2) (amidament: m realment pintat)
	1,03 €
	

	ML/10022
	m
	Pintat de línia contínua de 10 cm d'amplària, per a separació de carrils de circulació i girs, amb producte termoplàstic d'aplicació en calent (spray-plàstic), amb una dosificació mínima de 280 g/m (dosificació mínima 2800 g/m2)
	0,33 €
	

	ML/10023
	m
	Pintat de línia contínua de 15 cm d'amplària, per a limitació de calçada, amb producte termoplàstic d'aplicació en calent (spray-plàstic), amb una dosificació mínima de 420 g/m (dosificació mínima 2800 g/m2)
	0,53 €
	

	ML/10024
	m
	Pintat de línia contínua de 20 cm d'amplària, per a limitació de calçada, amb producte termoplàstic d'aplicació en calent (spray-plàstic), amb una dosificació mínima de 560 g/m (dosificació mínima 2800 g/m2)
	0,72 €
	

	ML/10025
	m
	Pintat de línia contínua de 30 cm d'amplària, per a limitació de calçada, amb producte termoplàstic d'aplicació en calent (spray-plàstic), amb una dosificació mínima de 840 g/m (dosificació mínima 2800 g/m2)
	0,97 €
	

	ML/10026
	m
	Pintat de línia contínua de 10 cm d'amplària, amb producte termoplàstic d'aplicació a màquina per extrusió, amb resalts cada 20 cm de 100 x 50 x 3 mm, amb una dosificació mínima de  4500 g/m2
	1,68 €
	

	ML/10027
	m
	Pintat de línia contínua de 15 cm d'amplària, amb producte termoplàstic d'aplicació a màquina per extrusió, amb resalts cada 20 cm de 150 x 50 x 3 mm, amb una dosificació mínima de  4500 g/m2
	2,11 €
	

	ML/10028
	m
	Pintat de línia contínua de 20 cm d'amplària, amb producte termoplàstic d'aplicació a màquina per extrusió, amb resalts cada 20 cm de 200 x 50 x 3 mm, amb una dosificació mínima de  4500 g/m2
	2,64 €
	

	ML/10029
	u
	Coeficient de majoració del preu PEM de metre lineal de pintura acrílica per utilització de pintura en base aigua, segons condicions establertes en Plec de Prescripcions Facultatives. Dosificació mínima de 720 g/m2 i densitat mínima de 1,65 g/cm3
	1,17 €
	

	ML/10030
	u
	Coeficient de majoració del preu PEM de metre quadrat de pintura acrílica per utilització de pintura en base aigua, segons condicions establertes en Plec de Prescripcions Facultatives. Dosificació mínima de 720 g/m2 i densitat mínima de 1,65 g/cm3
	1,17 €
	

	 
	 
	MARQUES TRANSVERSALS
	 
	

	MT/10001
	m
	Pintat de faixa de 40 cm d'amplària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 Kg/m2
	2,58 €
	

	MT/10002
	m2
	Pintat de faixa de 50 cm d'amplària, per a pas de vianants sense semàfors, amb pintura acrílica amb una dosifciació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons norma UNE-EN 1436. Inclou premarcatge (amidament: m2 realment pintat)
	4,69 €
	

	MT/10003
	m2
	Pintat de faixa formada per tacs de 50x50 cm, per a pas de vianants amb semàfors, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436. Inclou el premarcatge (amidament: m2 realment pintat)
	5,09 €
	

	MT/10004
	m
	Pintat de faixa discontínua de 25 cm d'amplària, per a pas de ciclistes junt a pas de vianants, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2. Inclou premarcatge (amidament: m realment pintat)
	1,94 €
	

	MT/10005
	m
	Pintat de faixa de 40 cm d'amplària, amb pintura de doble component amb aplicació manual i amb una dosificació mínima de 1120 gr/m i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436. Inclou el premarcatge.(dosificació mínima 2800 g/m2)  (amidament: m2 realment pintat)
	6,58 €
	

	MT/10006
	m2
	Pintat de faixa de 50 cm, per a pas de vianants sense semàfors, amb pintura de doble component amb aplicació manual i amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436. Inclou el premarcatge (amidament: m2 realment pintat)
	14,98 €
	

	MT/10007
	m2
	Pintat de faixa formada per tacs de 50x50 cm, per a pas de vianants amb semàfors, amb pintura de doble component amb aplicació manual i amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436. Inclou el premarcatge.(amidament: m2 realment pintat)
	15,10 €
	

	MT/10008
	m
	Pintat de faixa discontínua de 25 cm d'amplària, per a pas de ciclistes junt a pas de vianants, amb pintura de doble component amb aplicació manual i amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436. Inclou el premarcatge. (amidament: m realment pintat)
	4.55 €
	

	MT/10009
	m
	Pintat de faixa de 40 cm d'amplària,  amb pintura de doble component amb aplicació amb en màquina i amb una dosificació mínima de 640 g/m i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436. Inclou el premarcatge. (dosificació mínima 1600 g/m2) (amidament: m realment pintat)
	6,43 €
	

	MT/10010
	m2
	Pintat de faixa de 50 cm d'amplària, per a pas de vianants sense amb semàfors, amb pintura de doble component amb aplicació amb màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436. Inclou el premarcatge.(amidament: m2 realment pintat)
	12.90 €
	

	MT/10011
	m2
	Pintat de faixa formada per tacs de 50x50 cm, per a pas de vianants amb semàfors, amb pintura de doble component amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436. Inclou el premarcatge. (amidament: m2 realment pintat)
	13.17 €
	

	MT/10012
	m
	Pintat de faixa discontínua de 25 cm d'amplària, per a pas de ciclistes junt a pas de vianants,  amb pintura de doble component amb aplicació amb en màquina i amb una dosificació mínima de 400 g/m i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436. Inclou el premarcatge.(dosificació mínima 1600 g/m2) (amidament: m realment pintat)
	6.67 €
	

	MT/10013
	u
	Coeficient de majoració del preu PEM de metre quadrat de pintura acrílica per utilització de pintura en base aigua, segons condicions establertes en Plec de Prescripcions Facultatives. Dosificació mínima de 720 g/m2 i densitat mínima de 1,65 g/cm3
	1,17 €
	

	 
	 
	MARQUES SUPERFICIALS
	 
	

	MS/10001
	m2
	Pintat de zona exclosa al tràfic (illeta), amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 gr/m², amb el premarcatge inclòs (amidament: m2 realment pintat)
	5,19 €
	

	MS/10002
	m2
	Pintat de graelles de prohibit parar a la calçada en zona d'intersecció, amb pintura acrílica groga amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 900 g/m2, amb el premarcatge inclós (amidament: àrea de la graella)
	4.06 €
	

	MS/10003
	u
	Pintat de lletra de fins a 1,2 m de llargària, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436. Inclou el premarcatge
	4,60 €
	

	MS/10004
	u
	Pintat de lletra d'1,6 m de llargària, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb el premarcatge inclòs
	5.21 €
	

	MS/10005
	u
	Pintat de fletxa senzilla de 2,5 m de llargària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosifiació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436. Inclou el premarcatge.
	 3.56€
	

	MS/10006
	u
	Pintat de fletxa doble de 2,5 m de llargària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436. Inclou el premarcatge
	5.69 €
	

	MS/10007
	u
	Pintat de fletxa triple de 2,5 m de llargària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436. Inclou el premarcatge
	7,81 €
	

	MS/10008
	u
	Pintat de fletxa senzilla de 5 m de llargària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436. Inclou el premarcatge
	10.63 €
	

	MS/10009
	u
	Pintat de fletxa doble de 5 m de llargària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436. Inclou el premarcatge
	18.27 €
	

	MS/10010
	u
	Pintat de fletxa de canvi obligatori de carril de 3 m de llargària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436. Inclou el premarcatge
	15.68 €
	

	MS/10011
	u
	Pintat de símbol de Cediu el pas d'1,5 m de llargària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, amb el premarcatge inclòs
	9,93 €
	

	MS/10012
	u
	Pintat de símbol de Cediu el pas de 3,6 m de llargària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, amb el premarcatge inclòs
	12,17 €
	

	MS/10013
	u
	Pintat de símbol de Cediu el pas de 7,2 m de llargària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, amb el premarcatge inclòs
	24,15 €
	

	MS/10014
	u
	Pintat de símbol bicicleta, segons detalls  E-75, E-77, E-77a, E-77c i similars del Manual de Senyalització, amb pintura acrílica amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436. Inclou el premarcatge
	4,70 €
	

	MS/10015
	u
	Coeficient de majoració del preu PEM d'unitat de pintura acrílica per utilització de pintura en base aigua, segons condicions establertes en Plec de Prescripcions Facultatives. Dosificació mínima de 720 g/m2 i densitat mínima de 1,65 g/cm3
	1,17 €
	

	MS/10016
	u
	Coeficient de majoració del preu PEM per m2 en diferents tipus de pintures, per utilització de maquinaria decapadora de paviments giratòries amb aspiració del residu de fresat, segons condicions establertes en Plec Prescripcions Facultatives
	1,17 €
	

	MS/10017
	m2
	Pintat de superficies específiques com zones 30, catifes carril bici, zones ZAM, ZAB o símbols no definits en altres partides. Pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació manual  a llana o sabatot, amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436 (amidament: àrea de la zona pintada)
	15,44 €
	

	MS/10018
	m2
	Pintat de superficies específiques com zones 30, catifes carril bici, zones ZAM, ZAB o símbols no definits en altres partides. Pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina i mètode ´´sandwich´´ (pintura+vidre+pintura) i acabant amb una capa de partícules de vidre per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436. Dosificació mínima de pintura de 1600 g/m2 i de partícules de vidre de cantells angulosos de 300 g/m2. Inclou el premarcatge (amidament: àrea de la zona pintada)
	13.03 €
	

	MS/10019
	m
	Pintat de bandes transversal d'alerta amb pintura de dos compoments de qualsevol color amb una dosificació de 2800 g/m2, amb col.locació de pastilles de 3 files de pastillas 10x5x1 cm. Executada in situ o prefabricada
	24,76 €
	

	MS/10020
	m2
	Pintat de graelles de prohibit parar a la calçada en zona d'intersecció, amb pintura de doble component groga amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2, amb el premarcatge inclós (amidament: àrea de la graella)
	9,16 €
	

	MS/10021
	m2
	Pintat de zones per evitar conflictes entre vianants i ciclistes (´´dameros´´) amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436. Inclou el premarcatge (amidament: àrea de la zona pintada)
	8,18 €
	

	MS/10022
	m2
	Pintat de zones per evitar conflictes entre vianants i ciclistes (´´dameros´´) amb pintura de doble component, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436. Inclou el premarcatge (amidament: àrea de la zona pintada)
	19.82 €
	

	MS/10023
	u
	Pintat de lletra d'1,2 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436. Inclou el premarcatge.
	7.10 €
	

	MS/10024
	u
	Pintat de lletra d'1,6 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436. Inclou el premarcatge.
	7,99 €
	

	MS/10025
	u
	Pintat de fletxa senzilla de 2,5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436. Inclou el premarcatge. 
	5.52 €
	

	MS/10026
	u
	Pintat de fletxa doble de 2,5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436. Inclou el premarcatge. 
	9.33 €
	

	MS/10027
	u
	Pintat de fletxa  triple de 2,5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436. Inclou el premarcatge. 
	13.14 €
	

	MS/10028
	u
	Pintat de fletxa senzilla de 5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436. Inclou el premarcatge
	16,35 €
	

	MS/10029
	u
	Pintat de fletxa doble de 5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436. Inclou el premarcatge.
	23.13 €
	

	MS/10030
	u
	Pintat de fletxa de canvi obligatori de carril de 3 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436. Inclou el premarcatge
	22.81 €
	

	MS/10031
	u
	Pintat de símbol de Cediu el pas d'1,5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436. Inclou el premarcatge
	12.82 €
	

	MS/10032
	u
	Pintat de símbol de Cediu el pas de 3,6 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436. Inclou el premarcatge.
	17,81 €
	

	MS/10033
	u
	Pintat de símbol de Cediu el pas de 7,2 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436. Inclou el premarcatge.
	38.11 €
	

	MS/10034
	u
	Pintat de símbol bicicleta, segons detalls  E-75, E-77, E-77a i E-77c i similars del Manual de Senyalització, amb pintura de doble component amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436. Inclou el premarcatge
	7.05 €
	

	MS/10035
	u
	Pintat de pictograma de ´´Camí Escolar´´ o ´´Bus a peu´´, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436. 
	30.94 €
	

	MS/10036
	u
	Subministrament de senyal vial termoplàstica, prefabricada, de 3 mm de gruix, amb esferes de vidre incorporades per a soldar en el paviment mitjançant bufador, triangular equilàter de 150 cm de costat
	212.48 €
	

	MS/10037
	u
	Subministrament de senyal vial termoplàstica, prefabricada, de 3 mm de gruix, amb esferes de vidre incorporades per a soldar en el paviment mitjançant bufador, triangular de mesures 160x100 cm
	169.85 €
	

	MS/10038
	u
	Subministrament de senyal vial termoplàstica, prefabricada, de 3 mm de gruix, amb esferes de vidre incorporades per a soldar en el paviment mitjançant bufador, triangular de mesures 240x120 cm
	255.09 €
	

	MS/10039
	u
	Subministrament de senyal vial termoplàstica, prefabricada, de 3 mm de gruix, amb esferes de vidre incorporades per a soldar en el paviment mitjançant bufador, circular de 100 cm de diàmetre
	138.00 €
	

	MS/10040
	u
	Subministrament de senyal vial termoplàstica, prefabricada, de 3 mm de gruix, amb esferes de vidre incorporades per a soldar en el paviment mitjançant bufador, circular de 160 cm de diàmetre
	179.32 €
	

	MS/10041
	u
	Subministrament de senyal vial termoplàstica, prefabricada, de 3 mm de gruix, amb esferes de vidre incorporades per a soldar en el paviment mitjançant bufador, rectangular de mesures 100x120 cm
	173.89 €
	

	MS/10042
	u
	Subministrament de senyal vial termoplàstica, prefabricada, de 3 mm de gruix, amb esferes de vidre incorporades per a soldar en el paviment mitjançant bufador, rectangular de mesures 120x200 cm
	274.58 €
	

	MS/10043
	u
	Col.locació de senyal vial termoplàstica, prefabricada, de fins 7 m2 de superfície i soldada amb el paviment asfàltic mitjançant bufador
	100.72 €
	

	 
	 
	BANDES TRANSVERSALS D'ALERTA AMB ELEMENTS PREFABRICATS
	
	

	BT/10001
	u
	Subministrament de peça central o lateral de bandes rugoses per a reducció de velocitat, de cautxú reciclat, amb elements antilliscants d'alta retroflexió, de 50 cm de llargària i 3 cm d'alçària, inclòs quatre perns d'ancoratge per a la seva fixació i elements auxiliars (tacs químics...)
	51.95 €
	

	BT/10002
	u
	Banda rugosa per a reducció de velocitat, de fosa dúctil, de 40 cm llargària, 80 cm d’amplària i 4 cm d’alçària  subministrada i totalment col·locada 
	228.98 €
	

	BT/10003
	u
	Coix berlines per a reducció de velocitat, en cautxú reciclat, amb lamines reflectants i antilliscants en forma de triangles de color blanc de 50 cm de mides totals entre 220-225 
	878.61 €
	

	BT/10004
	u
	Col.locació de Bandes rugoses de cautxú reciclat per a reducció de velocitat, amb elements antilliscants d'alta retroflexió de 50 cm de llargària i de 3 cm d'alçària
	23,77 €
	

	 
	 
	SEPARADORS DE CARRILS AMB ELEMENTS PREFABRICATS
	 
	

	SC/10000
	
	Subministrament de peça de cautxú reciclat (100%), model BCN 3 (SKATE), per a la segregació de carrils bici, amb elements reflectants DE 82 cm de llargària, 20 cm d’amplària 
	42.64 €
	

	SC/10001
	u
	Subministrament de peça de cautxú reciclat (70%), model BCN 1 per a la segregació de carrils bici, amb elements reflectants, de 41 cm de llargària, 25 cm d'amplària i de 11 cm d'alçària, de 5,2 kg de pes, inclós quatre perns d'ancoratge per a la seva fixació i elements auxiliars (tacs químics, volanderes,...).
	45,85 €
	

	SC/10002
	u
	Subministrament de peça de cautxú reciclat (100%), model BCN 2 per a la segregació de carrils bici, amb elements reflectants, de 82 cm de llargària, 20 cm d'amplària i de 13 cm d'alçària, de 9 kg de pes,  inclós tres perns d'ancoratge per a la seva fixació i elements auxiliars (tacs químics, volanderes,...).
	52,25 €
	

	SC/10003
	u
	Subministrament i col·locació de reflectant classe RA3, de color blanc/groc i ample de fins a 5 cm, per unitat de separador de carril bici (inclosa la retirada de restes anteriors)
	9,90 €
	

	SC/10004
	u
	Col·locació de separador de carril BICI model BCN1 amb tres perns d'ancoratge
	15,66 €
	

	SC/10005
	u
	Col·locació de separador de carril BICI model BCN1 amb quatre perns d'ancoratge
	20,88 €
	

	 
	 
	MARQUES DE DELIMITACIÓ DE ZONES
	 
	

	MD/10001
	u
	Pintat de línia de delimitació de la ubicació d'un contenidor en zona d'aparcament en cordó tipus  segons el manual de senyalització de BCN, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb el premarcatge inclós 
	5,93 €
	

	MD/10002
	u
	Pintat de línia de delimitació de la ubicació de grup de dos contenidors en zona d'aparcament en cordó  segons el manual de senyalització de BCN, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb el premarcatge inclós 
	7,86 €
	

	MD/10003
	u
	Pintat de línia de delimitació de la ubicació de grup de tres contenidors en zona d'aparcament en cordó segons el manual de senyalització de BCN, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb el premarcatge inclós 
	9.71 €
	

	MD/10004
	u
	Pintat de delimitació d'un mòdul de fins a 20 m, de zona reservada per a càrrega i descàrrega o per parada de taxi, amb línia en ziga-zaga de 15 cm d'amplària, de color groc, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb el premarcatge inclós
	65,05 €
	

	MD/10005
	u
	Pintat de delimitació d'un mòdul addicional de 5 m o fracció sobre un mòdul de fins a 20 m, de zona reservada per a càrrega i descàrrega o per parada de taxi, amb línia en ziga-zaga de 15 cm d'amplària, de color groc, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb el premarcatge inclós
	16,30 €
	

	MD/10006
	u
	Pintat de delimitació de zona d'estacionament vigilat, en color blau o verd, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb el premarcatge inclós
	3.12 €
	

	MD/10007
	u
	Pintat de delimitació de zona d'estacionament de minusvàlid incloent el pictograma normalitzat, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb el premarcatge inclós
	19,86 €
	

	MD/10008
	u
	Pintat de delimitació de zona d'estacionament per a turismes, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb el premarcatge inclós
	3.29 €
	

	MD/10009
	u
	Pintat de delimitació de zona d'estacionament per a  motocicletes, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb el premarcatge inclós
	4.01 €
	

	 
	 
	COL.LOCACIONS  D'ELEMENTS PER A SENYALITZACIÓ HORITZONTAL
	 
	

	CE/10001
	m
	Col·locació de cinta de marcatge de paviment, adhesiva, reflectant i antilliscant, de color groc, i ample de 10 cm. Inclou material necessari per a correcta adherencia a paviment (coles, resines)
	1,62 €
	

	CE/10002
	m
	Retirada de cinta de marcatge de paviment, adhesiva, reflectant i antilliscant, de color groc, i ample de 10 cm, per qualsevol mètode
	1,29 €
	

	 
	 
	ELEMENTS AUXILIARS PER A SENYALITZACIÓ HORITZONTAL
	 
	

	EA/10001
	m2
	Increment del preu unitari per addició de microesferes de vidre a la senyalització horitzontal amb pintura que incorpori microesferes de vidre en la proporció segons la normativa vigent, dosificació mínima 480 g/m2
	0,40 €
	

	EA/10002
	m2
	Increment del preu unitari per addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons norma UNE-EN 1436
	0,63 €
	

	 
	 
	SENYALITZACIÓ VERTICAL
	 
	

	 
	 
	SENYALS DE PERILL, PRECEPTIUS I DE REGULACIÓ
	 
	

	SVP10001
	u
	Subministrament de senyal vertical (de xapa d'acer) de perill tipus P triangular de 700 mm de costat
	33,32 €
	

	SVP10002
	u
	Subministrament de senyal vertical (de xapa d'acer) de perill tipus P triangular de 900 mm de costat
	42.86 €
	

	SVP10003
	u
	Subministrament de senyal vertical (de xapa d'acer) de perill tipus P aspa per a zones properes al pas del ferrocarril, de 630 a 650 mm d'alçada i d'amplada (diagonal de 1200 mm)
	107.20 €
	

	SVP10004
	u
	Subministrament de senyal vertical (de xapa d'acer) preceptiva tipus R disc de prohibició i obligació, de 600 mm de diàmetre
	40.27 €
	

	SVP10005
	u
	Subministrament de senyal vertical (de xapa d'acer) preceptiva tipus R disc de prohibició i obligació, de 900 mm de diàmetre
	75.27 €
	

	SVP10006
	u
	Subministrament de senyal vertical (de xapa d'acer) preceptiva tipus R disc de prohibició i obligació, de 1200 mm de diàmetre
	117.25 €
	

	SVP10007
	u
	Subministrament de senyal vertical (de xapa d'acer) preceptiva tipus R disc de prohibició i obligació, de 1200 mm de diàmetre amb làmina retrorreflectora classe RA2 (reflexiva H-I)
	207.75 €
	

	SVP10008
	u
	Subministrament de senyal vertical (de xapa d'acer) preceptiva tipus R disc de prohibició i obligació, de 200 mm de Stop, octogonal de 400 mm de diàmetre
	40.77 €
	

	SVP10009
	u
	Subministrament de senyal vertical (de xapa d'acer) preceptiva tipus R disc de prohibició i obligació, de 300 mm de Stop, octogonal de 600 mm de diàmetre
	41.41 €
	

	SVP10010
	u
	Subministrament de senyal vertical (de xapa d'acer) preceptiva tipus R disc de prohibició i obligació, de 300 mm de Stop, octogonal de 900 mm de diàmetre
	73.74 €
	

	SVP10011
	u
	Subministrament de senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) de perill tipus P triangular de 700 mm de costat amb làmina retrorreflectora classe RA1 (E.G. Nivell I)
	43.58 €
	

	SVP10012
	u
	Subministrament de senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) de perill tipus P triangular de 900 mm de costat, amb làmina retrorreflectora classe RA1 (E.G. Nivell I)
	55.33 €
	

	SVP10013
	u
	Subministrament de senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) de perill tipus P triangular de 500 mm de costat, amb làmina retrorreflectora classe RA2 (H-I, nivell ll)
	39.17 €
	

	SVP10014
	u
	Subministrament de senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) preceptiva tipus R disc de prohibició i obligació, de 600 mm de diàmetre, amb làmina retrorreflectora classe RA1 (E.G. Nivell I)
	51.93 €
	

	SVP10015
	u
	Subministrament de senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) preceptiva tipus R disc de prohibició i obligació, de 900 mm de diàmetre, amb làmina retrorreflectora classe RA1 (E.G. Nivell I)
	91.07 €
	

	SVP10016
	u
	Subministrament de senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) preceptiva tipus R disc de prohibició i obligació, de 1200 mm de diàmetre, amb làmina retrorreflectora classe RA1 (E.G. Nivell I)
	144,00 €
	

	SVP10017
	u
	Subministrament de senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) preceptiva tipus R disc de prohibició i obligació, de 400 mm de diàmetre, amb làmina retrorreflectora classe RA2 (H-I, nivell ll)
	58.34 €
	

	SVP10018
	u
	Subministrament de senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) preceptiva tipus R disc de prohibició i obligació, de 1200 mm de diàmetre, amb làmina retrorreflectora classe RA2 (H-I, nivell ll)
	182.38 €
	

	SVP10019
	u
	Subministrament de senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) preceptiva tipus R disc de prohibició i obligació, de 300 mm de Stop, octogonal de 600 mm de diàmetre, amb làmina retrorreflectora classe RA1 (E.G. Nivell I)
	58.73 €
	

	SVP10020
	u
	Subministrament de senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) preceptiva tipus R disc de prohibició i obligació, de 300 mm de Stop, octogonal de 900 mm de diàmetre, amb làmina retrorreflectora classe RA1 (E.G. Nivell I)
	  108.98 €
	

	SVP10021
	u
	Increment de preu per senyal tipus R, S i P de 600 mm de diàmetre, o de 600 x 600 mm o triangular de 900 mm de costat, per augment de reflectància de classe RA1 a classe RA2 (E.G. Nivell I a H.I. Nivell II)
	12.91 €
	

	SVP10022
	u
	Increment de preu per senyal tipus R i S de 900 mm de diàmetre o 900 x 900 mm de costat, per augment de reflectància de classe RA1 a classe RA2 (E.G. Nivell I a H.I. Nivell II)
	21.19 €
	

	 
	 
	SENYALS D'INFORMACIÓ I DE DIRECCIÓ
	 
	

	SI/10001
	u
	Subministrament de senyal vertical (de xapa d'acer) informativa tipus S de 400x600 mm
	28.73 €
	

	SI/10002
	u
	Subministrament de senyal vertical (de xapa d'acer) informativa tipus S de 600x600 mm
	39.45 €
	

	SI/10003
	u
	Subministrament de senyal vertical (de xapa d'acer) informativa tipus S de 900x600 mm
	72.20 €
	

	SI/10004
	u
	Subministrament de senyal vertical (de xapa d'acer) informativa tipus S de 900x900 mm
	115,59 €
	

	SI/10005
	u
	Subministrament de senyal vertical (de xapa d'acer) informativa tipus S de 900x900 mm per a carril BUS-TAXI
	115.60 €
	

	SI/10006
	u
	Subministrament de senyal vertical (de xapa d'acer) per a carril BUS-TAXI tipus B-3a, B-3b segons el manual de senyalització de BCN
	95,06 €
	

	SI/10007
	u
	Subministrament de senyal vertical (de xapa d'acer) per a carril BUS Multiús tipus B-4a, B-4b segons el manual de senyalització de BCN
	161.62 €
	

	SI/10008
	u
	Subministrament de senyal vertical (de xapa d'acer) per a zona escolar, fosforito, de 900 x 600 mm, segons indicacions DF, amb làmina retrorreflectora classe RA3 (D.G. Nivell III)
	91.34 €
	

	SI/10009
	u
	Subministrament de senyal vertical (de xapa d'acer) de 600x900 mm de zona de càrrega/descàrrega, amb horari controlat mitjançant disc. Inclou impressió digital
	75,45 €
	

	SI/10010
	u
	Subministrament de senyal vertical (de xapa d'acer) de 700x1100 mm de zona de càrrega/descàrrega, amb horari controlat mitjançant disc. Inclou impressió digital
	79.66 €
	

	SI/10011
	u
	Subministrament de senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) informativa tipus S de 400x600 mm amb làmina retrorreflectora classe RA1 (E.G. Nivell I)
	47.01 €
	

	SI/10012
	u
	Subministrament de senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) informativa tipus S de 600x600 mm amb làmina retrorreflectora classe RA1 (E.G. Nivell I)
	56.93 €
	

	SI/10013
	u
	Subministrament de senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) informativa tipus S de 900x600 mm amb làmina rorreflectora classe RA1 (E.G. Nivell I)
	74.57 €
	

	SI/10014
	u
	Subministrament de senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) informativa tipus S de 900x900 mm amb làmina retrorreflectora classe RA1 (E.G. Nivell I)
	98,58 €
	

	SI/10015
	u
	Subministrament de senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) informativa tipus S de 900x900 mm per a carril BUS-TAXI amb làmina retrorreflectora classe RA1 (E.G. Nivell I)
	118.87 €
	

	SI/10016
	u
	Subministrament de senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) per a carril BUS-TAXI tipus B-3a, B-3b segons el manual de senyalització de BCN amb làmina retrorreflectora classe RA1 (E.G. Nivell I)
	190,10 €
	

	SI/10017
	u
	Subministrament de senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) per a carril BUS Multiús tipus B-4a, B-4b segons el manual de senyalització de BCN amb làmina retrorreflectora classe RA1 (E.G. Nivell I)
	237.62 €
	

	SI/10018
	u
	Subministrament de senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) per a zona escolar, fosforito, de 900 x 600 mm, segons indicacions DF amb làmina retrorreflectora classe RA3 (D.G. Nivell III)
	118.44 €
	

	SI/10019
	u
	Subministrament de senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) de 600x900 mm de zona de càrrega/descàrrega, amb horari controlat mitjançant disc. Inclou impressió digital
	68.51 €
	

	SI/10020
	u
	Subministrament de senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) de 700x1100 mm de zona de càrrega/descàrrega, amb horari controlat mitjançant disc. Inclou impressió digital
	119.62 €
	

	SI/10021
	u
	Subministrament de placa complementària (de xapa d'acer) de 120 mm d'alçària i 300 mm d'amplària
	19,72 €
	

	SI/10022
	u
	Subministrament de placa complementària (de xapa d'acer) de 120 mm d'alçària i 450 mm d'amplària
	23,32 €
	

	SI/10023
	u
	Subministrament de placa complementària (de xapa d'acer) de 120 mm d'alçària i 600 mm d'amplària
	25,53 €
	

	SI/10024
	u
	Subministrament de placa complementària (de xapa d'acer) de 200 mm d'alçària i 300 mm d'amplària
	29,03 €
	

	SI/10025
	u
	Subministrament de placa complementària (de xapa d'acer) de 200 mm d'alçària i 450 mm d'amplària
	28,84 €
	

	SI/10026
	u
	Subministrament de placa complementària (de xapa d'acer) de 250 mm d'alçària i 600 mm d'amplària
	40.33 €
	

	SI/10027
	u
	Subministrament de placa complementària (de xapa d'acer) de 250 mm d'alçària i 500 mm d'amplària
	39.51 €
	

	SI/10028
	u
	Subministrament de placa complementària (de xapa d'acer) de 300 mm d'alçària i 450 mm d'amplària
	41.72 €
	

	SI/10029
	u
	Subministrament de placa complementària (de xapa d'acer) de 300 mm d'alçària i 500 mm d'amplària
	44.47 €
	

	SI/10030
	u
	Subministrament de placa complementària (de xapa d'acer) de 330 mm d'alçària i 500 mm d'amplària
	47.23 €
	

	SI/10031
	u
	Subministrament de placa complementària (de xapa d'acer) de 120 mm d'alçària i 500 mm d'amplària
	24.98 €
	

	SI/10032
	u
	Subministrament de placa complementària (de xapa d'acer) de 200 mm d'alçària i 500 mm d'amplària
	33.81 €
	

	SI/10033
	u
	Subministrament de placa complementària (de xapa d'acer) de 200 mm d'amplària i 600 mm de llargària
	29.23 €
	

	SI/10034
	u
	Subministrament de placa complementària (de xapa d'acer) de 300 mm d'amplària i 600 mm de llargària
	41.43 €
	

	SI/10035
	u
	Subministrament de placa amb nom de carrer i numeració (de xapa d'acer), de 60x30 cm, per a instal·lar en semàfor
	35.00 €
	

	SI/10036
	u
	Subministrament de placa complementària (d'alumini de 2mm de gruix) de 120 mm d'alçària i 300 mm d'amplària
	25.44 €
	

	SI/10037
	u
	Subministrament de placa complementària (d'alumini de 2mm de gruix) de 120 mm d'alçària i 450 mm d'amplària
	30.53 €
	

	SI/10038
	u
	Subministrament de placa complementària (d'alumini de 2mm de gruix) de 120 mm d'alçària i 600 mm d'amplària
	30.53 €
	

	SI/10039
	u
	Subministrament de placa complementària (d'alumini de 2mm de gruix) de 200 mm d'alçària i 300 mm d'amplària
	41.06 €
	

	SI/10040
	u
	Subministrament de placa complementària (d'alumini de 2mm de gruix) de 200 mm d'alçària i 450 mm d'amplària
	30.53 €
	

	SI/10041
	u
	Subministrament de placa complementària (d'alumini de 2mm de gruix) de 250 mm d'alçària i 600 mm d'amplària
	30.26 €
	

	SI/10042
	u
	Subministrament de placa complementària (d'alumini de 2mm de gruix) de 250 mm d'alçària i 500 mm d'amplària
	41.06 €
	

	SI/10043
	u
	Subministrament de placa complementària (d'alumini de 2mm de gruix) de 300 mm d'alçària i 450 mm d'amplària
	41.06 €
	

	SI/10044
	u
	Subministrament de placa complementària (d'alumini de 2mm de gruix) de 300 mm d'alçària i 500 mm d'amplària
	41.06 €
	

	SI/10045
	u
	Subministrament de placa complementària (d'alumini de 2mm de gruix) de 330 mm d'alçària i 500 mm d'amplària
	41.06 €
	

	SI/10046
	u
	Subministrament de placa complementària (d'alumini de 2mm de gruix) de 120 mm d'alçària i 500 mm d'amplària
	30.53 €
	

	SI/10047
	u
	Subministrament de placa complementària (d'alumini de 2mm de gruix) de 200 mm d'alçària i 500 mm d'amplària
	30.53 €
	

	SI/10048
	u
	Subministrament de placa complementària (d'alumini de 2mm de gruix) de 200 mm d'amplària i 600 mm de llargària
	15.74 €
	

	SI/10049
	u
	Subministrament de placa complementària (d'alumini de 2mm de gruix) de 300 mm d'amplària i 600 mm de llargària
	30.26 €
	

	SI/10050
	u
	Subministrament de placa amb nom de carrer i numeració (d'alumini de 2mm de gruix), de 60x30 cm, per a instal·lar en semàfor
	33,72 €
	

	SI/10051
	U
	Subministrament de plaques de senyalització excepcional de polipropilè alveolat de 5mm de gruix i 750 g/m2, de 60x90cm, amb logo de l'Ajuntament serigrafiat a la part posterior
	22.93 €
	

	 
	 
	CARTELLS
	 
	

	C/10001
	m2
	Subministrament de rètol en làmines d'acer galvanitzat perfilat
	119.51 €
	

	C/10002
	m2
	Subministrament de plafó d'alumini d'extrussió de 3 mm de gruix amb làmina retrorreflectora classe RA1 (E.G. Nivell I)
	147,73 €
	

	C/10003
	m2
	Subministrament de plafó d'alumini d'extrussió de 3 mm de gruix amb làmina retrorreflectora classe RA2 (H.I. Nivell II)
	171,41 €
	

	C/10004
	m2
	Subministrament de plafó d'alumini d'extrussió de 3 mm de gruix amb làmina retrorreflectora classe RA3 (D.G. Nivell III)
	205,22 €
	

	 
	 
	SENYALS ESPECIALS
	 
	

	SE/10001
	u
	Subministrament i col·locacio de senyal d'alumini de 1000 x 700 mm, acabada amb làmina retroreflectora classe RA2 (H.I. Nivell II), amb finestres de 100 mm d'alçària amb LED's (fins a 8 finestres), per col·locar la data o text, acumulador mòdem i abraçadores especials per a instal·lar en fanals o en poste,totalment instal·lat.  Inclou tots els components necessaris, legalitzacions, instal·lació de software i posada en marxa
	3.707.40 €
	

	 
	 
	REPARACIÓ O NETEJA DE SENYALITZACIÓ VERTICAL
	 
	

	RNS/10001
	u
	Neteja de senyals tipus P, R i S, plaques complementàries, fitons, fites urbanes amb senyal, inclòs esborrat de pintades o grafittis
	4.66 €
	

	RNS/10002
	m2
	Neteja de cartells en plafons d'alumini extrusionat o lamel·les d'acer galvanitzat
	8.04 €
	

	RNS/10003
	u
	Reparació de senyal, placa o mirall, inclou girar posició
	8.59 €
	

	RNS/10004
	u
	Reparació de pal
	17.61 €
	

	RNS/10005
	u
	Revisió completa periòdica, a determinar per la DF, de senyal electrònic. Inclou muntage i desmuntatge del senyal, revisió de tots els components (externs i interns), proves de funcionalitat, neteja dels sistemes de ventilació, retirada i posterior col·locacio de qualsevol component (amb previ avis a DF) i proves de sobreescalfament
	
313,56 €
	

	 
	 
	ACCESSORIS PER A SENYALITZACIÓ VERTICAL
	 
	

	AS/10001
	u
	Mirall deflector convexe de 600 mm de diàmetre provist d'elements de subjecció al pal i ròtula d'orientació
	158.72 €
	

	AS/10002
	u
	Mirall deflector de 800 mm de diàmetre provist d'elements de subjecció al pal i ròtula d'orientació
	221.94 €
	

	AS/10003
	u
	Marcadors tipus Certeline (captafars) en reflectant d'una cara
	4.94 €
	

	AS/10004
	u
	Marcadors tipus Certeline (captafars) en reflectant de dues cares
	5.76 €
	

	AS/10005
	u
	Subministrament i col·locació d'adhesiu plastificat de 50x10 cm amb texte divers col·locat en plaques de senyalització excepcional
	3.71 €
	

	AS/10006
	u
	Subministrament i col·locació de fletxes adhesives per a incorporar als senyals
	3.71 €
	

	AS/10007
	u
	Senyal lluminosa en perfil tancat d'alumini de 800x800x40 mm P-21 amb part davantera en metacrilat translúcid i vinil negre. Amb leds, col·locades en plaques independents per permetre la seva substitució, plaques tropicalitzades, il·luminació dinàmica i en flash de figura i orla, lluminositat de 5400mCd. Angularitat 25º, 1000.000 hores vida útil, activació per temporitzador, alimentació mitjançant pannell solar fotovoltàic integrat a perfil superior. Pal d'alumini dues peces amb cargols inox. execució de cimentació, ancoratge i col·locació de pal i senyal, i mordasses d'alumini i elements auxiliars inclosos
	2505.37 €
	

	AS/10008
	u
	Subministre i col.locació de captafar de vidre trempat de qualsevol color, retroreflectant, de 110 mm de diàmetre, 25 mm de profunditat d'ancoratge, de fins 25 mm d'altura sobre la via, empotrable en el paviment. Eficiència óptica a 0,3º 390 mcd /lx. Resistència 40 Tn
	47.77 €
	

	AS/10009
	u
	Balisa lluminosa de leds, de qualsevol color, dues cares, de diàmetre 130 mm, alçada d'encastament 60 mm, nivell sobre superficie 3 mm, plàstic especial dur,  de 1700 grams de pes, IP68, entrada de cables, fixació, connexió a font elèctrica, senyal lluminosa de fins a 6 diodes led's, intensitat blanc: 50 cd / vermell: 20 cd / groc: 22 cd, alimentació a 24 V. Tipus LeveLite, two-way 6 LED's o similars.Inclou petit material de muntatge, connexionat, legalització. Resistència 25 Tn. Totalment instal.lat i comprovat.
	309.22 €
	

	AS/10010
	u
	Balisa lluminosa de leds, de qualsevol color, dues cares, de 160 mm de diàmetre i 50 mm d'alçada, IP 68, amb encapsulat inferior en alumini i óptica superior en acer inox tipus AISI 316 amb cos de policarbonat, amb base preparada per la fixació en superfície o empotrable, entrada de cables, fixació, connexió a font elèctrica, senyal lluminosa de fins a 16 diodes led's en agrupación de 4, alimentació a 220 V, consum 2 w i rang de temperatures -25 ºC a +85 ºC. Inclou petit material de muntatge, connexionat, legalització. Resistència 40 Tn. Totalment instal.lat i comprovat
	270.57 €
	

	AS/10011
	u
	Balisa lluminosa de leds, de qualsevol color, dues cares, de 100 x 105 x 19 mm, plàstic,  de 180 grams de pes, IP68, amb base preparada per la fixació en superfície o empotrable, entrada de cables, fixació, connexió a font elèctrica, senyal lluminosa de fins a 6 diodes led's, intensitat blanc: 50 cd / vermell: 25 cd / groc: 24 cd,  alimentació a 24 V. Tipus SwaroLine module 100 o similars.Inclou petit material de muntatge, connexionat, legalització. Resistència 15 Tn. Totalment instal.lat i comprovat
	125.83 €
	

	AS/10012
	u
	Subministrament modem, tipus MTX-65i Terminal o de característiques tècniques similars
	630.82 €
	

	AS/10013
	u
	Subministrament de kit de cablejat a mida i caixa de PVC aillant ventilada per a font d'alimentació
	10.22 €
	

	AS/10014
	u
	Subministrament de kit de cablejat a mida per a kit de ventilador i termòstat
	20.46 €
	

	AS/10015
	u
	Subministrament de ventilador axial AC, de mides 80x80x25 mm
	82.81 €
	

	AS/10016
	u
	Subministrament de filtre per a ventilador axial, de mides 80x80 mm
	24.52 €
	

	AS/10017
	u
	Subministrament de termòstat,  muntatge carril DIN, amb punt de calibració de 0 a 60 ºC
	60.66 €
	

	AS/10018
	u
	Subministrament de font d'alimentació, tipus MeanWell, Rs50-12 o de característiques tècniques similars
	44.66 €
	

	AS/10019
	u
	Subministrament de carcasa de metacrilat de 5mm de gruix, per a senyal electrònic
	487.88 €
	

	 
	 
	COL.LOCACIONS D'ELEMENTS PER A SENYALITZACIÓ VERTICAL
	 
	

	CESV/10001
	u
	Muntatge de senyals tipus P, R i S i plaques complementàries
	4.18 €
	

	CESV/10002
	m2
	Muntatge de cartells en plafons d'alumini extrussionat o lamel·les d'acer galvanitzat
	5.85 €
	

	CESV/10003
	u
	Muntatge de mòduls de senyalització informativa urbana
	8.34 €
	

	CESV/10004
	u
	Col·locació i posterior retirada de plaques de senyalització excepcional, inclòs fleix i material de col·locació
	10.36 €
	

	CESV/10005
	u
	Col·locació de mirall deflector convexe de 600 o 800 mm de diàmetre provist d'elements de subjectar al pal o ròtula d'orientació
	8.34 €
	

	CESV/10006
	u
	Col·locació de marcadors tipus Certeline (captafars) en reflectant d'una o dues cares
	1,99 €
	

	CESV/10007
	u
	Instal·lació de pal de senyalització vertical de diversos tipus: 80x40-2mm; 100x50-3mm; D60-4mm; 80x40-2mm i braç de 60 cm, amb excavació mitjançant màquina perforadora de D80-120, ancoratge mínim de 30 cm collat amb morter hidràulic d'enduriment ràpid (2 a 5 minuts amb resistència mecànica de 135 kg/cm2/hora, relació morter aigua: 3/1), neteja del forat, retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessàri
	19,13 €
	

	CESV/10008
	u
	Instal·lació de mènsula d'acer galvanitzat per a suport de senyal en voladís
	12.52 €
	

	CESV/10009
	u
	Instal·lació de mènsula d'acer galvanitzat per a subjecció de senyal al pal de suport de semàfors o altres
	9.10 €
	

	CESV/10010
	u
	Instal·lació de peça d'adaptació per senyals en nou model de semàfor BCN, inclou obertura de capçal del semàfor, col·locació de l'adaptador, junta i femella de fixació i posterior tancament del capçal del semàfor
	9.10 €
	

	CESV/10011
	u
	Col·locació de suport tubular de fins a 3,5 metres d'alçada amb collarí d'acer inoxidable, per a senyal informativa de vianants, inclòs base de sustentació, demolició, reposició i ajustat de la vorera i paviment de qualsevol tipus
	78.11 €
	

	CESV/10012
	m
	Subministrament, col·locacio i retirada de cinta d'abalisament amb insignies de l'Ajuntament de Premià de Mar
	4.04 €
	

	 
	 
	ELEMENTS AUXILIARS PER A SENYALITZACIÓ VERTICAL
	 
	

	EASV/10001
	m
	Pal d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm amb cargols per a subjectar la senyal 
	12.11 €
	

	EASV/10002
	u
	Pal d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, i 3.5 m de llargària, amb braç de 60 cm de sortint cada braç, amb cargols per a subjectar la senyal 
	48.43 €
	

	EASV/10003
	u
	Pal d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, i 3.5 m de llargària, amb 2 braços de 60 cm de sortint cada braç, amb cargols per a subjectar la senyal 
	50.48 €
	

	EASV/10004
	m
	Pal d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm amb cargols per a subjectar la senyal 
	24.66 €
	

	EASV/10005
	m
	Pal cilíndric d'acer galvanitzat de 60 mm de diàmetre exterior i 4 mm de gruix, amb cargols per a subjectar la senyal 
	19.43 €
	

	EASV/10006
	m
	Pal cilíndric d'acer galvanitzat de 80 mm de diàmetre exterior i 4 mm de gruix, amb cargols per a subjectar la senyal 
	25.82 €
	

	EASV/10007
	m
	Pal cilíndric d'alumini de 60 mm de diàmetre exterior i 4 mm de gruix, pintat amb pintura pols de poliéster color RAL 7037, incloses brides d'ancoratge de fosa i accessoris per a subjectar la senyal
	17.81 €
	

	EASV/10008
	u
	Mènsula d'acer galvanitzada per a ancoratge de paret amb cargols per a subjectar la senyal
	18.98 €
	

	EASV/10009
	u
	Mènsula galvanitzada per a subjectar la senyal al pal de suport de semàfors o similars, amb cargols per a subjectar la senyal
	27.09 €
	

	EASV/10010
	u
	Material i col·locació de fleix, per a cada senyal o placa
	10.96 €
	

	EASV/10011
	u
	Peça d'adaptació per a col·locar senyals en semàfors nou model BCN, de fosa d'alumni pimtada, inclou adaptador, junta i femella de fixació
	40.26 €
	

	EASV/10012
	u
	Execució de sabata fonament per senyal informativa fins a 0,30 m3 de formigó, inclou ancortage (platina i espàrrecs galvanitzats) i reposició de paviment existent
	110.56 €
	

	 
	 
	ABALISAMENT
	 
	

	 
	 
	BALISES
	 
	

	AB/10001
	u
	Subministrament de fitó de plàstic reflexiu classe RA2 (H.I. Nivell II) de 50 cm d'alçària, flexible
	30.87 €
	

	AB/10002
	u
	Subministrament de fitó de plàstic reflexiu classe RA2 (H.I. Nivell II) de 75 cm d'alçària, flexible
	45.50 €
	

	AB/10003
	u
	Subministrament de con de plàstic rígid de 30 cm, amb una banda reflectant classe RA2 (H.I. Nivell II) de 9 cm d'ample i serigrafiat segons indicacions de la DF, en negre
	6.27 €
	

	AB/10004
	u
	Subministrament de con de plàstic rígid de 75 cm, amb una banda reflectant classe RA2 (H.I. Nivell II) de 30 cm d'ample i serigrafiat segons indicacions de la DF, en negre
	13.49 €
	

	AB/10005
	u
	Subministrament de balisa divergent d'1,20 m, reflectant classe RA2 (H.I. Nivell II)
	281.97 €
	

	AB/10006
	u
	Subministrament de fita reflectant+senyal incorporat (´´monaguillo´´) de 60cm de diàmetre i 1,35cm d'alçada, de plàstic, amb senyal a ambdues cares, reflectant classe RA2 (H.I. nivell II)
	58.63 €
	

	AB/10007
	u
	Subministrament de pilona fixa de polímers (flexible), resistent als cops, de 10 cm de diàmetre i 110 cm d'alçada total, del color que soliciti la DF, amb dues bandes reflectants i insignies a definir per la DF. Recobriment superficial resistent al UV i al foc (classe E)
	192.53 €
	

	AB/10008
	u
	Pilona de polimers flexibles itpus Barcelona92, tipus 1 D’ADO o equivalent, fabricada amb materials lliures de metals pesats i contaminants i de substàncies nocives, de duresa baixa .
	71.42 €
	

	AB/10009
	u
	Col·locació de fito de plàstic reflexiu de 75/50 cm d’alçària fixat al paviment
	12.33 €
	

	AB/10010
	u
	Col·locació de balisa divergent d’1.20 m reflectant h.i. nivell II
	12.95 €
	

	AB/10011
	U
	Col·locació de pilona de qualsevol tipus mitjançant màquina talar adora amb broca de diamant de qualsevol mida, ancorat un mínim de 20cm morter polimètric de ciment de resines sintètic 
	34.91 €
	

	 
	 
	MÒDULS DE SENYALITZACIÓ INFORMATIVA URBANA
	 
	

	 
	 
	MÒDULS D'ALUMINI ORIENTABLES
	 
	

	MSMA/10001
	u
	Mòdul d'alumini de 700 x 150 mm, format per cara frontal rotulada sobre làmina reflectant nivell II (H-I), cara posterior oberta, fixat al suport exteriorment amb brides que permeten la mobilitat i l'orientació
	51.68 €
	

	MSMA/10002
	u
	Mòdul d'alumini de 1000 x 200 mm, format per cara frontal rotulada sobre làmina reflectant nivell (H-I), cara posterior oberta, fixat al suport exteriorment amb brides que permeten la mobilitat i l'orientació
	93.61 €
	

	MSMA/10003
	u
	Mòdul d'alumini de 1500 x 200 mm, format per cara frontal rotulada sobre làmina reflectant nivell (H-I), cara posterior oberta, fixat al suport exteriorment amb brides que permeten la mobilitat i l'orientació
	105.59 €
	

	MSMA/10004
	u
	Mòdul d'alumini de 1500 x 400 mm, format per cara frontal rotulada sobre làmina reflectant nivell (H-I), cara posterior oberta, fixat al suport exteriorment amb brides que permeten la mobilitat i l'orientació
	204.88 €
	

	MSMA/10005
	u
	Mòdul d'alumini de 2200 x 300 mm, format per cara frontal rotulada sobre làmina reflectant nivell (H-I), cara posterior oberta, fixat al suport exteriorment amb brides que permeten la mobilitat i l'orientació
	225.68 €
	

	MSMA/10006
	u
	Subministrament i col·locació de mòdul d'alumini de 2200 x 600 mm, format per cara frontal rotulada sobre làmina reflectant nivell (H-I), cara posterior oberta, fixat al suport exteriorment amb brides que permeten la mobilitat i l'orientació
	371.31 €
	

	MSMA/10007
	u
	Subministrament de mòdul d'alumini de 700 x 150 mm, format per calaix tancat mitjançant perfil perimetral de 35 a 60 mm, cara frontal rotulada sobre làmina reflectant nivell (H-I), cara posterior tancada amb una placa d'alumini lacada, fixat al suport exteriorment amb brides que permeten la mobilitat i l'orientació
	78.67 €
	

	MSMA/10008
	u
	Subministrament de mòdul d'alumini de 1000 x 200 mm, format per calaix tancat mitjançant perfil perimetral de 35 a 60 mm, cara frontal rotulada sobre làmina reflectant nivell (H-I), cara posterior tancada amb una placa d'alumini lacada, fixat al suport exteriorment amb brides que permeten la mobilitat i l'orientació
	108.43 €
	

	MSMA/10009
	u
	Subministrament de mòdul d'alumini de 1500 x 200 mm, format per calaix tancat mitjançant perfil perimetral de 35 a 60 mm, cara frontal rotulada sobre làmina reflectant nivell (H-I), cara posterior tancada amb una placa d'alumini lacada, fixat al suport exteriorment amb brides que permeten la mobilitat i l'orientació
	127.39 €
	

	MSMA/10010
	u
	Subministrament de mòdul d'alumini de 1500 x 400 mm, format per calaix tancat mitjançant perfil perimetral de 35 a 60 mm, cara frontal rotulada sobre làmina reflectant nivell (H-I), cara posterior tancada amb una placa d'alumini lacada, fixat al suport exteriorment amb brides que permeten la mobilitat i l'orientació
	225.29 €
	

	MSMA/10011
	u
	Subministrament de mòdul d'alumini de 2200 x 300 mm, format per calaix tancat mitjançant perfil perimetral de 35 a 60 mm, cara frontal rotulada sobre làmina reflectant nivell (H-I), cara posterior tancada amb una placa d'alumini lacada, fixat al suport exteriorment amb brides que permeten la mobilitat i l'orientació
	241.56 €
	

	MSMA/10012
	u
	Subministrament de Mòdul d'alumini de 2200 x 600 mm, format per calaix tancat mitjançant perfil perimetral de 35 a 60 mm, cara frontal rotulada sobre làmina reflectant nivell (H-I), cara posterior tancada amb una placa d'alumini lacada, fixat al suport exteriorment amb brides que permeten la mobilitat i l'orientació
	396.93 €
	

	MSMA/10013
	m2
	Subministrament de plafó d'alumini, format per cara frontal rotulada sobre làmina reflectant nivell (H-I), cara posterior tancada amb una placa d'alumini lacada, fixat al suport exteriorment amb brides que permeten la mobilitat i l'orientació
	326.46 €
	

	 
	 
	MÒDULS SENYALITZACIÓ INFORMATIVA PER A VIANANTS
	 
	

	MSI/10001
	u
	Subministrament i col·locació de suport tubular de 3,5 metres d'alçada amb collarí d'acer inoxidable, inclòs base de sustentació
	208.53 €
	

	MSI/10002
	u
	Subministrament de conjunt i planxa d'acer de 9 mm de gruix, plaques de Trespa retolades a 2 cares (12,5 x 64,5 cm). Distància entre eixos dels forats de 71 mm. Inclou elements de subjecció
	85.43 €
	

	MSI/10003
	u
	Subministrament de conjunt de planxa d'acer de 9 mm de gruix, plaques de Trespa retolades a 1 cara (10,0 x 50,0 cm). Inclou elements de subjecció
	146.48 €
	

	MSI/10004
	u
	Sistema de fixació a paret (suport i cargols)
	70.24 €
	

	MSI/10005
	u
	Subministre i col·locació de plànol informatiu i suport
	117.15 €
	

	 
	 
	REPARACIÓ O NETEJA DE MÒDULS DE SENYALITZACIÓ INFORMATIVA URBANA
	 
	

	RNMSI/10001
	u
	Neteja de mòduls de senyalització informativa urbana 
	6.41 €
	

	 
	 
	ACCESSORIS PER A MÒDULS DE SENYALITZACIÓ INFORMATIVA URBANA
	 
	

	AMSI/10001
	m2
	Làmina antigraffitti
	23.19 €
	

	AMSI/10002
	u
	Pictogrames de qualsevol tipus
	8.36 €
	

	 
	 
	COL.LOCACIONS DE MÒDULS DE SENYALITZACIÓ INFORMATIVA URBANA
	 
	

	CMSI/10001
	u
	Col·locació de mòduls d'alumini formant calaix tancat mitjançant perfil perimetral de 35 a 60 mm, incloses brides interiors 
	14.75 €
	

	CMSI/10002
	m2
	Col·locació de plafó d'alumini
	29.23 €
	

	CMSI/10003
	u
	Col·locació de suport de 80 a 100 mm de diàmetre, de 6 m d'alçària amb corredera telescòpica de 60 a 80 mm, inclou l'excavació, fonamentació, ancoratge (platina i espàrrecs galvanitzats) i la reposició de paviment existent
	112.94 €
	

	CMSI/10004
	u
	Col·locació de suport de 110 a 120 mm de diàmetre, de 6 m d'alçària amb corredera telescòpica de 75 a 100 mm, inclou l'excavació, fonamentació, ancoratge (platina i espàrrecs galvanitzats) i la reposició de paviment existent
	152.17 €
	

	CMSI/10005
	u
	Col·locació de suport de 140 a 170 mm de diàmetre, de 6 m d'alçària amb corredera telescòpica de 75 a 120 mm, inclou l'excavació, fonamentació, ancoratge (platina i espàrrecs galvanitzats) i la reposició de paviment existent
	200.79 €
	

	 
	 
	ELEMENTS ESPECIALS PER A MÒDULS DE SENYALITZACIÓ INFORMATIVA URBANA
	 
	

	EEMSI/10001
	u
	Suport de tub cilíndric acanalat en perfil d'alumini, telescòpic, format per un tub de 6 m d'alçària, de 100 a 120 mm de diàmetre, de 4 a 8 mm de gruix i un tub de 60 a 80 mm de corredera amb una longitud que permeti la col·locació de fins a quatre mòduls, pintat amb pintura pols de poliester o anoditzat, incloses brides d'ancoratge de fosa i accessoris
	266.78 €
	

	EEMSI/10002
	u
	Suport de tub cilíndric acanalat en perfil d'alumini, telescòpic, format per un tub de 6 m d'alçària, de 120 a 140 mm de diàmetre, de 8 a 10 mm de gruix i un tub de 75 a 120 mm de corredera amb una longitud que permeti la col·locació de fins a quatre mòduls, pintat amb pintura pols de poliester o anoditzat, incloses brides d'ancoratge de fosa i accessoris
	440.61 €
	

	EEMSI/10003
	u
	Suport de tub cilíndric acanalat en perfil d'alumini, telescòpic, format per un tub de 6 m d'alçària, de 140 a 170 mm de diàmetre, de 10 a 12 mm de gruix i un tub de 75 a 120 mm de corredera amb una longitud que permeti la col·locació de fins a quatre mòduls, pintat amb pintura pols de poliester o anoditzat, incloses brides d'ancoratge de fosa i accessoris
	488.66 €
	

	EEMSI/10004
	u
	Brides d'alumini pintades o anoditzades de 60 a 75 mm amb cargols d'acer inoxidable
	4.30 €
	

	EEMSI/10005
	u
	Brides d'alumini pintades o anoditzades de 75 a 100 mm amb cargols d'acer inoxidable
	5.63 €    
	

	EEMSI/10006
	u
	Brides d'alumini pintades o anoditzades de 110 a 120 mm amb cargols d'acer inoxidable
	7.88 €
	

	EEMSI/10007
	u
	Brides d'alumini pintades o anoditzades de 140 a 170 mm amb cargols d'acer inoxidable
	10,92 €
	

	 
	 
	MOBILIARI URBÀ
	 
	

	 
	 
	EQUIPAMENT PER A APARCAMENTS
	 
	

	 
	 
	MÒDULS D'APARCAMENT PER A BICICLETES
	 
	

	MEM/10001
	u
	Subministrament de mòdul per a aparcament de bicicletes constituït amb tub metàl·lic acabat galvanitzat, diàmetre exterior 50,8 mm, diàmetre interior 47,8 mm, alçària útil de 800 mm, encastament de 250 mm
	52.05 €
	

	MEM/10002
	u
	Subministrament de mòdul per a aparcament de bicicletes constituït amb tub metàl·lic acabat galvanitzat i pintat, diàmetre exterior 50,8 mm, diàmetre interior 47,8 mm, alçària útil de 800 mm, encastament de 250 mm
	55.53 €
	

	MEM/10003
	u
	Subministrament de mòdul per a aparcament de bicicletes constituït amb tub d'acer inoxidable AISI 316, diàmetre exterior 50,8 mm, diàmetre interior 47,8 mm, alçària útil de 800 mm, encastament de 250 mm
	136.32 €
	

	MEM/10004
	u
	Subministrament de mòdul per a aparcament de bicicletes constituït amb tub d'acer inoxidable AISI 316, acabat electropolit, diàmetre exterior 50,8 mm, diàmetre interior 47,8 mm, alçària útil de 800 mm, encastament de 250 mm
	110.44 €
	

	MEM/10005
	
	Subministrament de mòdul per a aparcament de patinets constituït per 10 amarratges tipus elèctric , amb tub d’acer inoxidable AISI 316 , acabat electròlit, diàmetre de tub de 48 mm.
	1269.35 €
	

	 
	 
	COL.LOCACIONS D'EQUIPAMENT PER A APARCAMENTS
	 
	

	CEA/10001
	u
	Col·locació de mòdul de sustentació per a bicicletes inclòs base de sustentació, demolició, reposició i ajustat de la vorera, paviment normal
	38,47 €
	

	CEA/10002
	u
	Col·locació de mòdul de sustentació per a bicicletes inclòs base de sustentació, demolició, reposició i ajustat de la vorera, paviment especial
	58.34 €
	

	CEA/10002
	u
	Col·locació de mòdul de sustentació per a patinets inclòs base de sustentació demolició reposició i ajustat a paviment 
	51.96 €
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