"El Sr./La Sra.......................................... amb NIF núm , en nom propi /

en representació de l’empresa .............., en qualitat de ..., i segons escriptura pública autoritzada davant Notari ......, en data ..... i amb número de protocol /o

document ..., CIF núm. .............., domiciliada a........... carrer ,

núm.........., (persona de contacte......................, adreça de correu electrònic

................, telèfon núm. ............... i fax núm.. .. .....................), assabentat/da de les condicions exigides per optar a la contractació relativa a l’obra **““REFORMA DELS VESTIDORS DE LA ZONA ESPORTIVA DE LLUÇÀ FASE 1: VESTIDOR 3”**, es compromet a executar-lo amb els següents compromisos:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Núm. millora** | **Descripció de la millora** | **unitats** | **Marca amb una X les que es volen realitzar** |
| 1 | *Adequació tèrmica de finestra actual, d’aproximadament 60x60 cm, segons normativa d’eficiència energètica.**- Finestres situades a banda i banda de la porta d'accés al vestidor 3**(import: 208,76 €/u, IVA exclòs)* | 2 |  |
| 2 | *Adequació tèrmica de finestra actual, d’aproximadament 130x90 cm segons normativa d’eficiència energètica.**- Finestra situada a la façana posterior del vestidor 3 -**(import: 489,32 €/u, IVA exclòs)* | 1 |  |
| 3 | *Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica premsada esmaltada mat, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu alt, grup BIII (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888. Inclou l'arrebossat de morter de ciment previ o els repassos dels paraments actuals.* *- Compleció de l'enrajolat dels paraments verticals de l'àmbit d'accés-**(import arrebossat+enrajolat: 55 €/m², IVA exclòs)* | 14,00 m² |  |

SIGNAR ELECTRÒNICAMENT