**DOCUMENT D’ALTRES ESPECIFICITATS TÈCNIQUES PARTICULARS (Annex 6)**

**CONTROL DE QUALITAT. DE LA CONNECTIVITAT DE LES POBLACIONS DEL TURÓA L´EMPORDÀ.CLAU: MCG-20280**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ASSAIGS A REALITZAR NO SUBCONTRACTABLES** | Norma |   |
| Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm segons les normes UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2,UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 | UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 |  |
| Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl NLT 357 | NLT 357 |  |
| Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl UNE 103501 | UNE 103501 |  |
| Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la norma |  UNE-EN 12350-2 |   |

**\*Els assaigs que s’hagin indicat com a no subcontractables hauran de ser realitzats per laboratoris propis del licitador amb les habilitacions legals necessàries per a l’exercici de dita activitat.**