**MODEL D’OFERTA I INDICACIONS PER OMPLIR-HO**

**PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS RELATIVES A L’ACORD MARC D’HOMOLOGACIÓ D’EMPRESES PEL SUBMINISTRAMENT D’ESTRIS I EQUIPAMENT PELS TALLERS I ESPAIS DE CIRE DELS CENTRES PENITENCIARIS DE CATALUNYA I ALTRES ESPAIS EXTERNS. (Expedient PO SU 0001 2025)**

**LOT 1 - EQUIPAMENTS CUINES, CAFETERIES I OFFICES**

(Nom del/de la signant) ........................................................................................., amb domicili al carrer de .................................................................................................. de .............................., amb DNI núm. ........................ en nom propi/ en nom i representació de l’empresa ................................................................................, amb domicili al carrer ............................................................................................... núm. .............., amb NIF .................................., segons poders atorgats davant el notari Sr. ............................ ........................................................................................... en data ............................ amb núm. ........................; declara/en que, assabentat/s de les condicions i els requisits que s’exigeixen al Plec de prescripcions tècniques i al Plec de clàusules particulars i als seus annexos per tal de poder ser homologat en l’acord marc

ES COMPROMET:

A prendre al meu càrrec l’objecte del contracte de referència, amb estricta subjecció als esmentats requisits i condicions, per l’oferta següent:

|  |
| --- |
| **CRITERI 1 - RELATIU AL PREU UNITARI DE DIFERENTS ARTICLES (Fins a 20,00 punts)** |
| **LOT 1** |  **Descripció**  | **Import UNITARI màxim licitació sense iva** | **Import UNITARI oferta sense iva** |
| **Rentaplats capota**  | Rentaplats de capota. Construcció en acer inoxidable. Producció horària 30/40 cistelles/hora. Alçada útil aproximada 440mm. Ha de poder admetre safates GN1/1. Cicles de rentat de 2 minuts. Amb capota d'asa i motlle. Capacitat de la cuba aproximat de 39/40 litres, consum d'aigua per cicle de 2,4 - 2,6 litres. Capacitat calderí, uns 8 litres. Potència motor de rentat 0,74 Kw. Potència total 6,75 Kw. Dimensions aproximades 775 x 850 x 1480 Ha d’incorporar motobomba per desaiguar automàticament i 3 cistelles i descalcificador Amb descalcificador extern volumètric, adaptat a la màquina. | **5.000,00 €** |  **.................... €** |
| **Rentaplats – renta cassoles** | Rentavaixelles/Rentacaçoles. Construcció en acer inoxidable. Cistella portaobjectes extraïble. Bastidor en acer inoxidable. Acabat amb doble paret. Cicle autorentat intern al final de jornada. Sistema evacuació vaps. Doble sistema rotatiu de rentat i esbandit. Resistències construïdes amb INCOLOY. Possibilitat d'escollir encesa manual o automàtic. Alimentació: 400/III/N/50. Producció: 30/15/10/7 cistelles/h. Consum màxim 12 Kw. Cicles de rentat de 2/4/6/10 minuts. Capacitat cuba 100 litres. Potència boma: 1,5 + 1,5 Kw. Resistència cuba 9 Kw. Aigua esbandit 6 litres. Resistència boiler 9 Kw. Alçada útil 650 mm. Potència bomba esbandit 0,55 Kw. Dimensions cistella 1320 x 700 mm. Amb descalcificador extern volumètric, adaptat a la màquina. | **24.000,00 €** | **.................... €** |
| **Rentaplats obertura frontal** | RENTAVAIXELLES OBERTURA FRONTAL: Amb bomba per a l'esbandit, que garantitza un perfecte resultat higiènic amb un cicle d'esbandit complert lineal a 80º C.(EFFI-RINSE).Model amb control i comandament i sistema per omplir termostàtic.Obertura de la porta: 380 mm. Alçada útil interna de 360 mm. Ha d'admetre safates GN-1/1. Cistella de 500 x 500. Cicles de rentat de 90", 120" i 180".Producció teòrica màxima de 40 cistelles/hora. Tanc de 20 litres de volum, amb resistència d'escalfament de 2,8 kW. Calderí de 7 litres de volum. Bomba de rentat de 600 W.Consum d'aigua per cicle de 2,4 litres, Esbandit amb sistema termostop. Instal·lació monofàsica Multipower, amb escalfament en el calderí que es pot seleccionar en el moment de la seva instal·lació, de 2,8 / 3,7 kW.Multivoltatge: Permet connectar la màquina a una xarxa amb tensió monofàsica o trifàsica. Amb descalcificador extern volumètric, adaptat a la màquina. | **3.000,00 €** | **.................... €** |
| **Bany maria** | MOBLE BANY MARIA amb reserva inferior (aire forçat)Escalfament indirecte de l'aigua mitjançant resistències de silicona col·locades a la part inferior de la cuba. Les resistències de silicona milloren el rendiment i redueixen el consum elèctric.Cuba embotida amb cantonades arrodonides per a facilitar la seva neteja. Amb capacitat de cubetes GN 1/1 de 150 mm de profunditat. 4 cubetes.La regulació i control de la temperatura del bany maria es realitza mitjançant termòstat i termòmetre analògic. la temperatura de treball va de 30º C a 90º C. Amb pilot indicador de funcionamentAixetes per a l'entrada i desaigüe de l'aigua incorporats. Potes robustes amb peus regulables en alçada.Construcció interior i exterior en acer inoxidable AISI 304 18/10En el moment de funcionament del bany maria, es necessari que la cuba sempre contingui aigua.Mides 1600 x 700 x 850 - 4 Cubetes. Amb reserva inferior. Potència: 3500 Tensió: 230-400/3/50-60 Hz. Sense elements de protecció a la part superior, com ara vidres protectors, llum o escalfor. | **4.500,00 €** | **.................... €** |
| **Carro calent** | Carro calent doble: Construït en acer inoxidable 304 18/10 satinat, aïllat amb fibra de vidre, 2 portes batents aïllades amb fibra de vidre amb bisagres tancament automàtic i tancament amb clau. 20 + 20 nivells de guia 65 mm prof. Amb safates GN 2/1, bloc calòric 3560 w extraïble amb recipient per a humitat i sistema d’aire reforçat, 2 nanses laterals per facilitar el transport. Temperatura màxima de treball 90º C. Interruptor on/off lluminós i termòstat digital. Protecció perimetral, amb para-xocs de goma no marcant a tota la base del carro. Amb 4 rodes giratòries de Ø 150mm-160mm, 2 d’elles amb fre i molt resistents. Nombre de portes 2. Potència elèctrica 3560w / 230v / 50-60hz Dimensions aproximades 1480x860X1770 mm. | **4.520,00 €** | **.................... €** |
| **Forn elèctric** | Forn elèctric de 67,9 kWCapacitat: 20 x 2/1 GN /40 x 1/1GN.Mides: 1082 x 1117 x 1807 mm.Funció seleccionable manualment per el refredament de la cambra de coccióDes humidificació activa de de la cambra de cocció.Rosca central d’ajustament amb funció “Push” per configurar i confirmar l’entrada.Pantalla a color de 4,3” amb símbols explicatius i tecles programables de fàcil maneig.Mesurament, configuració mínim 10 nivells i regulació de la humitat amb exactitud percentual.Panell de control amb possibilitat de tancar-se per protegir l’accés no autoritzat amb coberta plàstica de lexan amb pany integrat.Rack mòbil 20 2/1 estandar de 20 trays, distancia entre guies: 65mm.  | **30.000,00 €** | **.................... €** |
| **Carro per a forn** | CARRO per a forn Elèctric GN 2/1 20 safatesFabricat en acer inoxidableRodes giratòries amb freDotat d'estructura portasafates amb capacitat per 20 safates GN-2/1 o 40 GN-1/1Compatible amb el forn ofertatSeparació entre guies 68mmDimensions (mm) 764x915x1810 | **2.000,00 €** | **.................... €** |
| **Paella basculant 200 litres** | Paella Basculant 1600x900x950 GAS 200 litres Paella d'inclinació basculant. Cuba construïda en acer inoxidable AISI 304. Fons de la cuba d'acer inoxidable AISI 304. Elevació manual amb l'eix amb clau sense fi volant de maniobra. Introducció d'aigua a la cuba a través d'aixeta i subministrament fixe a la xemeneia. Tapa d 'acer inoxidable AISI 304 amb gran tirador ergonòmic. Escalfament per cremadors tubulars d'acer inoxidable. Encesa piezoelèctroca i pilot. Encesa mitjançant descàrrega contínua d'alimentació d'un pila (1,5v) i flama pilot. Alimentació a gas mitjançant vàlvula termostàtica amb sistema de seguretat amb termopar. Regulació de las temperatures de 100°C a 300°C. Dimensions aproximades: 1600x900x950. Dimensions cuba: 1500x610 h:275. Volum útil: 200 l. Volum total: 225. Potència (o superior): 42 kw | **22.000,00 €** | **.................... €** |
| **Marmita basculant gas 180 litres** | Marmita Basculant de GAS de 180 litres de capacitat, foc indirecte. Alimentació a GAS. Potència 40 KW. Dimensions 1455x1310x1030. Capacitat 180 litresEscalfament indirecte. Amb descalcificador independent, corresponent a les necessitats de la màquina que s'instal·li. Sistema volumètric i vàlvula electrònica de fàcil programació Diàmetre de la Cuba Ø 700x560. Recipient amb basculament motoritzat en el eix anterior. Tapa aïllada de doble capa en AISI 304 equilibrada mitjançant molls de gas. Comptador de litres electrònic. Panell de control tàctil. Xassís autoportant en AISI 304 (espessor 30-40/10). Aïllament tèrmic garantit per panells de fibra de vidre de gran espessor. Revestiments exteriors en AISI 304, finament setinat. Potes d’acer inoxidable en AISI 304. Nivell de protecció IPX4, protecció sobre les esquitxades d’aigua. Escalfament mitjançat foc indirecte: Intercanviador fabricat en AISI 304. Vàlvula de descàrrega de l’aire en l’interior de l’intercanviador per a un escalfament més ràpid amb vapor saturat. Control de la pressió mitjançant pressòstat, vàlvula de seguretat de 0,5 bar, vàlvula de depressió i manòmetre analògic. Càrrega automàtica a la camisa de l’intercanviador.Funcionament a GAS: El sistema d’engegada i vigilància de la flama ha de ser automàtic, sense cremador pilot. Escalfament realitzat amb cremadors tubulars, d’alt rendiment, d’acer inoxidable. Panell de control: Panell de control tàctil de mides reduïdes (no superior a 18 cm de llarg i 12 cm d’ample) situat a una alçada de la màquina que permeti evitar que els elements accessoris externs de la cuina puguin ocasionar danys per cops directes (carros). | **42.000,00 €** | **.................... €** |
|  |  **IMPORT TOTAL OFERTA (aquest import total només es considera a efectes d'atorgar la puntuació relativa al preu, L’IMPORT UNITARI OFERT ES PRENDRÀ COM A IMPORT MÀXIM PER A LES FUTURES CONTRACTACIONS BASADES):**  | **.................... €**  |

**IMPORTANT:** L’import especificat com “[**Import UNITARI màxim licitació sense iva**](#importunitari)**”** no es pot superar. En cas de fer-ho l’oferta quedarà invalidada i per tant fora de la licitació.

|  |
| --- |
| **2 - OFERTA PER DIES DE CONTRACTE LABORAL D’INTERNS/ES (Fins a 20,00 punts)** |
| **Oferta pel dies de contractes a jornada complerta (8 hores diàries) i durant tota la durada inicial prevista d’aquest contracte (Any 2025) oferts a persones sotmeses a mesures judicials. Cada contracte ha de tenir una durada mínima de 30 dies naturals i màxima de 180 dies.** (Utilitzeu una fila per cada contracte o contractes de durada diferent). Cas de prorrogar-se el contracte, i en funció de la durada de la pròrroga, l’oferta presentada pel licitador s’exigirà en forma proporcional per cadascuna de les possibles pròrrogues.  |
| **Nombre de contracte/s (A)** | **Nombre de dies naturals de cada contracte (B) (Mínim 30 dies)** | **Nombre total de dies naturals** **(A x B)** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Nombre total de dies naturals** per la totalitat de contracte/es i durada/es oferts **:**  |  **.................... dies** |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **3 - DECLARACIÓ SOBRE MAGATZEMS/PUNTS DE VENDA (\*) (Fins a 19,00 punts)** | **Nombre de locals i/o punts de venda (\*)** | **Totalitat de m2 dels locals i/o punts de venda declarats (\*)** |
| Província de Barcelona |  |  |
| Província de Lleida |  |  |
| Província de Tarragona |  |  |
| Província de Girona |  |  |
| **(\*) S’haurà d’adjuntar** una relació de cadascun dels locals i/o punts de venda oferts, amb la seva ubicació i amb els metres quadrats destinats a la venda i emmagatzematge. |  |

|  |
| --- |
| **4 – SERVEI TÈCNIC PROPI (Fins a 18,00 punts)** |
| **Disposa l’empresa d’un Servei tècnic propi** per a realitzar les reparacions i/o manteniments apropiats dels equipaments objecte d’aquest contracte? (*Per acreditar aquest criteri de valoració l’empresa licitadora haurà d’adjuntar a la seva oferta el contracte laboral del personal destinat a aquests efectes en el què consti la seva categoria professional o en cas contrari qualsevol document que així ho acrediti formalment).* | **Resposta: SI o NO** |
|  |
| **Disposa l’empresa d’un Servei d’assistència tècnica “oficial”** per a realitzar les reparacions i/o manteniments apropiats dels equipaments objecte d’aquest contracte? (*Per acreditar aquest criteri de valoració l’empresa licitadora haurà aportar el/s certificat/s d’autorització expedit per les empreses oficials les quals hauran de tenir el seu objecte social relacionat amb el lot corresponent)* | **Resposta: SI o NO** |
|  |

|  |
| --- |
| **5 – REVISIÓ FINAL ACABAMENT PERÍODE DE GARANTIA (9,00 punts)** |
| S’ofereix una revisió final de manteniment abans de finalitzar el període de garantia obligatòria dels equips els quals se’ls pugui adjudicar posteriorment mitjançant contractació basada? *(D’aquestes revisions s’haurà de presentar un informe que reculli l’estat de l’equip i si cal realitzar alguna reparació)* | **Resposta: SI o NO** |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **6 - CRITERIS MEDIAMBIENTALS i DE SOSTENIBILITAT (\*) (Fins a 9,00 punts)** | **SI / NO** |
| L’empresa disposa d’un **Sistema de Gestió Ambiental implantat a l’estat espanyol** (principalment a través de les normes ISO 14001/2015 i Reglament EMAS o similars)? **Si la resposta és SÏ adjuntar certificat i no cal omplir els apartats següents.** |  |
| **a)** L’empresa licitadora **presenta i adjunta** un **PROGRAMA DE GESTIÓ DE RESIDUS**? **La resposta ha de ser SI o NO** i adjuntar el programa si és SÍ. |  |
| **b)** L’empresa licitadora **presenta i adjunta** un **CODI DE BONES PRÀCTIQUES AMBIENTALS**? **La resposta ha de ser SI o NO** i adjuntar el codi si és SÍ. |  |
| **c)** L’empresa licitadora **disposa de la figura de responsable de medi ambient?** Si la resposta és SÍ indiqueu el nom i cognom i titulació de la persona. |  |

**(\*)** Adjuntar la documentació acreditativa corresponent dels apartats a) i b).

|  |  |
| --- | --- |
| **7 – INTERLOCUTOR AMB CIRE (5,00 punts)** | **SI / NO** |
| L’empresa oferta una o vàries persones com a interlocutores amb CIRE amb disposició de 7:00 a 19:00 hores tots els dies de la setmana ? |  |
| Si la resposta ha estat **SI** indiqueu el/els nom/s, telèfon i e-mail de cadascuna de les persones que proposa |  |

**MOLT IMPORTANT:**

**Les empreses licitadores hauran de treure, com a mínim, 25 dels 100 punts possibles; cas contrari no podran ser homologades en aquest Acord Marc.**

(Signatura digital del proposant)

(\*) En cas d'unió temporal d'empreses s'han de fer constar les dades de cadascun dels representants de les empreses que la formen.

**INDICACIONS PER EMPLENAR L’OFERTA ECONÒMICA DEL CONTRACTE.**

Els licitadors, per tal d’emplenar el **Model d’oferta econòmica** hauran de tenir en compte les indicacions següents:

* El **Model d’oferta econòmica** és d’obligat compliment per a totes les empreses licitadores. Les ofertes relatives a **quantitats, imports i percentatges** es faran amb un **màxim de 2 decimals**. Cas de fer-ho amb altre nombre de decimals, la Mesa de contractació arrodonirà a 2 decimals. **El nombre de dies de contracte ofertats es faran en nombre sencer, sense decimals.**
* Al **Model d’oferta econòmica són d’obligat compliment** els camps relatius a:
* Oferta preus unitaris. Criteri 1.

La resta de camps, si no s’omplen (o s’omplen amb valor 0), no obtindran la puntuació corresponent al criteri de valoració.