**ANNEX 3. MODEL DE PROPOSTA DE CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA**

**AMPLIACIÓ TERMINI DE GARANTIA: DE 0 A 10 PUNTS**

Pel que fa a l’ampliació del termini de la garantia en mesos, respecte la garantia obligatòria de 12 mesos; la garantia que s’ofereix en l’execució d’aquesta obra és la següent:

18 mesos (1,00 punts)

24 mesos (2,50 punts)

36 mesos (5 punts)

48 mesos (7,50 punts)

60 mesos (10 punts)

**EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL DEL PERSONAL PROPI: DE 0 A 14 PUNTS**

- Presència d’un cap d’obra en plantilla, amb experiència acreditada, durant els darrers últims 5 anys , segons certificat de bona execució de l’ens contractant degudament signat, en obres de característiques similars, per import superior a 300.000 €. **Fins a 9 punts**

Per l’execució de 1 obra: 1,5 punts

Per l’execució de 2 obres: 3 punts

Per l’execució de 3 obres: 4,5 punts

Per l’execució de 4 obres: 6 punts

Per l’execució de 5 obres: 7,5 punts

Per l’execució de 6 obres: 9 punts

Nom del CAP D’OBRA

**Cal aportar certificats de bona execució de cadascuna de les obres acreditades.**

- Presència d’un encarregat d’obra en plantilla, amb experiència amb un mínim de 4 obres de característiques similars, per import superior a 300.000€, en el període dels últims 5 anys. **Fins a 5 punts**

Per l’execució de 1 obra: 1 punts

Per l’execució de 2 obres: 2 punts

Per l’execució de 3 obres: 3 punts

Per l’execució de 4 obres: 4 punts

Per l’execució de 5 obres: 5 punts

Nom de l’ENCARREGAT

**Cal aportar documentació acreditativa de les obres executades**

**REDUCCIÓ TERMINI D’EXECUCIÓ: DE 0 A 6 PUNTS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Termini total en mesos** | **Punts** |
|  | 8 mesos | 0 punts |
|  | 7 mesos i mig | 3 punts |
|  | 7 mesos | 6 punts |

**MILLORES TÈCNIQUES A L’EXECUCIÓ, FINS A 20 PUNTS**

**MILLORA 1 : Trasllat parcial marquesina exterior**

**Puntuació : 9 punts**

*Treballs de desmuntatge parcial de dos mòduls de la marquesina exterior i posterior muntatge a continuació dels mòduls exteriors, amb la fonamentació dels pilarets metàl·lics i el repàs de pintura. Formació de subbase de grava de 10 cm de gruix i grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material. Estesa de malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller. Formació de paviment de formigó HA-30/P/10/I+E, de 15 cm de gruix, amb acabat remolinat mecànic, amb malla electrosoldada.*

**Valoració econòmica de 4.696,32 € IVA inclòs**

**MILLORA 2 : Vorera Edifici**

**Puntuació : 7 punts**

*Enderroc caixa paviment vorera carrer. Càrrega amb mitjans manuals i transport de terres a l'abocador, amb contenidor. Deposició controlada a centre de reciclatge de residus Estesa de subbase de grava de 10 cm de gruix i grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material.*

*Formació de paviment de formigó HA-30/P/10/I+E, de 15 cm de gruix, amb acabat remolinat mecànic, amb malla electrosoldada.*

**Valoració econòmica de 3.756,57 IVA inclòs**

**MILLORA 3 : Millora jardineria parterre existent**

**Puntuació : 4 punts**

*Plantació de plantes i flors al parterre existent davant de l'edifici de l'ajuntament a gust de la propietat.*

*Treballs d’adequació del parterre existent, col·locació de vorada perimetral d'acer corten*

**Valoració econòmica de 2.700,00 € IVA inclòs**

Signatura del candidat,

**DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT**