**ANNEX 10-11-12**

**Expedient: CO/1000/1100007093/25/PS**

**CONTRACTACIÓ D’EXECUCIÓ D’OBRES I DIRECCIÓ FACULTATIVA PER A LA CONSTRUCCIÓ I REFORMA DE DIVERSOS ESPAIS DE LA SEU CENTRAL DEL BANC DE SANG I TEIXITS**

**ÍNDEX**

[Annex 10: Característiques tècniques Mampares FDJ 3](#_Toc199836506)

[Annex 11: Característiques tècniques Paviment tècnic 5](#_Toc199836507)

[Annex 12: Característiques tècniques Cel Ras 6](#_Toc199836508)

Annex 10: Característiques tècniques Mampares FDJ

Mampara de vidre:

Divisòria de vidre, model “Flat One 10” de la marca “Artis”. Es tracta d’una mampara d'un sol vidre continu, formada per:

* Perfil perimetral de 100/75x35 mm en alumini extruït en acabat anoditzat. L'interior del perfil permet el pas de cablejat vertical i horitzontal.
* Vidres laminats 5+5 mm. amb làmina butiral transparent, bisellats a 45 graus i polits. El vidre està suportat en el perfil inferior per anivelladors per absorbir possibles desnivells, i aconseguir un perfecte paral·lelisme entre ells
* Unió lineal dels vidres amb un perfil especial en H de policarbonat transparent, amb biadhesiu d'alta adherència a cada costat, assegurant el total enrasat, que permet repartir els esforços mecànics entre ells de forma solidària.
* Unió perpendicular dels vidres amb un perfil especial en T i angle a 90 graus amb les mateixes característiques que l’anterior element descrit.
* Perfil perimetral especial de PVC semi-rígid per instal·lar en les 2 cares dels vidres per evitar que tinguin contacte amb el perfil d'alumini, el qual els manté immobilitzats i evita tota mena de pont fònic.
* Perfil quadrat de 100x100 mm en alumini extruït en acabat anoditzat. Aquest element serveix de mòdul tècnic per pas de cablejat i instal·lació d’interruptors, endolls i altres elements de comandament.

Porta de vidre:

Porta vidre, model “Flat Door” de la marca “Artis”.

Es tracta d’una porta batent amb un vidre temperat transparent de 6 mm emmarcada en un perfil alumini de 40/27x20 mm, amb acabat anoditzat. La porta va fixada als muntants amb frontisses pivotants de dimensions 55x15x20 mm regulables en alçada, i disposa d’un pivot centrador al lateral de la fulla de porta que encaixa en el marc. El marc lateral del costat de tancament de la porta disposa d’un mòdul tècnic especial adaptat com muntant vertical on s’instal·len els mecanismes de tancament i manetes. El marc de la porta va proveït d'una junta flexible especial de PVC per a un perfecte ajustament.

Mampara cega:

Divisòria cega, model “Flat Duo 10” de la marca “Artis”. Es tracta d’una mampara de 100 mm de gruix formada per:

* Panells cecs ignífugs de 19 mm d’espessor en acabat bilaminat color blanc corporatiu, en composició vertical.
* Perfil en U perimetral de 60x30 mm.
* Muntants de 32x58 mm. per suportació dels panells cecs. Aquests muntants disposen de regulació d'altura micromètrica mitjançant anivelladors metàl·lics.
* Fixació de panells bilaminats a ambdues cares de l'estructura mitjançant peces d'unió metàl·liques específiques.

Porta cega:

Porta cega, model “Flat Door Duo 10” de la marca “Artis”.

Es tracta d’una porta batent formada per full de porta cega, de 40 mm de gruix, amb acabat bilaminat en color blanc corporatiu. frontisses pivotants de dimensions 55x15x20 mm regulables en alçada, i disposa d’un pivot centrador al lateral de la fulla de porta que encaixa en el marc. El marc de la porta va proveït d'una junta flexible especial de PVC per a un perfecte ajustament.

Annex 11: Característiques tècniques Paviment tècnic

Paviment elevat a base d’estructura metàl·lica reticular de 600x600 mm i alçada entre 150 i 500 mm.

Les llosetes són quadrades de dimensions 600x600 mm. amb recobriment superior trepitjable a base de linòleum marca “Armstrong Marmorette LCH” de 2,5 mm. de gruix col·locat amb adhesius de baixa emissivitat lliures de dissolvents.

Annex 12: Característiques tècniques Cel Ras

Cel ras realitzat amb sistema de sostre suspès desmuntable amb elements de xapa d’acer de la marca “ERCO” format per:

* Plaques de xapa d'acer electrozincat senzimir de 0,6 mm de gruix de dimensions variables en llargada segons distribució, i 300 mm d’amplada amb perforació P-Cr1, 8/20. El color de les plaques és segons RAL9010 amb pintura epoxi.
* La placa perforada disposa d’un vel acústic negre, ignífug i termosegellat a la cara oculta (part superior) amb gramatge 42 gr/m2 i 0,2 mm de gruix i un panell de llana mineral de 250 Kg/m3 de 15 mm de gruix ajustat al mòdul i recobriment amb resines de polièster i pigments dotant al sistema d'estabilitat a la calor, humitat i llum.
* Perfileria de suport en doble trama oculta d'acer electrozincat de secció Z i perfileria principal tipus U. La seva fixació al forjat és mitjançant penjador tipus nonius d'acer amb doble passador de seguretat. Les trobades amb els perímetres es mitjançant el perfil 30x50 tot en color segons RAL9010.