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Ajuntament de

Rupit i Pruit
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ANNEX 4
AMPLIACIÓ DEL TREBALLS PREVISTOS EN EL PROJECTE PERÒ NO CONTEMPLATS EN EL PRESSUPOST 
En/Na.....................................amb NIF núm. .............................., domiciliat/da a  ....................................., carrer.........................................núm. ..........., telèfon........................actuant en nom propi (o en representació de l’empresa ....................................amb CIF núm. ................., i domicili social a ...........................carrer...............................núm. ....) assabentat/da de les condicions exigides per optar a la contractació relativa al PROJECTE TÈCNIC “MILLORA ACCÉS A LA ZONA ESPORTIVA I CEMENTIRI”  .

ES COMPROMET a executar les partides completes incloses en el quadre adjunt següents:  ( treure les partides que no es volen executar)

 [image: image1.emf]PROPOSTA DE MILLORES

CAPÍTOL CODI PARTIDA AMIDAMENT PREU PEM 19% TOTAL (menys IVA)

PUNTUACIÓ

101.L1.04.1 MSKEIDJEI M2 Paviment TERANA green 20.8x11.8x7 o equivalent Breinco o 

similar, omplert de juntes amb substrat sorrós de : 70% sorra 

rentada i 30% de terra vegetal abocada. Col.locat sobre base 

de saulo compactat (P-16)

284,7 44,87 12774,49 2427,15 15201,64 5

201.L1.05.1 PR36-Z8RV3 M3 Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una 

conductivitat elèctrica menor de 3 dS/m, segons NTJ 07A, 

subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora 

petita i mitjans manuals (P - 53)

119,5 32,19 3846,71 730,87 4577,58 5

301.L1.05.2 PR420-8U2S UT Subministrament de Celtis australisde perímetre de 16 a 18 cm, 

amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima 

35,7 cm segons fórmules NTJ (P - 54)

64 136,73 8750,72 1662,64 10413,36 15

401.L1.05.4 MS834Z7656 UT Subministre i col·locació de travesses de fusta de mides 1.5 x 

0.2 x0.12m tractada amb autoclau col·locada arran de terra a 

per a marcar disposició dels vehicles a l'espai destinat a 

aparcament. (P-15)

124 75 9300,00 1767,00 11067,00 20

501.L1.05.5 PR90-9GR1 M Encintat amb Travessa de fusta de pi roig de 18x12 cm i fins a 

2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure en 

autoclau per un grau de protecció profunda fixat amb acer 

corrugat, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics de 

combustible (P - 55)

777,88 24,92 19384,77 3683,11 23067,88 10

601.L1.06.4 PR92-IRQX M Tanca de troncs fusta de pi tornejada i tractada amb autoclau 

(grau de proteció IV), d'1 m d'alçada sobre el terreny, feta amb 

muntants de 12 cm de diàmetre cada 2,5 m, ancorats a daus de 

formigó de 40x40x40 cm, un passamà superior i un travesser 

de 10 cm de diàmetre, units amb peces especials d'acer 

galvanitzat, segons detall projecte. (P - 56)

375 28 10500,00 1995,00 12495,00 25

7 U Arribada de la xarxa de fibra òptica, desde la carretera fins a 

les intal.lacions del camp de futbol, seguint projecte de 

Diputació de Barcelona, i definida en el plànol del projecte. 

Inclou la obertura i tapat de rasa, la col.locació dels conductes,  

i la col.locació de dues arquetes.

1 3500 3500,00 665,00 4165,00 20

Total 80.987,45 €                 100


(Lloc, data i signatura del licitador)


