~V||FIEBDC-3/2016\280725|TCQ 6.2||ANSI||2||||
~K|3\3\3\3\5\2\2\2\EUR\|0\13\6\0\0|\2\\3\5\\2\5\2\3\3\3\3\5\EUR\||
~C|01##\||Pressupost 1128|832888.2\|\||
~D|01##|01.01#\1\1\01.02#\1\1\01.03#\1\1\01.04#\1\1\01.05#\1\1\01.06#\1\1\01.07#\1\1\01.08#\1\1\01.09#\1\1\01.10#\1\1\01.11#\1\1\01.12#\1\1\01.13#\1\1\01.14#\1\1\01.GR#\1\1\01.SS#\1\1\||
~T|01##||
~C|01.01#\|| TREBALLS PREVIS I ENDERROCAMENTS|104494.05\|\||
~D|01.01#|P2146-DJ2M\1\ 1381\P2146-PC01\1\ 1207.37\P214U-HBQF\1\ 2291.616\P2148-49L6\1\ 637.3\P2148-49L5\1\ 112.82\P2147-DJ5X\1\ 670.18\P2146-HZ0I\1\ 88\P2146-DJ4M\1\ 128.55\P214W-FEMF\1\ 429.66\P214O-PCO5\1\ 17.528\P2145-4RS0\1\ 40.07\P214P-PC03\1\ 12.021\P21B0-HBR2\1\ 38\P21B0-PC03\1\ 6\P21Q2-8GXP\1\ 2\P21Q2-8GXU\1\ 26\P21Q2-PC04\1\ 4\P21R0-XXHA\1\ 120\P21R0-92I8\1\ 7\P214A-PC02\1\ 1\P21G5-54CN\1\ 17\P21G6-49JW\1\ 19\P21DH-PC01\1\ 7\P21GN-PCUF\1\ 11\P21GN-PCTB\1\ 1\P21DH-PC02\1\ 8\P191-PC01\1\ 10\P9ZE-PC01\1\ 71\P21DH-PC03\1\ 1\P21G2-4W0S\1\ 160\||
~M|01.01#\P2146-DJ2M|001\| 1381|\Superficie afectada per ampliació vorera\1.000\1381.000\\\||
~M|01.01#\P2146-PC01|002\| 1207.37|\Superficie afectada\1.000\1166.000\\\\\\\\\\Adequació carrer Genís i sagrera\2.000\1.600\1.000\\\Adequació carrer Antoni Gaudí\1.000\1.100\1.000\\\\1.000\1.100\2.500\\\Adequació carrer Murillo\2.000\5.160\1.000\\\Adequació carrer Zubarran\1.000\4.800\1.000\\\\1.000\4.800\4.000\\||
~M|01.01#\P214U-HBQF|003\| 2291.616|\Fresat 5 cm + 4cm capa regularització\\\\\\Superficie afectada\1.000\2042.000\\\\Excés de fresat \1.000\24.400\\\\\\\\\\Adequació carrer Genís i sagrera\1.000\1.600\4.050\\\Adequació carrer Antoni Gaudí\1.000\6.700\1.100\\\Adequació carrer Murillo\1.000\8.000\5.200\\\Adequació carrer Zubarran\1.000\6.250\4.800\\\\\\\\\Adequació aparcament Policia\1.000\8.000\3.520\\\Adequació aparcament Públic\1.000\14.000\4.400\\\\1.000\4.000\3.850\\\\1.000\15.730\2.200\\||
~M|01.01#\P2148-49L6|004\| 637.3|\Entre c Plans i c Murillo\1.000\84.430\\\\Entre c Muriilo i c. Antoni Gaudí\1.000\25.000\\\\Entre c. Antoni gaudí i Genís i Sagrera\1.000\113.000\\\\Entre c. Genís i Sagrera i c. Sagunt\1.000\55.000\\\\c- Sagunt i Avda Pompeu Fabra\1.000\36.000\\\\\1.000\44.050\\\\Avda Garcia Lorca\1.000\241.000\\\\Aparcament\1.000\4.500\\\\Centre c. Ramble Ramir Deulofeu\1.000\9.000\\\\\\\\\\\\\\\\Adequació carrer Genís i sagrera\2.000\1.600\\\\Adequació carrer Antoni Gaudí\2.000\1.100\\\\Adequació carrer Murillo\2.000\5.160\\\\Adequació carrer Zubarran\2.000\4.800\\\||
~M|01.01#\P2148-49L5|005\| 112.82|\JARDINERES\\\\\\Davant mosos\1.000\22.000\\\\\1.000\37.100\\\\\1.000\5.650\\\\Arbres\2.000\4.000\\\\C. Sagunt\1.000\11.020\\\\Avda Pompeu Fabra\1.000\2.700\\\\\1.000\1.250\\\\\\\\\\Jardinera Corten\1.000\13.100\\\\\1.000\5.000\\\\\1.000\7.000\\\||
~M|01.01#\P2147-DJ5X|006\| 670.18|\Entre c Plans i c Murillo\1.000\84.430\\\\Entre c Muriilo i c. Antoni Gaudí\1.000\25.000\\\\Entre c. Antoni gaudí i Genís i Sagrera\1.000\113.000\\\\Entre c. Genís i Sagrera i c. Sagunt\1.000\55.000\\\\c- Sagunt i Avda Pompeu Fabra\1.000\36.000\\\\\1.000\44.050\\\\Avda Garcia Lorca\1.000\241.000\\\\Aparcament\1.000\4.500\\\\Centre c. Ramble Ramir Deulofeu\1.000\9.000\\\\\\\\\\\\\\\\Adequació carrer Genís i sagrera\2.000\1.700\\\\Adequació carrer Antoni Gaudí\2.000\8.700\\\\Adequació carrer Murillo\2.000\16.200\\\\Adequació carrer Zubarran\2.000\2.500\\\||
~M|01.01#\P2146-HZ0I|007\| 88|\Vorera tram rotonda existent\1.000\24.000\\\\Vorera afectada per la nova rotonda\1.000\64.000\\\||
~M|01.01#\P2146-DJ4M|008\| 128.55|\Accés Mossos\1.000\21.000\\\\Aparcament Policia\1.000\96.220\\\\Accés pas peatonal aparcament públic \1.000\11.330\\\||
~M|01.01#\P214W-FEMF|009\| 429.66|\\1.000\9.500\\\\\1.000\364.000\\\\\1.000\15.500\\\\\1.000\14.030\\\\\1.000\13.000\\\\\1.000\13.630\\\||
~M|01.01#\P214O-PCO5|010\| 17.528|\Accés Mossos\1.000\3.110\0.200\3.700\\\1.000\0.410\0.400\3.700\\Accés Policia\1.000\12.750\0.200\2.000\\\1.000\19.000\0.200\2.000\\\2.000\2.400\0.200\2.000\||
~M|01.01#\P2145-4RS0|011\| 40.07|\Accés Mossos\1.000\3.110\\1.000\\\1.000\0.410\\1.000\\Accés Policia\1.000\12.750\\1.000\\\1.000\19.000\\1.000\\\2.000\2.400\\1.000\||
~M|01.01#\P214P-PC03|012\| 12.021|\Accés Mossos\1.000\3.110\0.600\0.500\\\1.000\0.410\0.600\0.500\\Accés Policia\1.000\12.750\0.600\0.500\\\1.000\19.000\0.600\0.500\\\2.000\2.400\0.600\0.500\||
~M|01.01#\P21B0-HBR2|013\| 38|\Senyals\31.000\\\\\Senyals\7.000\\\\||
~M|01.01#\P21B0-PC03|014\| 6|\Banderes\6.000\\\\||
~M|01.01#\P21Q2-8GXP|015\| 2|\\2.000\\\\||
~M|01.01#\P21Q2-8GXU|016\| 26|\\26.000\\\\||
~M|01.01#\P21Q2-PC04|017\| 4|\\4.000\\\\||
~M|01.01#\P21R0-XXHA|018\| 120|\Superficie zona verda\85.000\\\\\Propietat privada\35.000\\\\||
~M|01.01#\P21R0-92I8|019\| 7|\\7.000\\\\||
~M|01.01#\P214A-PC02|020\| 1|\Accés aparcament Policia\1.000\\\\||
~M|01.01#\P21G5-54CN|021\| 17|\\17.000\\\\||
~M|01.01#\P21G6-49JW|022\| 19|\\1.000\19.000\\\||
~M|01.01#\P21DH-PC01|023\| 7|\Bàculs\5.000\\\\\Projectors davant mossos\2.000\\\\||
~M|01.01#\P21GN-PCUF|024\| 11|\projectors façana\11.000\\\\||
~M|01.01#\P21GN-PCTB|025\| 1|\Projectors rotonda\1.000\\\\||
~M|01.01#\P21DH-PC02|026\| 8|\\8.000\\\\||
~M|01.01#\P191-PC01|027\| 10|\Previsió\10.000\\\\||
~M|01.01#\P9ZE-PC01|028\| 71|\\71.000\\\\||
~M|01.01#\P21DH-PC03|029\| 1|\\1.000\\\\||
~M|01.01#\P21G2-4W0S|030\| 160|\Tub D 80mm\1.000\160.000\\\||
~C|01.02#\|| BENS AFECTATS|23468.62\|\||
~D|01.02#|P214A-PC02\1\ 4\P214O-PCO5\1\ 28.619\P214O-4RO9\1\ 6.538\P2145-4RS0\1\ 70.962\P21R0-XXHA\1\ 35\P21R0-92HA\1\ 5\P2146-DJ4M\1\ 132.01\P214M-PC01\1\ 15.02\P2148-49L5\1\ 3.95\P2110-PC01\1\ 1\||
~M|01.02#\P214A-PC02|001\| 4|\FITXA 01\0.000\\\\\FITXA 02\1.000\\\\\FITXA 03\1.000\\\\\FITXA 04\1.000\\\\\FITXA 05\1.000\\\\\FITXA 06\0.000\\\\||
~M|01.02#\P214O-PCO5|002\| 28.619|\FITXA 01\0.000\\\\\FITXA 02\1.000\6.060\0.300\1.200\\FITXA 03\0.000\15.930\0.300\1.200\\\1.000\8.850\0.300\1.200\\FITXA 04\0.000\2.230\0.300\1.200\\\1.000\2.400\0.300\1.200\\FITXA 05\1.000\8.750\0.300\2.200\\\1.000\2.400\0.300\2.200\\FITXA 06\1.000\20.200\0.300\2.200\\\1.000\2.570\0.300\2.200\||
~M|01.02#\P214O-4RO9|003\| 6.538|\FITXA 03\1.000\15.930\0.300\1.200\\FITXA 04\1.000\2.230\0.300\1.200\||
~M|01.02#\P2145-4RS0|004\| 70.962|\FITXA 01\0.000\\\\\FITXA 02\1.000\6.060\\1.200\\FITXA 03\0.000\15.930\\1.200\\FITXA 04\0.000\2.230\\1.200\\FITXA 05\1.000\8.750\\2.200\\FITXA 06\1.000\20.200\\2.200\||
~M|01.02#\P21R0-XXHA|005\| 35|\Propietat privada\35.000\\\\||
~M|01.02#\P21R0-92HA|006\| 5|\FITXA 03\4.000\\\\\FITXA 06\1.000\\\\||
~M|01.02#\P2146-DJ4M|007\| 132.01|\FITXA 01\1.000\32.200\\\\FITXA 02\1.000\6.700\\\\FITXA 03\1.000\22.660\\\\FITXA 04\1.000\12.720\\\\FITXA 05\1.000\31.130\\\\FITXA 06\1.000\26.600\\\||
~M|01.02#\P214M-PC01|008\| 15.02|\FITXA 03\1.000\15.020\\\||
~M|01.02#\P2148-49L5|009\| 3.95|\FITXA 01 (voral d'obra)\1.000\3.950\\\\FITXA 02\1.000\0.000\\\\FITXA 03\1.000\0.000\\\\FITXA 04\1.000\0.000\\\\FITXA 05\1.000\0.000\\\\FITXA 06\1.000\0.000\\\||
~M|01.02#\P2110-PC01|010\| 1|\ED1\1.000\\\\||
~C|01.03#\|| MOVIMENT DE TERRES|2109.81\|\||
~D|01.03#|P2214-AYNS\1\ 389.83\P221B-EL75\1\ 9.04\||
~M|01.03#\P2214-AYNS|001\| 389.83|\Zones voreres que passen a ser calçada\\\\\3\A*B*D\\\\\\Rotonda nova (nord)\1.000\64.000\\0.460\\Rotonda existent (sud)\1.000\24.000\\0.460\3\A*B*C*D\\\\\3\A*B*D\\\\\\Zona verda\1.000\474.000\\0.300\3\A*B*C*D\\\\\3\A*B*D\\\\\\Asfalt enderrocat que passa a vorera\1.000\1381.000\\0.150\||
~M|01.03#\P221B-EL75|002\| 9.04|\\1.000\22.600\0.800\0.500\||
~C|01.04#\||  PAVIMENTACIÓ|286544.89\|\||
~D|01.04#|P92A-DX8F\1\ 478.743\P9G5-PC01\1\ 532.316\P9H5-E8BX\1\ 226.273\P9H5-E8BF\1\ 279.522\P9L1-E97K\1\ 4658.7\P930-I2FP\1\ 280.593\P9E1-PCXT\1\ 1803.5\P9E1-PCX7\1\ 67.12\P967-EA9T\1\ 479.44\P967-EAA0\1\ 24.35\P967-E9VH\1\ 568.34\P977-DSXE\1\ 589.24\P982-PC05\1\ 116.64\P982-PC06\1\ 37.44\P2110-PC02\1\ 12\P991-PC02\1\ 5\P9F1-4XEX\1\ 44.2\P352-4RZC\1\ 9.04\P4E4-5NRP\1\ 44.07\||
~M|01.04#\P92A-DX8F|001\| 478.743|\Zones voreres que passen a ser calçada\\\\\\Rotonda nova (nord)\1.000\64.000\\0.250\\Rotonda existent (sud)\1.000\24.000\\0.250\\Entrades vehicles\1.000\219.100\\0.250\\\\\\\\Altres punts on s'ha recrescut la cota***\\\\\\Aparcament policia\1.000\28.620\\0.400\\\\\\\\Àmbit calçada que passa a ser vorera \\\\\\Vorera est\1.000\616.000\\0.200\\Zona afectan policia mosos\1.000\226.400\\0.200\\Zona dels bens afectats\1.000\446.000\\0.200\\Vorera oest\1.000\664.200\\0.200\||
~M|01.04#\P9G5-PC01|002\| 532.316|\Zones voreres que passen a ser calçada\\\\\\Rotonda nova (nord)\1.000\64.000\\\\Rotonda existent (sud)\1.000\24.000\\\\Entrades vehicles\1.000\219.100\\\\\\\\\\Adequació carrer Genís i sagrera\1.000\1.600\4.050\\\Adequació carrer Antoni Gaudí\1.000\6.700\1.100\\\Adequació carrer Murillo\1.000\8.000\5.200\\\Adequació carrer Zubarran\1.000\6.250\4.800\\\\\\\\\Adequació aparcament Policia\1.000\8.000\3.520\\\Adequació aparcament Públic\1.000\14.000\4.400\\\\1.000\4.000\3.850\\\\1.000\15.730\2.200\\||
~M|01.04#\P9H5-E8BX|003\| 226.273|\CAPA REGULARITZACIÓ 3cm\\\\\\Àrea afectada\1.000\2110.250\0.030\2.400\\Entrades vehicles\1.000\219.100\0.030\2.400\\Excés de fresat \1.000\24.400\\2.400\||
~M|01.04#\P9H5-E8BF|004\| 279.522|\Àrea afectada\1.000\2110.250\0.050\2.400\\Entrades vehicles\1.000\219.100\0.050\2.400\||
~M|01.04#\P9L1-E97K|005\| 4658.7|\RODAMENT+REGULARITZACIÓ+BASE\\\\\\Àrea afectada\2.000\2110.250\\\\Entrades vehicles\2.000\219.100\\\||
~M|01.04#\P930-I2FP|006\| 280.593|3\A*B*D\\\\\\Base de formigó vorera\1.000\522.700\\0.150\\Previsió**\1.000\67.120\\0.150\3\A*(B-522.7)*D\1.000\1803.500\\0.150\||
~M|01.04#\P9E1-PCXT|007\| 1803.5|\Vorera\1.000\1803.500\\\||
~M|01.04#\P9E1-PCX7|008\| 67.12|\Gual peatons invidents\1.000\48.400\\\\\6.000\3.120\\\1\Subtotal\\\\\||
~M|01.04#\P967-EA9T|009\| 479.44|3\A*B\\\\\\Vorera oest\1.000\36.340\\\\\1.000\28.700\\\\\1.000\45.800\\\\\1.000\24.700\\\\\1.000\56.800\\\\\1.000\24.730\\\\\1.000\18.830\\\\Vorera est\1.000\39.700\\\\\1.000\27.810\\\\\1.000\1.500\\\\\1.000\15.600\\\\\1.000\5.550\\\\\1.000\1.300\\\\\1.000\15.750\\\\\1.000\56.230\\\\\1.000\15.900\\\\\1.000\25.000\\\3\A*B*C*D\\\\\3\A*B\\\\\\Adequació carrer Genís i sagrera\2.000\1.600\\\\Adequació carrer Antoni Gaudí\2.000\8.000\\\\Adequació carrer Murillo\2.000\5.200\\\\Adequació carrer Zubarran\2.000\4.800\\\||
~M|01.04#\P967-EAA0|010\| 24.35|3\A*B\\\\\\Rotonda\1.000\24.350\\\||
~M|01.04#\P967-E9VH|011\| 568.34|3\A*B\\\\\\Vorera oest\1.000\11.300\\\\\1.000\49.000\\\\\1.000\14.000\\\\\1.000\17.050\\\\\1.000\22.100\\\\\1.000\20.000\\\\\1.000\27.900\\\\\1.000\18.000\\\3\A*B*C*D\\\\\3\A*B\\\\\\Vorera est\1.000\103.000\\\\\1.000\1.700\\\\\1.000\8.500\\\\\1.000\6.100\\\\\1.000\15.510\\\\\1.000\6.200\\\\\1.000\6.100\\\\\1.000\9.230\\\\\1.000\1.650\\\\\1.000\6.010\\\\\1.000\6.000\\\\\1.000\15.700\\\\\2.000\9.000\\\\\1.000\13.700\\\\\1.000\62.400\\\\\1.000\8.220\\\\\1.000\17.600\\\\\1.000\1.700\\\\\1.000\33.730\\\\\1.000\2.640\\\\\1.000\26.800\\\\\1.000\1.700\\\\\1.000\16.800\\\||
~M|01.04#\P977-DSXE|012\| 589.24|3\A*B\\\\\\Vorera oest\1.000\36.700\\\\\1.000\226.300\\\\Vorera est\1.000\40.040\\\\\1.000\228.000\\\3\A*B*C*D\\\\\3\A*B\\\\\\Adequació carrer Genís i sagrera\2.000\1.700\\\\Adequació carrer Antoni Gaudí\2.000\8.700\\\\Adequació carrer Murillo\2.000\16.200\\\\Adequació carrer Zubarran\2.000\2.500\\\||
~M|01.04#\P982-PC05|013\| 116.64|3\A*B*C\\\\\\Vorera oest\1.000\7.200\1.800\\\\1.000\6.400\1.800\\\Vorera est\1.000\13.200\1.800\\\\3.000\10.000\1.800\\\\1.000\8.000\1.800\\||
~M|01.04#\P982-PC06|014\| 37.44|3\A*B*C\\\\\\Vorera oest\3.000\5.200\1.200\\\Vorera est\3.000\5.200\1.200\\||
~M|01.04#\P2110-PC02|015\| 12|\Acccessos habitatges\6.000\\\\\Comerços\6.000\\\\||
~M|01.04#\P991-PC02|016\| 5|\Vorera est\5.000\\\\||
~M|01.04#\P9F1-4XEX|017\| 44.2|\Rotonda\1.000\44.200\\\||
~M|01.04#\P352-4RZC|018\| 9.04|\\1.000\22.600\0.800\0.500\||
~M|01.04#\P4E4-5NRP|019\| 44.07|\\1.000\22.600\1.950\\||
~C|01.05#\|| XARXA DE CLAVEGUERAM|133695.26\|\||
~D|01.05#|P2146-DJ2M\1\ 236.239\P2146-HZ0I\1\ 43.92\P9H5-E8BF\1\ 28.505\P92A-DX8F\1\ 59.386\P9G5-PC01\1\ 281.459\P221B-EL75\1\ 372.328\P2241-52SS\1\ 237.539\P2255-DPGM\1\ 194.058\PD55-PC01\1\ 23\PD01-I035\1\ 8\PD01-PC52\1\ 5.6\PDBD-DOCQ\1\ 65\PDB3-MNED\1\ 7\PD731-PC25\1\ 82.6\PD01-PC01\1\ 1\PD731-PC0J\1\ 453.02\PD731-PC1J\1\ 24.1\XPA0CLAV\1\ 1\||
~M|01.05#\P2146-DJ2M|001\| 236.239|\PLUVIALS\\\\\\P1-P2\1.000\48.910\0.900\\\P2-P3\1.000\45.100\0.900\\\P3-P4\1.000\46.690\0.900\\\P4-P5\1.000\49.310\0.900\\\P5-P6\1.000\24.100\0.900\\\P6-P7\0.000\48.800\0.900\\\\\\\\\EMBORNALS\\\\\\P1\1.000\13.500\0.400\\\P1-P2\1.000\7.000\0.400\\\P2\1.000\7.300\0.400\\\\1.000\10.300\0.400\\\P3-P4\1.000\7.200\0.400\\\\1.000\5.700\0.400\\\P4-P5\1.000\5.000\0.400\\\P5\1.000\7.400\0.400\\\P5-P6\1.000\8.000\0.400\\\P6-P7\1.000\1.000\0.400\\\Connexió embornals nous rotonda Nord a pou existent\1.000\10.200\0.400\\\\1.000\3.500\0.400\\\\\\\\\ESCREIX POUS\\\\\3\A*B\\\\\\P1\1.000\1.300\\\\P2\1.000\1.300\\\\P3\1.000\1.300\\\\P4\1.000\1.300\\\\P5\1.000\1.300\\\\P6\1.000\1.300\\\\P7\1.000\1.300\\\||
~M|01.05#\P2146-HZ0I|002\| 43.92|\P6-P7\1.000\48.800\0.900\\||
~M|01.05#\P9H5-E8BF|003\| 28.505|\PLUVIALS\\\\\3\A*B*C*D*2.4\\\\\\P1-P2\1.000\48.910\0.900\0.050\\P2-P3\1.000\45.100\0.900\0.050\\P3-P4\1.000\46.690\0.900\0.050\\P4-P5\1.000\49.310\0.900\0.050\\P5-P6\1.000\24.100\0.900\0.050\\P6-P7\0.000\48.800\0.900\0.050\3\A*B*C*D\\\\\\EMBORNALS\\\\\3\A*B*C*D*2.4\\\\\\P1\1.000\13.500\0.400\0.050\\P1-P2\1.000\7.000\0.400\0.050\\P2\1.000\7.300\0.400\0.050\\\1.000\10.300\0.400\0.050\\P3-P4\1.000\7.200\0.400\0.050\\\1.000\5.700\0.400\0.050\\P4-P5\1.000\5.000\0.400\0.050\\P5\1.000\7.400\0.400\0.050\\P5-P6\1.000\8.000\0.400\0.050\\P6-P7\1.000\1.000\0.400\0.050\\Connexió embornals nous rotonda Nord a pou existent\1.000\10.200\0.400\0.050\\\1.000\3.500\0.400\0.050\3\A*B*C*D\\\\\\ESCREIX POUS\\\\\3\A*B*C*2.4\\\\\\P1\1.000\1.300\0.050\\\P2\1.000\1.300\0.050\\\P3\1.000\1.300\0.050\\\P4\1.000\1.300\0.050\\\P5\1.000\1.300\0.050\\\P6\1.000\1.300\0.050\\\P7\1.000\1.300\0.050\\\PE\1.000\1.300\0.050\\||
~M|01.05#\P92A-DX8F|004\| 59.386|\PLUVIALS\\\\\\P1-P2\1.000\48.910\0.900\0.250\\P2-P3\1.000\45.100\0.900\0.250\\P3-P4\1.000\46.690\0.900\0.250\\P4-P5\1.000\49.310\0.900\0.250\\P5-P6\1.000\24.100\0.900\0.250\\P6-P7\0.000\48.800\0.900\0.250\\\\\\\\EMBORNALS\\\\\\P1\1.000\13.500\0.400\0.250\\P1-P2\1.000\7.000\0.400\0.250\\P2\1.000\7.300\0.400\0.250\\\1.000\10.300\0.400\0.250\\P3-P4\1.000\7.200\0.400\0.250\\\1.000\5.700\0.400\0.250\\P4-P5\1.000\5.000\0.400\0.250\\P5\1.000\7.400\0.400\0.250\\P5-P6\1.000\8.000\0.400\0.250\\P6-P7\1.000\1.000\0.400\0.250\\Connexió embornals nous rotonda Nord a pou existent\1.000\10.200\0.400\0.250\\\1.000\3.500\0.400\0.250\\\\\\\\ESCREIX POUS\\\\\3\A*B*C\\\\\\P1\1.000\1.300\0.250\\\P2\1.000\1.300\0.250\\\P3\1.000\1.300\0.250\\\P4\1.000\1.300\0.250\\\P5\1.000\1.300\0.250\\\P6\1.000\1.300\0.250\\\P7\1.000\1.300\0.250\\\PE\1.000\1.300\0.250\\||
~M|01.05#\P9G5-PC01|005\| 281.459|\PLUVIALS\\\\\3\A*B*C\\\\\\P1-P2\1.000\48.910\0.900\\\P2-P3\1.000\45.100\0.900\\\P3-P4\1.000\46.690\0.900\\\P4-P5\1.000\49.310\0.900\\\P5-P6\1.000\24.100\0.900\\\P6-P7\1.000\48.800\0.900\\3\A*B*C*D\\\\\\EMBORNALS\\\\\3\A*B*C\\\\\\P1\1.000\13.500\0.400\\\P1-P2\1.000\7.000\0.400\\\P2\1.000\7.300\0.400\\\\1.000\10.300\0.400\\\P3-P4\1.000\7.200\0.400\\\\1.000\5.700\0.400\\\P4-P5\1.000\5.000\0.400\\\P5\1.000\7.400\0.400\\\P5-P6\1.000\8.000\0.400\\\P6-P7\1.000\1.000\0.400\\\Connexió embornals nous rotonda Nord a pou existent\1.000\10.200\0.400\\\\1.000\3.500\0.400\\3\A*B*C*D\\\\\\ESCREIX POUS\\\\\3\A*B\\\\\\P1\1.000\1.300\\\\P2\1.000\1.300\\\\P3\1.000\1.300\\\\P4\1.000\1.300\\\\P5\1.000\1.300\\\\P6\1.000\1.300\\\\P7\1.000\1.300\\\\PE\1.000\1.300\\\||
~M|01.05#\P221B-EL75|006\| 372.328|\PLUVIALS\\\\\3\A*B*C*(D-0.1)\\\\\\P1-P2\1.000\48.910\0.900\1.840\\P2-P3\1.000\45.100\0.900\1.740\\P3-P4\1.000\46.690\0.900\1.730\\P4-P5\1.000\49.310\0.900\1.660\\P5-P6\1.000\24.100\0.900\1.980\\P6-P7\0.000\48.800\0.900\2.100\3\A*B*C*D\\\\\\EMBORNALS\\\\\3\A*B*C*(D-0.1)\\\\\\P1\1.000\13.500\0.400\1.000\\P1-P2\1.000\7.000\0.400\1.000\\P2\1.000\7.300\0.400\1.000\\\1.000\10.300\0.400\1.000\\P3-P4\1.000\7.200\0.400\1.000\\\1.000\5.700\0.400\1.000\\P4-P5\1.000\5.000\0.400\1.000\\P5\1.000\7.400\0.400\1.000\\P5-P6\1.000\8.000\0.400\1.000\\P6-P7\1.000\1.000\0.400\1.000\\Connexió embornals nous rotonda Nord a pou existent\1.000\10.200\0.400\1.000\\\1.000\3.500\0.400\1.000\3\A*B*C*D\\\\\3\A*B*D\\\\\\ESCREIX POUS\\\\0.000\3\A*B*(D-0.1)\\\\\\P1\1.000\1.300\\1.880\\P2\1.000\1.300\\1.900\\P3\1.000\1.300\\2.000\\P4\1.000\1.300\\2.100\\P5\1.000\1.300\\2.100\\P6\1.000\1.300\\2.150\\P7\1.000\1.300\\2.000\\PE\1.000\1.300\\1.800\3\A*B*C*D\\\\\1\Subtotal\\\\\||
~M|01.05#\P2241-52SS|007\| 237.539|\PLUVIALS\\\\\3\A*B*C\\\\\\P1-P2\1.000\48.910\0.900\\\P2-P3\1.000\45.100\0.900\\\P3-P4\1.000\46.690\0.900\\\P4-P5\1.000\49.310\0.900\\\P5-P6\1.000\24.100\0.900\\\P6-P7\0.000\48.800\0.900\\3\A*B*C*D\\\\\\EMBORNALS\\\\\3\A*B*C\\\\\\P1\1.000\13.500\0.400\\\P1-P2\1.000\7.000\0.400\\\P2\1.000\7.300\0.400\\\\1.000\10.300\0.400\\\P3-P4\1.000\7.200\0.400\\\\1.000\5.700\0.400\\\P4-P5\1.000\5.000\0.400\\\P5\1.000\7.400\0.400\\\P5-P6\1.000\8.000\0.400\\\P6-P7\1.000\1.000\0.400\\\Connexió embornals nous rotonda Nord a pou existent\1.000\10.200\0.400\\\\1.000\3.500\0.400\\\\\\\\\ESCREIX POUS\\\\\3\A*B\\\\\\P1\1.000\1.300\\\\P2\1.000\1.300\\\\P3\1.000\1.300\\\\P4\1.000\1.300\\\\P5\1.000\1.300\\\\P6\1.000\1.300\\\\P7\1.000\1.300\\\\PE\1.000\1.300\\\\\\\\\||
~M|01.05#\P2255-DPGM|008\| 194.058|\PLUVIALS\\\\\3\A*B*C*(D-0.3-0.54)\\\\\\P1-P2\1.000\48.910\0.900\1.840\\P2-P3\1.000\45.100\0.900\1.740\\P3-P4\1.000\46.690\0.900\1.730\\P4-P5\1.000\49.310\0.900\1.660\3\A*B*C*(D-0.4-0.54)\\\\\\P5-P6\1.000\24.100\0.900\1.980\\P6-P7\0.000\48.800\0.900\2.100\\EMBORNALS\\\\\3\A*B*C*D\\\\\3\A*B*C*(D-0.4-0.54)\\\\\\P1\1.000\13.500\0.400\1.000\\P1-P2\1.000\7.000\0.400\1.000\\P2\1.000\7.300\0.400\1.000\\\1.000\10.300\0.400\1.000\\P3-P4\1.000\7.200\0.400\1.000\\\1.000\5.700\0.400\1.000\\P4-P5\1.000\5.000\0.400\1.000\\P5\1.000\7.400\0.400\1.000\\P5-P6\1.000\8.000\0.400\1.000\\P6-P7\1.000\1.000\0.400\1.000\\Connexió embornals nous rotonda Nord a pou existent\1.000\10.200\0.400\1.000\\\1.000\3.500\0.400\1.000\3\A*B*C*D\\\\\3\A*B*D\\\\\\ESCREIX POUS\\\\0.000\3\A*B*(D-0.54)\\\\\\P1\1.000\1.300\\1.880\\P2\1.000\1.300\\1.900\\P3\1.000\1.300\\2.000\\P4\1.000\1.300\\2.100\\P5\1.000\1.300\\2.100\\P6\1.000\1.300\\2.150\\P7\1.000\1.300\\2.000\\PE\1.000\1.300\\1.800\||
~M|01.05#\PD55-PC01|009\| 23|3\A\\\\\\Connexió embornals nous rotonda Nord a pou existent\2.000\\\\\P1\3.000\\\\\P1-P2\2.000\\\\\P2\3.000\\\\\P3-P4\4.000\\\\\P4-P5\2.000\\\\\P5\2.000\\\\\P5-P6\2.000\\\\\P6-P7\1.000\\\\\Connexió embornals nous rotonda Nord a pou existent\2.000\\\\||
~M|01.05#\PD01-I035|010\| 8|3\A\\\\\\P1\1.000\\\\\P2\1.000\\\\\P3\1.000\\\\\P4\1.000\\\\\P5\1.000\\\\\P6\1.000\\\\\P7\1.000\\\\\PE\1.000\\\\||
~M|01.05#\PD01-PC52|011\| 5.6|3\A*(D-1.05)\\\\\\P1\1.000\\\1.940\\P2\1.000\\\1.750\\P3\1.000\\\1.740\\P4\1.000\\\1.720\\P5\1.000\\\1.600\\P6\1.000\\\1.830\\P7\1.000\\\2.370\||
~M|01.05#\PDBD-DOCQ|012\| 65|3\A*(D/0.2)\\\\\\P1\1.000\\\1.940\\P2\1.000\\\1.750\\P3\1.000\\\1.740\\P4\1.000\\\1.720\\P5\1.000\\\1.600\\P6\1.000\\\1.830\\P7\1.000\\\2.370\3\A\0.250\\\\||
~M|01.05#\PDB3-MNED|013\| 7|3\A\\\\\\P1\1.000\\\\\P2\1.000\\\\\P3\1.000\\\\\P4\1.000\\\\\P5\1.000\\\\\P6\1.000\\\\\P7\1.000\\\\||
~M|01.05#\PD731-PC25|014\| 82.6|\EMBORNALS\\\\\3\A*B\\\\\\P1\1.000\13.500\\\\P1-P2\1.000\7.000\\\\P2\1.000\7.300\\\\\1.000\10.300\\\\P3-P4\1.000\7.200\\\\\1.000\5.700\\\\P4-P5\1.000\5.000\\\\P5\1.000\7.400\\\\P5-P6\1.000\8.000\\\\P6-P7\1.000\1.000\\\\Connexió embornals nous rotonda Nord a pou existent\1.000\10.200\\\||
~M|01.05#\PD01-PC01|015\| 1|\\1.000\\\\||
~M|01.05#\PD731-PC0J|016\| 453.02|\RESIDUAL\\\\\3\A*B\\\\\\R1-R2\1.000\44.580\\\\R2-R3\1.000\27.970\\\\R3-R4\1.000\27.970\\\\R4-R5\1.000\35.600\\\\R5-R6\1.000\39.150\\\\R6-R7\1.000\38.940\\\\PLUVIALS\\\\\\P1-P2\1.000\48.910\\\\P2-P3\1.000\45.100\\\\P3-P4\1.000\46.690\\\\P4-P5\1.000\49.310\\\\P6-P7\1.000\48.800\\\||
~M|01.05#\PD731-PC1J|017\| 24.1|\PLUVIALS\\\\\3\A*B\\\\\\P5-P6\1.000\24.100\\\||
~M|01.05#\XPA0CLAV|018\| 1|\Residual\1.000\\\\||
~C|01.06#\|| XARXA D'AIGUA|33636.33\|\||
~D|01.06#|P221D-DZ2R\1\ 137.592\P2241-52SS\1\ 117.6\P2255-DPIX\1\ 70.56\P2255-DPGP\1\ 67.032\PDG5-HA2I\1\ 294\PD32-XX01\1\ 17\PG10-XJ04\1\ 1\PPAUI0XX\1\ 1\||
~M|01.06#\P221D-DZ2R|001\| 137.592|3\A*B*C*(D-0.22)\1.000\294.000\0.600\1.000\||
~M|01.06#\P2241-52SS|002\| 117.6|3\A*B*C\1.000\294.000\0.400\\||
~M|01.06#\P2255-DPIX|003\| 70.56|\\1.000\294.000\0.600\0.400\||
~M|01.06#\P2255-DPGP|004\| 67.032|3\A*B*C*(D-0.4-0.22)\1.000\294.000\0.600\1.000\||
~M|01.06#\PDG5-HA2I|005\| 294|3\A*B\1.000\294.000\\\||
~M|01.06#\PD32-XX01|006\| 17|3\A\\\\\\Vàlvules\14.000\\\\\Conexxions\3.000\\\\||
~M|01.06#\PG10-XJ04|007\| 1|3\A\1.000\\\\||
~M|01.06#\PPAUI0XX|008\| 1|||
~C|01.07#\|| XARXA DE BAIXA TENSIÓ|12847.78\|\||
~D|01.07#|P221D-DZ2R\1\ 25.288\P2241-52SS\1\ 72\P2255-DPIX\1\ 21.8\P2255-DPGP\1\ 7.848\PDG5-HA2I\1\ 72\PDG5-HA3O\1\ 72\PG2N-EUGN\1\ 72\PG10-DB2U\1\ 2\PG10-UJ04\1\ 2\PPAUI050\1\ 1\XPAUI05X\1\ 1\||
~M|01.07#\P221D-DZ2R|001\| 25.288|3\A*B*C*(D-0.22)\\\\\\Variant a soterrar\1.000\70.000\0.600\0.800\\Varianat (CGP mossos)\1.000\2.000\0.800\0.800\||
~M|01.07#\P2241-52SS|002\| 72|3\A*B\\\\\\Variant a soterrar\1.000\70.000\\\\Varianat (CGP mossos)\1.000\2.000\\\||
~M|01.07#\P2255-DPIX|003\| 21.8|\Variant a soterrar\1.000\70.000\0.600\0.500\\Varianat (CGP mossos)\1.000\2.000\0.800\0.500\||
~M|01.07#\P2255-DPGP|004\| 7.848|3\A*B*C*(D-0.22)\\\\\\Variant a soterrar\1.000\70.000\0.600\0.400\\Varianat (CGP mossos)\1.000\2.000\0.800\0.400\||
~M|01.07#\PDG5-HA2I|005\| 72|3\A*B\\\\\\Variant a soterrar\1.000\70.000\\\\Varianat (CGP mossos)\1.000\2.000\\\||
~M|01.07#\PDG5-HA3O|006\| 72|3\A*B\\\\\\Variant a soterrar\1.000\70.000\\\\Varianat (CGP mossos)\1.000\2.000\\\||
~M|01.07#\PG2N-EUGN|007\| 72|3\A*B\\\\\\Variant a soterrar\1.000\70.000\\\\Varianat (CGP mossos)\1.000\2.000\\\||
~M|01.07#\PG10-DB2U|008\| 2|3\A\2.000\\\\||
~M|01.07#\PG10-UJ04|009\| 2|3\A\2.000\\\\||
~M|01.07#\PPAUI050|010\| 1|||
~M|01.07#\XPAUI05X|011\| 1|||
~C|01.08#\|| XARXA ENLLUMENAT PÚBLIC|60317.3\|\||
~D|01.08#|P221D-DZ2R\1\ 84.016\P2241-52SS\1\ 191.68\P2255-DPIX\1\ 47.44\P2255-DPGP\1\ 35.28\PDG5-HA2I\1\ 462\PG2N-EUGK\1\ 442\PG2N-EUGI\1\ 20\PG33-E6V8\1\ 508.2\PG3B-E7E7\1\ 462\PGD1-E3BF\1\ 15\PDK4-AJS7\1\ 21\PDK1-DXA4\1\ 21\PGD4-614M\1\ 2\PHR0-PC01\1\ 6\PHR0-PC02\1\ 2\PHR0-PC03\1\ 8\PHR0-PC04\1\ 1\PPAUZ002\1\ 1\XPAUUZ01\1\ 1\PHNH-11OZC\1\ 0\P21DH-PC01\1\ 7\||
~M|01.08#\P221D-DZ2R|001\| 84.016|\L1\1.000\222.000\0.400\0.400\\L2\1.000\220.000\0.400\0.400\\\\\\\\CREUAMENTS\\\\\\\1.000\20.000\0.600\1.000\\\\\\\\PERICONS\\\\\\L1-L2\18.000\0.400\0.400\0.450\||
~M|01.08#\P2241-52SS|002\| 191.68|\L1\1.000\222.000\0.400\\\L2\1.000\220.000\0.400\\\\\\\\\CREUAMENTS\\\\\\\1.000\20.000\0.600\\\\\\\\\PERICONS\\\\\\L1-L2\18.000\0.400\0.400\\||
~M|01.08#\P2255-DPIX|003\| 47.44|\L1\1.000\222.000\0.400\0.250\\L2\1.000\220.000\0.400\0.250\\\\\\\\CREUAMENTS\\\\\\\1.000\20.000\0.600\0.270\||
~M|01.08#\P2255-DPGP|004\| 35.28|\L1\1.000\222.000\0.400\0.150\\L2\1.000\220.000\0.400\0.150\\\\\\\\CREUAMENTS\\\\\\\1.000\20.000\0.600\0.730\\\\\\\||
~M|01.08#\PDG5-HA2I|005\| 462|\L1\1.000\222.000\\\\L2\1.000\220.000\\\\\\\\\\CREUAMENTS\\\\\\\1.000\20.000\\\||
~M|01.08#\PG2N-EUGK|006\| 442|\L1\1.000\222.000\\\\L2\1.000\220.000\\\\\\\\\||
~M|01.08#\PG2N-EUGI|007\| 20|\CREUAMENTS\\\\\\\1.000\20.000\\\||
~M|01.08#\PG33-E6V8|008\| 508.2|\L1\1.000\222.000\\1.100\\L2\1.000\220.000\\1.100\\\\\\\\CREUAMENTS\\\\\\\1.000\20.000\\1.100\\\\\\\||
~M|01.08#\PG3B-E7E7|009\| 462|\L1\1.000\222.000\\\\L2\1.000\220.000\\\\\\\\\\CREUAMENTS\\\\\\\1.000\20.000\\\||
~M|01.08#\PGD1-E3BF|010\| 15|\\15.000\\\\||
~M|01.08#\PDK4-AJS7|011\| 21|\Interseccions\3.000\\\\\Lluminàries\16.000\\\\\Punt connexió\2.000\\\\||
~M|01.08#\PDK1-DXA4|012\| 21|\Interseccions\3.000\\\\\Lluminàries\16.000\\\\\Punt connexió\2.000\\\\||
~M|01.08#\PGD4-614M|013\| 2|\\2.000\\\\||
~M|01.08#\PHR0-PC01|014\| 6|\\6.000\\\\||
~M|01.08#\PHR0-PC02|015\| 2|\\2.000\\\\||
~M|01.08#\PHR0-PC03|016\| 8|\\8.000\\\\||
~M|01.08#\PHR0-PC04|017\| 1|\\1.000\\\\||
~M|01.08#\PPAUZ002|018\| 1|\\1.000\\\\||
~M|01.08#\XPAUUZ01|019\| 1|||
~M|01.08#\PHNH-11OZC|020\| 0|||
~M|01.08#\P21DH-PC01|021\| 7|\Rambla Ramir Deulofeu\1.000\\\\\Carrer Bruguerol\2.000\\\\\Llumenera davant Mosos\2.000\\\\\Llumenera en fornt els mosos\2.000\\\\||
~C|01.09#\|| XARXA TELECOMUNICACIONS|16093.96\|\||
~D|01.09#|P221D-DZ2R\1\ 78.422\P2241-52SS\1\ 143.91\P2255-DPGP\1\ 30.015\PDG2-PC01\1\ 252\PDG2-PZJF\1\ 23\PDK4-AJSJ\1\ 7\PDK4-LP5A\1\ 5\||
~M|01.09#\P221D-DZ2R|001\| 78.422|3\A*B*C*(D-0.22)\1.000\140.000\0.450\0.630\\\1.000\72.000\0.450\0.630\\\1.000\40.000\0.450\0.630\\\1.000\23.000\0.450\0.870\3\A*B*C*D\\\\\\PERICONS\12.000\1.400\1.200\1.250\||
~M|01.09#\P2241-52SS|002\| 143.91|3\A*B*C\1.000\140.000\0.450\\\\1.000\72.000\0.450\\\\1.000\40.000\0.450\\\\1.000\23.000\0.450\\3\A*B*C*D\\\\\3\A*B*C\\\\\\PERICONS\12.000\1.400\1.200\\||
~M|01.09#\P2255-DPGP|003\| 30.015|3\A*B*C*(D-0.22)\1.000\140.000\0.450\0.450\\\1.000\72.000\0.450\0.450\\\1.000\40.000\0.450\0.450\\\1.000\23.000\0.450\0.600\||
~M|01.09#\PDG2-PC01|004\| 252|\\1.000\140.000\\\\\1.000\72.000\\\\\1.000\40.000\\\||
~M|01.09#\PDG2-PZJF|005\| 23|\\1.000\23.000\\\||
~M|01.09#\PDK4-AJSJ|006\| 7|||
~M|01.09#\PDK4-LP5A|007\| 5|||
~C|01.10#\|| XARXA DE GAS|12000\|\||
~D|01.10#|XPAUXX02\1\ 1\||
~M|01.10#\XPAUXX02|001\| 1|||
~C|01.11#\|| XARXA DE REG|25549.62\|\||
~D|01.11#|P221D-DZ2R\1\ 77.6\P2241-52SS\1\ 194\P2255-DPGP\1\ 77.6\PJS0-9EFX\1\ 20\PJS6-9EEU\1\ 1320\PJSE-6UBU\1\ 4\PJSM-HBBF\1\ 8\PJSN-XELP\1\ 1\PNE3-9B6T\1\ 3\PFB4-DW47\1\ 385\PFB4-DW45\1\ 100\FJZ1IREG\1\ 1\FJMZUR30\1\ 1\FG1B0462\1\ 1\PN13-ECF7\1\ 6\PDK4-AJSH\1\ 6\PDK1-DX9Y\1\ 6\||
~M|01.11#\P221D-DZ2R|001\| 77.6|\Tub DN 63 mm\1.000\385.000\0.400\0.400\\Tub DN 32 mm\1.000\100.000\0.400\0.400\||
~M|01.11#\P2241-52SS|002\| 194|\Tub DN 63 mm\1.000\385.000\0.400\\\Tub DN 32 MM\1.000\100.000\0.400\\||
~M|01.11#\P2255-DPGP|003\| 77.6|\Tub DN 63 mm\1.000\385.000\0.400\0.400\\Tub DN 32 MM\1.000\100.000\0.400\0.400\||
~M|01.11#\PJS0-9EFX|004\| 20|\\20.000\\\\||
~M|01.11#\PJS6-9EEU|005\| 1320|\Jardineres\4.000\190.000\\\\\4.000\95.000\\\\\4.000\45.000\\\||
~M|01.11#\PJSE-6UBU|006\| 4|\previsió\4.000\\\\||
~M|01.11#\PJSM-HBBF|007\| 8|\previsió\8.000\\\\||
~M|01.11#\PJSN-XELP|008\| 1|\\1.000\\\\||
~M|01.11#\PNE3-9B6T|009\| 3|\\3.000\\\\||
~M|01.11#\PFB4-DW47|010\| 385|\Tub DN 63 mm\1.000\385.000\\\||
~M|01.11#\PFB4-DW45|011\| 100|\Tub DN 32 mm\1.000\100.000\\\||
~M|01.11#\FJZ1IREG|012\| 1|||
~M|01.11#\FJMZUR30|013\| 1|||
~M|01.11#\FG1B0462|014\| 1|||
~M|01.11#\PN13-ECF7|015\| 6|\previsió\4.000\\\\\\2.000\\\\||
~M|01.11#\PDK4-AJSH|016\| 6|\previsió\4.000\\\\\\2.000\\\\||
~M|01.11#\PDK1-DX9Y|017\| 6|\previsió\4.000\\\\\\2.000\\\\||
~C|01.12#\|| SENYALITZACIÓ|13075.35\|\||
~D|01.12#|PBB1-HB3Z\1\ 21\PBBM-H8B0\1\ 80.7\PBBF-DUJM\1\ 4\PBBH-DVFE\1\ 17\PBBB-DVKC\1\ 12\PBA1-HPO0\1\ 2\PBA3-DXJ7\1\ 352.76\PBA3-DXMK\1\ 42.48\PBA3-XXJT\1\ 86\PBA3-DXQ5\1\ 5.7\PBA4-DXT0\1\ 51.6\PBA4-DXSB\1\ 22.52\PBA4-DXTM\1\ 182.72\PBA3-XXMK\1\ 247.38\PBA2-INGZ\1\ 19.76\||
~M|01.12#\PBB1-HB3Z|001\| 21|\\21.000\\\\||
~M|01.12#\PBBM-H8B0|002\| 80.7|\Una senyal\9.000\3.500\\\\Dues senyals\12.000\4.100\\\||
~M|01.12#\PBBF-DUJM|003\| 4|\R-402\4.000\\\\||
~M|01.12#\PBBH-DVFE|004\| 17|\R1\12.000\\\\\P4\5.000\\\\||
~M|01.12#\PBBB-DVKC|005\| 12|\S13\12.000\\\\||
~M|01.12#\PBA1-HPO0|006\| 2|\\2.000\\\\||
~M|01.12#\PBA3-DXJ7|007\| 352.76|\M 2.2\\\\\\Rotonda existent\1.000\4.000\\\\Avda Garcia Lorca\1.000\19.000\\\\\1.000\51.230\\\\\1.000\26.120\\\\\1.000\45.000\\\\\1.000\1.850\\\\Carrer del Brugerol\1.000\2.250\\\\Carrer de Sagunt\1.000\2.050\\\\Avda Pompeu Fabra\1.000\3.800\\\\Aparcament\2.000\3.050\\\\M 2.7\\\\\\Rotonda existent\1.000\12.000\\\\Rotonda nord\1.000\15.000\\\\\1.000\25.040\\\\\1.000\11.710\\\\\1.000\19.610\\\\\\\\\\Carril bici\1.000\16.000\\\\\1.000\15.600\\\\\1.000\30.000\\\\\1.000\10.000\\\\\1.000\15.600\\\\\1.000\5.300\\\\\1.000\15.500\\\||
~M|01.12#\PBA3-DXMK|008\| 42.48|\M 2.6\\\\\\Rotonda\1.000\26.230\\\\Contenidors\1.000\16.000\\\\\5.000\0.050\\\||
~M|01.12#\PBA3-XXJT|009\| 86|\M 1.7\\\\\\Carril bici\7.000\10.000\\\\\2.000\8.000\\\||
~M|01.12#\PBA3-DXQ5|010\| 5.7|3\A*B\\\\\\Rotonda sud\1.000\5.700\\\||
~M|01.12#\PBA4-DXT0|011\| 51.6|\M 4.1 (pas vianants i bicicletes)\\\\\3\A*B\\\\\\Avda Garcia Lorca\10.000\2.750\\\\Carrer del Brugerol\2.000\2.750\\\\Carrer de Sagunt\2.000\2.500\\\\Avda Ponpeu Fabra\2.000\2.800\\\3\A*B*C*D\\\\\3\A*B\\\\\\carril bici\8.000\1.000\\\||
~M|01.12#\PBA4-DXSB|012\| 22.52|\M 4.2\\\\\3\A*B\\\\\\Rotonda Nord\1.000\5.420\\\\\1.000\4.320\\\\\2.000\3.140\\\\Rotonda Sud\1.000\4.500\\\\\1.000\2.000\\\||
~M|01.12#\PBA4-DXTM|013\| 182.72|\M 4.3 (pas peatons)\\\\\3\A*B\\\\\\Avda Garcia Lorca\18.000\5.000\\\\Carrer del Brugerol\7.000\5.000\\\\Carrer de Sagunt\6.000\5.000\\\\Avda Pompeu Fabra\6.000\4.620\\\||
~M|01.12#\PBA3-XXMK|014\| 247.38|3\A*B\\\\\\M 7.10\1.000\26.200\\\\\1.000\2.140\\\\\1.000\4.140\\\\\1.000\6.140\\\\\2.000\7.420\\\\\1.000\6.400\\\\\1.000\4.400\\\\\1.000\2.400\\\\\1.000\0.400\\\\\1.000\0.800\\\\\1.000\2.800\\\\\1.000\4.800\\\\\1.000\6.800\\\\\2.000\7.430\\\\\1.000\5.740\\\\\1.000\3.740\\\\\1.000\1.740\\\\\1.000\30.200\\\\\1.000\0.800\\\\\1.000\2.800\\\\\1.000\4.800\\\\\1.000\6.800\\\\\3.000\7.420\\\\\1.000\6.600\\\\\1.000\4.600\\\\\1.000\2.600\\\\\1.000\6.000\\\\\1.000\1.210\\\\\1.000\3.210\\\\\1.000\5.210\\\\\1.000\7.210\\\\\3.000\7.420\\\\\1.000\6.200\\\\\1.000\4.140\\\\\1.000\2.140\\\\\\\\\||
~M|01.12#\PBA2-INGZ|015\| 19.76|3\A*B\\\\\\M 6.5 (Ceda el pas)\6.000\1.440\\\\M 7.2 \1.000\9.600\\\\M 6.10b (Bicicleta)\8.000\0.190\\\||
~C|01.13#\|| MOBILIARI URBÀ|9508.09\|\||
~D|01.13#|PQ23-PC02\1\ 6\PQZ0-PC03\1\ 5\PQ12-PC04\1\ 8\PQ43-XX01\1\ 4\||
~M|01.13#\PQ23-PC02|001\| 6|3\A\6.000\\\\||
~M|01.13#\PQZ0-PC03|002\| 5|3\A\5.000\\\\||
~M|01.13#\PQ12-PC04|003\| 8|3\A\8.000\\\\||
~M|01.13#\PQ43-XX01|004\| 4|\Genís i Sagrera\4.000\\\\||
~C|01.14#\|| JARDINERIA|13020.86\|\||
~D|01.14#|PR36-8RV9\1\ 121.2\PRA2-4H26\1\ 121.2\PR60-8Y01\1\ 20\PR43I-8VCR\1\ 15\PR459-8XI4\1\ 5\PR61-8ZJ1\1\ 218\PR4H8-PC01\1\ 218\PRZ0-905S\1\ 20\||
~M|01.14#\PR36-8RV9|001\| 121.2|3\A*B*D\\\\\\Zona verda\1.000\404.000\\0.300\||
~M|01.14#\PRA2-4H26|002\| 121.2|3\A*B*D\\\\\\Zona verda\1.000\404.000\\0.300\||
~M|01.14#\PR60-8Y01|003\| 20|3\A\\\\\\TAMARIX\5.000\\\\\TULIPER\15.000\\\\||
~M|01.14#\PR43I-8VCR|004\| 15|3\A\\\\\\TULIPER\15.000\\\\||
~M|01.14#\PR459-8XI4|005\| 5|3\A\\\\\\TAMARIX\5.000\\\\||
~M|01.14#\PR61-8ZJ1|006\| 218|3\A\\\\\\ARBUST\18.000\\\\\previsió\200.000\\\\||
~M|01.14#\PR4H8-PC01|007\| 218|3\A\\\\\\ARBUST\18.000\\\\\previsió\200.000\\\\||
~M|01.14#\PRZ0-905S|008\| 20|3\A\\\\\\TULIPER\15.000\\\\\TAMARIX\5.000\\\\||
~C|01.GR#\|| GESTIÓ DE RESIDUS|75322.39\|\||
~D|01.GR#|P242-PC05\1\ 725.235\P242-DYRJ\1\ 487.054\P2R5-DT1G\1\ 699.735\P2RA-EU7E\1\ 699.735\P242-B020\1\ 108.648\P242-C020\1\ 108.648\||
~M|01.GR#\P242-PC05|001\| 725.235|3\A*B*D\\\\\\EXCAVACIÓ REBAIX\1.000\389.830\\1.200\\EXCAVACIÓ FONAMENT MUR\1.000\9.040\\1.200\\EXCAVACIÓ RASES INSTAL·LACIONS\\\\\\Clavegueram\1.000\372.000\\1.200\\Xarxa aigua\1.000\137.592\\\\Baixa tensió\1.000\25.288\\1.200\\Enllumenat\1.000\84.016\\1.200\\Telecomunicacions\1.000\78.422\\1.200\\Reg\1.000\62.640\\1.200\3\A*B*C*D\\\\\\DEDUCCIÓ TERRAPLÈ\\\\\3\A*B*D\\\\\\Clavegueram\-1.000\194.058\\1.200\\Xarxa aigua\-1.000\87.032\\1.200\\Baixa tensió\-1.000\7.848\\1.200\\Enllumenat\-1.000\35.280\\1.200\\Telecomunicacions\-1.000\30.015\\1.200\\Reg\-1.000\62.640\\1.200\||
~M|01.GR#\P242-DYRJ|002\| 487.054|\EXCAVACIÓ RASES INSTAL·LACIONS\\\\\3\A*B*D\\\\\\Clavegueram\1.000\194.058\\1.200\\Aigua\1.000\87.032\\1.200\\Baixa tensió\1.000\4.068\\1.200\\Enllumenat\1.000\29.700\\1.200\\Telecomunicacions\1.000\28.380\\1.200\\Reg\1.000\62.640\\1.200\||
~M|01.GR#\P2R5-DT1G|003\| 699.735|\PANOT\1.000\1166.000\0.040\\\VORADA\1.000\611.980\0.150\0.250\\\1.000\12.820\0.080\0.250\\RIGOLA\1.000\611.980\0.300\0.080\\ASFALT\1.000\1246.000\0.100\\\FRESAT\1.000\2291.615\0.080\\\TALL\1.000\429.660\0.100\0.050\\FORMIGÓ\1.000\119.300\0.150\\\\1.000\183.550\0.200\\\\\\\\\MUR BLOC\1.000\17.528\\\\REIXA\1.000\40.070\0.070\\\\\\\\\BÉNS AFECTATS\\\\\\MUR \1.000\28.619\\\\MUR PEDRA\1.000\6.538\\\\REIXA\1.000\70.962\0.070\\\FORMIGÓ\1.000\35.000\0.200\\\COBERT\1.000\15.020\0.100\\\VORADA\1.000\3.950\0.150\0.250\\\\\\\3\A*B*C*D\\\\\\Percentatge "A origen"\181.413\\\\||
~M|01.GR#\P2RA-EU7E|004\| 699.735|\PANOT\1.000\1166.000\0.040\\\VORADA\1.000\611.980\0.150\0.250\\\1.000\12.820\0.080\0.250\\RIGOLA\1.000\611.980\0.300\0.080\\ASFALT\1.000\1246.000\0.100\\\FRESAT\1.000\2291.615\0.080\\\TALL\1.000\429.660\0.100\0.050\\FORMIGÓ\1.000\119.300\0.150\\\\1.000\183.550\0.200\\\\\\\\\MUR BLOC\1.000\17.528\\\\REIXA\1.000\40.070\0.070\\\\\\\\\BÉNS AFECTATS\\\\\\MUR \1.000\28.619\\\\MUR PEDRA\1.000\6.538\\\\REIXA\1.000\70.962\0.070\\\FORMIGÓ\1.000\35.000\0.200\\\COBERT\1.000\15.020\0.100\\\VORADA\1.000\3.950\0.150\0.250\\\\\\\3\A*B*C*D\\\\\\Percentatge "A origen"\181.413\\\\||
~M|01.GR#\P242-B020|005\| 108.648|\Tub D 80mm\1.000\160.000\\0.503\\Esponjament 35%\28.168\\\\||
~M|01.GR#\P242-C020|006\| 108.648|\Tub D 80mm\1.000\160.000\\0.503\\Esponjament 35%\28.168\\\\||
~C|01.SS#\|| SEGURETAT I SALUT|11203.89\|\||
~D|01.SS#|XPA000SS\1\ 1\||
~M|01.SS#\XPA000SS|001\| 1|||
~C|%NAAA\|%|Despeses auxiliars|0||3|
~C|A0127000\|h|Oficial 1a col·locador|32.59\|\|1|
~T|A0127000|Oficial 1a col·locador|
~C|A012H000\|h|Oficial 1a electricista|33.68\|\|1|
~T|A012H000|Oficial 1a electricista|
~C|A013H000\|h|Ajudant electricista|28.89\|\|1|
~T|A013H000|Ajudant electricista|
~C|A0140000\|h|Manobre|27.2\|\|1|
~T|A0140000|Manobre|
~C|A0150000\|h|Manobre especialista|28.12\|\|1|
~T|A0150000|Manobre especialista|
~C|A01-FEOZ\|h|Ajudant encofrador|28.93\|\|1|
~T|A01-FEOZ|Ajudant encofrador|
~C|A01-FEP0\|h|Ajudant ferrallista|28.93\|\|1|
~T|A01-FEP0|Ajudant ferrallista|
~C|A01-FEP1\|h|Ajudant soldador|29.04\|\|1|
~T|A01-FEP1|Ajudant soldador|
~C|A01-FEP3\|h|Ajudant col·locador|28.93\|\|1|
~T|A01-FEP3|Ajudant col·locador|
~C|A01-FEPD\|h|Ajudant electricista|28.89\|\|1|
~T|A01-FEPD|Ajudant electricista|
~C|A01-FEPE\|h|Ajudant lampista|28.89\|\|1|
~T|A01-FEPE|Ajudant lampista|
~C|A01-FEPH\|h|Ajudant muntador|28.93\|\|1|
~T|A01-FEPH|Ajudant muntador|
~C|A01-FEPI\|h|Ajudant obra pública|28.93\|\|1|
~T|A01-FEPI|Ajudant obra pública|
~C|A01-FEPJ\|h|Ajudant jardiner|33.94\|\|1|
~T|A01-FEPJ|Ajudant jardiner|
~C|A0D-0007\|h|Manobre|27.2\|\|1|
~T|A0D-0007|Manobre|
~C|A0E-000A\|h|Manobre especialista|28.12\|\|1|
~T|A0E-000A|Manobre especialista|
~C|A0F-0000\|h|Oficial 1a d'obra pública|26.85\|\|1|
~T|A0F-0000|Oficial 1a d'obra pública|
~C|A0F-000B\|h|Oficial 1a|32.59\|\|1|
~T|A0F-000B|Oficial 1a|
~C|A0F-000D\|h|Oficial 1a col·locador|32.59\|\|1|
~T|A0F-000D|Oficial 1a col·locador|
~C|A0F-000E\|h|Oficial 1a electricista|33.68\|\|1|
~T|A0F-000E|Oficial 1a electricista|
~C|A0F-000F\|h|Oficial 1a encofrador|32.59\|\|1|
~T|A0F-000F|Oficial 1a encofrador|
~C|A0F-000I\|h|Oficial 1a ferrallista|32.59\|\|1|
~T|A0F-000I|Oficial 1a ferrallista|
~C|A0F-000M\|h|Oficial 1a jardiner|38.25\|\|1|
~T|A0F-000M|Oficial 1a jardiner|
~C|A0F-000N\|h|Oficial 1a lampista|33.68\|\|1|
~T|A0F-000N|Oficial 1a lampista|
~C|A0F-000R\|h|Oficial 1a muntador|33.68\|\|1|
~T|A0F-000R|Oficial 1a muntador|
~C|A0F-000S\|h|Oficial 1a d'obra pública|32.59\|\|1|
~T|A0F-000S|Oficial 1a d'obra pública|
~C|A0F-000T\|h|Oficial 1a paleta|32.59\|\|1|
~T|A0F-000T|Oficial 1a paleta|
~C|A0F-000Y\|h|Oficial 1a soldador|33.12\|\|1|
~T|A0F-000Y|Oficial 1a soldador|
~C|A0G-0022\|h|Oficial 2a jardiner|35.82\|\|1|
~T|A0G-0022|Oficial 2a jardiner|
~C|A2RA-G001\|m³|Cànon d'abocament per lliurament a gestor autoritzat de residus perillosos de plaques de fibrociment|158\|\|3|
~T|A2RA-G001|Cànon d'abocament per lliurament a gestor autoritzat de residus perillosos de plaques de fibrociment amb amiant, procedents de la demolició d'una coberta.|
~C|B011-05ME\|m3|Aigua|2.32\|\|3|
~T|B011-05ME|Aigua|
~C|B03C-05NK\|m3|Sauló garbellat,sacs 0,8m3|31.66\|\|3|
~T|B03C-05NK|Sauló garbellat, subministrat en sacs de 0,8 m3|
~C|B03D-21MC\|t|Sorra de reciclat mixt form./ceràm. 0 a 5mm|10.4\|\|3|
~T|B03D-21MC|Sorra de material reciclat mixt de formigó-ceràmica de 0 a 5 mm|
~C|B03F-05NW\|m3|Tot-u art.|23.19\|\|3|
~T|B03F-05NW|Tot-u artificial|
~C|B03J-0K88\|t|Grava pedra granit.grandària màxima 20mm p/forms.|25.5\|\|3|
~T|B03J-0K88|Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima 20 mm, per a formigons|
~C|B03J-0K8V\|t|Grava p/drens|24.16\|\|3|
~T|B03J-0K8V|Grava de pedrera, per a drens|
~C|B03L-05MS\|t|Sorra pedra granit. p/forms.|24.53\|\|3|
~T|B03L-05MS|Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons|
~C|B03L-05N5\|t|Sorra 0 a 3,5 mm|23.43\|\|3|
~T|B03L-05N5|Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm|
~X|B03L-05N5|ce\ 85.327962\eCO2\ 5.3376873\v\ .693481276\m\ 1000\ler\ZZ18996\|
~C|B03L-05N7\|t|Sorra p/morters|23.93\|\|3|
~T|B03L-05N7|Sorra de pedrera per a morters|
~C|B03X-0GW5\|m3|Sorra-ciment s/addit.,200kg/m3 pòrtland+fill.calc.|101.11336\|\|EA|
~T|B03X-0GW5|Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra|
~D|B03X-0GW5|A0E-000A\1\1.05\%NAAA\1\0.01\B055-067M\1\0.2\B03L-05N7\1\1.52\C176-00FX\1\0.75\||
~C|B053-1VF8\|kg|Beurada p/ceràmica CG1 (UNE-EN 13888),color|0.52\|\|3|
~T|B053-1VF8|Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color|
~C|B054-06DH\|kg|Calç aèria hidratada CL 90-S,sacs|0.36\|\|3|
~T|B054-06DH|Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs|
~C|B055-065W\|t|Ciment blanc ram paleta BL 22,5X, & sacs|256.98\|\|3|
~T|B055-065W|Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs|
~C|B055-067M\|t|Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R, & sacs|165.63\|\|3|
~T|B055-067M|Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs|
~C|B057-06IM\|kg|Emul.bitum.catiònica p/reg termoadh.C60B3/B2 TER|0.47\|\|3|
~T|B057-06IM|Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg termoadherent tipus C60B3/B2 TER, segons UNE-EN 13808|
~X|B057-06IM|ce\ 31.76705116908\eCO2\ .52780549692\v\ .0008615385\m\ 1\ler\ZZ19002\|
~C|B069-2A9J\|m3|Form.no estructural HNE-15/B/40|91.2\|\|3|
~T|B069-2A9J|Formigó d'ús no estructural HNE-15/B/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm|
~C|B069-2A9O\|m3|Form.no estructural HNE-15/P/20|92.19\|\|3|
~T|B069-2A9O|Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/20 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm|
~C|B069-2A9P\|m3|Form.no estructural HNE-15/P/40|90.44\|\|3|
~T|B069-2A9P|Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm|
~C|B069-I3QZ\|m3|Form.no estructural HNE-20/P/10|96.33\|\|3|
~T|B069-I3QZ|Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/10 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm|
~C|B069-I4H8\|m3|Form.no estructural HNE-20/P/20|93.22\|\|3|
~T|B069-I4H8|Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm|
~X|B069-I4H8|ce\ 640.21088331199\eCO2\ 113.41769725822\v\ 1\m\ 2464.53225815\ler\ZZ18974\|
~C|B069-I6LP\|m3|Form.no estructural HNE-20/B/40|92.21\|\|3|
~T|B069-I6LP|Formigó d'ús no estructural HNE-20/B/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm|
~C|B06D-0L92\|m3|Formigó 150kg/m3,1:4:8,ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R+pedra granit. grandària màxima 20|108.03418\|\|EA|
~T|B06D-0L92|Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l|
~D|B06D-0L92|A0E-000A\1\0.9\%NAAA\1\0.01\C176-00FW\1\0.45\B055-067M\1\0.15\B03L-05MS\1\0.65\B03J-0K88\1\1.55\B011-05ME\1\0.18\||
~C|B06E-11H5\|m3|Formigó HA-25/B / 20 / IIa,>= 275kg/m3 ciment|109.42\|\|3|
~T|B06E-11H5|Formigó HA-25/B / 20 / IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa|
~C|B06E-12C5\|m3|Formigó HM-20/P / 20 / I,>= 200kg/m3 ciment|99.22\|\|3|
~T|B06E-12C5|Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I|
~C|B06E-12DD\|m3|Formigó HM-20/B / 40 / I,>= 200kg/m3 ciment|96.7\|\|3|
~T|B06E-12DD|Formigó HM-20/B / 40 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I|
~C|B06E-12FM\|m3|Formigó HA-30/P / 10 / I + E,>= 300kg/m3 ciment|139.03\|\|3|
~T|B06E-12FM|Formigó HA-30/P / 10 / I + E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I + E|
~C|B06F1-I0IL\|m3|Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 quant.ciment 200kg/m3, aigua/ciment =< 0.6|108.97\|\|3|
~T|B06F1-I0IL|Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6|
~X|B06F1-I0IL|ce\ 642.90136381464\eCO2\ 113.59158602922\v\ 1\m\ 2481.03225815\ler\ZZ18974\|
~C|B06F1-I3Q8\|m3|Formigó en massa HM - 30 / B / 20 / XA1 quant.ciment 275kg/m3, aigua/ciment =< 0.5|134.47\|\|3|
~T|B06F1-I3Q8|Formigó en massa HM - 30 / B / 20 / XA1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5|
~C|B06F1-I4HH\|m3|Formigó en massa HM - 20 / B / 10 / X0 quant.ciment 200kg/m3, aigua/ciment =< 0.6|109.54\|\|3|
~T|B06F1-I4HH|Formigó en massa HM - 20 / B / 10 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6|
~C|B06F1-I5J7\|m3|Formigó en massa HM - 25 / B / 20 / X0 quant.ciment 250kg/m3, aigua/ciment =< 0.6|108.97\|\|3|
~T|B06F1-I5J7|Formigó en massa HM - 25 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 250 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6|
~C|B06F2-I06D\|m3|Formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC4 + XS1 quant.ciment 300kg/m3, aigua/ciment =< 0.5|122.5\|\|3|
~T|B06F2-I06D|Formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC4 + XS1 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5|
~C|B079-06TC\|kg|Morter polimèric ciment+res.sint.fibr.|1.34\|\|3|
~T|B079-06TC|Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres|
~C|B07F-0LSZ\|m3|Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra,380kg/m3 ciment,1:0,5:4,10N/mm2,elab.a |196.38081\|\|EA|
~T|B07F-0LSZ|Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra|
~D|B07F-0LSZ|A0E-000A\1\1.05\%NAAA\1\0.01\C176-00FX\1\0.725\B055-067M\1\0.38\B054-06DH\1\190\B011-05ME\1\0.2\B03L-05N7\1\1.38\||
~C|B07F-0LT4\|m3|Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra,250kg/m3 ciment,1:6,5N/mm2,elab.a obra|110.9516\|\|EA|
~T|B07F-0LT4|Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra|
~D|B07F-0LT4|A0E-000A\1\1\%NAAA\1\0.01\C176-00FX\1\0.7\B055-067M\1\0.25\B03L-05N7\1\1.63\B011-05ME\1\0.2\||
~C|B07F-0LT5\|m3|Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra,380kg/m3 ciment,1:4,10N/mm2,elab.a obra|129.8512\|\|EA|
~T|B07F-0LT5|Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra|
~D|B07F-0LT5|A0E-000A\1\1\%NAAA\1\0.01\C176-00FX\1\0.7\B055-067M\1\0.38\B03L-05N7\1\1.52\B011-05ME\1\0.2\||
~C|B07L-1PY6\|t|Mort.ram paleta M5,sacs,(G) UNE-EN 998-2|62.46\|\|3|
~T|B07L-1PY6|Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2|
~C|B07L-1PYA\|t|Mort.ram paleta M5,granel,(G) UNE-EN 998-2|50.46\|\|3|
~T|B07L-1PYA|Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2|
~C|B083-06UD\|kg|Colorant en pols p/form.|4.23\|\|3|
~T|B083-06UD|Colorant en pols per a formigó|
~C|B094-06TJ\|kg|Adhesiu cimentós C1|0.41\|\|3|
~T|B094-06TJ|Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004|
~C|B0AK-07AS\|kg|Clau acer|2.08\|\|3|
~T|B0AK-07AS|Clau acer|
~C|B0AM-078F\|kg|Filferro recuit,D=1,3mm|2.38\|\|3|
~T|B0AM-078F|Filferro recuit 1,3 mm|
~C|B0AM-078G\|kg|Filferro recuit,D=3mm|2.15\|\|3|
~T|B0AM-078G|Filferro recuit 3 mm|
~C|B0B6-107E\|kg|Acer b/corrug.obra man.taller B500S|1.47946\|\|EA|
~T|B0B6-107E|Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2|
~D|B0B6-107E|A01-FEP0\1\0.005\A0F-000I\1\0.005\%NAAA\1\0.01\B0B7-106Q\1\1.05\B0AM-078F\1\0.0102\||
~C|B0B7-106Q\|kg|Acer b/corrugada B500S|1.09\|\|3|
~T|B0B7-106Q|Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2|
~C|B0B8-107Q\|m2|Malla electr.acer corr.ME 10x10cm,D:3-3mm,6x2,2m B500T|1.67\|\|3|
~T|B0B8-107Q|Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 10x10 cm D:3-3 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080|
~C|B0B8-107V\|m2|Malla electr.acer corr.ME 15x15cm,D:6-6mm,6x2,2m B500T|2.86\|\|3|
~T|B0B8-107V|Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080|
~C|B0D21-07OY\|m|Tauló fusta pi p/10 usos|0.5\|\|3|
~T|B0D21-07OY|Tauló de fusta de pi per a 10 usos|
~C|B0D31-07P4\|m3|Llata fusta pi|403.91\|\|3|
~T|B0D31-07P4|Llata de fusta de pi|
~C|B0DZ1-0ZLZ\|l|Desencofrant|2.98\|\|3|
~T|B0DZ1-0ZLZ|Desencofrant|
~C|B0E2-0EKZ\|u|Bloc foradat morter cimentR-6,llis 400x200x200mm,+hidrofugants,c.vista,gris|1.59\|\|3|
~T|B0E2-0EKZ|Bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de 400x200x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3|
~C|B0F10-1BN0\|u|Maó calat hidrof.,290x140x50mm,p/revestir,categoriaI,HD,UNE-EN 771-1|0.39\|\|3|
~T|B0F10-1BN0|Maó calat hidrofugat, de 290x140x50 mm per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1|
~C|B0F15-06NK\|u|Maó massís el.mec.,250x120x50mm,p/revestir,categoria I,HD,UNE-EN 771-1|0.32\|\|3|
~T|B0F15-06NK|Maó massís d'elaboració mecànica, de 250x120x50 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1|
~C|B0FG2-0GNP\|m2|Rajola gres extruït esmalt.,rectang/quadr. 16 a 25 peces/m2,preu alt|20.41\|\|3|
~T|B0FG2-0GNP|Rajola de gres extruït esmaltat de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu alt, grup AI-AIIa (UNE-EN 14411)|
~C|B2RA-28TS\|t|Disposició controlada centre reciclatge,residus barrej. inerts,1t/m3,LER 17 01 07|25.06\|\|3|
~T|B2RA-28TS|Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus|
~C|B2RA-28TX\|t|Disposició controlada planta compost.,residus troncs i soques no perillosos,0,9t/m3,LER 20 02 01|91.12\|\|3|
~T|B2RA-28TX|Disposició controlada en planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus|
~C|B2RA-28U0\|t|Disposició controlada planta compost.,residus vegetals nets no perillosos,0,5t/m3,LER 20 02 01|56.95\|\|3|
~T|B2RA-28U0|Disposició controlada en planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus|
~C|B2RA-28V6\|m3|Disposició controlada dipòsit autoritzat,residus terra inerts,1,6t/m3,LER 17 05 04|5.13\|\|3|
~T|B2RA-28V6|Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus|
~C|B2RA-2G01\|m³|Transport de plaques de fibrociment amb amiant, procedents de la demolició d'una coberta, a abocador|95.2\|\|3|
~T|B2RA-2G01|Transport de plaques de fibrociment amb amiant, procedents de la demolició d'una coberta, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, prèviament plastificades, paletitzades i carregades sobre camió, considerant l'anada, descàrrega i tornada.|
~C|B2RA-PC05\|m3|Cànon abocada materials enderroc|4.9\|\|3|
~T|B2RA-PC05|Cànon d'abocada de materials d'enderroc.|
~C|B962-0GQS\|m|Peça form.vora. P1, MC,A3 (20x8cm),B,H,S(R-3,5MPa)|4.57\|\|3|
~T|B962-0GQS|Peça recta de formigó per a vorades model P1, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A3 20x8 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340|
~C|B962-0GR0\|m|Peça form.vora. americà, MC,C9 (13x25cm),B,H,T(R-5MPa)|8.16\|\|3|
~T|B962-0GR0|Peça recta de formigó per a vorades model americà, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C9 13x25 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340|
~C|B962-0GRA\|m|Peça form.vora. T2, MC,C5 (25x15cm),B,H,T(R-5MPa)|4.08\|\|3|
~T|B962-0GRA|Peça recta de formigó per a vorades model T2, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C5 25x15 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340|
~C|B971-0GUH\|u|Peça MC form. blanc 30x30x8cm,p/rigo.|2.07\|\|3|
~T|B971-0GUH|Peça monocapa de formigó color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles|
~C|B980-PC05\|m2|Llosa de formigó de 60x40x10cm per a gual|25\|\|3|
~T|B980-PC05|Llosa de formigó de 60x40x10cm per a gual|
~C|B98-PC06\|m2|Llosa de formigó de 60x40x7cm per a gual|22.5\|\|3|
~T|B98-PC06|Llosa de formigó de 60x40x7cm per a gual|
~C|B994-PC02\|y|Esscocell TAULAT de BENITO, mesures totals (llarg x ample x Ø) 1195x1195x470 mm i  marc TAULAT de BE|540\|\|3|
~T|B994-PC02|Esscocell TAULAT de BENITO, mesures totals (llarg x ample x Ø) 1195x1195x470 mm i  marc TAULAT de BENITO o equivalent, fabricat en ferro, mides totals (llarg x llarg) 1200x1200 mm, enrasat al nivell del terra i fixat emplenant els buits exteriors amb formigó.|
~C|B9E1-PC07\|m2|Panot per a pas de vianants de color amb tacs/ ratllat de 30x30x3 cm|17\|\|3|
~T|B9E1-PC07|Panot per a pas de vianants de color amb tacs/ ratllat de 30x30x4 cm|
~C|B9E2-PC0T\|m2|Panot per a vorera d'àrid gric rentat a l'àcid de 30x30x4 cm|14.71\|\|3|
~T|B9E2-PC0T|Panot per a vorera d'àrid gric rentat a l'àcid de 30x30x4 cm|
~C|B9F0-0HQO\|m2|Llambordí form.irreg.cares rectes,g=10cm,preu alt|14.7\|\|3|
~T|B9F0-0HQO|Llambordí de formigó de forma irregular amb cares rectes, de 10 cm de gruix, preu alt|
~C|B9H1-0HWY\|t|Mesc.bit.AC 16 surf B 50/70S,granul.granític|89.41\|\|3|
~T|B9H1-0HWY|Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat granític|
~C|B9H1-0HXD\|t|Mesc.bit.AC 22 base B 50/70G,granul.granític|89.82\|\|3|
~T|B9H1-0HXD|Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B 50/70 G, amb betum asfàltic penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat granític|
~X|B9H1-0HXD|ce\ 1968.3346233611\eCO2\ 34.2498704889\v\ .4347826087\m\ 1000\ler\ZZ19002\|
~C|BBA0-0SD5\|kg|Microesferes vidre p/retrorref.sec+humit.+pluja|2.04\|\|3|
~T|BBA0-0SD5|Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja|
~C|BBA0-0SD6\|kg|Microesferes vidre p/retrorref.sec|1.87\|\|3|
~T|BBA0-0SD6|Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials retrorreflectants en sec|
~C|BBA1-2XWP\|kg|Plástic en fred 2 comp. color groc, p/marques vials|6\|\|3|
~T|BBA1-2XWP|Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color groc, per a marques vials|
~C|BBA1-2XWQ\|kg|Pintura acrílica color blanc, p/marques vials|2.94\|\|3|
~T|BBA1-2XWQ|Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials|
~C|BBA1-2XWR\|kg|Plástic en fred 2 comp. color blanc, p/marques vials|5.11\|\|3|
~T|BBA1-2XWR|Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials|
~C|BBM6-H6C9\|u|Base acer galv. p/fixació fonament tub d:90 mm sup.senyal trànsit|123.96\|\|3|
~T|BBM6-H6C9|Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de tub de suport de senyals de trànsit de 90 mm de diàmetre, amb 4 perns d'ancoratge roscats|
~C|BBM7-0RYF\|u|Placa circ. p/senyal.tràn. alumini anoditzat d=60cm làm. retrorrefl. cl. RA1|89.87\|\|3|
~T|BBM7-0RYF|Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1|
~C|BBM9-0S0L\|u|Placa inform. p/senyal.tràn.,alumini anoditzat 60x60cm làm. retrorrefl.cl. RA1|74.74\|\|3|
~T|BBM9-0S0L|Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x60 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1|
~C|BBME-0RVV\|u|Placa triangular p/senyal.tràn. alumini anoditzat,90cm,làm. retrorrefl.cl. RA1|91.85\|\|3|
~T|BBME-0RVV|Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 90 cm de costat, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1|
~C|BBMF-H5AK\|m|Tub alumini d:90 mm,p/senyal.tràn.|29.25\|\|3|
~T|BBMF-H5AK|Tub d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, per a senyals de trànsit|
~C|BBMJ-HPO1\|u|Reductor velocitat tipus coixí berlinès 180x200x7cm cautxú,triangle blanc|832.79\|\|3|
~T|BBMJ-HPO1|Reductor velocitat tipus coixí berlinès de 180x200x7 cm de cautxú, amb cantoners i rampa amb triangle blanc, inclòs elements de fixació|
~C|BD50-1KLP\|u|Bast.+reixa,fos.dúc.abatib+tanca,p/embor.,750x285x100mm,C250,sup.absor.=9dm2|88.1\|\|3|
~T|BD50-1KLP|Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 750x285x100 mm classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 9 dm2 de superfície d'absorció|
~C|BD50-PC01\|u|Embornal amb fons i sortida frontal, registrable, prefabricada de formigó fck=25 MPa, de 60x30x75 cm|36.5\|\|3|
~T|BD50-PC01|Embornal amb fons i sortida frontal, registrable, prefabricada de formigó fck=25 MPa, de 60x30x75 cm de mesures interiors, per sanejament.|
~C|BD5O-0LK7\|m|Tub circ. ranur. PVC,paret simp.,D=50mm|1.51\|\|3|
~T|BD5O-0LK7|Tub circular ranurat de PVC, de paret simple i 50 mm|
~C|BD76-2AA8\|m|Tub paret estructurada p/sanej.soterrat s/press.,PE,DN 500,SN 8,superf.int.llisa/ext.perfil.,UNE-EN |26.65\|\|3|
~T|BD76-2AA8|Tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de polietilè, diàmetre nominal DN 500, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN 13476-3, unió mitjançant maniguet extruït i junt elastomèric d'estanquitat|
~X|BD76-2AA8|ce\ 3698.6036516347\eCO2\ 105.28725389986\v\ .19635\m\ 46.150371036\ler\ZZ18979\|
~C|BD76-2AAE\|m|Tub paret estructurada p/sanej.soterrat s/press.,PE,DN 250,SN 8,superf.int.llisa/ext.perfil.,UNE-EN |8.01\|\|3|
~T|BD76-2AAE|Tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de polietilè, diàmetre nominal DN 250, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN 13476-3, unió mitjançant maniguet extruït i junt elastomèric d'estanquitat|
~X|BD76-2AAE|ce\ 781.95430980155\eCO2\ 22.259703852771\v\ .0490875\m\ 9.757055616\ler\ZZ18979\|
~C|BDD1I001\|u|Con reducció pref.form.120x60x80cm|89.15\|\|3|
~T|BDD1I001|Con de reducció prefabricat, de 120 a 60 cm de diàmetre interior i 80 cm d'alçària, de formigó armat, amb pates de polietilè, per a pou de registre circular amb connectors elàstics|
~C|BDD1I003\|u|Anell pref.form.120x60cm|77.66\|\|3|
~T|BDD1I003|Anell prefabricat, de 120cm de diàmetre interior i 60 cm d'alcària, de formigó armat, amb pates de polietilè, per a pou de registre circular amb connectors elàstics|
~C|BDD1I005\|u|Base pou pref.form.120x120 cm|130.04\|\|3|
~T|BDD1I005|Base de pou prefabricada, de 120 cm de diàmetre interior i 120 cm d'alcària, de formigó armat, amb pates de polietilè, per a pou de registre circular amb connectors elàstics|
~C|BDD4-0LVI\|u|Graó p/pou reg.ferro colat nod.,200x200x200mm,1,7kg|3.33\|\|3|
~T|BDD4-0LVI|Graó per a pou de registre de ferro colat nodular, de 200x200x200 mm i 1,7 kg de pes|
~C|BDDZI025\|u|Marc octogonal, circular o quadrat aparent,+tapa,fos.dúctil p/pou reg.,abat.,pas D=700mm,D400|165.41\|\|3|
~T|BDDZI025|Marc octogonal circular o quadrat aparent segons tipus de paviment massisat i tapa rodona articulada amb tancament de bloqueig de fosa dúctil, pas lliure de 700 mm de diàmetre, segons norma EN-124 classe D400|
~C|BDG0-1C2A\|m|Banda cont.seny. a=30cm, PP|0.31\|\|3|
~T|BDG0-1C2A|Banda continua de senyalització per a canalitzacions soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè|
~C|BDG0-1C2E\|m|Placa de PE per a senyalització i protecció d'un circuit de cables subterranis segons normativa de l|3.2\|\|3|
~T|BDG0-1C2E|Placa de PE per a senyalització i protecció d'un circuit de cables subterranis segons normativa de la companyia de distribució elèctrica.|
~C|BDG1-34GC\|m|Conducte PEHD monotub DN=63mm, g=3,8mm, PN6|2.54\|\|3|
~T|BDG1-34GC|Conducte de PEHD monotub de 63 mm, 3,8 mm de gruix i PN 6|
~C|BDG2-34UA\|m|Fil guia p/cond., nylon d=5mm|0.18\|\|3|
~T|BDG2-34UA|Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de gruix|
~C|BDG3-34II\|u|Pp.mat.aux.can.ser., DN=63mm|0.6\|\|3|
~T|BDG3-34II|Part proporcional de separadors, conectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 63 mm de diàmetre nominal|
~C|BDG3-34IJ\|u|Pp.mat.aux.can.ser., DN=110mm|0.33\|\|3|
~T|BDG3-34IJ|Part proporcional de separadors, conectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 110 mm de diàmetre nominal|
~C|BDK1-0M3N\|u|Bastiment+tapa p/pericó serv.,fosa grisa 420x420x40mm,25kg|24.23\|\|3|
~T|BDK1-0M3N|Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes|
~C|BDK2-1KN5\|u|Pericó regist.form.pref.a/tapa,tp.DF-II,p/inst.telefon.|941.43\|\|3|
~T|BDK2-1KN5|Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus DF-II, per a instal·lacions de telefonia|
~C|BDK2-1KNI\|u|Pericó regist.form.pref.sense fons,40x40x45 cm,p/inst.serveis|17.31\|\|3|
~T|BDK2-1KNI|Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis|
~C|BDK2-1KNK\|u|Pericó regist.form.pref.a/tapa,tp.DM,p/inst.telefon.|632.92\|\|3|
~T|BDK2-1KNK|Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus DM, per a instal·lacions de telefonia|
~C|BDK5-1KH0\|u|Bastiment quadr.,+tapa,fos.dúctil p/pericó serv.,recolzada,pas 400x400mm,B125|41.35\|\|3|
~T|BDK5-1KH0|Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124|
~C|BFB6-09B5\|m|Tub PE 40,DN=32mm,PN=10bar,sèrie SDR 7,4,UNE-EN 12201-2|1.12\|\|3|
~T|BFB6-09B5|Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2|
~C|BFB6-09B8\|m|Tub PE 40,DN=63mm,PN=10bar,sèrie SDR 7,4,UNE-EN 12201-2|4.24\|\|3|
~T|BFB6-09B8|Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2|
~C|BFWF-09SY\|u|Accessori p/tubs PE baixa dens. DN=32mm, plàst.,p/connec.pressió|4.1\|\|3|
~T|BFWF-09SY|Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió|
~C|BFWF-09VJ\|u|Accessori p/tubs PE baixa dens. DN=63mm, plàst.,p/connec.pressió|13.24\|\|3|
~T|BFWF-09VJ|Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió|
~C|BFYH-0A3A\|u|Pp.elem.munt.p/tubs PE baixa dens. DN=16mm,p/connec.pressió|0.02\|\|3|
~T|BFYH-0A3A|Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió|
~C|BFYH-0A3E\|u|Pp.elem.munt.p/tubs PE baixa dens. DN=32mm,p/connec.pressió|0.09\|\|3|
~T|BFYH-0A3E|Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió|
~C|BFYH-0A5X\|u|Pp.elem.munt.p/tubs PE baixa dens. DN=63mm,p/connec.pressió|0.36\|\|3|
~T|BFYH-0A5X|Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió|
~C|BG10-0G4N\|u|Armari metàl.250x250x80 a 300x300x80mm,ext.|83.32\|\|3|
~T|BG10-0G4N|Armari metàl·lic des de 250x250x80 fins a 300x300x80 mm, per a servei exterior|
~C|BG1B0460\|u|Armari polièster 500x400x200mm,porta+finestreta|295.98\|\|3|
~T|BG1B0460|Armari de polièster de 500x400x200 mm, amb porta i finestreta|
~C|BG2Q-1KTC\|m|Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=110mm,28J,450N,p/canal.soterrada|3.52\|\|3|
~T|BG2Q-1KTC|Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades|
~C|BG2Q-1KTE\|m|Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=90mm,20J,450N,p/canal.soterrada|2.79\|\|3|
~T|BG2Q-1KTE|Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades|
~C|BG2Q-1KTO\|m|Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=160mm,40J,450N,p/canal.soterrada|6.06\|\|3|
~T|BG2Q-1KTO|Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades|
~C|BG33-G2TY\|m|Cable 0,6/1 kV RVFV, 4x6mm2|6.03\|\|3|
~T|BG33-G2TY|Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RVFV, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575|
~C|BG3I-06W3\|m|Conductor Cu nu,1x35mm2|2.67\|\|3|
~T|BG3I-06W3|Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2|
~C|BGD4-16WD\|u|Punt connex.terra,pont secc.platina coure,munt.caix.p/munt.superf.|36.63\|\|3|
~T|BGD4-16WD|Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i per muntar superficialment|
~C|BGD5-06SO\|u|Piqueta connex.terra acer,long.=2500mm,D=17,3mm,estànd.|15.87\|\|3|
~T|BGD5-06SO|Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 2500 mm de llargària, de 17,3 mm de diàmetre, estàndard|
~C|BGW0-0950\|u|P.p.accessoris p/armaris metàl·lics|5.65\|\|3|
~T|BGW0-0950|Part proporcional d'accessoris per a armaris metàl·lics|
~C|BGW1B000\|u|P.p.accessoris p/armaris polièster|5.65\|\|3|
~T|BGW1B000|Part proporcional d'accessoris per a armaris de polièster|
~C|BGY3-0B2S\|u|P.p.elem.especials p/conduc.Cu.nus|0.25\|\|3|
~T|BGY3-0B2S|Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus|
~C|BGYD-0B2W\|u|P.p.elem.especials p/piqu.connex.terr.|5.77\|\|3|
~T|BGYD-0B2W|Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra|
~C|BHM2-0FH6\|u|Columna planxa ac.galv.,troncocònica,h=10m,UNE-EN 40-5|529.85\|\|3|
~T|BHM2-0FH6|Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 10 m d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5|
~C|BHM2-0FH8\|u|Columna planxa ac.galv.,troncocònica,h=5m,UNE-EN 40-5|203.13\|\|3|
~T|BHM2-0FH8|Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 5 m d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5|
~C|BHNF-13IW5\|u|Llum LED p/vial,alumini injectat,rect.,a/reg.(DALI, 1-10V, autoreg.),63W,10040lm,3000K,10kV|803.85\|\|3|
~T|BHNF-13IW5|Llum LED per a vial amb cos d'alumini injectat, de forma rectangular, amb difusor pla de vidre trempat i junt d'estanquitat de silicona, amb regulació (DALI, 1-10 V, autoregulable), potència 63 W, flux lluminós 10040 lm, temperatura de color 3000 K, tensió d'alimentació 230 V, distribució asimètrica, driver amb protecció contra sobretensions de 10 kV muntat a l'interior del cos, eficàcia lluminosa 159 lm/W, grau de protecció IP66-IK08, aïllament elèctric classe I, vida estimada de 100000 h, per a muntar amb peça d'adaptació al suport d'enllumenat, fabricació segons la norma UNE-EN 60598-2-3|
~C|BHR1-PC01\|u|Lluminària L CIRCUS LIRA 8VG HE 27K F4MC PMMA S P050 GRIS PLATA G2 P: 25W de SALVI o equivalent|324.31\|\|3|
~T|BHR1-PC01|Lluminària L CIRCUS LIRA 8VG HE 27K F4MC PMMA S P050 GRIS PLATA G2 P: 25W de SALVI o equivalent|
~C|BHR1-PC02\|u|Lluminària  L CIRCUS LIRA 18WG HE 27K CRP PMMA S P075 GRIS PLATA G2 P: 60W de SALVI  o equivalent,
|349.73\|\|3|
~T|BHR1-PC02|Lluminària  L CIRCUS LIRA 18WG HE 27K CRP PMMA S P075 GRIS PLATA G2 P: 60W de SALVI  o equivalent,
|
~C|BHR1-PC03\|u|Conjunt de lluminària L FLIT M2 M60 2x75 2700K F4M2 VDR SP P065 GRIS PLATA G2 P: 50W combinada amb l|2728.09\|\|3|
~T|BHR1-PC03|Conjunt de lluminària L FLIT M2 M60 2x7WV HE 27K F2MD VDR SPUW I050 GRIS PLATA G2 P: 35W combinada amb lluminària  L FLIT S1 M60 1x7WV HE 27K F2MD VDR SPUW P024 GRIS PLATA G2 P: 15W de SALVI o equivalent,  o equivalent,|
~C|BHW8-06IY\|u|P.p.accessoris p/columnes|47.89\|\|3|
~T|BHW8-06IY|Part proporcional d'accessoris per a columnes|
~C|BJM3-HUXX\|u|Comptador aigua,volumètric,llautó,1´´1/2|3330\|\|3|
~T|BJM3-HUXX|Comptador d'aigua, volumètric, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal 1´´1/2, per a connectar a la bateria o al ramal|
~C|BJM3-XX04\|u|Ramal connexió 40 mm|1275.31\|\|3|
~T|BJM3-XX04|Ramal de connexió de 40 mm per a connectar la xarxa general amb la xarxa de reg|
~C|BJM3-XXC0\|u|Drets escomesa tipus C, companyia subministradora aigua |932.06\|\|3|
~T|BJM3-XXC0|Drets d'escomesa de tipus C, per a companyia subministradora d'aigua|
~C|BJS2-28MB\|u|Acc.electrovàlvula 2´´|15.44\|\|3|
~T|BJS2-28MB|Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovàlvula de 2´´|
~C|BJSF-28KI\|u|Electovàlvula reg,d=2´´,24V,pres.max:16bar+regulador cabal|105.54\|\|3|
~T|BJSF-28KI|Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, de 2´´ de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24V, per a una pressió màxima de 16 bar i amb regulador de cabal|
~C|BJSM-H6R8\|u|Pericó rect. d/PP p/reg d/51x37cm,H=31cm+tapa|30.42\|\|3|
~T|BJSM-H6R8|Pericó rectangular de polipropilè per a instal·lacions de reg de 51x37 cm i 31 cm d'alçada, amb tapa amb cargol per a tancar|
~C|BJSN-XELP\|u|Programador electrònic per a regatge automàtic, per a 4 estacions, alimentació per transformador 230|205\|\|3|
~T|BJSN-XELP|Programador electrònic per a regatge automàtic, per a 4 estacions, alimentació per transformador 230/24 V intern,  muntat superficialment, connectat a la xarxa d'alimentació, als aparells de control, als elements gobernats, programat i comprovat|
~C|BJSS-28MO\|m|Tub degoteig d=17mm,degoters c/33cm,+aigua no potable|1.87\|\|3|
~T|BJSS-28MO|Tub per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable|
~C|BJSS-28MT\|m|Tub degoteig d=16mm,degoters c/33cm,+aigua no potable|1.79\|\|3|
~T|BJSS-28MT|Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable|
~C|BN13-0X6P\|u|Vàlvula comporta manual+rosca,DN=2´´1/2,PN=16bar,llautó/llautó+NBR,seient elàstic,eix llautó,volant |74.91\|\|3|
~T|BN13-0X6P|Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 2´´1/2, de 16 bar de pressió nominal, cos llautó, comporta de llautó amb revestiment de NBR i tancament de seient elàstic, eix de llautó, amb volant d'acer|
~C|BNE3-28LO\|u|Filtre reg d=1´´1/2 plàstic d'anelles,120 mesh,+vàlvula de purga+presa manomètrica,p/muntar roscat|144.79\|\|3|
~T|BNE3-28LO|Filtre per a instal·lació de reg d'1´´1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga i amb presa manomètrica, per a muntar roscat|
~C|BQ12-PC04\|u|Banc CITIZEN ECO de BENITO o equivalent , totalment fabricat en plástic reciclat i reciclable, tant |565\|\|3|
~T|BQ12-PC04|Banc CITIZEN ECO de BENITO o equivalent , totalment fabricat en plástic reciclat i reciclable, tant els taulons com els peus estan fets de plàstic recuperat de la fracció d'envasos de la recollida selectiva. Seient i respatller en tauló Rebnew, bancada amb reposabraços fabricada en polímer injectat a alta pressió, amb acabat Marson. No requereix manteniment, no s'astella ni s'esquerda, tampoc es podreix ni es resseca. Resistent a la humitat. Alta resistència a les inclemències. Resistent a tota mena d'agents químics fins al punt de poder netejar pintades i grafitis. Cargols en acer inoxidable. Ancoratge recomanat: Mitjançant perns d'expansió Ø10 segons superfície i projecte.
|
~C|BQ23-PC02\|u|Paperera CIRCULAR INOX de BENITO o equivalent, mesures totals (ample x Ø x alt) 465x375x885 mm, 60 l|255\|\|3|
~T|BQ23-PC02|Paperera CIRCULAR INOX de BENITO o equivalent, mesures totals (ample x Ø x alt) 465x375x885 mm, 60 litres, fabricada amb cubeta abatible d'acer inoxidable AISI 304 polit brillant, recolzada en estructura de tub de Ø40 mm amb base de platines rectangulars amb dos forats de Ø12 mm per a la seva fixació al terra.|
~C|BQ42-XX01\|u|Pilona fixa formigonable ANTI BELIER de BENITO o equivalent , mides totals (Ø x alt) 273x1500 mm, fa|590\|\|3|
~T|BQ42-XX01|Pilona fixa formigonable ANTI BELIER de BENITO o equivalent , mides totals (Ø x alt) 273x1500 mm, fabricada en acer (tractat amb el procés Ferrus protector del ferro, que garanteix una òptima resistència a la corrosió). Amb anell embellidor d´acer inoxidable. Tap extraïble per facilitar el farciment del formigó a la pilona per a una millor resistència|
~C|BR32-21DG\|m3|Compost classe I,origen vegetal,sacs 0,8m3|61.47\|\|3|
~T|BR32-21DG|Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3|
~C|BR32-XXHA\|l|Herbicida de contacte per la destrucció de plantes herbàcies.|12.32\|\|3|
~T|BR32-XXHA|Herbicida de contacte per la destrucció de plantes herbàcies.|
~C|BR3D-21GI\|m3|Terra vegetal categoria alta,conduct.elèctr.menor de 0,8dS/m,granel|41.56\|\|3|
~T|BR3D-21GI|Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel|
~C|BR3D-21GK\|m3|Terra vegetal categoria mitja,conduct.elèctr.menor d'1,2dS/m,granel|29.83\|\|3|
~T|BR3D-21GK|Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel|
~C|BR43H-22XV\|u|Liriodendron tulipifera perím=14 a 16 cm,pa terra D>=45,0075cm,h>=31,50525cm s/NTJ|90.13\|\|3|
~T|BR43H-22XV|Liriodendron tulipifera de perímetre de 14 a 16 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 45,0075 cm i profunditat mínima 31,50525 cm segons fórmules NTJ|
~C|BR459-242I\|u|Tamarix africana perím=16 a 18cm, pa terra D>=51cm,h>=35,7cm s/NTJ|131.93\|\|3|
~T|BR459-242I|Tamarix africana de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ|
~C|BR4H8-PC01\|u|Espígol|1.85\|\|3|
~T|BR4H8-PC01|Espígol|
~C|BR4H8-PC02\|u|Salvia rosmarinus|1.85\|\|3|
~T|BR4H8-PC02|Salvia rosmarinus|
~C|BR4U0-21GY\|kg|Barreja p/gespa tipus St.C4,NTJ 07N|5.87\|\|3|
~T|BR4U0-21GY|Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4, segons NTJ 07N|
~X|BR4U0-21GY|ce\ .5194892417796\eCO2\ .075897078\v\ .00390625\m\ 1\ler\ZZ18986\|
~C|BRZ0-255V\|u|Abraçadora regul.goma/cautxú aspratg.|0.46\|\|3|
~T|BRZ0-255V|Abraçadora regulable de goma o cautxú per a aspratges|
~C|BRZ3-255S\|u|Estaca pi autoclau,D=12cm,llarg.=3m|15.13\|\|3|
~T|BRZ3-255S|Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular, de 12 cm de diàmetre i 3 m de llargària|
~C|C111-00500\|h|Compressor+dos martells pneumàtics|16.31\|\|2|
~T|C111-00500|Compressor amb dos martells pneumàtics|
~C|C111-0055\|h|Compressor+un martell pneumàtic|15.49\|\|2|
~T|C111-0055|Compressor amb un martell pneumàtic|
~C|C111-0056\|h|Compressor+dos martells pneumàtics|16.31\|\|2|
~T|C111-0056|Compressor amb dos martells pneumàtics|
~X|C111-0056|ce\ 22.625364735403\eCO2\ 1.6339108118141\|
~C|C113-00JJ\|h|Fresadora pavim.,càrr.aut.|115.44\|\|2|
~T|C113-00JJ|Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica|
~X|C113-00JJ|ce\ 252.17854444402\eCO2\ 18.211297589819\|
~C|C115-00EE\|h|Retroexcavadora amb martell trencador|67.2\|\|2|
~T|C115-00EE|Retroexcavadora amb martell trencador|
~C|C131-005G\|h|Corró vibratori autopropulsat,12 a 14t|87.52\|\|2|
~T|C131-005G|Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t|
~X|C131-005G|ce\ 254.53535327077\eCO2\ 18.381496632727\|
~C|C133-00EQ\|h|Minicarregadora combustible s/pneumàtics 2 a 5.9t,+acces.retroexcavador a=40-60cm|58.85\|\|2|
~T|C133-00EQ|Minicarregadora de combustible sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t, amb accessori retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària|
~C|C135-00LV\|h|Miniexcavadora,de gasoil,34kW,s/caden. 2 a 5.9t,+martell trenc.|68.72\|\|2|
~T|C135-00LV|Miniexcavadora de gasoil, de 34 kW, sobre cadenes de 2 a 5.9 t, amb martell trencador|
~C|C135-00LX\|h|Miniexcavadora,de gasoil,34kW,s/caden. 2 a 5.9t|61.02\|\|2|
~T|C135-00LX|Miniexcavadora de gasoil, de 34 kW, sobre cadenes de 2 a 5.9 t|
~C|C136-00F4\|h|Motoanivelladora petita|90.27\|\|2|
~T|C136-00F4|Motoanivelladora petita|
~C|C138-00KQ\|h|Pala carregadora s/pneumàtics 15 a 20t|112.41\|\|2|
~T|C138-00KQ|Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t|
~C|C138-00KR\|h|Pala carregadora s/pneumàtics 8 a 14t|92.68\|\|2|
~T|C138-00KR|Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t|
~C|C139-00KX\|h|Pala excavadora giratòria s/caden. 31 a 40t,+pinça manip.pedra|226.48\|\|2|
~T|C139-00KX|Pala excavadora giratòria sobre cadenes de 31 a 40 t, amb pinça manipuladora de pedra|
~C|C139-00LK\|h|Pala excavadora giratòria s/pneumàtics 15 a 20t|116.98\|\|2|
~T|C139-00LK|Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t|
~X|C139-00LK|ce\ 292.24429449565\eCO2\ 21.104681319027\|
~C|C13A-00FP\|h|Picó vibrant combustible,plac.30x30cm|6.34\|\|2|
~T|C13A-00FP|Picó vibrant de combustible amb placa de 30x30 cm|
~X|C13A-00FP|ce\ .14610772769366\eCO2\ 2.3479542886148E-03\|
~C|C13A-00FQ\|h|Safata vibrant combustible,plac.60cm|6.25\|\|2|
~T|C13A-00FQ|Safata vibrant combustible amb placa de 60 cm|
~C|C13A-00FR\|h|Compactador combustible duplex manual,700 kg|8.85\|\|2|
~T|C13A-00FR|Compactador combustible duplex manual de 700 kg|
~C|C13C-00LP\|h|Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t|61.89\|\|2|
~T|C13C-00LP|Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t|
~X|C13C-00LP|ce\ 167.33342668709\eCO2\ 12.084132045576\|
~C|C150-002W\|h|Camió cistella h=10 a 19m|80.98\|\|2|
~T|C150-002W|Camió cistella de 10 a 19 m d'alçària|
~X|C150-002W|ce\ 203.8639634995\eCO2\ 14.722217210487\|
~C|C150-002X\|h|Camió cistella h=10m|58.87\|\|2|
~T|C150-002X|Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim|
~X|C150-002X|ce\ 203.8639634995\eCO2\ 14.722217210487\|
~C|C151-002Z\|h|Camió cisterna 8m3|64.38\|\|2|
~T|C151-002Z|Camió cisterna de 8 m3|
~C|C152-0039\|h|Camió grua 5t|69.37\|\|2|
~T|C152-0039|Camió grua de 5 t|
~C|C152-003A\|h|Camió grua 3t|62.43\|\|2|
~T|C152-003A|Camió grua de 3 t|
~C|C152-003B\|h|Camió grua|65.9\|\|2|
~T|C152-003B|Camió grua|
~X|C152-003B|ce\ 471.36176531666\eCO2\ 34.039808579154\|
~C|C154-003M\|h|Camió transp.12 t|58.18\|\|2|
~T|C154-003M|Camió per a transport de 12 t|
~C|C154-003N\|h|Camió transp.7 t|48.81\|\|2|
~T|C154-003N|Camió per a transport de 7 t|
~C|C154-003O\|h|Camió transp.24 t|79.79\|\|2|
~T|C154-003O|Camió per a transport de 24 t|
~C|C15E-0062\|h|Dúmper de gasoil,11kW,1,5t,hidràulic|32.18\|\|2|
~T|C15E-0062|Dúmper de gasoil d'11 kW, d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic|
~C|C15I-00JY\|h|Llog.cistella braç art. 16m,s/operari|15.68\|\|2|
~T|C15I-00JY|Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 16 m, sense operari|
~C|C170-0036\|h|Camió cisterna p/reg asf.|34.74\|\|2|
~T|C170-0036|Camió cisterna per a reg asfàltic|
~X|C170-0036|ce\ 103.69958836943\eCO2\ 7.4887578873972\|
~C|C172-003J\|h|Camió bomba formigonar|191.64\|\|2|
~T|C172-003J|Camió amb bomba de formigonar|
~C|C173-005K\|h|Corró vibratori autopropulsat pneumàtic|78.18\|\|2|
~T|C173-005K|Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic|
~X|C173-005K|ce\ 252.17854444402\eCO2\ 18.211297589819\|
~C|C174-00GD\|h|Escombradora autopropulsada|48.36\|\|2|
~T|C174-00GD|Escombradora autopropulsada|
~X|C174-00GD|ce\ 24.275130913671\eCO2\ 1.7530501418166\|
~C|C175-00G4\|h|Estenedora p/paviment mescla bitum.|64.49\|\|2|
~T|C175-00G4|Estenedora per a paviments de mescla bituminosa|
~X|C175-00G4|ce\ 410.08473582492\eCO2\ 29.614633463823\|
~C|C176-00FW\|h|Formigonera 250l|3.87\|\|2|
~T|C176-00FW|Formigonera de 250 l|
~C|C176-00FX\|h|Formigonera 165l|2.39\|\|2|
~T|C176-00FX|Formigonera de 165 l|
~C|C178-00GF\|h|Màquina tallajunts disc diamant p/paviment|9.64\|\|2|
~T|C178-00GF|Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment|
~C|C17A-00JL\|h|Mesc.cont. sacs|1.62\|\|2|
~T|C17A-00JL|Mesclador continu per a morter preparat en sacs|
~C|C1B0-006C\|h|Màquina p/pintar banda vial,autopropulsada|41.84\|\|2|
~T|C1B0-006C|Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada|
~C|C1B0-006D\|h|Màquina p/pintar banda vial,accionament manual|31.99\|\|2|
~T|C1B0-006D|Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual|
~C|C207-00E1\|h|Equip tall oxiacetilènic|9.21\|\|2|
~T|C207-00E1|Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic|
~C|C20H-00DN\|h|Martell trenc.man.|4.53\|\|2|
~T|C20H-00DN|Martell trencador manual|
~C|C20K-00DP\|h|Regle vibratori|5.88\|\|2|
~T|C20K-00DP|Regle vibratori|
~C|C20L-00DO\|h|Remolinador mecànic|6.67\|\|2|
~T|C20L-00DO|Remolinador mecànic|
~C|CR11-00JS\|h|Tractor 100CV,braç desbros.|55.08\|\|2|
~T|CR11-00JS|Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç desbrossador|
~C|CRE0-00C0\|h|Motoserra|3.96\|\|2|
~T|CRE0-00C0|Motoserra|
~C|CRE0-XXHA\|h|Bomba manual de pistó per tractaments fitosanitaris i herbicides.|24.63\|\|2|
~T|CRE0-XXHA|Bomba manual de pistó per tractaments fitosanitaris i herbicides.|
~C|CRH2-00C4\|h|Tallagespa rotativa autopropul.,ampl.=66 a 90cm|27.34\|\|2|
~T|CRH2-00C4|Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball|
~C|CZ15-00E4\|h|Grup electrògen de 20 a 30kVA|11.11\|\|2|
~T|CZ15-00E4|Grup electrògen de 20 a 30 kVA|
~C|XPA000SS\|pa|Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra|11203.89\|\|PA|
~T|XPA000SS|Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut|
~C|XPA0CLAV\|pa|Partida alçada a justificar per la reparació i/o substitució parcial del col·lector unitari de sanej|33000\|\|PA|
~T|XPA0CLAV|Partida alçada a justificar per la reparació i/o substitució parcial del col·lector unitari de sanejament existent de tub ovoide de formigó 70 x 120 cm,
S'inclouen:
- Reparació puntual del col·lector , mitjançant l'eliminació de les parts degradades, preparació del suport i aplicació manual o mecànica de morter tixotròpic de reparació estructural, classe R4 segons UNE-EN 1504-3, resistent a ambients humits i atacs químics habituals en xarxes de sanejament (sulfats, agents biològics, etc.).
- Substitució parcial per un tub de polietilè (PE) de diàmetre 500 mm, en aquells trams on la reparació no sigui viable o econòmicament adequada,

|
~C|FG1B0462\|u|Armari polièster 500x400x200mm,porta+finestreta,munt.superf.|322.58782\|\|EU|
~T|FG1B0462|Armari de polièster de 500x400x200 mm, amb porta i finestreta, muntat superficialment|
~D|FG1B0462|A012H000\1\0.33\A013H000\1\0.33\%NAAA\1\0.015\BG1B0460\1\1\BGW1B000\1\1\||
~C|FJMZUR30\|u|Conn. xarxa gral. comp., compt. 6m3/h, ramal 40mm|5599.94\|\|EU|
~T|FJMZUR30|Connexió a la xarxa general. inclou els drets de la companyia, el comptador volumètric per a escomesa de 6 m3/h, el ramal de 40 mm, connexions, permisos i accessoris|
~D|FJMZUR30|A01-FEPE\1\1\A0F-000N\1\1\BJM3-XX04\1\1\BJM3-XXC0\1\1\BJM3-HUXX\1\1\||
~C|FJZ1IREG\|u|Connexió de servei soterrada a la xarxa de reg, formada per tub de polietilè i clau de tall allotjad|360\|\|EU|
~T|FJZ1IREG|Connexió de servei soterrada a la xarxa de reg, formada per tub de polietilè i clau de tall allotjada en pericó prefabricada de polipropilè. Tot inclòs completament acabat.|
~C|P191-PC01\|u|Cala per a la localització de serveis o instal·lacions existents, en qualsevol zona de l'obra, de fi|139.5909\|\|EU|
~T|P191-PC01|Cala per a la localització de serveis o instal·lacions existents, en qualsevol zona de l'obra, de fins a 2 m de profunditat, realitzada amb mitjans mecànics. Fins i tot reblert posterior, compactació i reposició del paviment existent.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Excavació en successives capes horitzontals i extracció de terres. Reblert de la cala. Compactació. Reposició del paviment existent.
|
~D|P191-PC01|A0F-000B\1\1\A0D-0007\1\1.15\B069-2A9O\1\0.11\B03C-05NK\1\0.75\C135-00LX\1\0.5\C13A-00FP\1\0.5\C111-0056\1\0.5\||
~C|P2110-PC01\|u|Partida alçada a justificar en concepte dels treballs d'adequació dels espais enderrocats afectats p|15000\|\|EU|
~T|P2110-PC01|Partida alçada a justificar en concepte dels treballs d'adequació dels espais enderrocats afectats per les obres d'urbanització|
~C|P2110-PC02\|u|Treballs d'adequació de les entrades dels habitatges per modifcació de la cota d'accés.|451.58298\|\|EC|
~T|P2110-PC02|Treballs d'adequació de les entrades dels habitatges per modifcació de la cota d'accés.|
~D|P2110-PC02|P930-I2FP\1\0.3\P2143-4RR2\1\2\P9D5-362O\1\2\P2R6-4I54\1\5.4\P2RA-EU7E\1\5.4\P2146-HZ0I\1\2\||
~C|P2143-4RR2\|m2|Arrencada pavim. ceràmic,m.man.,càrrega manual|8.2824\|\|EU|
~T|P2143-4RR2|Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor|
~D|P2143-4RR2|A0D-0007\1\0.3\%NAAA\1\0.015\||
~C|P2145-4RS0\|m2|Arrencada reixa metàl.,m.man.,càrr.man.|9.13672\|\|EU|
~T|P2145-4RS0|Arrencada de reixa metàl·lica amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor|
~D|P2145-4RS0|A0D-0007\1\0.2\A0F-000Y\1\0.05\A01-FEP1\1\0.05\%NAAA\1\0.015\C207-00E1\1\0.05\||
~C|P2146-DJ2M\|m2|Demol.pavim. mescla bituminosa g fins a 10cm,ampl.més de 2m,retro.+mart.trencad. + càrrega cam. mec.|3.51787\|\|EU|
~T|P2146-DJ2M|Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 10 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics|
~D|P2146-DJ2M|C115-00EE\1\0.048\C138-00KQ\1\0.0026\||
~C|P2146-DJ4M\|m2|Demol.pavim. form. g fins a 20cm,ampl.fins a 2m,compressor + càrrega cam. mec.|14.59075\|\|EU|
~T|P2146-DJ4M|Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics|
~D|P2146-DJ4M|A0E-000A\1\0.384\%NAAA\1\0.015\C111-0056\1\0.086\C13C-00LP\1\0.036\||
~C|P2146-HZ0I\|m2|Demol.base form. g fins a 15cm,compressor + càrrega cam. manuals,entorn urba dif.mob.voreres a<= 3m,|49.36946\|\|EU|
~T|P2146-HZ0I|Demolició de base de formigó de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2|
~D|P2146-HZ0I|A0E-000A\1\0.81725\A0D-0007\1\0.81725\%NAAA\1\0.015\C111-0056\1\0.21343\||
~C|P2146-PC01\|m2|Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, amb compressor i càrrega sobre cam|19.97217\|\|EU|
~T|P2146-PC01|Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals sobre camió o contenidor|
~D|P2146-PC01|A0D-0007\1\0.3\A0E-000A\1\0.3\C111-0056\1\0.207\||
~C|P2147-DJ5X\|m|Demol.rigola form.,retro.+mart.trencad. + carreg.mec.s/camió|4.52969\|\|EU|
~T|P2147-DJ5X|Demolició de rigola de formigó, inclòs la base, amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica sobre camió|
~D|P2147-DJ5X|C13C-00LP\1\0.0265\C115-00EE\1\0.043\||
~C|P2148-49L5\|m|Demolic.vorada sob/form.,compres.+càrrega man/mec.|5.15504\|\|EU|
~T|P2148-49L5|Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor|
~D|P2148-49L5|A0E-000A\1\0.1\%NAAA\1\0.015\C13C-00LP\1\0.024\C111-0056\1\0.05\||
~C|P2148-49L6\|m|Demolic.vorada sob/form.,martell trenc.+càrrega man/mec.|4.17336\|\|EU|
~T|P2148-49L6|Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor|
~D|P2148-49L6|C115-00EE\1\0.04\C13C-00LP\1\0.024\||
~C|P214A-PC02\|u|Desmuntatge de portal, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements constructius als quals est|55.9592\|\|EU|
~T|P214A-PC02|Desmuntatge de portal, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements constructius als quals està subjecta, i càrrega manual sobre camió o contenidor. El preu inclou el desmuntatge dels mecanismes i dels accessoris, aplec de material per a la seva reutilització o restauració i carrega de runa sobre camió o contenidor.|
~D|P214A-PC02|A0F-000R\1\0.72\A01-FEPH\1\0.72\A0D-0007\1\0.4\||
~C|P214M-PC01\|m2|Demolició de cobert, mitjançant amb martell pneumàtic, i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o co|59.5195\|\|EU|
~T|P214M-PC01|Demolició de cobert, mitjançant amb martell pneumàtic, i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor.
|
~D|P214M-PC01|A0D-0007\1\0.9\A0F-000B\1\0.9\C111-00500\1\0.35\||
~C|P214O-4RO9\|m3|Enderroc mur,maçon.,compres.,càrrega manual|156.2176\|\|EU|
~T|P214O-4RO9|Enderroc de mur de maçoneria, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor|
~D|P214O-4RO9|A0E-000A\1\2\A0D-0007\1\3\%NAAA\1\0.015\C111-0056\1\1\||
~C|P214O-PCO5\|m3|Enderroc de mur d'obra, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor|100.49312\|\|EU|
~T|P214O-PCO5|Enderroc de mur d'obra, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor|
~D|P214O-PCO5|A0D-0007\1\3.64\%NAAA\1\0.015\||
~C|P214P-PC03\|m3|Enderroc de fonament, a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica|127.88815\|\|EU|
~T|P214P-PC03|Enderroc de fonament, a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió|
~D|P214P-PC03|A0D-0007\1\1.64\A0F-000Y\1\0.5\C207-00E1\1\0.5\C13C-00LP\1\0.135\C115-00EE\1\0.8\||
~C|P214U-HBQF\|m2|Fresatge asfàlt.,gruix 6 a 10 cm,encaixos aillats+càrrega s/camió|2.14724\|\|EU|
~T|P214U-HBQF|Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm de gruix, amb un gruix de 6 a 10 cm i en encaixos aillats, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada|
~D|P214U-HBQF|A0F-000S\1\0.008\A0D-0007\1\0.016\%NAAA\1\0.015\C174-00GD\1\0.008\C113-00JJ\1\0.008\C111-0056\1\0.008\||
~X|P214U-HBQF|ce\ 2.3926323207447\eCO2\ .1727860683476\ler\ZZ19002\|
~R|P214U-HBQF|1\WT28-FMEQ\r\ 1\\||
~C|P214W-FEMF\|m|Tall paviment mescla bituminosa h>=10cm|5.72727\|\|EU|
~T|P214W-FEMF|Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir|
~D|P214W-FEMF|A0E-000A\1\0.15\%NAAA\1\0.015\C178-00GF\1\0.15\||
~C|P21B0-HBR2\|u|Desmuntatge p/recol. placa senyal.vertical, s <= 0,5-1 m2, h <= 3 m,m.man.|15.88729\|\|EU|
~T|P21B0-HBR2|Desmuntatge per a recol·locació de placa de senyalització vertical muntada sobre suport de peu o sobre paraments verticals, superfície fins a 0,5-1 m2, a una alçària de 3 m com a màxim amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament|
~D|P21B0-HBR2|A0F-000R\1\0.25\A01-FEPH\1\0.25\%NAAA\1\0.015\||
~C|P21B0-PC03\|u|Desmuntatge per a recol·locació de bandera muntada sobre màstil amb mitjans manuals i aplec per a p|25.044\|\|EU|
~T|P21B0-PC03|Desmuntatge per a recol·locació de bandera muntada sobre màstil amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament|
~D|P21B0-PC03|A01-FEPH\1\0.4\A0F-000R\1\0.4\||
~C|P21DH-PC01\|u|Desmuntatge llumenera ext.munt.s/columna-bàcul,h=10 a 19m,m.man.,aplec p/aprofit.|155.88492\|\|EU|
~T|P21DH-PC01|Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova col·locació de lluminària muntada sobre bàcul o columna existent, de qualsevol tipus, incloent desmuntatge de tots els elements i desconnexions, inclòs demolició de fonamentació, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador|
~D|P21DH-PC01|A0D-0007\1\0.09\A01-FEPD\1\0.53\A0F-000E\1\0.53\C150-002X\1\0.53\C133-00EQ\1\0.1687\C135-00LV\1\0.6167\C152-0039\1\0.53\||
~C|P21DH-PC02\|u|Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova col·locació de semàfor existent, de quals|1832.19\|\|EU|
~T|P21DH-PC02|Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova col·locació de semàfor existent, de qualsevol tipus, incloent desmuntatge de tots els elements, desconnexions, cablejats i arquetes, inclòs demolició de fonamentació, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador|
~D|P21DH-PC02|A0F-000E\1\6\A0D-0007\1\5\C152-0039\1\5\C150-002W\1\6\C115-00EE\1\8\C13C-00LP\1\2\||
~C|P21DH-PC03\|u|Desplaçament de punt de càrrega elèctrica vehicles, i re-instal.lació del punt de recàrrega, incloen|3664.38\|\|EU|
~T|P21DH-PC03|Desplaçament de punt de càrrega elèctrica vehicles, i re-instal.lació del punt de recàrrega, incloent desmuntatge i muntatge de tots els elements, desconnexions i reconnexins, cablejats i arquetes, inclòs treballs d'obra civil, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador|
~D|P21DH-PC03|A0F-000E\1\12\A0D-0007\1\10\C115-00EE\1\16\C13C-00LP\1\4\C150-002W\1\12\C152-0039\1\10\||
~C|P21G2-4W0S\|m|Demolició de canonada de fibrociment d'aigua existent, amb solera i reblert de formigó, amb mitjans |73.372\|\|EU|
~T|P21G2-4W0S|Demolició de canonada de fibrociment d'aigua existent per una empresa autoritzada, amb solera i reblert de formigó, amb mitjans i equips adequats, i càrrega mecànica sobre camió. El preu inclou el desmuntatge del material, accessoris i peces especials, les mesuraments d'amiant (ambientals i personals) i el plastificat, l'etiquetat i el paletitzat dels elements en zona delimitada i protegida.
|
~D|P21G2-4W0S|A0150000\1\0.1\C115-00EE\1\1.05\||
~C|P21G5-54CN\|u|Demol.embornal 70x30x85cm,paret 15cm maó,m.mec.+càrrega cam.|6.00333\|\|EU|
~T|P21G5-54CN|Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió|
~D|P21G5-54CN|C13C-00LP\1\0.097\||
~C|P21G6-49JW\|m|Demol.interceptor 84x50cm,paret 15cm maó,solera=15cm,compressor+càrr.mec.|11.90334\|\|EU|
~T|P21G6-49JW|Demolició d'interceptor de 84x50 cm de parets de 15 cm, de maó i amb solera de 15 cm de formigó amb compressor i càrrega mecànica sobre camió|
~D|P21G6-49JW|A0E-000A\1\0.208\%NAAA\1\0.015\C111-0056\1\0.104\C13C-00LP\1\0.069\||
~C|P21GN-PCTB\|u|Arrencada de 3 projectors muntada sobre columna o bàcul, a una alçària de 10 a 19 m, amb mitjans man|133.15718\|\|EU|
~T|P21GN-PCTB|Arrencada de 3 projectors muntada sobre bàcul o columna existent, de qualsevol tipus, incloent desmuntatge de tots els elements i desconnexions, inclòs demolició de fonamentació, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador|
~D|P21GN-PCTB|A01-FEPD\1\0.5\A0F-000E\1\0.15\%NAAA\1\0.015\C150-002W\1\0.3\C152-0039\1\0.53\C135-00LV\1\0.6167\C133-00EQ\1\0.1687\||
~X|P21GN-PCTB|ce\ 30.579594524925\eCO2\ 2.2083325815731\|
~C|P21GN-PCUF\|u|Arrencada de projector exterior muntada a façana, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o|18.35678\|\|EU|
~T|P21GN-PCUF|Arrencada de projector exterior muntada a façana, incloent desmuntatge de tots els elements i desconnexions, inclòs càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador|
~D|P21GN-PCUF|A01-FEPD\1\0.15\A0F-000E\1\0.15\%NAAA\1\0.015\C150-002X\1\0.15\||
~X|P21GN-PCUF|ce\ 30.579594524925\eCO2\ 2.2083325815731\|
~C|P21Q2-8GXP\|u|Retirada paperera ancorada terra,enderr.daus form.,càrrega man/mec.|5.50452\|\|EU|
~T|P21Q2-8GXP|Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor|
~D|P21Q2-8GXP|A0E-000A\1\0.15\%NAAA\1\0.015\C111-0056\1\0.075\||
~C|P21Q2-8GXU\|u|Retirada pilona fosa,enderr.daus form.,càrrega man/mec.|9.1742\|\|EU|
~T|P21Q2-8GXU|Retirada de pilona fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor|
~D|P21Q2-8GXU|A0E-000A\1\0.25\%NAAA\1\0.015\C111-0056\1\0.125\||
~C|P21Q2-PC04\|u|Desmuntatge d'aparcabicicletes ancorat al terra, enderroc de daus de formigó, amb mitjans manuals/me|15.60868\|\|EU|
~T|P21Q2-PC04|Desmuntatge d'aparcabicicletes ancorat al terra, enderroc de daus de formigó, amb mitjans manuals/mecànics, i  i recuperació del material per a la seva posterior ubicaciót, i càrrega sobre camió o contenidor. El preu inclou la reparació de desperfectes en la superfície de suport.|
~D|P21Q2-PC04|A0F-000B\1\0.16\A0E-000A\1\0.26\C111-0055\1\0.154\C20H-00DN\1\0.154\||
~C|P21R0-92HA\|u|Elim.arbre directa arbre < 6m port petit,arrencant la soca,aplec brossa,carr.s/camió grua+transp.bro|112.13354\|\|EU|
~T|P21R0-92HA|Tallada controlada de forma directa, d'arbre de < 6 m d'alçària de port petit, arrencant la soca, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)|
~D|P21R0-92HA|A01-FEPJ\1\0.26\A0F-000M\1\0.26\%NAAA\1\0.015\C152-003B\1\0.77\CRE0-00C0\1\0.26\CR11-00JS\1\0.75\||
~C|P21R0-92I8\|u|Elim.arbre cistella mecànica arbre de 6 a 10m port mitjà,arrencant la soca,aplec brossa,carr.s/camió|238.88128\|\|EU|
~T|P21R0-92I8|Tallada controlada amb cistella mecànica, d'arbre de 6 a 10 m d'alçària de port mitjà, arrencant la soca, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)|
~D|P21R0-92I8|A01-FEPJ\1\0.8\A0F-000M\1\1.6\%NAAA\1\0.015\C152-003B\1\1.1\CRE0-00C0\1\1.6\C15I-00JY\1\0.8\CR11-00JS\1\1.05\||
~C|P21R0-XXHA\|u|Neteja d'arbustos i herbes situades en superfície pavimentada. càrrega de material sobre camió i tra|8.51042\|\|EU|
~T|P21R0-XXHA|Neteja d'arbustos i herbes situades en superfície pavimentada. càrrega de material sobre camió i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)|
~D|P21R0-XXHA|A01-FEPJ\1\0.02\A0F-000M\1\0.084\BR32-XXHA\1\0.06\B2RA-28TX\1\0.032\B2RA-28U0\1\0.01\CRE0-XXHA\1\0.016\||
~C|P2214-AYNS\|m3|Excav.p/caixa pav.,terreny compact.(SPT 20-50),pala excav.,+càrr.directa s/camió|5.2641\|\|EU|
~T|P2214-AYNS|Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió|
~D|P2214-AYNS|C139-00LK\1\0.045\||
~X|P2214-AYNS|ce\ 13.150993252304\eCO2\ .9497106593562\ler\ZZ18996\|
~R|P2214-AYNS|2\ZF1682746\r\ 1\\||
~C|P221B-EL75\|m3|Excav.rasa/pou,hfins a 2 m,terreny compact.(SPT 20-50),retro. De combustible,+terres deix.vora|6.56034\|\|EU|
~T|P221B-EL75|Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora de combustible i amb les terres deixades a la vora|
~D|P221B-EL75|C13C-00LP\1\0.106\||
~X|P221B-EL75|ce\ 17.737343228832\eCO2\ 1.2809179968311\ler\ZZ18996\|
~R|P221B-EL75|2\ZF1682746\r\ 1\\||
~C|P221D-DZ2R\|m3|Excav. rasa instal.,hfins a 1m,terreny compact.(SPT 20-50),retro.,+terres deix.vora|9.9024\|\|EU|
~T|P221D-DZ2R|Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora|
~D|P221D-DZ2R|C13C-00LP\1\0.16\||
~C|P221E-PC01\|m3|Excav.rasa pres.serv,hfins a 3m,terreny tràns.(SPT >50),retro.,+terres deix.vora|21.00277\|\|EU|
~T|P221E-PC01|Excavació de rasa en presència de serveis fins a 3 m de fondària, en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora|
~D|P221E-PC01|A0D-0007\1\0.242\C13C-00LP\1\0.233\||
~C|P2241-52SS\|m2|Repàs+picon.sòl rasa,ampl.d'amplària màxima 0,6m,95%PM|5.62162\|\|EU|
~T|P2241-52SS|Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM|
~D|P2241-52SS|A0D-0007\1\0.065\A0E-000A\1\0.11\%NAAA\1\0.015\C13A-00FQ\1\0.11\||
~C|P2255-DPGM\|m3|Rebliment+picon.rasa,ampl.més de 0,6 i fins a 1,5m,mat.selecc.excav.,gfins a 25cm,picó vibrant de co|14.21921\|\|EU|
~T|P2255-DPGM|Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM|
~D|P2255-DPGM|A0E-000A\1\0.18\%NAAA\1\0.015\C13C-00LP\1\0.121\C13A-00FR\1\0.18\||
~C|P2255-DPGP\|m3|Rebliment+picon.rasa,ampl.fins a 0,6m,mat.selecc.excav.,gfins a 25cm,picó vibrant de combustible,95%|23.145\|\|EU|
~T|P2255-DPGP|Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM|
~D|P2255-DPGP|A0E-000A\1\0.45\%NAAA\1\0.015\C13A-00FQ\1\0.45\C13C-00LP\1\0.121\||
~C|P2255-DPIX\|m3|Rebliment+picon.rasa,ampl.fins a 0,6m,sorres reciclat mixt,gfins a 25cm,picó vibrant de combustible|37.16623\|\|EU|
~T|P2255-DPIX|Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorres de material reciclat mixt, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible|
~D|P2255-DPIX|A0E-000A\1\0.3\%NAAA\1\0.015\B03D-21MC\1\1.85\C13C-00LP\1\0.121\C13A-00FQ\1\0.3\||
~C|P2255-PC06\|m3|Reblert envoltant i principal de rases per instal·lacions amb formigó|149.79431\|\|EC|
~T|P2255-PC06|Reblert envoltant i principal de rases per instal·lacions amb formigó|
~D|P2255-PC06|P312-IBGZ\1\1\||
~C|P242-B020\|m3|Transport d'elements de fibrociment amb amiant procedents d'una demolició, a abocador específic, ins|95.2\|\|EU|
~T|P242-B020|Transport d'elements de fibrociment amb amiant procedents d'una demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, prèviament plastificats i paletitzats.
Inclou: Transport de residus a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. Descàrrega dels residus.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels diferents materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment transportat segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada, però no inclou el plastificat, l'etiquetatge, el paletitzat ni la càrrega en obra.
|
~D|P242-B020|B2RA-2G01\1\1\||
~C|P242-C020\|m3|Cànon d'abocament per lliurament a gestor autoritzat de residus perillosos, d'elements de fibrocimen|158\|\|EU|
~T|P242-C020|Cànon d'abocament per lliurament a gestor autoritzat de residus perillosos, d'elements de fibrociment amb amiant procedents d'una demolició.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels diferents materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment entregat segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el plastificat, l'etiquetatge, el paletitzat ni el transport.
|
~D|P242-C020|A2RA-G001\1\1\||
~C|P242-DYRJ\|m3|Càrrega mec.+transp.terres no contaminades,reutilitz.obra,dúmper de gasoil|5.30988\|\|EU|
~T|P242-DYRJ|Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb dúmper de gasoil|
~D|P242-DYRJ|C13C-00LP\1\0.0338\C15E-0062\1\0.1\||
~C|P242-PC05\|m3|Càrrega,transport+descàrrega dipòsit autoritzat (qualsevol distància) +cànon, terra+produc.excav.|26.17456\|\|EU|
~T|P242-PC05|Càrrega, transport i descàrrega a dipòsit autoritza (qualsevol distància) de la terra i dels productes resultants de l'excavació (fins i tot el cànon de deposició controlada dels reisdus de la construcció). Mesurat sobre perfil|
~D|P242-PC05|A0D-0007\1\0.0356\B2RA-28V6\1\1\C154-003O\1\0.224\C13C-00LP\1\0.0356\||
~C|P2R5-DT1G\|m3|Transport residus,instal.gestió residus,camió 12t,càrrega mec.,rec.més de 15 i fins a 20km|12.45052\|\|EU|
~T|P2R5-DT1G|Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km|
~D|P2R5-DT1G|C154-003M\1\0.214\||
~C|P2R6-4I54\|m3|Càrr.mec. residus inerts o no especials instal.gestió residus,camió transp.,12t,rec.més de 15 i fins|13.23739\|\|EU|
~T|P2R6-4I54|Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km|
~D|P2R6-4I54|C154-003M\1\0.214\C138-00KQ\1\0.007\||
~C|P2RA-EU7E\|m3|Disposició controlada centre reciclatge,residus barrej. inerts,1t/m3,LER 17 01 07|25.06\|\|EU|
~T|P2RA-EU7E|Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus|
~D|P2RA-EU7E|B2RA-28TS\1\1\||
~C|P310-D51N\|kg|Arm.rases i pous AP500S barres corrug.|1.92498\|\|EU|
~T|P310-D51N|Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2|
~D|P310-D51N|A0F-000I\1\0.006\A01-FEP0\1\0.008\%NAAA\1\0.015\B0B6-107E\1\1\B0AM-078F\1\0.0051\||
~C|P311-DQ6I\|m2|Encofrat taulons rasa/pou fonament|27.54098\|\|EU|
~T|P311-DQ6I|Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de fonaments|
~D|P311-DQ6I|A0F-000F\1\0.35\A01-FEOZ\1\0.35\%NAAA\1\0.015\B0D21-07OY\1\6.6\B0AM-078G\1\0.102\B0AK-07AS\1\0.1501\B0DZ1-0ZLZ\1\0.03\B0D31-07P4\1\0.00437\||
~C|P312-D4O0\|m3|Form.rases/pous fonam.,formigó HA-25/B / 20 / IIa,>= 275kg/m3 ciment,bomba|147.8084\|\|EU|
~T|P312-D4O0|Formigonament de rases i pous, amb formigó HA-25/B / 20 / IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa, abocat amb bomba|
~D|P312-D4O0|A0D-0007\1\0.3\%NAAA\1\0.015\B06E-11H5\1\1.1\C172-003J\1\0.1\||
~C|P312-IBGZ\|m3|Form.rases/pous fonam.,formigó en massa HM - 25 / B / 20 / X0 quant.ciment 250kg/m3, aigua/ciment =<|149.79431\|\|EU|
~T|P312-IBGZ|Formigonament de rases i pous, amb formigó en massa HM - 25 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 250 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba|
~D|P312-IBGZ|A0D-0007\1\0.3\A0F-000T\1\0.075\%NAAA\1\0.015\B06F1-I5J7\1\1.1\C172-003J\1\0.1\||
~C|P352-4RZC\|m3|Fonament F.A.HA-25/B/20/IIa,col.bomba,30kg/m3 AP500S acer b/corrugada,encofrat 1m2/m3|233.09878\|\|EC|
~T|P352-4RZC|Fonament de formigó armat HA-25/B/20/IIa abocat amb bomba, armat amb 30 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades i encofrat amb una quantia d'1 m2/ m3|
~D|P352-4RZC|P312-D4O0\1\1\P311-DQ6I\1\1\P310-D51N\1\30\||
~C|P3J0-3C4J\|m3|Concertat escullera pes=1200 a 4000kg+mitjans mec.|16.97215\|\|EU|
~T|P3J0-3C4J|Concertat d'escullera de 1200 a 4000 kg de pes, amb mitjans mecànics|
~D|P3J0-3C4J|A0D-0007\1\0.052\%NAAA\1\0.015\C139-00KX\1\0.0686\||
~C|P4E0-DAVK\|kg|Acer b/corrug.obra B500S p/arm.paret bloc mort.|1.82215\|\|EU|
~T|P4E0-DAVK|Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment|
~D|P4E0-DAVK|A0F-000T\1\0.01\%NAAA\1\0.015\B0B6-107E\1\1\B0AM-078F\1\0.005\||
~C|P4E2-MFU2\|m3|Form.p/fàb.blocs mort.cim. formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC4 + XS1 quant.ciment 300kg/m3, aig|186.02934\|\|EU|
~T|P4E2-MFU2|Formigonament per a fàbrica de blocs de morter de ciment, amb formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC4 + XS1 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, col·locat manualment|
~D|P4E2-MFU2|A0F-000T\1\0.4\A0D-0007\1\1.6\%NAAA\1\0.015\B06F2-I06D\1\1.05\||
~C|P4E4-5NRP\|m2|Paret estructural,1cara,g=20cm,bloc foradat morter cimentR-6,llis 400x200x200mm,+hidrofugants,c.vist|53.13975\|\|EC|
~T|P4E4-5NRP|Paret estructural d'una cara vista, de 20 cm de gruix, de bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de 400x200x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2 amb traves i brancals massissats amb formigonament per a fàbrica de blocs de morter de ciment, amb formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC4 + XS1 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, col·locat manualment i armat amb acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment, m2 de superfície realment executada sense incloure cèrcols ni llindes|
~D|P4E4-5NRP|P4E0-DAVK\1\1.05\P4E5-DKT3\1\1\P4E2-MFU2\1\0.02\||
~C|P4E5-DKT3\|m2|Paret estructural,1cara,g=20cm,bloc foradat morter cimentR-6,llis 400x200x200mm,+hidrofugants,c.vist|47.5059\|\|EU|
~T|P4E5-DKT3|Paret estructural d'una cara vista, de 20 cm de gruix, de bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de 400x200x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2|
~D|P4E5-DKT3|A0F-000T\1\0.52\A0D-0007\1\0.26\%NAAA\1\0.03\B07F-0LSZ\1\0.01488\B0E2-0EKZ\1\12.48075\||
~C|P92A-DX8F\|m3|Subbase tot-u art.,estesa+picon.98%PM|36.43465\|\|EU|
~T|P92A-DX8F|Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM|
~D|P92A-DX8F|A0D-0007\1\0.05\%NAAA\1\0.015\B011-05ME\1\0.05\B03F-05NW\1\1.15\C131-005G\1\0.04\C136-00F4\1\0.035\C151-002Z\1\0.025\||
~C|P930-I2FP\|m3|Base p/pav. form.no estructural HNE-15/B/40 abocat camió est+comp. manual +acab. reglejat|113.7705\|\|EU|
~T|P930-I2FP|Base per a paviment de formigó d'ús no estructural HNE-15/B/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat|
~D|P930-I2FP|A0D-0007\1\0.45\A0F-000S\1\0.15\B069-2A9J\1\1.05\C20K-00DP\1\0.15\||
~C|P967-E9VH\|m|Peça form.vora. P1, MC,A3 (20x8cm),B,H,S(R-3,5MPa),form.no est. HNE-15/P/40 h=10 a 20cm,rejunt. mort|31.27085\|\|EU|
~T|P967-E9VH|Peça recta de formigó per a vorades model P1, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A3 20x8 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural HNE-15/P/40 de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram de paleta|
~D|P967-E9VH|A0D-0007\1\0.45\A0F-000S\1\0.22\%NAAA\1\0.015\B069-2A9P\1\0.0737\B962-0GQS\1\1.05\B07L-1PYA\1\0.0021\||
~C|P967-EA9T\|m|Peça form.vora. T2, MC,C5 (25x15cm),B,H,T(R-5MPa),form.no est. HNE-15/P/40 h=30 a 35cm,rejunt. mort.|34.53433\|\|EU|
~T|P967-EA9T|Peça recta de formigó per a vorades model T2, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C5 25x15 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural HNE-15/P/40 de 30 a 35 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram de paleta|
~D|P967-EA9T|A0D-0007\1\0.51\A0F-000S\1\0.23\%NAAA\1\0.015\B069-2A9P\1\0.0935\B962-0GRA\1\1.05\B07L-1PYA\1\0.0021\||
~C|P967-EAA0\|m|Peça form.vora. americà, MC,C9 (13x25cm),B,H,T(R-5MPa),form.no est. HNE-15/P/40 h=30 a 35cm,rejunt. |41.89809\|\|EU|
~T|P967-EAA0|Peça recta de formigó per a vorades model americà, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C9 13x25 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural HNE-15/P/40 de 30 a 35 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram de paleta|
~D|P967-EAA0|A0F-000S\1\0.26\A0D-0007\1\0.49\%NAAA\1\0.015\B962-0GR0\1\1.05\B069-2A9P\1\0.1221\B07L-1PYA\1\0.00315\||
~C|P977-DSXE\|m|Rigola ampl.=30cm,peces mort.ciment monocapa blanc 30x30x8cm,col.mort. rejunt. beurada color blanc|21.26837\|\|EU|
~T|P977-DSXE|Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc|
~D|P977-DSXE|A0D-0007\1\0.105\A0F-000S\1\0.3\B055-065W\1\0.0015\B07L-1PY6\1\0.0189\B971-0GUH\1\3.333\C17A-00JL\1\0.105\||
~C|P982-PC05\|m|Formació de gual per vehicle amb llosa de formigó de 60x40x10cm, col·locades amb morter sobre base d|57.3865\|\|EU|
~T|P982-PC05|Formació de gual per vehicle amb llosa de formigó de 60x40x10cm, col·locades amb morter sobre base de formigó no estructural de 20 N/mm2 de resistència a compressió|
~D|P982-PC05|A0140000\1\0.38\A0127000\1\0.2\A0150000\1\0.02\B980-PC05\1\1.1\B07L-1PY6\1\0.03\B069-I3QZ\1\0.11\||
~C|P982-PC06\|m|Formació de gual per vianants amb llosa de formigó de 60x40x7cm, col·locades amb morter sobre base d|54.6365\|\|EU|
~T|P982-PC06|Formació de gual per vianants amb llosa de formigó de 60x40x7cm, col·locades amb morter sobre base de formigó no estructural de 20 N/mm2 de resistència a compressió|
~D|P982-PC06|A0150000\1\0.02\A0127000\1\0.2\A0140000\1\0.38\B069-I3QZ\1\0.11\B07L-1PY6\1\0.03\B98-PC06\1\1.1\||
~C|P991-PC02\|u|Subministrament i instal·lació d'escocell TAULAT de BENITO o equivalent, mesures totals (llarg x amp|578.9552\|\|EU|
~T|P991-PC02|Subministrament i instal·lació d'escocell TAULAT de BENITO o equivalent, mesures totals (llarg x ample x Ø) 1195x1195x470 mm, fabricat en ferro (tractat amb el procés Ferrus protector del ferro, que garanteix una òptima resistència a la corrosió), obertures circulars: 18 mm que es poden tallar per adaptar el Ø interior a la mida del tronc, segons l'arbre va creixent, amb 4 obertures circulars. Col·locat sobre marc TAULAT de BENITO, fabricat en ferro, mides totals (llarg x llarg) 1200x1200 mm, enrasat al nivell del terra i fixat emplenant els buits exteriors amb formigó. Inclús replanteig, col·locació del marc d'acer galvanitzat i eliminació i neteja del material sobrant. Inclou: Replanteig. Muntatge. Eliminació i neteja del material sobrant.
|
~D|P991-PC02|A0F-0000\1\0.5\A01-FEPI\1\0.5\B069-I6LP\1\0.12\B994-PC02\1\1\||
~C|P9D5-362O\|m2|Paviment int.rajola gres extruït esmalt.,rectang/quadr. 16 a 25 peces/m2,preu altadhes.rajola C1,beu|47.6711\|\|EU|
~T|P9D5-362O|Paviment interior, de rajola de gres extruït esmaltat de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu alt, grup AI-AIIa (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)|
~D|P9D5-362O|A01-FEP3\1\0.2\A0D-0007\1\0.03\A0F-000D\1\0.5\%NAAA\1\0.015\B053-1VF8\1\1.425\B094-06TJ\1\7.0035\B0FG2-0GNP\1\1.02\||
~C|P9E1-PCX7\|m2|Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs/ ratllat de 30x30x4 cm, col·locat a l'este|43.33125\|\|EU|
~T|P9E1-PCX7|Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs/ ratllat de 30x30x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta|
~D|P9E1-PCX7|A0D-0007\1\0.2699\A0F-000S\1\0.4295\B055-065W\1\0.0031\B011-05ME\1\0.01\B9E1-PC07\1\1\B083-06UD\1\0.255\B03X-0GW5\1\0.0306\||
~C|P9E1-PCXT\|m2|Paviment de panot per a vorera d'àrid gric rentat a l'àcid de 30x30x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre|43.80309\|\|EU|
~T|P9E1-PCXT|Paviment de panot per a vorera d'àrid gric rentat a l'àcid de 30x30x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta|
~D|P9E1-PCXT|A0F-000S\1\0.4484\A0D-0007\1\0.2993\B083-06UD\1\0.255\B011-05ME\1\0.01\B03X-0GW5\1\0.0306\B03L-05N5\1\0.0449\B9E2-PC0T\1\1.02\B055-065W\1\0.0031\||
~C|P9F1-4XEX\|m2|Paviment llamb.irreg.c.rectes g=10cm,preu alt,col.mort.1:0,5:4|65.83999\|\|EU|
~T|P9F1-4XEX|Paviment de llambordins de formigó de forma irregular amb cares rectes, de gruix 10 cm, preu alt, col·locats amb morter mixt 1:0,5:4|
~D|P9F1-4XEX|A0D-0007\1\0.315\A0F-000S\1\0.975\%NAAA\1\0.015\B9F0-0HQO\1\1.02\B07F-0LSZ\1\0.0504\||
~C|P9G5-PC01\|m2|Paviment form.HA-30/P/10/I+E,est.+vibr.mec.,malla electrosold.acer B500T 15x15cm D=6mm,remol.mec.|61.46673\|\|EC|
~T|P9G5-PC01|Paviment de formigó HA-30/P/10/I+E, de 21 cm, estesa i vibratge mecànic, malla electrosoldada d'acer B500T 15x 15 cm i 6 mm de D, amb acabat remolinat mecànic i part proporcional de junts de dilatació i retracció|
~D|P9G5-PC01|P9Z3-DP8J\1\1\P9G6-PC01\1\1.33\||
~C|P9G6-PC01\|m2|Paviment form. formigó HA-30/P / 10 / I + E,>= 300kg/m3 ciment,g=15cm,remol.mec.,malla electros.|42.56939\|\|EU|
~T|P9G6-PC01|Paviment de formigó amb formigó HA-30/P / 10 / I + E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I + E, de 21 cm de gruix, amb acabat remolinat mecànic, amb malla electrosoldada|
~D|P9G6-PC01|A0F-000T\1\0.15\A0D-0007\1\0.22\%NAAA\1\0.015\B06E-12FM\1\0.21\B0B8-107Q\1\1.2\C20L-00DO\1\0.05\||
~C|P9H5-E8BF\|t|Paviment mesc.bit.AC 16 surf B 50/70S,granul.granític est-compact.|95.04609\|\|EU|
~T|P9H5-E8BF|Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada|
~D|P9H5-E8BF|A0F-000S\1\0.019\A0D-0007\1\0.086\%NAAA\1\0.015\B9H1-0HWY\1\1\C131-005G\1\0.012\C173-005K\1\0.012\C175-00G4\1\0.01\||
~C|P9H5-E8BX\|t|Paviment mesc.bit.AC 22 base B 50/70G,granul.granític est-compact.|95.45609\|\|EU|
~T|P9H5-E8BX|Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B 50/70 G, amb betum asfàltic penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat granític, estesa i compactada|
~D|P9H5-E8BX|A0D-0007\1\0.086\A0F-000S\1\0.019\%NAAA\1\0.015\B9H1-0HXD\1\1\C131-005G\1\0.012\C173-005K\1\0.012\C175-00G4\1\0.01\||
~X|P9H5-E8BX|ce\ 1978.5160374919\eCO2\ 34.985130354209\v\ .4347826087\m\ 1000\|
~C|P9L1-E97K\|m2|Reg adher.,emul.bitum.catiònica termoadh. C60B3/B2 TER, 0,6kg/m2|0.4454\|\|EU|
~T|P9L1-E97K|Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica termoadherent tipus C60B3/B2 TER, amb dotació 0,6 kg/m2|
~D|P9L1-E97K|A0E-000A\1\0.0022\%NAAA\1\0.015\B057-06IM\1\0.6\C174-00GD\1\0.0005\C170-0036\1\0.0022\||
~X|P9L1-E97K|ce\ 19.300507361318\eCO2\ .33403509057518\v\ .0005169231\m\ .6\|
~C|P9Z3-DP8J\|m2|Armadura d/llosa form. AP500T,malla electr.acer corr.ME 15x15cm,D:6-6mm,6x2,2m B500T|4.84944\|\|EU|
~T|P9Z3-DP8J|Armadura de lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080|
~D|P9Z3-DP8J|A01-FEP0\1\0.022\A0F-000I\1\0.022\%NAAA\1\0.015\B0B8-107V\1\1.2\B0AM-078F\1\0.01836\||
~C|P9ZE-PC01\|u|Desmuntatge i col·locació per a situar en nova rasant, de pous, arquetes i tapes de les instal·lacio|210.49901\|\|EU|
~T|P9ZE-PC01|Desmuntatge i col·locació per a situar en nova rasant, de pous, arquetes i tapes de les instal·lacios existents, amb morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres o amb maons ceràmics i morter de ciment , inclòs càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà.|
~D|P9ZE-PC01|A0F-000S\1\1.25\A0E-000A\1\1.25\B07F-0LT5\1\0.01\B079-06TC\1\95\B0F15-06NK\1\3.5\C111-0056\1\0.3\||
~C|PBA1-HPO0\|u|Reductor velocitat tipus coixí berlinès 180x200x7cm cautxú,triangle blanc,fixada pav.|869.3071\|\|EU|
~T|PBA1-HPO0|Reductor velocitat tipus coixí berlinès de 180x200x7 cm de cautxú, amb cantoners i rampa amb triangle blanc, inclòs elements de fixació, fixada al paviment|
~D|PBA1-HPO0|A0E-000A\1\0.5\A0F-000B\1\0.5\%NAAA\1\0.02\BBMJ-HPO1\1\1\CZ15-00E4\1\0.5\||
~C|PBA2-INGZ\|m2|Marca vial superficial P-RR, plástic en fred 2 comp., màq.manual,entorn urba s/dif.mob.voreres a=3-5|14.56562\|\|EU|
~T|PBA2-INGZ|Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2|
~D|PBA2-INGZ|A0D-0007\1\0.06694\A0F-000B\1\0.13389\%NAAA\1\0.015\BBA1-2XWR\1\1.02\BBA0-0SD6\1\0.5\C1B0-006D\1\0.06694\||
~C|PBA3-DXJ7\|m|Marca vial long.contínua P-RR, 10cm, pint.acrílica, polvorització|0.81856\|\|EU|
~T|PBA3-DXJ7|Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització|
~D|PBA3-DXJ7|A0D-0007\1\0.0035\A0F-000B\1\0.007\%NAAA\1\0.015\BBA1-2XWQ\1\0.0816\BBA0-0SD5\1\0.051\C1B0-006C\1\0.0035\||
~C|PBA3-DXMK\|m|Marca vial long.contínua P-RR, 15cm, pint.acrílica, polvorització|1.19395\|\|EU|
~T|PBA3-DXMK|Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 15 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització|
~D|PBA3-DXMK|A0F-000B\1\0.01\A0D-0007\1\0.005\%NAAA\1\0.015\BBA0-0SD5\1\0.0765\BBA1-2XWQ\1\0.1224\C1B0-006C\1\0.005\||
~C|PBA3-DXQ5\|m|Marca vial long.contínua P-RR, 40cm, plástic en fred 2 comp., polvorització|3.65369\|\|EU|
~T|PBA3-DXQ5|Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 40 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització|
~D|PBA3-DXQ5|A0D-0007\1\0.0085\A0F-000B\1\0.017\%NAAA\1\0.015\BBA1-2XWR\1\0.408\BBA0-0SD5\1\0.204\C1B0-006C\1\0.0085\||
~C|PBA3-XXJT\|m|Marca vial long.discontínua P-RR, 10cm, 1/1, pint.acrílica, polvorització|0.87475\|\|EU|
~T|PBA3-XXJT|Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària i 1/1 de relació pintat/no pintat, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització|
~D|PBA3-XXJT|A0F-000B\1\0.007\A0D-0007\1\0.0035\BBA1-2XWQ\1\0.1\BBA0-0SD5\1\0.0544\C1B0-006C\1\0.0035\||
~C|PBA3-XXMK\|m|Marca vial long.contínua P-RR, 15cm, pint.acrílica, polvorització groc|1.56156\|\|EU|
~T|PBA3-XXMK|Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 15 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color groc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització|
~D|PBA3-XXMK|A0F-000B\1\0.01\A0D-0007\1\0.005\BBA1-2XWP\1\0.1224\BBA0-0SD5\1\0.0765\C1B0-006C\1\0.005\||
~C|PBA4-DXSB\|m|Marca vial transv.discontínua -, 40cm, 0,8/0,4, pint.acrílica, màq.manual|4.09713\|\|EU|
~T|PBA4-DXSB|Pintat sobre paviment de marca vial transversal discontínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus -, de 40 cm d'amplària i 0,8/0,4 de relació pintat/no pintat, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual|
~D|PBA4-DXSB|A0D-0007\1\0.085\A0F-000B\1\0.017\%NAAA\1\0.015\BBA0-0SD5\1\0.13586\BBA1-2XWQ\1\0.21736\C1B0-006D\1\0.0085\||
~C|PBA4-DXT0\|m|Marca vial transv.contínua -, 40cm, pint.acrílica, màq.manual|2.44471\|\|EU|
~T|PBA4-DXT0|Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus -, de 40 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual|
~D|PBA4-DXT0|A0F-000B\1\0.017\A0D-0007\1\0.0085\%NAAA\1\0.015\BBA1-2XWQ\1\0.3264\BBA0-0SD5\1\0.204\C1B0-006D\1\0.0085\||
~C|PBA4-DXTM\|m|Marca vial transv.contínua -, 50cm, plástic en fred 2 comp., màq.manual|4.32098\|\|EU|
~T|PBA4-DXTM|Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus -, de 50 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual|
~D|PBA4-DXTM|A0F-000B\1\0.019\A0D-0007\1\0.0095\%NAAA\1\0.015\BBA0-0SD5\1\0.255\BBA1-2XWR\1\0.51\C1B0-006D\1\0.0095\||
~C|PBB1-HB3Z\|u|Base acer galv. p/fixació fonament tub d:90 mm sup.senyal trànsit, fixada dau formigó|161.96571\|\|EU|
~T|PBB1-HB3Z|Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de tub de suport de senyals de trànsit de 90 mm de diàmetre, fixada a dau de formigó amb 4 perns roscats; inclou excavació, replanteig de la placa base i formigonament del dau|
~D|PBB1-HB3Z|A0D-0007\1\0.25\A0F-000B\1\0.25\%NAAA\1\0.015\BBM6-H6C9\1\1\B069-2A9P\1\0.15\C138-00KR\1\0.1\||
~C|PBBB-DVKC\|u|Placa inform. p/senyal.tràn.,alumini anoditzat 60x60cm làm. retrorrefl.cl. RA1, fix.mec.|84.3429\|\|EU|
~T|PBBB-DVKC|Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x60 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament|
~D|PBBB-DVKC|A01-FEPH\1\0.12\A0F-000R\1\0.12\%NAAA\1\0.015\BBM9-0S0L\1\1\C152-003B\1\0.03\||
~C|PBBF-DUJM\|u|Placa circ. p/senyal.tràn. alumini anoditzat d=60cm làm. retrorrefl. cl. RA1 fix.mec.|109.84309\|\|EU|
~T|PBBF-DUJM|Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament|
~D|PBBF-DUJM|A01-FEPH\1\0.25\A0F-000R\1\0.25\%NAAA\1\0.015\BBM7-0RYF\1\1\C152-003B\1\0.062\||
~C|PBBH-DVFE\|u|Placa triangular p/senyal.tràn. alumini anoditzat,90cm,làm. retrorrefl.cl. RA1, fix.mec.|103.88657\|\|EU|
~T|PBBH-DVFE|Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 90 cm de costat, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament|
~D|PBBH-DVFE|A0F-000R\1\0.15\A01-FEPH\1\0.15\%NAAA\1\0.015\BBME-0RVV\1\1\C152-003B\1\0.038\||
~C|PBBM-H8B0\|m|Tub alumini d:90 mm,p/senyal.tràn.,col.|32.23243\|\|EU|
~T|PBBM-H8B0|Tub d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, per a senyals de trànsit, col·locada|
~D|PBBM-H8B0|A0F-000B\1\0.04\A0D-0007\1\0.04\%NAAA\1\0.015\BBMF-H5AK\1\1\C152-0039\1\0.008\||
~C|PD01-I035\|u|Pou registre prefabricat de formigó armat D.1,20 m (interior) h<3 m|517.72555\|\|EU|
~T|PD01-I035|Pou de registre prefabricat de formigó armat de 1,20 m de diàmetre interior, amb una profunditat màxima inferior a 3 m, per a tubs de formigó armat ASTM D. interior <= 800 mm. Inclou subministrament i col·locació, con de reducció, pates, marc circular o quadrat aparent (segons tipus de paviment), massissat i tapa rodona articulada amb tancament de bloqueig de fosa dúctil segons norma EN-124 classe D-400, segons detall. Tot inclòs completament acabat.|
~D|PD01-I035|A0D-0007\1\0.544\A0F-000B\1\0.544\BDD1I005\1\1\BDDZI025\1\1\BDD1I001\1\1\BDD1I003\1\1\C152-003B\1\0.3481\||
~C|PD01-PC01\|u|Treballs d'adequació de la sortida de clavegueram a la riera existent, inclou els treballs d'enderro|1347.46695\|\|EC|
~T|PD01-PC01|Treballs d'adequació de la sortida de clavegueram a la riera existent, inclou els treballs d'enderroc, excavació manual i/o mecànica,, càrrega del material sobrant per al seu transport, rebliment, broc de formigó i pedra de protecció . Tot inclòs completament acabat.|
~D|PD01-PC01|P3J0-3C4J\1\0.5\P214O-4RO9\1\0.4\P221E-PC01\1\18.4\P2241-52SS\1\11\P2255-PC06\1\4.2\P2255-DPGM\1\14\||
~C|PD01-PC52\|m|Paret per a pou circular de diàmetre interior 120 cm, de gruix 14 cm de maó calat, arrebossada i lli|351.23502\|\|EU|
~T|PD01-PC52|Paret per a pou circular de diàmetre interior 120 cm, de gruix 14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada interiorment amb morter, incloent les connexions de la xarxa de sanejament principal i secundària o altres serveis i la part proporcional de tallat de maons|
~D|PD01-PC52|A0D-0007\1\4.65\A0F-000S\1\4.65\%NAAA\1\0.015\B011-05ME\1\0.006\B055-067M\1\0.0163\B0F10-1BN0\1\120\B07F-0LT4\1\0.176\||
~C|PD32-XX01\|u|Arqueta per a aigua potables de 60x60x54,5 cm de dimensions interiors, en vorera, prefabricada de f|392.4756\|\|EC|
~T|PD32-XX01|Arqueta per a aigua potables de 60x60x54,5 cm de dimensions interiors, en vorera, prefabricada de formigó, ganxo de tir i perfileria, marc i tapa de fundició dúctil B-125, execució d'entrades, connexions i segellat amb morter dels conductes, excavació de pou, càrrega, transport al gestor de residus o centre de reciclatge a qualsevol distància, amb estesa i compactació si s'escau. Tot inclòs completament acabat.|
~D|PD32-XX01|PD35-XX01\1\1\P221D-DZ2R\1\0.25\||
~C|PD35-XX01\|u|'Arqueta per a aigua potables de 60x60x54,5 cm de dimensions interiors, en vorera, prefabricada de f|390\|\|EU|
~T|PD35-XX01|'Arqueta per a aigua potables de 60x60x54,5 cm de dimensions interiors, en vorera, prefabricada de formigó, ganxo de tir i perfileria, marc i tapa de fundició dúctil B-125,|
~C|PD55-PC01\|u|Subministrament i muntatge d'embornal prefabricat de formigó fck=25 MPa, de 70x30x70 cm, per a recol|189.32525\|\|EU|
~T|PD55-PC01|Subministrament i muntatge d'embornal prefabricat de formigó fck=25 MPa, de 70x30x70 cm, per a recollida d'aigües pluvials, col·locat sobre sola de formigó en massa HM-20/P/20/X0 de 10 cm d'espessor i bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal MERIDIANA o equivalent, de 750x285x100 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 9 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb morter, enrasada al paviment. Totalment instal·lat i connexionat a la xarxa general de desguàs.El preu inclou el reblert de l'extradós amb material granular.
|
~D|PD55-PC01|A0D-0007\1\0.65\A0F-000S\1\0.65\BD50-PC01\1\1\B07L-1PYA\1\0.04\BD50-1KLP\1\1\B03J-0K88\1\0.7\B06F1-I0IL\1\0.055\||
~C|PD731-PC0J\|m|Col·lector soterrat en terreny no agressiu, de tub de polietilè d'alta densitat (PEAD/HDPE) de doble|100.40435\|\|EU|
~T|PD731-PC0J|Col·lector soterrat en terreny no agressiu, de tub de polietilè d'alta densitat (PEAD/HDPE) de doble paret, l, diàmetre nominal DN 500, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN 13476-3, unió mitjançant maniguet extruït i junt elastomèric d'estanquitat, col·locat sobre sola de formigó en massa HM-20/B/20/X0 de 10 cm d'espessor, , reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 30 cm per sobre de la generatriu superior. Inclús, junts de goma, lubricant per a muntatge, accessoris i peces especials.|
~D|PD731-PC0J|A0E-000A\1\0.3\A0F-000B\1\0.6\%NAAA\1\0.015\BD76-2AA8\1\1.05\B069-I4H8\1\0.14\B03L-05N5\1\0.62\C152-003B\1\0.13\C13C-00LP\1\0.08\C13A-00FP\1\0.46\||
~X|PD731-PC0J|ce\ 4056.1913945404\eCO2\ 138.7879503615\v\ 1.3711094999921\m\ 1919.4696499237\|
~R|PD731-PC0J|0\BD76-2AA8\rp\ .01960784\\||
~C|PD731-PC1J\|m|Col·lector soterrat en terreny no agressiu, de tub de polietilè d'alta densitat (PEAD/HDPE) de doble|152.26695\|\|EU|
~T|PD731-PC1J|Col·lector soterrat en terreny no agressiu, de tub de polietilè d'alta densitat (PEAD/HDPE) de doble paret, l, diàmetre nominal DN 500, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN 13476-3, unió mitjançant maniguet extruït i junt elastomèric d'estanquitat, col·locat sobre sola de formigó en massa HM-20/B/20/X0 de 10 cm d'espessor, reblert lateral i superior fins a 40 cm per sobre de la generatriu superior amb el mateix tipus de formigó, degudament vibrat i compactat. Inclús, junts de goma, lubricant per a muntatge, accessoris i peces especials.|
~D|PD731-PC1J|A0E-000A\1\0.3\A0F-000B\1\0.6\%NAAA\1\0.015\B03L-05N5\1\0.6\B06F1-I0IL\1\0.6\BD76-2AA8\1\1.05\C13A-00FP\1\0.46\C152-003B\1\0.13\C13C-00LP\1\0.08\||
~X|PD731-PC1J|ce\ 4056.1913945404\eCO2\ 138.7879503615\v\ 1.3711094999921\m\ 1919.4696499237\|
~C|PD731-PC25\|m|Col·lector soterrat de polietilè 250|67.2446\|\|EU|
~T|PD731-PC25|Col·lector soterrat en terreny no agressiu, format per tub de polietilè d'alta densitat (PEAD/HDPE) de doble paret, unió per copa amb junta elàstica de EPDM, rigidesa anular nominal 8 kN/m², diàmetre nominal 250 mm i secció circular, amb una pendent mínima del 0,50%, per a conducció de sanejament sense pressió, col·locat sobre sola de formigó en massa HM-20/B/20/X0 de 10 cm d'espessor, reblert lateral i superior fins a 30 cm per sobre de la generatriu superior amb el mateix tipus de formigó, degudament vibrat i compactat. Inclús, junts de goma, lubricant per a muntatge, accessoris i peces especials. Inclou: Replanteig del recorregut del col·lector. Presentació en sec dels tubs. Abocat de la sorra en el fons de la rasa. Descens i col·locació dels tubs en el fons de la rasa. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Execució del reblert envoltant. Realització de proves de servei.|
~D|PD731-PC25|A0E-000A\1\0.1\A0D-0007\1\0.15\A0F-000B\1\0.3\B069-I4H8\1\0.373\BD76-2AAE\1\1.05\C13C-00LP\1\0.046\C152-003B\1\0.069\||
~C|PDB3-MNED\|u|Solera mitja canya d/formigó en massa HM - 30 / B / 20 / XA1 quant.ciment 275kg/m3, aigua/ciment =< |135.1721\|\|EU|
~T|PDB3-MNED|Solera amb mitja canya de formigó en massa HM - 30 / B / 20 / XA1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, de 20 cm de gruix mínim i de planta 1.3x1,3 m per a tub de diàmetre 80 cm|
~D|PDB3-MNED|A0D-0007\1\0.5794\A0F-000S\1\0.5794\B06F1-I3Q8\1\0.7476\||
~C|PDBD-DOCQ\|u|Graó p/pou reg.ferro colat nod.200x200x200mm,1,7kg,col.1:0,5:4|23.39186\|\|EU|
~T|PDBD-DOCQ|Graó per a pou de registre amb ferro colat nodular, de 200x200x200 mm, i 1,7 kg de pes, col·locat amb morter mixt 1:0,5:4|
~D|PDBD-DOCQ|A0F-000S\1\0.3\A0D-0007\1\0.3\%NAAA\1\0.015\BDD4-0LVI\1\1\B07F-0LSZ\1\0.00945\||
~C|PDG2-PC01\|m|Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 63 mm de diàmetre nominal, de doble ca|13.57593\|\|EU|
~T|PDG2-PC01|Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 63 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 18x30 cm amb formigó HM-20 / P / 20 / I, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors|
~D|PDG2-PC01|A0D-0007\1\0.03\A0F-000B\1\0.015\B06E-12C5\1\0.054\BDG1-34GC\1\2.1\BDG2-34UA\1\2.04\BDG3-34II\1\2.02\||
~C|PDG2-PZJF\|m|Canalització dos tubs PE DN=110mm,dau recobr. 20x40cm form.,fil guia+pp unions+sep+obt.|16.41452\|\|EU|
~T|PDG2-PZJF|Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 20x40 cm amb formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors|
~D|PDG2-PZJF|A0D-0007\1\0.03\A0F-000B\1\0.015\%NAAA\1\0.015\BDG3-34IJ\1\2.02\B069-I4H8\1\0.07149\BG2Q-1KTC\1\2.1\BDG2-34UA\1\2.04\||
~C|PDG5-HA2I\|m|Banda cont.plàstic d/color,ampl.=30cm,col.a 20cm s/canalitz.|0.60984\|\|EU|
~T|PDG5-HA2I|Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canalització|
~D|PDG5-HA2I|A01-FEPH\1\0.01\%NAAA\1\0.015\BDG0-1C2A\1\1.02\||
~C|PDG5-HA3O\|m|Placa de PE per a senyalització i protecció d'un circuit de cables subterranis segons normativa de l|3.5533\|\|EU|
~T|PDG5-HA3O|Placa de PE per a senyalització i protecció d'un circuit de cables subterranis segons normativa de la companyia de distribució elèctrica.|
~D|PDG5-HA3O|A01-FEPH\1\0.01\BDG0-1C2E\1\1.02\||
~C|PDK1-DX9Y\|u|Bastiment+tapa p/pericó serv.,fosa grisa 420x420x40mm,25kg,col.mort.|45.73273\|\|EU|
~T|PDK1-DX9Y|Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locada amb morter per a ram de paleta|
~D|PDK1-DX9Y|A0D-0007\1\0.35\A0F-000S\1\0.35\%NAAA\1\0.015\BDK1-0M3N\1\1\B07L-1PY6\1\0.0042\||
~C|PDK1-DXA4\|u|Bastiment quadr.,+tapa,fos.dúctil p/pericó serv.,recolzada,pas 400x400mm,B125,col.mort.|62.78715\|\|EU|
~T|PDK1-DXA4|Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta|
~D|PDK1-DXA4|A0F-000S\1\0.35\A0D-0007\1\0.35\%NAAA\1\0.015\BDK5-1KH0\1\1\B07L-1PY6\1\0.00315\||
~C|PDK4-AJS7\|u|Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis|79.46789\|\|EU|
~T|PDK4-AJS7|Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació|
~D|PDK4-AJS7|A0D-0007\1\1\A0F-000S\1\0.5\B06E-12DD\1\0.0567\BDK2-1KNI\1\1\C152-003B\1\0.2\||
~C|PDK4-AJSH\|u|Pericó regist.form.pref.sense fons,40x40x45 cm,p/inst.serveis,s/llit grava g=15 cm,+reblert terra|76.33335\|\|EU|
~T|PDK4-AJSH|Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació|
~D|PDK4-AJSH|A0F-000S\1\0.5\A0D-0007\1\1\BDK2-1KNI\1\1\B03J-0K8V\1\0.0972\C152-003B\1\0.2\||
~C|PDK4-AJSJ\|u|Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus DM, per a instal·lacions de telefonia,s/sol|703.3119\|\|EU|
~T|PDK4-AJSJ|Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus DM, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació|
~D|PDK4-AJSJ|A0F-000S\1\0.45\A0D-0007\1\0.9\B06E-12DD\1\0.21\BDK2-1KNK\1\1\C152-003B\1\0.166\||
~C|PDK4-LP5A\|u|Pericó regist.form.pref.a/tapa,tp.DF-II,p/inst.telefon.,s/solera form.form.no estructural HNE-20/B/4|1018.24362\|\|EU|
~T|PDK4-LP5A|Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus DF-II, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de formigó formigó d'ús no estructural HNE-20/B/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació|
~D|PDK4-LP5A|A0D-0007\1\0.9\A0F-000S\1\0.45\%NAAA\1\0.015\BDK2-1KN5\1\1\B069-I6LP\1\0.2835\C152-003B\1\0.166\||
~C|PFB4-DW45\|m|Tub PE 40,DN=32mm,PN=10bar,sèrie SDR 7,4,UNE-EN 12201-2,dific.mig,accessorisplàst.,,col.fons rasa|6.91084\|\|EU|
~T|PFB4-DW45|Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa|
~D|PFB4-DW45|A0F-000R\1\0.07\A01-FEPH\1\0.07\%NAAA\1\0.015\BFYH-0A3E\1\1\BFB6-09B5\1\1.02\BFWF-09SY\1\0.3\||
~C|PFB4-DW47\|m|Tub PE 40,DN=63mm,PN=10bar,sèrie SDR 7,4,UNE-EN 12201-2,dific.mig,accessorisplàst.,,col.fons rasa|15.01172\|\|EU|
~T|PFB4-DW47|Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa|
~D|PFB4-DW47|A0F-000R\1\0.1\A01-FEPH\1\0.1\%NAAA\1\0.015\BFWF-09VJ\1\0.3\BFB6-09B8\1\1.02\BFYH-0A5X\1\1\||
~C|PG10-DB2U\|u|Armari met.250x250x80 a 300x300x80mm,ext.,fix.colum.|104.84714\|\|EU|
~T|PG10-DB2U|Armari metàl·lic des de 250x250x80 fins a 300x300x80 mm, per a servei exterior, fixat a columna|
~D|PG10-DB2U|A0F-000E\1\0.25\A01-FEPD\1\0.25\%NAAA\1\0.015\BGW0-0950\1\1\BG10-0G4N\1\1\||
~C|PG10-UJ04\|u|Muntage d'armari prefabricat de formigó de distribució urbana, excavació de terres, fonamentació, co|300.58512\|\|EU|
~T|PG10-UJ04|Muntage d'armari prefabricat de formigó de distribució urbana, excavació de terres, fonamentació, connexions i presa de terres. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat.|
~D|PG10-UJ04|A0F-000E\1\3\A01-FEPD\1\3\A0D-0007\1\0.5\B07F-0LT5\1\0.1\B2RA-PC05\1\1\C152-003B\1\1\C111-0055\1\1\||
~C|PG10-XJ04\|u|Col·locaició d'hidrant, excavació de terres, fonamentació, connexions i presa de terres.  Hidrant i |87.25012\|\|EU|
~T|PG10-XJ04|Col·locaició d'hidrant, excavació de terres, fonamentació, connexions i presa de terres.  Hidrant i tapa nclòs en el pressupost d'AGBAR|
~D|PG10-XJ04|A0F-0000\1\1.5\A0D-0007\1\0.5\B07F-0LT5\1\0.1\B2RA-PC05\1\1\C111-0055\1\1\||
~C|PG2N-EUGI\|m|Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=110mm,28J,450N,canal.sot.|5.30498\|\|EU|
~T|PG2N-EUGI|Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada|
~D|PG2N-EUGI|A01-FEPD\1\0.02\A0F-000E\1\0.033\%NAAA\1\0.015\BG2Q-1KTC\1\1.02\||
~C|PG2N-EUGK\|m|Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=90mm,20J,450N,canal.sot.|4.56038\|\|EU|
~T|PG2N-EUGK|Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada|
~D|PG2N-EUGK|A01-FEPD\1\0.02\A0F-000E\1\0.033\%NAAA\1\0.015\BG2Q-1KTE\1\1.02\||
~C|PG2N-EUGN\|m|Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=160mm,40J,450N,canal.sot.|8.20345\|\|EU|
~T|PG2N-EUGN|Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada|
~D|PG2N-EUGN|A01-FEPD\1\0.02\A0F-000E\1\0.042\%NAAA\1\0.015\BG2Q-1KTO\1\1.02\||
~C|PG33-E6V8\|m|Cable 0,6/1 kV RVFV, 4x6mm2,col.tub|8.69094\|\|EU|
~T|PG33-E6V8|Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RVFV, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub|
~D|PG33-E6V8|A01-FEPD\1\0.04\A0F-000E\1\0.04\%NAAA\1\0.015\BG33-G2TY\1\1.02\||
~C|PG3B-E7E7\|m|Conductor Cu nu,1x35mm2,munt.p.terra|15.67511\|\|EU|
~T|PG3B-E7E7|Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra|
~D|PG3B-E7E7|A0F-000E\1\0.2\A01-FEPD\1\0.2\%NAAA\1\0.015\BGY3-0B2S\1\1\BG3I-06W3\1\1.02\||
~C|PGD1-E3BF\|u|Piqueta connex.terra acer,estànd.,long.=2500mm,D=17,3mm,clav.terr.|38.53327\|\|EU|
~T|PGD1-E3BF|Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix estàndard, de 2500 mm de llargària de 17,3 mm de diàmetre, clavada a terra|
~D|PGD1-E3BF|A01-FEPD\1\0.266\A0F-000E\1\0.266\%NAAA\1\0.015\BGD5-06SO\1\1\BGYD-0B2W\1\1\||
~C|PGD4-614M\|u|Punt connex.terra pont secc.platina coure,munt.caixa,col.superf.|52.50714\|\|EU|
~T|PGD4-614M|Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat superficialment|
~D|PGD4-614M|A0F-000E\1\0.25\A01-FEPD\1\0.25\%NAAA\1\0.015\BGD4-16WD\1\1\||
~C|PHNH-11OZC\|u|Llum LED p/vial,alumini injectat,rect.,a/reg.(DALI, 1-10V, autoreg.),63W,10040lm,3000K,10kV,acoblt.s|846.68249\|\|EU|
~T|PHNH-11OZC|Llum LED per a vial amb cos d'alumini injectat, de forma rectangular, amb difusor pla de vidre trempat i junt d'estanquitat de silicona, amb regulació (DALI, 1-10 V, autoregulable), potència 63 W, flux lluminós 10040 lm, temperatura de color 3000 K, tensió d'alimentació 230 V, distribució asimètrica, driver amb protecció contra sobretensions de 10 kV muntat a l'interior del cos, eficàcia lluminosa 159 lm/W, grau de protecció IP66-IK08, aïllament elèctric classe I, vida estimada de 100000 h, per a muntar amb peça d'adaptació al suport d'enllumenat, fabricació segons la norma UNE-EN 60598-2-3, acoblat al suport|
~D|PHNH-11OZC|A01-FEPD\1\0.35\A0F-000E\1\0.35\%NAAA\1\0.015\BHNF-13IW5\1\1\C150-002X\1\0.35\||
~X|PHNH-11OZC|ce\ 71.352387224825\eCO2\ 5.1527760236706\|
~C|PHR0-PC01\|u|Lluminària L CIRCUS LIRA 8VG HE 27K F4MC PMMA S P050 GRIS PLATA G2 P: 25W de SALVI  o equivalent sob|885.39136\|\|EU|
~T|PHR0-PC01|Lluminària L CIRCUS LIRA 8VG HE 27K F4MC PMMA S P050 GRIS PLATA G2 P: 25W de SALVI  o equivalent sobre columna troncocònica de 4,5m col·locat sobre dau de formigó|
~D|PHR0-PC01|A0F-000E\1\0.6\A01-FEPD\1\0.6\A0D-0007\1\0.4\BHM2-0FH8\1\1\BHW8-06IY\1\1\BHR1-PC01\1\1\B06F1-I4HH\1\1.584\C152-003B\1\0.6\C150-002W\1\0.6\||
~C|PHR0-PC02\|u|Conjunt de 3 lluminàries L CIRCUS LIRA 18WG HE 27K CRP PMMA S P075 GRIS PLATA G2 P: 60W de SALVI  o |1936.99136\|\|EU|
~T|PHR0-PC02|Conjunt de 3 lluminàries L CIRCUS LIRA 18WG HE 27K CRP PMMA S P075 GRIS PLATA G2 P: 60W de SALVI  o equivalent,  o equivalent, sobre columna troncocònica de 10m col·locat sobre dau de formigó|
~D|PHR0-PC02|A0D-0007\1\0.4\A0F-000E\1\0.6\A01-FEPD\1\0.6\B06F1-I4HH\1\1.584\BHR1-PC02\1\3\BHM2-0FH6\1\1\BHW8-06IY\1\1\C150-002W\1\0.6\C152-003B\1\0.6\||
~C|PHR0-PC03\|u|Conjunt de lluminària L FLIT M2 M60 2x75 2700K F4M2 VDR SP P065 GRIS PLATA G2 P: 50W combinada amb l|3038.15136\|\|EU|
~T|PHR0-PC03|Conjunt de lluminària L FLIT M2 M60 2x7WV HE 27K F2MD VDR SPUW I050 GRIS PLATA G2 P: 35W combinada amb lluminària  L FLIT S1 M60 1x7WV HE 27K F2MD VDR SPUW P024 GRIS PLATA G2 P: 15W de SALVI o equivalent,  o equivalent, col·locat sobre dau de formigó|
~D|PHR0-PC03|A01-FEPD\1\0.6\A0D-0007\1\0.4\A0F-000E\1\0.6\BHR1-PC03\1\1\B06F1-I4HH\1\1.584\C150-002W\1\0.6\C152-003B\1\0.6\||
~C|PHR0-PC04\|u|Col·locació de lluminària existent, prèviament desmuntada, col·locat sobre dau de formigó|310.06136\|\|EU|
~T|PHR0-PC04|Col·locació de lluminària existent, prèviament desmuntada, col·locat sobre dau de formigó|
~D|PHR0-PC04|A0D-0007\1\0.4\A01-FEPD\1\0.6\A0F-000E\1\0.6\B06F1-I4HH\1\1.584\C150-002W\1\0.6\C152-003B\1\0.6\||
~C|PJS0-9EFX\|u|Anella degoteig 1 volta tub 16mm,degoters c/33cm,+aigua no potable,d=100cm,soterrada|19.68282\|\|EU|
~T|PJS0-9EFX|Anella per a reg per degoteig formada per 1 volta de tub de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, amb un diàmetre de l'anella de 100 cm, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos|
~D|PJS0-9EFX|A0F-000R\1\0.13\A01-FEPH\1\0.13\%NAAA\1\0.025\BD5O-0LK7\1\3.76992\BJSS-28MT\1\3.1416\BFYH-0A3A\1\1.2\||
~C|PJS6-9EEU\|m|Canonada tub degoteig d=17mm,degoters c/33cm,+aigua no potable,soterra.|4.16546\|\|EU|
~T|PJS6-9EEU|Canonada de tub per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos|
~D|PJS6-9EEU|A01-FEPH\1\0.034\A0F-000R\1\0.034\%NAAA\1\0.025\BFYH-0A3A\1\1\BJSS-28MO\1\1.05\||
~C|PJSE-6UBU\|u|Electovàlvula reg 2´´,24V,pres.max:16bar+regulador cabal|172.2578\|\|EU|
~T|PJSE-6UBU|Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, de 2´´ de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24 V, per a una pressió màxima de 16 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs|
~D|PJSE-6UBU|A0F-000R\1\1.5\%NAAA\1\0.015\BJSF-28KI\1\1\BJS2-28MB\1\1\||
~C|PJSM-HBBF\|u|Pericó rect. d/PP p/reg d/51x37cm,H=31cm+tapa, col. s/llit grava+rebl.|52.96625\|\|EU|
~T|PJSM-HBBF|Pericó rectangular de polipropilè per a instal·lacions de reg de 51x37 cm i 31 cm d'alçada amb tapa amb cargol per a tancar, col·locada sobre llit de grava i reblert de terra lateral|
~D|PJSM-HBBF|A0D-0007\1\0.35\A0F-000B\1\0.35\%NAAA\1\0.015\BJSM-H6R8\1\1\B03J-0K8V\1\0.05405\||
~C|PJSN-XELP\|u|Programador electrònic per a regatge automàtic, per a 4 estacions, alimentació per transformador 230|228.576\|\|EU|
~T|PJSN-XELP|Programador electrònic per a regatge automàtic, d'infraroig, per a 4 estacions, alimentació per transformador 230/24 V intern,  muntat superficialment, connectat a la xarxa d'alimentació, als aparells de control, als elements gobernats, programat i comprovat|
~D|PJSN-XELP|A0F-000R\1\0.7\BJSN-XELP\1\1\||
~C|PN13-ECF7\|u|Vàlvula comporta manual+rosca,DN=2´´1/2,PN=16bar,llautó/llautó+NBR,seient elàstic,eix llautó,volant |110.49752\|\|EU|
~T|PN13-ECF7|Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 2´´1/2, de 16 bar de pressió nominal, cos llautó, comporta de llautó amb revestiment de NBR i tancament de seient elàstic, eix de llautó, amb volant d'acer, muntada en pericó de canalització soterrada|
~D|PN13-ECF7|A0F-000R\1\0.56\A01-FEPH\1\0.56\%NAAA\1\0.015\BN13-0X6P\1\1\||
~C|PNE3-9B6T\|u|Filtre reg D=1´´1/2 plàstic d'anelles,120mesh,+vàlvula de purga,+presa manomètrica,roscat|169.1766\|\|EU|
~T|PNE3-9B6T|Filtre per a instal·lació de reg d'1´´1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat|
~D|PNE3-9B6T|A0F-000R\1\0.38\A01-FEPH\1\0.38\%NAAA\1\0.025\BNE3-28LO\1\1\||
~C|PPAUI050\|u|Projecte de legalització afectació línies MT/BT existents (COMPLIMENTAR REDACTOR PROJECTE)|1500\|\|EU|
~T|PPAUI050|Projecte de legalització i redacció del projecte elèctric de legalització de les afectacions de línies de mitja i baixa tensió existents i les seves variants, d'acord amb les normes tècniques particulars de la companyia elèctrica de subministrament i visat pel col·legi professional corresponent. Inclou memòria amb càlculs, plec de condicions tècniques, pressupost, plànols i estudi de seguretat i salut. Tot inclòs|
~C|PPAUI0XX\|u|Partida alçada en concepte del conjunt de treballs a executar per de les obres de la xarxa d'aigua, |20500\|\|EU|
~T|PPAUI0XX|Partida alçada a justificiar en concepte del conjunt de treballs a executar per de les obres de la xarxa d'aigua, excloent els treballs d'obra civil,  d'acord amb les prescripcions tècnico-economiques de l'estudi d'AGBAR, que afectin els treballs d'adequació de l'avinguda Garcia Lorca.|
~C|PPAUZ002\|pa|Partida alçada abonament íntegre de legalització de baixa tensió|1951.3\|\|EU|
~T|PPAUZ002|Projecte de legalització de la instal·lació de baixa tensió corresponent a l'enllumenat públic, certificat final d'obra, pagament per part de l'industrial adjudicatari de la taxa dels visats del projecte i del certificat al Col·legi preofessional corresponent, taxes pertinents pel registre de la instal·lació al Departament d'Indústria i entrega d'una còpia dels projectes a la propietat.|
~C|PQ12-PC04\|u|Banc CITIZEN ECO de BENITO o equivalent , totalment fabricat en plástic reciclat i reciclable, tant |611.81349\|\|EU|
~T|PQ12-PC04|Banc CITIZEN ECO de BENITO o equivalent , totalment fabricat en plástic reciclat i reciclable, tant els taulons com els peus estan fets de plàstic recuperat de la fracció d'envasos de la recollida selectiva. Seient i respatller en tauló Rebnew, bancada amb reposabraços fabricada en polímer injectat a alta pressió, amb acabat Marson. No requereix manteniment, no s'astella ni s'esquerda, tampoc es podreix ni es resseca. Resistent a la humitat. Alta resistència a les inclemències. Resistent a tota mena d'agents químics fins al punt de poder netejar pintades i grafitis. Cargols en acer inoxidable. Ancoratge recomanat: Mitjançant perns d'expansió Ø10 segons superfície i projecte.
|
~D|PQ12-PC04|A0D-0007\1\0.53\A0F-000B\1\0.53\B06D-0L92\1\0.14\BQ12-PC04\1\1\||
~C|PQ23-PC02\|u|Subministrament i instal·lació de paperera CIRCULAR INOX de BENITO o equivalent, mesures totals (amp|300.38981\|\|EU|
~T|PQ23-PC02|Subministrament i instal·lació de paperera CIRCULAR INOX de BENITO o equivalent, mesures totals (ample x Ø x alt) 465x375x885 mm, 60 litres, fabricada amb cubeta abatible d'acer inoxidable AISI 304 polit brillant, recolzada en estructura de tub de Ø40 mm amb base de platines rectangulars amb dos forats de Ø12 mm per a la seva fixació al terra. Ancorat sobre superfície preparada, amb 4 perns d'expansió M8 segons superfície i projecte, ancorada amb dau de formigó|
~D|PQ23-PC02|A0D-0007\1\0.75\A0F-000B\1\0.4\B06D-0L92\1\0.0792\BQ23-PC02\1\1\C20H-00DN\1\0.75\||
~C|PQ43-XX01\|u|Subministrament i instal·lació de pilona fixa formigonable ANTI BELIER de BENITO o equivalent , mide|631.27667\|\|EU|
~T|PQ43-XX01|Subministrament i instal·lació de pilona fixa formigonable ANTI BELIER de BENITO o equivalent , mides totals (Ø x alt) 273x1500 mm, fabricada en acer (tractat amb el procés Ferrus protector del ferro, que garanteix una òptima resistència a la corrosió). Amb anell embellidor d´acer inoxidable. Tap extraïble per facilitar el farciment del formigó a la pilona per a una millor resistència. Base encastada a terra amb varetes de rea i formigó.|
~D|PQ43-XX01|A0F-000B\1\0.45\A0D-0007\1\0.45\B06D-0L92\1\0.0869\BQ42-XX01\1\1\C20H-00DN\1\1.1\||
~C|PQZ0-PC03\|u|Instal·lació d'aparcament bicicletes recuperat. Ancorat encastat a terra sobre dau de formigó|57.23431\|\|EU|
~T|PQZ0-PC03|Instal·lació d'aparcament bicicletes recuperat. Ancorat encastat a terra sobre dau de formigó|
~D|PQZ0-PC03|A0F-000R\1\0.3\A01-FEPH\1\0.3\A0F-000T\1\0.5\A0D-0007\1\0.5\B06D-0L92\1\0.0792\||
~C|PR36-8RV9\|m3|Terra vegetal jardineria cat.mitja,granel,escamp.retro.mitj.|42.0948\|\|EU|
~T|PR36-8RV9|Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana|
~D|PR36-8RV9|A01-FEPJ\1\0.07\%NAAA\1\0.015\BR3D-21GK\1\1.155\C13C-00LP\1\0.0845\||
~C|PR43I-8VCR\|u|Subministrament Liriodendron tulipifera perím=14 a 16 cm,pa terra D>=45,0075cm,h>=31,50525cm s/NTJ|90.13\|\|EU|
~T|PR43I-8VCR|Subministrament de Liriodendron tulipifera de perímetre de 14 a 16 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 45,0075 cm i profunditat mínima 31,50525 cm segons fórmules NTJ|
~D|PR43I-8VCR|BR43H-22XV\1\1\||
~C|PR459-8XI4\|u|Subministrament Tamarix africana perím=16 a 18cm, pa terra D>=51cm,h>=35,7cm s/NTJ|131.93\|\|EU|
~T|PR459-8XI4|Subministrament de Tamarix africana de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ|
~D|PR459-8XI4|BR459-242I\1\1\||
~C|PR4H8-PC01\|u|Subministrament de barreja de Espígol  i Romaní d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l|1.85\|\|EU|
~T|PR4H8-PC01|Subministrament de barreja d'Espígol  i Romaní d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l|
~D|PR4H8-PC01|BR4H8-PC02\1\0.5\BR4H8-PC01\1\0.5\||
~C|PR60-8Y01\|u|Plant.planifoli,pa terra/conten.,perím=14 a 18cm,100x100x60cm,m.mec.,pend.inferior al 25%,subst.100%|74.17433\|\|EU|
~T|PR60-8Y01|Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 14 a 18 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x60 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió|
~D|PR60-8Y01|A01-FEPJ\1\0.21\A0F-000M\1\0.05\A0G-0022\1\0.1\%NAAA\1\0.015\BR3D-21GI\1\0.6\B011-05ME\1\0.12\C152-003A\1\0.05\C151-002Z\1\0.11\C154-003N\1\0.21\C13C-00LP\1\0.2536\||
~C|PR61-8ZJ1\|u|Plant.arbust/arbre petit,cont.=3 a 5l,urbanització,40x40x30cm,m.man.,pend.inferior al 35%,terra exca|9.7005\|\|EU|
~T|PR61-8ZJ1|Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 3 a 5 l en obres d'urbanització, excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg|
~D|PR61-8ZJ1|A01-FEPJ\1\0.24\A0F-000M\1\0.01\A0G-0022\1\0.02\%NAAA\1\0.015\B011-05ME\1\0.0096\BR32-21DG\1\0.0048\||
~C|PRA2-4H26\|m2|Sembra barreja p/gespa St.C4,m.man.,pend.< 30%,sup.< 500m2,corronat+1 sega|2.21065\|\|EU|
~T|PRA2-4H26|Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4, segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un pendent < 30 %, superfície de sembra < 500 m2, incloent el corronat posterior i la primera sega|
~D|PRA2-4H26|A0F-000M\1\0.029\A01-FEPJ\1\0.027\A0G-0022\1\0.002\BR4U0-21GY\1\0.01\CRH2-00C4\1\0.002\||
~X|PRA2-4H26|ce\ .071650896969176\eCO2\ 4.9966568610177E-03\v\ .0000390625\m\ .01\|
~C|PRZ0-905S\|u|Aspratge triple arbre,3rolls,D=12cm,llarg. 3m,clav.30cm,3abraçadores regul.|81.94097\|\|EU|
~T|PRZ0-905S|Aspratge triple d'arbre mitjançant 3 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 12 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 3 abraçadores regulables de goma o cautxú|
~D|PRZ0-905S|A01-FEPJ\1\0.48\A0F-000M\1\0.48\%NAAA\1\0.015\BRZ3-255S\1\3\BRZ0-255V\1\3\||
~C|XPAUI05X\|u|Partida alçada en concepte del conjunt de treballs a executar per de les obres de línies de baixa te|8000\|\|EU|
~T|XPAUI05X|Partida alçada a justificar en concepte del conjunt de treballs a executar per de les obres de línies de baixa tensió existents i les seves variants, excloent els treballs d'obra civil,  d'acord amb les prescripcions tècnico-economiques de l'estudi de ENDESA, que afectin els treballs d'adequació de l'avinguda Garcia Lorca.|
~C|XPAUUZ01\|u|Partida alçada justificar electricitat per a l'escomesa.|1250\|\|EU|
~T|XPAUUZ01|Partida alçada a justificar, segons pressupost de companyia, en concepte de connexionat a la xarxa d'electricitat. Inclou instal·lació i connexionat en baixa tensió.|
~C|XPAUXX02\|u|Partida alçada en concepte del conjunt de treballs a executar per de les obres de desplaçament de la|12000\|\|EU|
~T|XPAUXX02|Partida alçada en concepte del conjunt de treballs a executar per de les obres de desplaçament de la instal·lació de gas, si és necessari,  d'acord amb les prescripcions tècnico-economiques de l'estudi de NEDGIA, que afectin els treballs d'adequació de l'avinguda Garcia Lorca.|
~C|TMA#||Classificacions Mediambient|||0|
~D|TMA#|ZZ#\\\ZR#\\\ZC#\\\|
~X||m\massa\kg\v\volum\m3\ler\Codi ler de la llista europea de residus\\ce\Cost Energètic\MJ\eCO2\Emissió de CO2eq\kg\|
~C|ZZ#||Selectiva LER|||0|
~D|ZZ#|ZZ18960#\\0\ZZ18961#\\0\ZZ18962#\\0\ZZ18963#\\0\ZZ18964#\\0\ZZ18965#\\0\ZZ18966#\\0\ZZ18967#\\0\ZZ18968#\\0\ZZ18969#\\0\ZZ18970#\\0\ZZ18971#\\0\ZZ18972#\\0\ZZ18973#\\0\ZZ18974#\\0\ZZ18975#\\0\ZZ18976#\\0\ZZ18977#\\0\ZZ18978#\\0\ZZ18979#\\0\ZZ18980#\\0\ZZ18981#\\0\ZZ18982#\\0\ZZ18983#\\0\ZZ18984#\\0\ZZ18985#\\0\ZZ18986#\\0\ZZ18987#\\0\ZZ18988#\\0\ZZ18989#\\0\ZZ18990#\\0\ZZ18991#\\0\ZZ18992#\\0\ZZ18993#\\0\ZZ18994#\\0\ZZ18995#\\0\ZZ18996#\\0\ZZ18997#\\0\ZZ18998#\\0\ZZ18999#\\0\ZZ19000#\\0\ZZ19001#\\0\ZZ19002#\\0\ZZ19003#\\0\ZZ19004#\\0\ZZ20314#\\0\ZZ25365#\\0\ZZ25366#\\0\ZZ25367#\\0\ZZ25368#\\0\ZZ25369#\\0\ZZ25370#\\0\ZZ25371#\\0\ZZ25372#\\0\ZZ25373#\\0\ZZ25374#\\0\ZZ25375#\\0\ZZ25376#\\0\ZZ25377#\\0\ZZ25378#\\0\ZZ25379#\\0\ZZ25380#\\0\ZZ25381#\\0\ZZ25382#\\0\ZZ25383#\\0\ZZ25384#\\0\ZZ25385#\\0\ZZ25386#\\0\ZZ19110#\\0\ZZ19111#\\0\ZZ19112#\\0\|
~C|ZZ18960#||150104 (envasos metàl·lics)|||5|
~C|ZZ18961#||170503* (terra i pedres que contenen substàncies perilloses)|||5|
~C|ZZ18962#||150110* (envasos amb restes de substàncies perilloses o contaminats per elles)|||5|
~C|ZZ18963#||170106* (mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics que contenen substàncies perilloses)|||5|
~C|ZZ18964#||200101 (paper i cartró)|||5|
~C|ZZ18965#||170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no contenen, mercuri, PCB ni substàncies perilloses)|||5|
~C|ZZ18966#||080112 (residus de pintura i vernís que no contenen dissolvents orgànics o d'altres substàncies perilloses)|||5|
~C|ZZ18967#||080121* (residus de decapants o desvernissadors)|||5|
~C|ZZ18968#||200111 (teixits)|||5|
~C|ZZ18969#||170411 (cables que no contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla o d'altres substàncies perilloses)|||5|
~C|ZZ18970#||170407 (metalls barrejats)|||5|
~C|ZZ18971#||150102 (envasos de plàstic)|||5|
~C|ZZ18972#||010409 (residus de sorra i argila)|||5|
~C|ZZ18973#||070214* (residus procedents d'additius que contenen substàncies perilloses)|||5|
~C|ZZ18974#||170101 (formigó)|||5|
~C|ZZ18975#||170102 (maons)|||5|
~C|ZZ18976#||170103 (teules i materials ceràmics)|||5|
~C|ZZ18977#||170201 (fusta)|||5|
~C|ZZ18978#||170202 (vidre)|||5|
~C|ZZ18979#||170203 (plàstic)|||5|
~C|ZZ18980#||170303* (Quitrà d'hulla i productes quitranats)|||5|
~C|ZZ18981#||170401 (coure, bronze, llautó)|||5|
~C|ZZ18982#||170402 (alumini)|||5|
~C|ZZ18983#||170403 (plom)|||5|
~C|ZZ18984#||170404 (zinc)|||5|
~C|ZZ18985#||170405 (ferro i acer)|||5|
~C|ZZ18986#||200201 (residus biodegradables)|||5|
~C|ZZ18987#||070103*, 070203*, 070403* (dissolvents, líquids de neteja i licors mare organohalogenats); 070104*, 070204*, 070404* (altres dissolvents, líquids de neteja i licors mare orgànics)|||5|
~C|ZZ18988#||070216* (residus que contenen silicones perilloses)|||5|
~C|ZZ18989#||070299 (residus de la fabricació, formulació, distribució i ús de plàstics, cautxú sintètic i fibres artificials no especificats en altra categoria)|||5|
~C|ZZ18990#||0706* (residus de la fabricació, formulació, distribució i ús de greixos, sabons, detergents, desinfectants i cosmètics)|||5|
~C|ZZ18991#||080111* (residus de pintura i vernís que contenen dissolvents orgànics o d'altres substàncies perilloses)|||5|
~C|ZZ18992#||080409* (residus d'adhesius i segellants que contenen dissolvents orgànics o altres substàncies perilloses)|||5|
~C|ZZ18993#||101310 (residus de la fabricació de fibrociment que no contenen amiant)|||5|
~C|ZZ18994#||150101  (envasos de paper i cartró)|||5|
~C|ZZ18995#||170107 (mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics que no contenen substàncies perilloses)|||5|
~C|ZZ18996#||170504 (terra i pedres que no contenen substàncies perilloses)|||5|
~C|ZZ18997#||170604 (materials d'aïllament que no contenen amiant ni altres substàncies perilloses)|||5|
~C|ZZ18998#||170605* (materials de construcció que contenen amiant)|||5|
~C|ZZ18999#||170802 (materials de construcció realitzats amb guix que no estan contaminats amb substàncies perilloses)|||5|
~C|ZZ19000#||191209 (residus minerals, per exemple sorra i pedres, originats en el tractament mecànic de residus -classificació, trituració, etc-)|||5|
~C|ZZ19001#||200127* (pintures, tints, adhesius i resines que contenen substàncies perilloses)|||5|
~C|ZZ19002#||170302 (mescles bituminoses que no contenen quitrà d'hulla)|||5|
~C|ZZ19003#||150103 (envasos de fusta)|||5|
~C|ZZ19004#||150107 (envasos de vidre)|||5|
~C|ZZ20314#||170903* (residus barrejats de construcció i demolició que contenen substàncies perilloses)|||5|
~C|ZZ25365#||080317* (residus de tòner d'impressió que contenen substàncies perilloses)|||5|
~C|ZZ25366#||080318 (residus de tòner d'impressió que no contenen substàncies perilloses)|||5|
~C|ZZ25367#||120113 (residus de soldadura)|||5|
~C|ZZ25368#||130205* (olis minerals no clorats de motor, de transmissió mecànica i lubricants)|||5|
~C|ZZ25369#||150111* (envasos metàl·lics, inclosos els recipients a pressió buits, que contenen una matriu porosa sòlida)|||5|
~C|ZZ25370#||150202* (absorbents, materials de filtració, draps de neteja i robes protectores contaminats amb substàncies perilloses)|||5|
~C|ZZ25371#||150203 (absorbents, materials de filtració, draps de neteja y robes protectores no contaminats per substàncies perilloses)|||5|
~C|ZZ25372#||160103 (pneumàtics fora d'us)|||5|
~C|ZZ25373#||160603* (piles que contenen mercuri)|||5|
~C|ZZ25374#||160604 (piles alcalines que no contenen mercuri)|||5|
~C|ZZ25375#||160605 (altres piles i acumuladors)|||5|
~C|ZZ25376#||170301* (mescles bituminoses que contenen quitrà d'hulla)|||5|
~C|ZZ25377#||170410* (cables que contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla i altres substàncies perilloses)|||5|
~C|ZZ25378#||170505* (llots de drenatge que contenen substàncies perilloses)|||5|
~C|ZZ25379#||170506 (llots de drenatge que no contenen substàncies perilloses)|||5|
~C|ZZ25380#||170603* (altres materials d'aïllament que contenen substàncies perilloses)|||5|
~C|ZZ25381#||170801* (materials de construcció a partir de guix contaminats amb substàncies perilloses)|||5|
~C|ZZ25382#||170901* (residus de construcció i demolició que contenen mercuri)|||5|
~C|ZZ25383#||170902* (residus de construcció i demolició que contenen PCB)|||5|
~C|ZZ25384#||200121* (tubs fluorescents i altres residus que contenen mercuri)|||5|
~C|ZZ25385#||200301 (residus municipals barrejats)|||5|
~C|ZZ25386#||200304 (llots de fosses sèptiques)|||5|
~C|ZZ19110#||160109* (Components que contenen PCB)|||5|
~C|ZZ19111#||160213* (Equips rebutjats que contenen components perillosos diferents dels especificats en els codis 160209 a 160212)|||5|
~C|ZZ19112#||160214 (Equips rebutjats diferents dels especificats en els codis 160209 a 160213)|||5|
~C|ZR#||Selectiva RD 105/2008|||0|
~D|ZR#|ZR19015#\\0\ZR20318#\\0\ZR20316#\\0\ZR19017#\\0\ZR19019#\\0\ZR20315#\\0\ZR19020#\\0\ZR19018#\\0\ZR20319#\\0\ZR20317#\\0\ZR19021#\\0\|
~C|ZR19015#||150101  (envasos de paper i cartró)|||5|
~C|ZR20318#||170101 (formigó)|||5|
~C|ZR20316#||170103 (teules i materials ceràmics)|||5|
~C|ZR19017#||170107 (mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics que no contenen substàncies perilloses)|||5|
~C|ZR19019#||170201 (fusta)|||5|
~C|ZR20315#||170202 (vidre)|||5|
~C|ZR19020#||170203 (plàstic)|||5|
~C|ZR19018#||170407 (metalls barrejats)|||5|
~C|ZR20319#||170504 (terra i pedres que no contenen substàncies perilloses)|||5|
~C|ZR20317#||170903* (residus barrejats de construcció i demolició que contenen substàncies perilloses)|||5|
~C|ZR19021#||170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no contenen, mercuri, PCB ni substàncies perilloses)|||5|
~C|ZC#||Selectiva Bàsica|||0|
~D|ZC#|ZC19012#\\0\ZC19014#\\0\ZC19013#\\0\|
~C|ZC19012#||inerts|||5|
~C|ZC19014#||no perillosos|||5|
~C|ZC19013#||perillosos|||5|
~D|ZZ18960|ZR19018\\\ZC19014\\\|
~D|ZZ18961|ZR20317\\\ZC19013\\\|
~D|ZZ18962|ZR20317\\\ZC19013\\\|
~D|ZZ18963|ZR20317\\\ZC19013\\\|
~D|ZZ18964|ZR19015\\\ZC19014\\\|
~D|ZZ18965|ZR19021\\\ZC19014\\\|
~D|ZZ18966|ZR19021\\\ZC19014\\\|
~D|ZZ18967|ZR20317\\\ZC19013\\\|
~D|ZZ18968|ZR19021\\\ZC19014\\\|
~D|ZZ18969|ZR19021\\\ZC19014\\\|
~D|ZZ18970|ZR19018\\\ZC19014\\\|
~D|ZZ18971|ZR19020\\\ZC19014\\\|
~D|ZZ18972|ZR19017\\\ZC19012\\\|
~D|ZZ18973|ZR20317\\\ZC19013\\\|
~D|ZZ18974|ZR20318\\\ZC19012\\\|
~D|ZZ18975|ZR20316\\\ZC19012\\\|
~D|ZZ18976|ZR20316\\\ZC19012\\\|
~D|ZZ18977|ZR19019\\\ZC19014\\\|
~D|ZZ18978|ZR20315\\\ZC19012\\\|
~D|ZZ18979|ZR19020\\\ZC19014\\\|
~D|ZZ18980|ZR20317\\\ZC19013\\\|
~D|ZZ18981|ZR19018\\\ZC19014\\\|
~D|ZZ18982|ZR19018\\\ZC19014\\\|
~D|ZZ18983|ZR19018\\\ZC19014\\\|
~D|ZZ18984|ZR19018\\\ZC19014\\\|
~D|ZZ18985|ZR19018\\\ZC19014\\\|
~D|ZZ18986|ZR19021\\\ZC19014\\\|
~D|ZZ18987|ZR20317\\\ZC19013\\\|
~D|ZZ18988|ZR20317\\\ZC19013\\\|
~D|ZZ18989|ZR19021\\\ZC19014\\\|
~D|ZZ18990|ZR20317\\\ZC19013\\\|
~D|ZZ18991|ZR20317\\\ZC19013\\\|
~D|ZZ18992|ZR20317\\\ZC19013\\\|
~D|ZZ18993|ZR19021\\\ZC19014\\\|
~D|ZZ18994|ZR19015\\\ZC19014\\\|
~D|ZZ18995|ZR19017\\\ZC19012\\\|
~D|ZZ18996|ZR20319\\\ZC19012\\\|
~D|ZZ18997|ZR19021\\\ZC19014\\\|
~D|ZZ18998|ZR20317\\\ZC19013\\\|
~D|ZZ18999|ZR19021\\\ZC19014\\\|
~D|ZZ19000|ZR19017\\\ZC19012\\\|
~D|ZZ19001|ZR20317\\\ZC19013\\\|
~D|ZZ19002|ZR19021\\\ZC19014\\\|
~D|ZZ19003|ZR19019\\\ZC19014\\\|
~D|ZZ19004|ZR20315\\\ZC19012\\\|
~D|ZZ20314|ZR20317\\\ZC19013\\\|
~D|ZZ25365|ZR20317\\\ZC19013\\\|
~D|ZZ25366|ZR19021\\\ZC19014\\\|
~D|ZZ25367|ZR19021\\\ZC19014\\\|
~D|ZZ25368|ZR20317\\\ZC19013\\\|
~D|ZZ25369|ZR20317\\\ZC19013\\\|
~D|ZZ25370|ZR20317\\\ZC19013\\\|
~D|ZZ25371|ZR19021\\\ZC19014\\\|
~D|ZZ25372|ZR19021\\\ZC19014\\\|
~D|ZZ25373|ZR20317\\\ZC19013\\\|
~D|ZZ25374|ZR19021\\\ZC19014\\\|
~D|ZZ25375|ZR19021\\\ZC19014\\\|
~D|ZZ25376|ZR20317\\\ZC19013\\\|
~D|ZZ25377|ZR20317\\\ZC19013\\\|
~D|ZZ25378|ZR20317\\\ZC19013\\\|
~D|ZZ25379|ZR19021\\\ZC19014\\\|
~D|ZZ25380|ZR20317\\\ZC19013\\\|
~D|ZZ25381|ZR20317\\\ZC19013\\\|
~D|ZZ25382|ZR20317\\\ZC19013\\\|
~D|ZZ25383|ZR20317\\\ZC19013\\\|
~D|ZZ25384|ZR20317\\\ZC19013\\\|
~D|ZZ25385|ZR19021\\\ZC19014\\\|
~D|ZZ25386|ZR19021\\\ZC19014\\\|
~D|ZZ19110|ZR20317\\\ZC19013\\\|
~D|ZZ19111|ZR20317\\\ZC19013\\\|
~D|ZZ19112|ZR20317\\\ZC19013\\\|
~C|ZF1683069|kg|acer|||4|
~X|ZF1683069|m\ 1\v\ .00012739\ler\ZZ18985|
~C|ZF1683043|kg|àrid|||4|
~X|ZF1683043|m\ 1\v\ .00066667\ler\ZZ18996|
~C|ZF1683282|u|bidó acer estany.10l, D=285mm,h=200mm(*)|||4|
~X|ZF1683282|m\ .973\v\ .01278122\ler\ZZ18962|
~C|ZF1739472|u|bidó acer estany.15l,D=285mm,h=296 mm(*)|||4|
~X|ZF1739472|m\ 1.175\v\ .0189162\ler\ZZ18962|
~C|ZF1683214|u|bidó acer estany.20 l, D=285mm,h=362 mm|||4|
~X|ZF1683214|m\ 1.319\v\ .023134\ler\ZZ18960|
~C|ZF1683273|u|bidó acer estany.20 l,D=285mm,h=362mm(*)|||4|
~X|ZF1683273|m\ 1.319\v\ .023134\ler\ZZ18962|
~C|ZF1683274|u|bidó acer estany.200kg,D=61cm,h=88cm(*)|||4|
~X|ZF1683274|m\ 19.4\v\ .25717766\ler\ZZ18962|
~C|ZF1683228|u|bidó acer estany.25 l, D=285mm,h=431 mm|||4|
~X|ZF1683228|m\ 1.468\v\ .02754352\ler\ZZ18960|
~C|ZF1683264|u|bidó acer estany.25 l,D=285mm,h=431mm(*)|||4|
~X|ZF1683264|m\ 1.468\v\ .02754352\ler\ZZ18962|
~C|ZF1683269|u|bidó acer estany.4 l, D=170mm,h=204mm(*)|||4|
~X|ZF1683269|m\ .28223676\v\ .0046304\ler\ZZ18962|
~C|ZF1683277|u|bidó acer estany.42 l,D=410mm,h=458mm(*)|||4|
~X|ZF1683277|m\ 1.52821275\v\ .06046779\ler\ZZ18962|
~C|ZF1682752|u|bidó HDPE,1 l,D=90mm,h=250mm(*)|||4|
~X|ZF1682752|m\ .09\v\ .00159044\ler\ZZ18962|
~C|ZF1683284|u|bidó HDPE,42 l,D=410mm,h=458mm(*)|||4|
~X|ZF1683284|m\ 2\v\ .06046779\ler\ZZ18962|
~C|ZF1682754|u|cantonera,95x35x95mm,onaC,g=4mm|||4|
~X|ZF1682754|m\ .00011098\v\ .00015794\ler\ZZ18994|
~C|ZF1682756|u|cantonera,95x55x95mm,onaC,g=4mm|||4|
~X|ZF1682756|m\ .00013788\v\ .00024819\ler\ZZ18994|
~C|ZF1682755|u|cantonera,95x75x95mm,onaC,g=4mm|||4|
~X|ZF1682755|m\ .00016479\v\ .00033844\ler\ZZ18994|
~C|ZF1683315|m2|cartró,sim.,ona micro,g=1,5mm,250g/m2(*)|||4|
~X|ZF1683315|m\ .25\v\ .0015\ler\ZZ18962|
~C|ZF1683285|m2|cartró,simple ona,onaA,g=5mm,900g/m2|||4|
~X|ZF1683285|m\ .9\v\ .005\ler\ZZ18994|
~C|ZF1683257|m2|cartró,simple ona,onaC,g=4mm,590g/m2|||4|
~X|ZF1683257|m\ .59\v\ .004\ler\ZZ18994|
~C|ZF1683351|m2|cartró,simple,ona micro,g=1,5mm,250g/m2|||4|
~X|ZF1683351|m\ .25\v\ .0015\ler\ZZ18994|
~C|ZF1735398|u|cartutx PE aplicació pistola, 300ml(*)|||4|
~X|ZF1735398|m\ .05\v\ .00035\ler\ZZ18962|
~C|ZF1879414|m2|cinta pintor|||4|
~X|ZF1879414|m\ .088\v\ .00008\ler\ZZ18964|
~C|ZF1683313|u|contenidor jar.HDPE 3 l,D=15 cm|||4|
~X|ZF1683313|m\ .16943434\v\ .00318087\ler\ZZ18971|
~C|ZF1884315|m|coronament paret 13-17,5cm peça ceràm.|||4|
~X|ZF1884315|m\ 17.63\v\ .012\ler\ZZ18995|
~C|re150101|kg|Envasos de paper i cartró.|||4|
~X|re150101|m\ 1\v\ .001333\ler\15 01 01|
~C|re150104|kg|Envasos metàl·lics.|||4|
~X|re150104|m\ 1\v\ .001667\ler\15 01 04|
~C|ZF1683136|kg|escaiola|||4|
~X|ZF1683136|m\ 1\v\ .0008\ler\ZZ18999|
~C|ZF1884314|m|escopidor 29cm,raj.trencaaig.col.mort.|||4|
~X|ZF1884314|m\ 23.02\v\ .015\ler\ZZ18995|
~C|ZF1884313|m|escopidor acer galv.1,5mm,desenv.160 mm|||4|
~X|ZF1884313|m\ 1.91\v\ .00024\ler\ZZ18985|
~C|ZF1683311|m2|film PE bombolles D=10 mm|||4|
~X|ZF1683311|m\ .05\v\ .004\ler\ZZ18971|
~C|ZF1683310|m2|film PE bombolles D=25 mm|||4|
~X|ZF1683310|m\ .1\v\ .015\ler\ZZ18971|
~C|ZF1683312|m2|film PE+nylon bombolles D=10 mm|||4|
~X|ZF1683312|m\ .04\v\ .004\ler\ZZ18971|
~C|ZF1683252|m2|film polietilè 0,2 mm|||4|
~X|ZF1683252|m\ .182\v\ .0002\ler\ZZ18971|
~C|ZF1683270|m2|film polietilè 0,5 mm|||4|
~X|ZF1683270|m\ .455\v\ .0005\ler\ZZ18971|
~C|ZF1683246|m2|film polietilè 25 micres|||4|
~X|ZF1683246|m\ .02275\v\ .000025\ler\ZZ18971|
~C|ZF1683267|m2|film polietilè 25 micres (*)|||4|
~X|ZF1683267|m\ .02275\v\ .000025\ler\ZZ18962|
~C|ZF1683300|m3|fusta embalatge|||4|
~X|ZF1683300|m\ 600\v\ 1\ler\ZZ19003|
~C|re170201|kg|Fusta.|||4|
~X|re170201|m\ 1\v\ .000909\ler\17 02 01|
~C|ZF1683278|u|garrafa HDPE 25 l,240x295mm,h=458mm(*)|||4|
~X|ZF1683278|m\ 1.4\v\ .0324264\ler\ZZ18962|
~C|ZF1682751|u|garrafa HDPE 5 l,162x180mm,h=250mm(*)|||4|
~X|ZF1682751|m\ .3\v\ .00729\ler\ZZ18962|
~C|ZF1682753|m|mandril cartró D 50 mm, gruix 7 mm|||4|
~X|ZF1682753|m\ 1.209516\v\ .0019635\ler\ZZ18994|
~C|ZF1683262|m|mandril cartró D127 mm, gruix 7 mm|||4|
~X|ZF1683262|m\ 3.07217064\v\ .01266772\ler\ZZ18994|
~C|ZF1683204|kg|matèria vegetal|||4|
~X|ZF1683204|m\ 1\v\ .004\ler\ZZ18986|
~C|re170604|kg|Materials d'aïllament diferents dels especificats en els codis 17 06 01 i 17 06 03.|||4|
~X|re170604|m\ 1\v\ .001667\ler\17 06 04|
~C|ZF1683240|u|palet fusta 100x100cm,15 kg Qd<=800kg|||4|
~X|ZF1683240|m\ 15\v\ .1\ler\ZZ19003|
~C|ZF1683244|u|palet fusta 120x100cm,10 kg Qd<=500kg|||4|
~X|ZF1683244|m\ 10\v\ .12\ler\ZZ19003|
~C|ZF1683245|u|palet fusta 120x100cm,15 kg Qd<=800kg|||4|
~X|ZF1683245|m\ 15\v\ .12\ler\ZZ19003|
~C|ZF1683247|u|palet fusta 120x100cm,20 kg Qd<=1000kg|||4|
~X|ZF1683247|m\ 20\v\ .12\ler\ZZ19003|
~C|ZF1683248|u|palet fusta 120x120cm,27 kg Qd<=1000kg|||4|
~X|ZF1683248|m\ 27\v\ .144\ler\ZZ19003|
~C|ZF1683249|u|palet fusta 120x120cm,30 kg Qd<=1500kg|||4|
~X|ZF1683249|m\ 30\v\ .144\ler\ZZ19003|
~C|ZF1683250|u|palet fusta 120x120cm,30 kg Qd<=2000kg|||4|
~X|ZF1683250|m\ 30\v\ .144\ler\ZZ19003|
~C|ZF1683241|u|palet fusta 120x80cm,16 kg Qd<=800kg|||4|
~X|ZF1683241|m\ 16\v\ .096\ler\ZZ19003|
~C|ZF1683242|u|palet fusta 120x80cm,25 kg Qd<=1000kg|||4|
~X|ZF1683242|m\ 25\v\ .096\ler\ZZ19003|
~C|ZF1683243|u|palet fusta 120x80cm,8 kg Qd<=400kg|||4|
~X|ZF1683243|m\ 8\v\ .096\ler\ZZ19003|
~C|ZF1683173|m3|paper o cartró embalatge|||4|
~X|ZF1683173|m\ 1100\v\ 1\ler\ZZ18994|
~C|ZF1683144|kg|pintura acrílica|||4|
~X|ZF1683144|m\ 1\v\ .00083333\ler\ZZ18966|
~C|ZF1683175|m3|plàstic embalatge|||4|
~X|ZF1683175|m\ 910\v\ 1\ler\ZZ18971|
~C|re170203|kg|Plàstic.|||4|
~X|re170203|m\ 1\v\ .001667\ler\17 02 03|
~C|ZF1683059|kg|poliestirè expandit|||4|
~X|ZF1683059|m\ 1\v\ .02857143\ler\ZZ18979|
~C|ZF1683336|u|recipient aerosol acer estanyat 750ml(*)|||4|
~X|ZF1683336|m\ .11393641\v\ .00076969\ler\ZZ18962|
~C|ZF1718623|kg|restes poda troncs i soques|||4|
~X|ZF1718623|m\ 1\v\ .00111111\ler\ZZ18986|
~C|ZF1718622|kg|restes poda vegetals nets|||4|
~X|ZF1718622|m\ 1\v\ .002\ler\ZZ18986|
~C|ZF1710124|m3|roca tova|||4|
~X|ZF1710124|m\ 1900\v\ 1.25\ler\ZZ18996|
~C|ZF1683333|m2|runa aplacat pedra natural|||4|
~X|ZF1683333|m\ 105\v\ .05\ler\ZZ18995|
~C|ZF1702574|m3|runa edificació estructura acer|||4|
~X|ZF1702574|m\ 2200\v\ 1.35\ler\ZZ18965|
~C|ZF1702572|m3|runa edificació formigó armat|||4|
~X|ZF1702572|m\ 1980\v\ 1.35\ler\ZZ18965|
~C|ZF1702571|m3|runa edificació obra fàbrica|||4|
~X|ZF1702571|m\ 1650\v\ 1.35\ler\ZZ18965|
~C|ZF1682741|m3|runa element fusta|||4|
~X|ZF1682741|m\ 700\v\ 1\ler\ZZ18977|
~C|ZF1683352|m3|runa element HA|||4|
~X|ZF1683352|m\ 2500\v\ 1\ler\ZZ18974|
~C|ZF1683353|m3|runa element HM|||4|
~X|ZF1683353|m\ 2400\v\ 1\ler\ZZ18974|
~C|ZF1683286|m3|runa element maçoneria|||4|
~X|ZF1683286|m\ 2400\v\ 1\ler\ZZ18995|
~C|ZF1683330|m2|runa enguixat|||4|
~X|ZF1683330|m\ 15\v\ .012\ler\ZZ18999|
~C|ZF1683332|m2|runa estucat|||4|
~X|ZF1683332|m\ 15\v\ .01\ler\ZZ18995|
~C|ZF1683297|m2|runa gelosia bloc morter 20x20x8cm|||4|
~X|ZF1683297|m\ 98\v\ .2\ler\ZZ18995|
~C|ZF1683298|m2|runa gelosia peça ceràmica 15x15x10cm|||4|
~X|ZF1683298|m\ 135\v\ .15\ler\ZZ18995|
~C|ZF1879243|m3|runa obra fàbrica bloc foradat m.cim|||4|
~X|ZF1879243|m\ 1200\v\ 1\ler\ZZ18995|
~C|ZF1682744|m3|runa obra fàbrica bloc formigó|||4|
~X|ZF1682744|m\ 1450\v\ 1\ler\ZZ18995|
~C|ZF1682743|m3|runa obra fàbrica ceràm.maó calat|||4|
~X|ZF1682743|m\ 1500\v\ 1\ler\ZZ18995|
~C|ZF1682747|m3|runa obra fàbrica ceràm.maó foradat|||4|
~X|ZF1682747|m\ 1200\v\ 1\ler\ZZ18995|
~C|ZF1683287|m3|runa obra fàbrica ceràm.maó massís|||4|
~X|ZF1683287|m\ 1800\v\ 1\ler\ZZ18995|
~C|ZF1879242|m3|runa obra fàbrica totxana|||4|
~X|ZF1879242|m\ 1000\v\ 1\ler\ZZ18995|
~C|ZF1884361|m3|runa paret vidre emmollat.col.mort.|||4|
~X|ZF1884361|m\ 840\v\ 1.3\ler\ZZ18995|
~C|ZF1683289|m3|runa paviment mescla bituminosa|||4|
~X|ZF1683289|m\ 2300\v\ 1\ler\ZZ19002|
~C|ZF1682737|m3|runa paviment rajola ceràmica|||4|
~X|ZF1682737|m\ 1600\v\ 1\ler\ZZ18995|
~C|ZF1682738|m3|runa paviment terratzo|||4|
~X|ZF1682738|m\ 1600\v\ 1\ler\ZZ18974|
~C|ZF1701822|m3|runa rajola ceràmica|||4|
~X|ZF1701822|m\ 1550\v\ 1\ler\ZZ18976|
~C|ZF1879282|m2|runa reixat torsió simple galvanitzat|||4|
~X|ZF1879282|m\ 2.75\v\ .0025\ler\ZZ18985|
~C|ZF1683331|m3|runa revestiment morter calç|||4|
~X|ZF1683331|m\ 1600\v\ 1\ler\ZZ18995|
~C|ZF1682740|m3|runa revestiment morter ciment|||4|
~X|ZF1682740|m\ 2000\v\ 1\ler\ZZ18974|
~C|ZF1683334|m2|runa revestiment rajola ceràmica|||4|
~X|ZF1683334|m\ 48\v\ .025\ler\ZZ18995|
~C|ZF1682748|m2|runa sostre 22+4cm semib.HA|||4|
~X|ZF1682748|m\ 340\v\ .26\ler\ZZ18965|
~C|ZF1683251|u|sac paper kraft 25 kg,900x550x0,38 mm|||4|
~X|ZF1683251|m\ .2079\v\ .00018711\ler\ZZ18994|
~C|ZF1683283|u|sac paper kraft 25 kg,900x550x0,38mm(*)|||4|
~X|ZF1683283|m\ .2079\v\ .00018711\ler\ZZ18962|
~C|ZF1683254|u|sac paper kraft 50 kg,1200x730x0,38 mm|||4|
~X|ZF1683254|m\ .36792\v\ .00331128\ler\ZZ18994|
~C|ZF1683207|u|sac PE 25 kg,900x550x0,4 mm|||4|
~X|ZF1683207|m\ .18612\v\ .000198\ler\ZZ18971|
~C|ZF1683268|u|sac PE 25 kg,900x550x0,4 mm(*)|||4|
~X|ZF1683268|m\ .18612\v\ .000198\ler\ZZ18962|
~C|ZF1682758|u|sac PE 50 kg,1200x730x0,4 mm|||4|
~X|ZF1682758|m\ .329376\v\ .0003504\ler\ZZ18971|
~C|ZF1682757|u|sac PE 50 kg,1200x730x0,4 mm(*)|||4|
~X|ZF1682757|m\ .329376\v\ .0003504\ler\ZZ18962|
~C|ZF1696029|u|sac PP 0,8 m3|||4|
~X|ZF1696029|m\ 1.35\v\ .05\ler\ZZ18971|
~C|ZF1988345|m2|tauler,contraxapat,g=18mm,12,2kg/m2|||4|
~X|ZF1988345|m\ 12.2\v\ .018|
~C|ZF1988346|m2|tauler,contraxapat,g=30mm,20,4kg/m2|||4|
~X|ZF1988346|m\ 20.4\v\ .03|
~C|ZF1988066|m2|tauler,contraxapat,g=4mm,2,6kg/m2|||4|
~X|ZF1988066|m\ 2.6\v\ .004|
~C|ZF1988344|m2|tauler,contraxapat,g=6mm,4,4kg/m2|||4|
~X|ZF1988344|m\ 4.4\v\ .006|
~C|ZF1682746|m3|terreny compacte excavació|||4|
~X|ZF1682746|m\ 1750\v\ 1.2\ler\ZZ18996|
~C|ZF1682745|m3|terreny fluix excavació|||4|
~X|ZF1682745|m\ 1600\v\ 1.15\ler\ZZ18996|
~C|ZF1711007|m3|terreny no classificat excavació|||4|
~X|ZF1711007|m\ 1700\v\ 1.2\ler\ZZ18996|
~C|ZF1710125|m3|terreny trànsit excavació|||4|
~X|ZF1710125|m\ 1800\v\ 1.25\ler\ZZ18996|
~C|ZF1710123|m3|terreny vegetal excavació|||4|
~X|ZF1710123|m\ 1600\v\ 1.15\ler\ZZ18996|
~L||SPB\\|
~L||SPB\\|
~L||SPB\\|
~L||SPB\\|
~L||SPB\\|
~L||SPB\\|
~L||SPB\\|
~L||SPB\\|
~L||SPB\\|
~L||SPB\\|
~L||SPB\\|
~L||SPB\\|
~L||SPB\\|
~L||SPB\\|
~L||SPB\\|
~L||SPB\\|
~L||SPB\\|
~L||SPB\\|
~L||SPB\\|
~L||SPB\\|
~L||SPB\\|
~L||SPB\\|
~L||SPB\\|
~L||SPB\\|
~L||SPB\\|
~L||SPB\\|
~L||SPB\\|
~L||SPB\\|
~L||SPB\\|
~L||SPB\\|
~L||SPB\\|
~L||SPB\\|
~L||SPB\\|
~L||SPB\\|
~L||SPB\\|
~L||SPB\\|
~L||SPB\\|
~L||SPB\\|
~L||SPB\\|
~L||SPB\\|
~L||SPB\\|
~L||SPB\\|
~L||SPB\\|
~L||SPB\\|
~L||SPB\\|
~L||SPB\\|
~L||SPB\\|
~L||SPB\\|
~L||SPB\\|
~L||SPB\\|
~L||SPB\\|
~L||SPB\\|
~L||SPB\\|
~L||SPB\\|
~L||SPB\\|
~L||SPB\\|
~L||SPB\\|
~L||SPB\\|
~L||SPB\\|
~L||SPB\\|
~L||SPB\\|
~L||SPB\\|
~L||SPB\\|
~L||SPB\\|
~L||SPB\\|
~L||SPB\\|
~L||SPB\\|
~L||SPB\\|
~L||SPB\\|
~L||SPB\\|
~L||SPB\\|
~L||SPB\\|
~L||SPB\\|
~L||SPB\\|
~L||SPB\\|
~L||SPB\\|
~L||SPB\\|
~L||SPB\\|
~L||SPB\\|
~L||SPB\\|
~L||SPB\\|
~L||SPB\\|
~L||SPB\\|
~L||SPB\\|
~L||SPB\\|
~L||SPB\\|
~L||SPB\\|
~L||SPB\\|
~L||SPB\\|
~L||SPB\\|
~L||SPB\\|
~L||SPB\\|
~L||SPB\\|
~L||SPB\\|
~L||SPB\\|
~L||SPB\\|
~L||SPB\\|
~L||SPB\\|
~L||SPB\\|
~L||SPB\\|
~L||SPB\\|
~L||SPB\\|
~L||SPB\\|
~L||SPB\\|
~L||SPB\\|
~L||SPB\\|
~L||SPB\\|
~L||SPB\\|
~L||SPB\\|
~L||SPB\\|
~L||SPB\\|
~L||SPB\\|
~L||SPB\\|
~L||SPB\\|
~L||SPB\\|
~L||SPB\\|
~L||SPB\\|
~L||SPB\\|
~L||SPB\\|
~L||SPB\\|
~L||SPB\\|
~L||SPB\\|
~L||SPB\\|
~L||SPB\\|
~L||SPB\\|
~L||SPB\\|
~L||SPB\\|
~L||SPB\\|
~L||SPB\\|
~L||SPB\\|
~L||SPB\\|
~L||SPB\\|
~L||SPB\\|
~L||SPB\\|
~L||SPB\\|
~L||SPB\\|
~L||SPB\\|
~L||SPB\\|
~L||SPB\\|
~L||SPB\\|
~L||SPB\\|
~L||SPB\\|
~L||SPB\\|
~L||SPB\\|
~L||SPB\\|
~L||SPB\\|
~L||SPB\\|
~L||SPB\\|
~L||SPB\\|
~L||SPB\\|
~L||SPB\\|
~L||SPB\\|
~L||SPB\\|
~L||SPB\\|
~L||SPB\\|
~L||SPB\\|
~L||SPB\\|
~L||SPB\\|
~L||SPB\\|
~L||SPB\\|
~L||SPB\\|
~L||SPB\\|
~L||SPB\\|
~L||SPB\\|
~L||SPB\\|
~L||SPB\\|
~L||SPB\\|
~L||SPB\\|
~L||SPB\\|
~L||SPB\\|
~L||SPB\\|
~L||SPB\\|
~L||SPB\\|
~L||SPB\\|
~L||SPB\\|
~L||SPB\\|
~L||SPB\\|
~L||SPB\\|
~L||SPB\\|
~L||SPB\\|
~L||SPB\\|
~L||SPB\\|
