
**ANNEX 3 :Proposta distribució interior quiròfans**

Aquest annex recull la distribució proposada pel VHIR per a l’execució de les obres i la disposició de l’equipament suspès i l’angiògraf.

Aquesta proposta ha estat realitzada pel propi VHIR, però el licitador la podrà millorar en detall. A la proposta tècnica de la seva oferta, cada licitador haurà de presentar una proposta detallada de tot el plantejament.

Al llarg d’aquest annex es fa referència a l’equipament i es detalla cadascun dels elements que cal tenir en compte per a l’elaboració de les ofertes.

1. **Quiròfan 1 - Formació:**



Monitor

Monitor

Els diferents elements disposaran de la següent configuració mínima:

**Panell tècnic de quiròfan (petites dimensions):**

* 6 endolls 230V
* 4 connexions equipotencials
* 6 Preses RJ45

**Braç suspès Anestesia (cada element, en total 3 unitats):**

* 2 preses DIN de oxigen
* 2 preses DIN de Buit
* 2 preses DIN d’aire medicinal
* 2 preses DIN de diòxid de carboni
* 2 presa d’evacuació de gasos anestèsics (EGA)
* 10 Endolls 230V
* 10 preses equipotencials
* 2 RJ45


**Braç suspès de distribuïdor (cada element, en total 3 unitats):**

* 2 preses DIN de diòxid de carboni
* 10 Endolls
* 10 preses equipotencials
* 2 RJ45

**Repartit per les parets:**

* 4 tomes de corrent per equips RX
* 8 Endolls
* Rellotge amb hora, temperatura i humitat ambiental, i cronòmetre.
* Termòstat de temperatura i humitat
* 2 monitors de gran format (65 polsades)

1. **Quiròfan 2**

****

Els diferents elements disposaran de la següent configuració mínima:

**Panell tècnic de quiròfan:**

* 6 endolls 230V
* 4 connexions equipotencials
* 6 Preses RJ45


**Braç suspès Anestesia:**

* 2 preses DIN de oxigen
* 2 preses DIN de Buit
* 2 preses DIN d’aire medicinal
* 2 preses DIN de diòxid de carboni
* 2 presa d’evacuació de gasos anestèsics (EGA)
* 10 Endolls 230V
* 10 preses equipotencials
* 4 RJ45

**Connexions repartides per les parets:**

* 2 tomes de corrent per equips RX
* 4 Endolls
* Rellotge amb hora, temperatura i humitat ambiental, i cronòmetre.
* Termòstat de temperatura i humitat

1. **Quiròfan Híbrid amb Angiografia**

****

Els diferents elements disposaran de la següent configuració mínima:

**Panell tècnic de quiròfan:**

* 6 endolls 230V
* 4 connexions equipotencials
* 6 Preses RJ45

**Braç suspès Anestesia:**

* 2 preses DIN de oxigen
* 2 preses DIN de Buit
* 2 preses DIN d’aire medicinal
* 2 preses DIN de diòxid de carboni
* 2 presa d’evacuació de gasos anestèsics (EGA)
* 10 Endolls 230V
* 10 preses equipotencials
* 4 RJ45

**Connexions repartides per les parets:**

* 4 Endolls
* 2 preses DIN de oxigen
* Rellotge amb hora, temperatura i humitat ambiental, i cronòmetre.
* Termòstat de temperatura i humitat