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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A L’ADQUISICIÓ, D’UN VEHICLE DE SEGONA MÀ, AUTOCARREGANT 3 EIXOS, EQUIPAT AMB GRUA I GANXO 

Primera.- Característiques tècniques mínimes a complir pel vehicle:

· Xassís de 3 eixos.
· 26 tones PMA.
· Ha de disposar del tercer eix elevable i direccional
· Ha de tenir com a màxim 170.000 km
· Potència mínima 330 cv  i cilindrada mínima de 11.000 cc
· Frens addicionals ABS +ASR +FRE DE MOTOR amb eix posterior
· Canvi de marxes automàtic
· La cabina curta de mínim 2 places amb sistema de climatització automàtica
· Capacitat del dipòsit de carburant:  de 300 a 400 litres de gas-oil
· La boca d’entrada del dipòsit de combustible ha de dur sistema anti-sostracció de gas-oil (reixeta...)
· Suspensió del vehicle : pneumàtica posterior i davantera amb ballesta
· El motor ha de complir com a mínim la NORMATIVA EURO 6
· Haurà de dur un tipus de roda mixta, per a poder circular en terrenys no asfaltats i incorporar la protecció específica per les voreres, tamany 385/ 65 R. 22,5 davanteres  /   315/80 R 22.5 posteriors.
· Ha de dur ralentitzador hidràulic
· El seient del xofer ha de ser pneumàtic
· Haurà de dur instal·lat l’equip de mans lliures homologat
· Haurà de dur instal·lat sistema de ràdio-CD
· Haurà de dur instal·lat el sistema de tacògraf digital
· Ha de dur ordinador de control de consums/hores de conducció,...etc.
· Neteja automàtica  del filtre de partícules.
· Ha de dur instal·lada una grua amb tres sortides hidràuliques, amb comandament radio control i ha de suportar un pes de 1.560 Kg a 10,00 metres.
· Ha de dur incorporat un equip de ganxo per a poder carregar caixes portacontenidors de diferents metres cúbics a dos alçades.


Segona.-  Requisits complementaris obligatoris:

· El vehicle s’ha de subministrar matriculat i legalitzat
· Termini d’entrega de dos mesos des de l’adjudicació del contracte
· Garantia mínima de sis mesos en cadena cinemàtica.
· Haurà de dur el logotip d’Urgellnet segons instruccions de l’empresa adjudicadora.
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