**ANNEX NÚM. 2**

**LOT 1**

El Sr./La Sra            amb NIF núm           , en nom propi / en representació de l’empresa      , en qualitat de           , i segons escriptura pública autoritzada davant Notari           , en data             i amb número de protocol           /o document           CIF núm.           , domiciliada a            carrer           , núm           , (persona de contacte           , adreça de correu electrònic            , telèfon núm.           ) assabentat/da de les condicions exigides per optar a la contractació indicada**;** es compromet a portar-la a terme amb subjecció al Plec de Clàusules Administratives Particulars i al Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, que accepta íntegrament, i de conformitat amb els següents:

1. **Fins 53 punts, Oferta econòmica.**

**Arrendament - 48 punts**

**Opció a compra – 5 punts**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Concepte** | **Preu total màxim UNITARI IVA EXCLÒS** | **Preu UNITARI** | **Preu total ofert 2 UNITATS** | **IVA** | **Preu total ofert IVA inclòs** |
| Arrendament  (60 mesos) | 275.854,00 € |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Concepte** | **Preu total màxim UNITARIIVA EXCLÒS** | **Preu UNITARI** | **Preu total ofert 2 UNITATS** | **IVA** | **Preu total ofert IVA inclòs** |
| OPCIÓ DE COMPRA | 4.455,90 € |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Fins 47 punts,** altres criteris avaluables automàticament | | | | |
| **CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DELS EQUIPS LOT 1 CAMIÓ RECOL·LECTOR CÀRREGA LATERAL 23 m3 banda dreta** | **CARACTERÍSTICA D'OBLIGAT COMPLIMENT** | **RESPOSTA LICITADORA  (Sí/No o Aportar dada)** | **ÍNDEX RELLEVÀNCIA** | **DISTRIBUCIÓ DELS PUNTS** |
| **XASSÍS** |  |  |  |  |
| **Model** |  |  |  |  |
| Combustible Diesel | **SÍ** |  |  |  |
| Nombre d’unitats | **2** |  |  |  |
| MMA de 26 Tn/equip | **SÍ** |  |  |  |
| Càrrega Útil legal de l'equip (Kg) Mínim 10000 kg | **Indicar** |  | 3 | Major valor 3 punts. La resta proporcional.  Imagen que contiene Diagrama  El contenido generado por IA puede ser incorrecto. |
| Potència Mínima de Motor 330 cv (en CV) | **Indicar** |  | 3 | Major valor 3 punts. La resta proporcional.  Texto  El contenido generado por IA puede ser incorrecto. |
| 3 eixos (2 eixos direccionals – eix posterior direccional) | **SÍ** |  |  |  |
| Compliment NORMA EN1501 (centraleta electrònica programable per equips de residus) | **SÍ** |  |  |  |
| Suspensió pneumàtica posterior | **SÍ** |  |  |  |
| Caixa canvis automàtica (no automatitzada) | **SÍ** |  |  |  |
| Presa de força | **SÍ** |  |  |  |
| Sistema de frenada amb ABS i retarder integrat. | **SÍ** |  |  |  |
| Frens de disc i sistemes de seguretat segons normativa UE. | **SÍ** |  |  |  |
| Tacògraf digital | **SÍ** |  |  |  |
| **CABINA** |  |  |  |  |
| * Cabina curta amb 2 seients. * Seient del conductor pneumàtic amb recolzabraços i cinturó integrat. * Volant a l’esquerra amb comandaments multifuncionals. * Alçavidres i miralls laterals elèctrics i calefactats. * Sistema de visió per càmeres: centrament de contenidors, interior de tremuja, actuació de l’elevador, marxa enrere i visió global | **SÍ** |  |  |  |
| **CAIXA COMPACTADORA càrrega lateral de 23m³** |  |  |  |  |
| Capacitat caixa recol·lectora 23 m³ (sense càmera compactació) | **SÍ** |  |  |  |
| Sistema de compactació tipus premsa Monobloc | **SÍ** |  |  |  |
| Índex de compactació mínim 5:1 (regulable segons fracció) | **Indicar** |  | 4 | 6:1 o superior: 4 punts. |
| Distància (rang operatiu) mínima de recollida del contenidor: ≤ 700 mm | **Indicar** |  | 3 | El menor valor 3 punts. La resta proporcional  Imagen que contiene Texto  El contenido generado por IA puede ser incorrecto. |
| Distància (rang) màxima de recollida del contenidor: ≥ 2.400 mm | **Indicar** |  | 3 | Al valor màxim 3 punts. La resta proporcional  Texto  El contenido generado por IA puede ser incorrecto. |
| Temps màxim de cicle de l’elevador: inferior a 45 segons, mesurat en condicions estàndard des de ‘peu de camió’ (posició d’operació al costat del vehicle) amb contenidor en distància curt | **Indicar** |  | 2 | El menor valor 2 punts. La resta proporcional  Imagen de la pantalla de un celular con letras  El contenido generado por IA puede ser incorrecto. |
| Possibilitat d'acabar el cicle de compactació en moviment | **SÍ** |  |  |  |
| Capacitat d’elevació en condicions de treball. Mínim 500 Kg | **Indicar** |  | 4 | Al valor màxim 4 punts. La resta proporcional  Texto  El contenido generado por IA puede ser incorrecto. |
| Cicle d’acoblament adaptable (alt i baix), permetent càrrega des de vorera. | **SÍ** |  |  |  |
| Dispositiu seguretat amb aturada automàtica compactació | **SÍ** |  |  |  |
| Botonera fixa de control del grup elevador d’emergència o per operacions de manteniment al costat de l’elevador | **SÍ** |  |  |  |
| Sistema d’emergència per retornar l'elevador a posició inicial de transport | **SÍ** |  |  |  |
| Elevador polivalent per a contenidors de càrrega segons DIN 30700 i DIN 30740 (de 2.200 a 3.200L simètrics i asimètrics). | **SÍ** |  |  |  |
| Elevador amb moviments rectes i lineals sempre mantenint el contenidor completament vertical | **SÍ/NO** |  | 2 | SÍ: 2 punts - NO: 0 punts |
| Sistema de control integrat a cabina amb pantalla tàctil de mínim 7” | **SÍ** |  |  |  |
| Càmera posterior en color i sensors de posicionament. | **SÍ** |  |  |  |
| Volum de la tremuja igual o superior a 5 m³ | **SÍ** |  |  |  |
| Porta posterior amb junta d'estanqueïtat | **SÍ** |  |  |  |
| Sortida lixiviats amb aixeta | **SÍ** |  |  |  |
| Limitador de velocitat a 30 km/h amb la porta de la caixa oberta. | **SÍ** |  |  |  |
| Llums de treball LED per a operativa nocturna | **SÍ** |  |  |  |
| 3 Far *led* de treball homologat a la zona de l'elevador tremuja i laterals de l'elevador | **SÍ** |  |  |  |
| 3 far destellants a la part superior de la caixa | **SÍ** |  |  |  |
| Alarma sonora marxa enrere | **SÍ** |  |  |  |
| Comptador d'hores | **SÍ** |  |  |  |
| Pis de la cambra de compactació amb inclinació negativa ≥ 5° | **SÍ/NO** |  | 2 | SÍ: 2 punts - NO: 0 punts |
| Punts hidràulics de tancament en la porta posterior | **Indicar** |  | 2 | 2: 0 punts - 4: 2 punts |
| **Pneumàtics** |  |  |  |  |
| Adherència en superfície mullada (A, B, C, D, E, F ) | **Indicar** |  | 2 | A: 2 punts. B: 1 punt CDEF 0 punts |
| Eficiència de carburants (A, B, C, D, E, F ) | **Indicar** |  | 2 | A: 2 punts. B: 1 punt CDEF 0 punts |
| Emissió de sorolls (1 ona negra) | **SÍ/NO** |  | 2 | SÍ: 2 punts. NO: 0 punts |
| **Altres equipaments** |  |  |  |  |
| Extintor | **SÍ** |  |  |  |
| Climatització completa: aire condicionat, calefacció, antivaho. | **SÍ** |  |  |  |
| Roda de recanvi | **SÍ** |  |  |  |
| Ràdio digital DAB i comunicació Bluetooth. | **SÍ** |  |  |  |
| Disposa d'armilla reflectant, balissa d’emergència i farmaciola de primers auxilis | **SÍ** |  |  |  |
| Ordinador embarcat integrant i GPS compatible amb la plataforma de l’Ajuntament | **SÍ** |  |  |  |
| Diagnosi en línia postvenda, sistema CANBUS | **SÍ** |  |  |  |
| Pintura i retolació d’acord amb la imatge corporativa de CEMSSA. | **SÍ** |  |  |  |
| Empenyador instal·lat en tremuja , pel buidat de paper/cartró | **SÍ/NO** |  | 3 | SÍ: 3 punts NO: 0 punts |
| **Normes mediambientals** |  |  |  |  |
| Indicar marcatge Nº màxim dBA de l’equip, segons norma 2000/14 CE |  |  | 4 | * Al valor menor 4 punt. * > 0,5 dBA sobre el valor menor: 0 punts   Texto  El contenido generado por IA puede ser incorrecto. |
| Compleix EURO VI (Directiva CE 595/2009) | **SÍ** |  |  |  |
| **Certificacions a aportar elaborades per entitat col·laboradora oficial** |  |  |  |  |
| Certificació CE conforme a la directiva d'emissions sonores 2000/14/CE. | **SÍ** |  |  |  |
| Certificació CE emissions segons normativa CE 595/2009 | **SÍ** |  |  |  |
| **Normativa de seguretat** |  |  |  |  |
| Compliment EN1501-2 EN1501-4 EN 1501-5 | **SÍ** |  |  |  |
| Compliment directiva 2006/42/CE de seguretat de màquines | **SÍ** |  |  |  |
| Barra anti encastament segons normativa ECE 58-03 | **SÍ** |  |  |  |
| **Altres aspectes** |  |  |  |  |
| Termini de lliurament màxim 12 mesos, 365 dies (en dies des de la signatura del contracte) |  |  | 6 | Reducció de 90 dies → 6 punts  Reducció de 60 → 4 punts  Reducció de 30 → 2 punts |
| Transport inclòs fins al destí | **SÍ** |  |  |  |
| Matriculació i posada en marxa | **SÍ** |  |  |  |
| ITV actualitzada | **SÍ** |  |  |  |
| Formació als operaris i personal de taller | **SÍ** |  |  |  |
|  |  | **TOTAL PUNTS** | **47** |  |