**CRITERIS D’ADJUDICACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ**

**DEL SUBMINISTRE DE MATERIAL I PRODUCTES DE NETEJA 26SM0047P**

**CRITERIS DE VALORACIÓ DEPENENTS D'UN JUDICI DE VALOR**

**SOBRE B**

***Màxim 45 punts (Lots AS04, MN01)***

***Màxim 40 punts (Lot DE11)***

***Màxim 35 punts (Lots DE06, DE07)***

***Màxim 30 punts (Lots MN03, MN05, MN07, MN15)***

**VALORACIÓ TECNICA - QUALITAT**

En primer lloc, es valorarà el compliment dels requeriments bàsics exigits en el plec de prescripcions tècniques, quan una proposició no acompleixi aquests requeriments, quedarà desestimada.

En segon lloc, les que acompleixin els requisits bàsics sol·licitats passaran a ser avaluades de la següent forma:

**Regles per a la valoració dels criteris sotmesos a judici de valor:**

Es valorarà la proposició tècnica en relació als criteris sotmesos a judici de valor d’acord amb els valors numèrics establerts per a cada lot, en aquest document.

Posteriorment s’ordenaran les diferents propostes valorades per ordre decreixent i s’aplicarà la fórmula següent per obtenir la puntuació de cadascun del criteris (a, b..) : La fórmula s’ha d’aplicar a cada criteri i després obtenir la puntuació total.

Pop=Puntuació de l’oferta a puntuar

P=Puntuació del criteri

VTop= Valoració tècnica de l’oferta que es puntua

VTm=Valoració tècnica de l’oferta millor valorada

**Condició per a la puntuació de les valoracions:**

S’estableix, en relació a cada criteri, un llindar mínim d’aplicació de la fórmula.

1. Si cap valoració de les ofertes supera el 50% del valor màxim previst per a cada criteri, no s’aplicarà la fórmula anterior i totes les ofertes obtindran, com a puntuació final, el valor obtingut en la fase de valoració, en aquest cas les valoracions finals han de superar els llindars de qualitat establerts en cada lot per poder passar a la valoració del sobre C.
2. Només que una valoració de les ofertes superi el 50% previst en algun dels criteris, entrarà en joc la fórmula per a totes les ofertes i totes seran puntuades en aplicació de la fórmula, un cop obtinguda la puntuació final aquesta haurà de superar el llindar de qualitat establert en cada lot per poder passar a la valoració del sobre C.

**CRITERIS SUBJECTIUS PER LOT.**

**AVALUACIÓ DE RISCOS (Fins a 10 punts) LOTS AS04, DE06, DE07, DE11 i MN01**

Aquesta avaluació la realitzaran els tècnics del servei de prevenció de Riscos Laborals del CCSPT.

L’informe es realitzarà partir de les fitxes tècniques (FT) i de seguretat (FDS) que proporcionaran els licitadors en el sobre B, seguint les indicacions del punt 2.1 del Plec de Prescripcions tècniques de l’expedient 26SM0047P.

Els productes es valoraran segons el seu grau de perillositat, atenent al efectes sobre la salut i la seguretat dels professionals descrits a les FDS i a la classificació del fabricant segons el reglament CLP (CE 1272/2008)

La legislació relacionada per a la elaboració de l’informe és la següent:

* *Ley 31/1995 de 8.11. (Jef. Est., BOE 10.11.1995). Ley de prevención de riesgos laborales, modificada por ley 54/2003 de 12.12. (Jef. Est., BOE 13.12.2003).*
* *Real Decreto 374/2001 de 6.4. (M. Presid., BOE 1.5.2001). Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo.*
* *Real Decreto 665/1997 de 12.5. (M. Presid., BOE 24.5.1997), modificado. Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo.*
* *Reglamento (CE) nº 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16.12.2008 (DOUE L 353, de 31.12.2008), sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas (CLP), a su vez modificado y por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006.*

***LOT AS04 – NETEJADOR DESINFECTANTS SUPERFÍCIES (màxim 35 punts)***

1. **Millores tècniques (màxim 10 punts)**

* Compliment de la norma UNE-EN 16615 o equivalent, eficàcia antimicrobiana sobre superfícies amb fricció (4 punts).
* Es valoraran els temps de contacte més curts i les concentracions més baixes indicades pel fabricant per al compliment de les normes UNE-EN establertes en el Plec de Prescripcions Tècniques (PPT) o equivalents. (fins a 3 punts).
* Es valorarà el grau de compliment amb el nombre màxim de virus pel que fa a la norma UNE-EN 14476 o equivalent. (fins a 3 punts)

1. **Valoració de les característiques tècniques (màxim 25 punts)**

Aquesta valoració estarà basada amb l’avaluació de les mostres per part dels tècnics responsables durant la fase d’avaluació tècnica.

* Facilitat d’ús i aplicació: Valoració de la comoditat en la dilució, manipulació sense esquitxades i aplicació del producte (claredat de les instruccions, dosificació, compatibilitat amb mopes o sistemes de neteja habituals). (fins a 10 punts).
* Compatibilitat amb superfícies: Observació de possibles alteracions en superfícies sensibles habituals (acers, plàstics sanitaris, vinil, etc.) (fins a 5 punts).
* Eficàcia percebuda: Es valorarà el resultat visual de la neteja, absència de restes visibles, uniformitat, brillantor i grau de satisfacció del personal usuari del producte (fins a 5 punts).
* Olor residual i confort ambiental: Valoració subjectiva del personal sobre la neutralitat o agradable olor residual després de l’ús, evitant olors agressives o persistents. (fins a 5 punts).

*No passaran a la següent fase de valoració del sobre C i quedaran excloses aquelles propostes tècniques que no superin els llindars mínims indicats de cada lot: (cal tenir en compte la puntuació obtinguda a l’avaluació de riscos genèrica per a aquest lot.)*

* ***Llindar mínim de qualitat en cas que no s’apliqui la fórmula: puntuació mínima de 25 punts.***
* ***Llindar mínim de qualitat en cas que s’apliqui la fórmula: puntuació mínima de 26 punts***

***LOT DE06 – PROD. RENTAVAIXELLES AUTOMÀTIC (màxim 25 punts)***

1. **Valoració de les característiques tècniques**

Aquesta valoració estarà basada amb l’avaluació de les mostres per part dels tècnics responsables durant la fase d’avaluació tècnica.

* Facilitat de manipulació i seguretat per al personal usuari: Es valorarà la presentació del producte en format ergonòmic, format del recipient, tancaments de seguretat, etiquetatge clar, etc...(fins a 10 punts).
* Es valorarà el grau de l’assecat ràpid i uniforme. (fins a 5 punts).
* Assistència tècnica: Es valorarà la proposta i la disponibilitat d’assistència de les bombes instal·lades. (fins a 5 punts).
* Eficiència del consum: Avaluació de la capacitat del producte per oferir els mateixos resultats amb menor dosificació o menor consum d’aigua o energia. (fins a 5 punts).

*No passaran a la següent fase de valoració del sobre C i quedaran excloses aquelles propostes tècniques que no superin els llindars mínims indicats de cada lot: (cal tenir en compte la puntuació obtinguda a l’avaluació de riscos genèrica per a aquest lot.)*

* ***Llindar mínim de qualitat en cas que no s’apliqui la fórmula: puntuació mínima de 15 punts.***
* ***Llindar mínim de qualitat en cas que s’apliqui la fórmula: puntuació mínima de 16 punts***

***LOT DE07 – SABÓ RENTAVAIXELLES MANUAL (màxim 25 punts)***

1. **Valoració de les característiques tècniques**

Aquesta valoració estarà basada amb l’avaluació de les mostres per part dels tècnics responsables durant la fase d’avaluació tècnica.

* Eficàcia netejadora i poder desgreixador: S’avaluarà l’eficàcia del producte per eliminar restes de greix i brutícia en condicions d’ús real, seguint el percentatge de dilució recomanat pel fabricant. (fins a 10 punts).
* Generació d’escuma i sensació al tacte: Es valorarà la quantitat i persistència de l’escuma generada amb una dosi estàndard, així com la sensació al tacte (suavitat, no agressivitat per la pell). (fins a 5 punts).
* Perfum i acceptabilitat olfactiva: Es valorarà la presència d’un perfum suau i agradable, no persistent ni molest. (fins a 5 punts).
* Facilitat d’esbandida: Es valorarà la facilitat per a esbandir el sabó sense deixar residus ni pel·lícules a la vaixella. (fins a 5 punts).

*No passaran a la següent fase de valoració del sobre C i quedaran excloses aquelles propostes tècniques que no superin els llindars mínims indicats de cada lot: (cal tenir en compte la puntuació obtinguda a l’avaluació de riscos genèrica per a aquest lot.)*

* ***Llindar mínim de qualitat en cas que no s’apliqui la fórmula: puntuació mínima de 15 punts.***
* ***Llindar mínim de qualitat en cas que s’apliqui la fórmula: puntuació mínima de 16 punts***

***LOT DE11 – DESINFECTANT CUINA CONCENTRAT (màxim 30 punts)***

1. **Millores tècniques (màxim 10 punts)**

* Compliment de normes UNE-EN addicionals, o equivalents, que proporcionin valor afegit al producte (fins a 5 punts).
* Envàs superior o igual a 20 litres, amb l’objectiu de reduir residus i optimitzar la logística (5 punts)

1. **Valoració de les característiques tècniques (màxim 20 punts)**

Aquesta valoració estarà basada amb l’avaluació de les mostres per part dels tècnics responsables durant la fase d’avaluació tècnica.

* Eficàcia netejadora i poder desgreixador: S’avaluarà la capacitat del producte per eliminar restes de greix i brutícia en condicions d’ús real, seguint el percentatge de dilució recomanat pel fabricant. (fins a 10 punts).
* Efectivitat desinfectant: Es valorarà que els productes requereixin menys concentració per a assolir la mateixa efectivitat en comparació entre tots els productes presentats. Millor rendiment. (fins a 5 punts).
* Perfum i acceptabilitat olfactiva: Es valorarà la presència d’una olor suau i agradable, no persistent ni agressiva. (fins a 2.50 punts).
* Facilitat d’esbandida: Es valorarà que el producte no deixi pel·lícula residual, taques ni escuma després de l’aplicació i esbandida amb aigua, especialment sobre acer inoxidable. (fins a 2.50 punts).

*No passaran a la següent fase de valoració del sobre C i quedaran excloses aquelles propostes tècniques que no superin els llindars mínims indicats de cada lot: (cal tenir en compte la puntuació obtinguda a l’avaluació de riscos genèrica per a aquest lot.)*

* ***Llindar mínim de qualitat en cas que no s’apliqui la fórmula: puntuació mínima de 25 punts.***
* ***Llindar mínim de qualitat en cas que s’apliqui la fórmula: puntuació mínima de 26 punts***

***LOT MN01 – DESINFECTANT SUPERFÍCIES CLORAT (màxim 35 punts)***

1. **Millores tècniques (màxim 15 punts)**

* Compliment de normes UNE-EN addicionals que proporcionin valor afegit al producte, o equivalents (fins a 5 punts).
* Es valorarà la proposta de manteniment tècnic i suport postvenda del producte, addicional a la exigida en el Plec tècnic. (fins a 5 punts).
* Es valorarà la proposta per a la identificació de les diferents concentracions usades a l’hospital. (fins a 5 punts).

1. **Valoració de les característiques tècniques (màxim 20 punts)**

Aquesta valoració estarà basada amb l’avaluació de les mostres per part dels tècnics responsables durant la fase d’avaluació tècnica.

* Facilitat d’ús i aplicació: Valoració de la comoditat en la dilució, manipulació sense esquitxades i aplicació del producte (claredat de les instruccions, dosificació, compatibilitat amb mopes o sistemes de neteja habituals). (fins a 10 punts).
* Olor residual i confort ambiental: Valoració subjectiva del personal sobre la neutralitat o agradable olor residual després de l’ús, evitant olors agressives o persistents. (fins a 5 punts).
* Compatibilitat amb superfícies: Observació de possibles alteracions en superfícies sensibles habituals (acers, plàstics sanitaris, vinil, etc.) (fins a 2,50 punts).
* Eficàcia percebuda: Es valorarà el resultat visual de la neteja, absència de restes visibles, uniformitat, brillantor i grau de satisfacció del personal usuari del producte. (fins a 2,50 punts).

*No passaran a la següent fase de valoració del sobre C i quedaran excloses aquelles propostes tècniques que no superin els llindars mínims indicats de cada lot: (cal tenir en compte la puntuació obtinguda a l’avaluació de riscos genèrica per a aquest lot.)*

* ***Llindar mínim de qualitat en cas que no s’apliqui la fórmula: puntuació mínima de 25 punts.***
* ***Llindar mínim de qualitat en cas que s’apliqui la fórmula: puntuació mínima de 26 punts***

***LOT MN03 – FIBRA NO TEIXIDA (màxim 30 punts)***

1. **Valoració de les característiques tècniques**

Aquesta valoració estarà basada amb l’avaluació de les mostres per part dels tècnics responsables durant la fase d’avaluació tècnica.

* Resistència mecànica: Valoració de la solidesa de la fibra en condicions d’ús habitual: fregat humit i arrossegament per superfícies. No es valoraran favorablement productes que es desfilin, trenquin o deformin fàcilment. (fins a 10 punts).
* Absorció i retenció de líquids: Capacitat de la fibra per absorbir i retenir la solució desinfectant o aigua. Es considerarà positivament l’equilibri entre capacitat d’absorció i retenció sense degoteig (fins a 5 punts).
* Eficiència de neteja: Avaluació qualitativa de la capacitat del material per arrossegar brutícia visible (pols, restes líquides o altres residus comuns en superfícies hospitalàries) (fins a 5 punts).
* Adaptabilitat al sistema de mopa: Facilitat d’ús amb el sistema de suport estàndard de 60 x 25 cm, compatibilitat amb fixació mecànica i facilitat de col·locació (fins a 5 punts).
* Confort per al personal: Percepció ergonòmica del personal operari sobre el maneig, pes, tacte i comoditat durant l’ús: (fins a 5 punts).

*No passaran a la següent fase de valoració del sobre C i quedaran excloses aquelles propostes tècniques que no superin els llindars mínims indicats de cada lot:*

* ***Llindar mínim de qualitat en cas que no s’apliqui la fórmula: puntuació mínima de 18 punts.***
* ***Llindar mínim de qualitat en cas que s’apliqui la fórmula: puntuació mínima de 19 punts***

***LOT MN05 – BAIETA DE PAL (màxim 30 punts)***

1. **Millores tècniques (5 punts)**

* Contingut de com a mínim el 90% de cotó en la baieta de pal de cotó.
  + Si (5 punts).
  + No (0 punts).

1. **Valoració de les característiques tècniques (màxim 25 punts)**

Aquesta valoració estarà basada amb l’avaluació de les mostres per part dels tècnics responsables durant la fase d’avaluació tècnica.

* Densitat de la troca: Valoració de la percepció de la densitat, lliscament i capacitat d’absorció de la baieta de pal. (fins a 10 punts).
* Homogeneïtat i resistència del fil: Es considerarà la qualitat del fil utilitzat, uniformitat del trenat, resistència al trencament i comportament en ús prolongat. (fins a 5 punts).
* Acabat de la cassoleta i facilitat de roscat: Es valorarà el disseny de la cassoleta, la seva ergonomia, robustesa i el senzill encaix amb pals amb rosca universal (compatible amb la majoria d’escombres i pals de fregar del mercat europeu, tipus rosca italiana) (fins a 5 punts).
* Presentació i identificació del producte: Es valorarà la claredat de l’etiquetatge, la qualitat de l’envàs individual i la incorporació d’elements identificatius per facilitar la diferenciació. (fins a 5 punts)

*No passaran a la següent fase de valoració del sobre C i quedaran excloses aquelles propostes tècniques que no superin els llindars mínims indicats de cada lot:*

* ***Llindar mínim de qualitat en cas que no s’apliqui la fórmula: puntuació mínima de 18 punts.***
* ***Llindar mínim de qualitat en cas que s’apliqui la fórmula: puntuació mínima de 19 punts***

***LOT MN07 – FREGALL FIBRA (màxim 30 punts)***

1. **Valoració de les característiques tècniques**

Aquesta valoració estarà basada amb l’avaluació de les mostres per part dels tècnics responsables durant la fase d’avaluació tècnica.

* Densitat i consistència de la fibra: Major densitat i compactació de la fibra, que asseguri durabilitat, resistència al desgast i eficàcia de fregat sostingut. (fins a 10 punts).
* Facilitat manipulació i adaptabilitat: es valorarà la flexibilitat del rull per adaptar-se a superfícies irregulars o utensilis, l’ergonomia i la facilitat de tall o divisió manual del producte sense pèrdua d’eficàcia. (fins a 10 punts).
* Regularitat de la distribució de l’abrasió: Es puntuarà que l’abrasió estigui integrada uniformement al llarg de la fibra i que no es perdi ràpidament amb l’ús. (fins a 5 punts).
* Adherència de les partícules abrasives: Valoració del sistema de fixació de l’abrasió a la fibra i la seva resistència a l’esquinçament i a la desintegració. (fins a 5 punts).

*No passaran a la següent fase de valoració del sobre C i quedaran excloses aquelles propostes tècniques que no superin els llindars mínims indicats de cada lot:*

* ***Llindar mínim de qualitat en cas que no s’apliqui la fórmula: puntuació mínima de 18 punts.***
* ***Llindar mínim de qualitat en cas que s’apliqui la fórmula: puntuació mínima de 19 punts***

***LOT MN15 – BAIETA MICROFIBRA (màxim 30 punts)***

1. **Millores tècniques (fins a 8 punts)**

* Nombre mínim de rentats garantits sense pèrdua de funcionalitat (absorció, integritat del teixit).
  + ≥ 200 rentats (8 punts).
  + 150–199 rentats (5 punts).
  + 100–149 rentats (3 punts).
  + 1-100 rentats (1 punts).
  + No aporta (0 punts).

Caldrà aportar documentació tècnica i/o declaració del fabricant que ho acrediti.

1. **Valoració de les característiques tècniques (fins a 22 punts)**

Aquesta valoració estarà basada amb l’avaluació de les mostres per part dels tècnics responsables durant la fase d’avaluació tècnica.

* Capacitat d’absorció: Es valorarà la capacitat real d’absorció en ús, a partir de les dades tècniques proporcionades i de la prova pràctica amb mostra. (fins a 10 punts).
* Tacte i ergonomia: Es valorarà la suavitat i comoditat d’ús per a l’usuari, flexibilitat i adaptabilitat a superfícies i racons. (fins a 6 punts).
* Valoració de la qualitat de les mostres segons uniformitat del teixit, qualitat de les costures, resistència aparent i absència de fils solts o deformacions després de manipular-la. (fins a 6 punts).

*No passaran a la següent fase de valoració del sobre C i quedaran excloses aquelles propostes tècniques que no superin els llindars mínims indicats de cada lot:*

* ***Llindar mínim de qualitat en cas que no s’apliqui la fórmula: puntuació mínima de 18 punts.***
* ***Llindar mínim de qualitat en cas que s’apliqui la fórmula: puntuació mínima de 19 punts***

**CRITERIS DE VALORACIÓ QUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMÀTICA**

**SOBRE C**

***Màxim 55 punts (Lots AS04 i MN01)***

***Màxim 60 punts (Lot DE11)***

***Màxim 65 punts (Lots DE06 i DE07)***

***Màxim 70 punts (Lots MN03, MN05, MN07 i MN15)***

**CRITERI D’ENTREGA (fins a 5 punts) (COMÚ PER A TOTS ELS LOTS)**

Reducció del termini de lliurament (per sota del màxim de 5 dies estipulat en el PPT)

* Redueix fins a 4 dies feiners, entrega en 24h. (5 punts.)
* Redueix fins a 3 dies feiners, entrega en 48h (3 punts.)
* Redueix fins a 2 dies feiners, entrega en 72h (1.5 punts.)
* No redueix o no indica. (0 punts.)

**CRITERI AMBIENTAL (fins a 5 punts)**

Composició de l’embalatge de transport i envàs contenidor del material que es presenta en aquesta licitació:

**LOTS MN03, MN05, MN07 i MN15**

* L’embalatge de cartó exterior per al transport està compost, com a mínim, per un 80 % de material reciclat: (SÍ = 5 punts; NO = 0 punts)

**LOTS AS04, DE06, DE07, DE11 i MN01**

* L’envàs del producte final, no conté PVC ni plàstics halogenats: (SÍ = 5 punts ; NO = 0 punt)

Per acreditar-ho, caldrà que les empreses licitadores presentin els certificats corresponents.

**PER AL CRITERI AMBIENTAL CALDRÀ EMPLENAR EL FORMULARI DE L’ANNEX IV.II**

**OFERTA ECONÒMICA**

***Màxim 45 punts (Lots AS04 i MN01)***

***Màxim 50 punts (Lot DE11)***

***Màxim 55 punts (Lots DE06 i DE07)***

***Màxim 60 punts (Lots MN03, MN05, MN07 i MN15)***

Per als lots **AS04, DE06, DE07, DE11 i MN01** de productes de neteja, a efectes de valoració de les ofertes econòmiques, es tindrà en compte la concentració efectiva dels productes proposats.

En el cas de productes químics, desinfectants o detergents d’aquests lots, es calcularà el cost per litre d’ús final, és a dir, el cost del producte un cop diluït a la proporció indicada pel fabricant per a la seva aplicació habitual.

Per tant, el càlcul econòmic es farà sobre la base següent:

**Cost real = Preu ofert / litres d’ús final segons dosificació recomanada**

Aquesta metodologia permetrà comparar objectivament productes amb diferents concentracions, afavorint aquells més eficients o que generen menys residu.

**Nota:** Les empreses licitadores hauran d’indicar clarament la dosificació recomanada

“La dosificació recomanada haurà d’estar degudament acreditada mitjançant la fitxa tècnica del producte o document oficial del fabricant, i la seva verificació podrà ser objecte de comprovació per part de l’òrgan de contractació.”

Per al càlcul econòmic general es valora amb la màxima puntuació l’oferta més econòmica, a la resta d’ofertes s’aplicarà la següent fórmula:

*Pv*= Puntuació de l’oferta a valorar

*P*= Punts criteri econòmic

*Om*= Oferta millor

*Ov*= Oferta a valorar

*IL*= Import de licitació

*M=2* Factor de modulació

x *P*