Annex 7. Model de declaració responsable amb relació als requisits tècnics mínims del dispositiu

| Informació sobre l’expedient | |
| --- | --- |
| Número d’expedient: | PARLC-2026-25 (GEEC) |
| Contractació: | Arrendament d’un equip d’impressió en color multifunció |
| Informació sobre l’empresa licitadora | |
| Nom i cognoms: |  |
| NIF: |  |
| En nom propi o en representació de l’empresa: |  |

DECLARO:

1. Que aquesta contractació està vinculada al compliment dels requisits tècnics mínims que consten en la prescripció 2.7 del plec de prescripcions tècniques.

2. Que els requisits mínims del dispositiu d’impressió que presento per a l’execució del contracte són els que recullen els quadres d’aquest annex.

| Impressió | Valors mínims |
| --- | --- |
| Pantalla de control | Tàctil amb gràﬁcs en color de 10” |
| Personalització de botons | Per a poder incloure o amagar funcionalitats per a l’entorn corporatiu |
| Emmagatzematge | De documents d’impressió a la mateixa impressora (per a reimpressions), amb la possibilitat de modiﬁcar les opcions de ﬁnalització i priorització de la impressió dels treballs des del dispositiu |
| Seguretat | Autenticació bàsica amb contrasenya i dispositiu d’identiﬁcació digital |
| Impressió retinguda | Impressió segura des d’un programa controlador o d’un programari de gestió centralitzada |
| Volum mensual recomanat | De 30.000 a 50.000 còpies DIN A4 |
| Mètode d’impressió | Làser en color i en blanc i negre |
| Resolució d’impressió | 1.200 DPI × 1.200 DPI estàndard |
| Velocitat d’impressió | 65 ppm |
| Cares impreses | Dues (dúplex), en els gramatges que admeten les safates, inclosos B5 i SRA3 |
| Capacitat màxima d’entrada de paper | 4.800 fulls |
| Gramatge del paper | De 60 g a 300 g |
| Mida del paper | De 90 mm × 210 mm a 470 mm × 320 mm |
| Mida dels sobres | De 115 mm × 225 mm (americà) a 250 mm × 353 mm (B4) mm |
| Tipus de paper | Paper de fibra verge, de fibra reciclada, paper cuixé, paper de color, paper amb capçalera, paper preimprès, paper Bond, paper setinat, paper òfset, paper texturat, paper d’etiquetes adhesives, paper translúcid, paper vegetal, paper de transparències OHP, paper amb pestanya i sobre i sobres verjurats (120 g) |
| Calaixos i acabats | 4 calaixos + 1 de gran capacitat A3 |
| Grapadora (a la cantonada i amb doble grapa) |
| Plegadora (A4 i A3 mínim) |
| Enquadernadora (A4 i A3 mínim) |
| Safata d’entrada de paper manual |
| Safates classificadores |
| Pes màxim | 2.500 kg |
| Tipus d’interfície | Ethernet (1000 Base-T / 100 Base–TX / 10 Base-T Standard) USB 2.0 |
| Temps d’escalfament | 30 segons |
| Velocitat de primera còpia: b/n | 5,2 segons |
| Velocitat de primera còpia: color | 7,4 segons |
| Velocitat d’impressió continua | 60 ppm |
| Processador | 1,66 GHz mínim |
| Memòria | 4 GB mínim |
| Disc dur | 250 GB mínim |
| Entorns Windows | Windows 10, Windows 11, Windows Server 2012R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows Server 2025 |

| Escàner | Valors mínims |
| --- | --- |
| Tipus | b/n i color |
| Alimentador | A doble cara, automàtic |
| Resolució de captura | 600 DPI × 600 DPI |
| Resolució: màxima | 1.200 DPI |
| Formats d’arxiu | TIFF, TIFF multipàgina, JPEG, XPS High Compression Office Open XML i PDF i PDF/A. (Els PDF i PDF/A han de permetre ésser generats en OCR, per a fer cerques de text, inclòs en català.) |
| Destinacions de l’escàner | Correu electrònic mitjançant llibreta d’adreces i botó d’accés ràpid d’enviament a la carpeta de l’usuari, USB |
| Còpia | |
| Alimentador | A doble cara, automàtic (dúplex) |
| Safata d’entrada manual |
| Zoom | De 25% a 400% en increments de l’1% |
| Resolució | Fins a 600 DPI |
| Seguretat | |
| Impressió i esborrament segurs i seguretat en xarxa. Contrasenya i/o identificació digital | |
| Compatible amb software d’imposició de pàgines | |
| Adobe Acrobat Pro | |
| N-Up en Adobe Acrobat | |
| Imposició en PCL o PostScript | |

I, perquè consti als efectes pertinents, signo aquesta declaració.

Signatura: