**ANNEX NÚM. 2**

**LOT 2**

El Sr./La Sra            amb NIF núm           , en nom propi / en representació de l’empresa      , en qualitat de           , i segons escriptura pública autoritzada davant Notari           , en data             i amb número de protocol           /o document           CIF núm.           , domiciliada a            carrer           , núm           , (persona de contacte           , adreça de correu electrònic            , telèfon núm.           ) assabentat/da de les condicions exigides per optar a la contractació indicada**;** es compromet a portar-la a terme amb subjecció al Plec de Clàusules Administratives Particulars i al Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, que accepta íntegrament, i de conformitat amb els següents:

1. **Fins 49 punts, Oferta econòmica.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Concepte** | **Preu total màxim IVA EXCLÒS** | **Preu total ofert** | **IVA** | **Preu total ofert IVA inclòs** |
| EQUIP BASCULANT CAIXA OBERTA MMA 12 TONES EQUIPAT AMB ALCES LATERALS, GRUA, POP I PLATAFORMA ELEVADORA | 122.00,00 € |  |  |  |

**2. Fins a 51 punts, Altres criteris avaluables automàticament.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CAMIÓ caixa basculant 12 Tn amb grua, plataforma elevadora i alces laterals** | **CARACTERÍSTICA D'OBLIGAT COMPLIMENT** | **RESPOSTA LICITADORA  (Sí/No o Aportar dada)** | **ÍNDEX RELLEVÀNCIA** | **DISTRIBUCIÓ DELS PUNTS** |
| **XASSÍS** |  |  |  |  |
| Vehicle de nova adquisició | **Sí** |  |  |  |
| Marca i Model | **Indicar** |  |  |  |
| MMA total del xassís 12 Tn | **Sí** |  |  |  |
| Càrrega útil legal de l'equip (Tn). | **Indicar** |  | 3 | 3 punts a la proposició amb la càrrega útil més elevada. A la resta de proposicions admeses se’ls atorgarà puntuació proporcional al valor ofert. |
| Potència mínima de motor mínim 200 CV | **Indicar** |  |  |  |
| Distancia entre eixos entre 4100 i 4200 mm. | **Indicar** |  |  |  |
| Nº de velocitats totals (endavant i endarrere) | **Indicar** |  |  |  |
| Caixa de canvis automàtica o automatitzada | **Sí/No (indicar)** |  | 3 | 3 punts a les proposicions que incloguin caixa de canvis automàtica o automatitzada i 0 punts en cas contrari. |
| Aire condicionat | **Sí** |  |  |  |
| Tipus de carburant a Gasoil | **Sí** |  |  |  |
| Consum de combustible en g/KWh (segons assaig WHTC) | **Indicar** |  | 3 | 3 punts a la proposició amb el consum més baix i a la resta, se’ls atorgarà puntuació proporcional al valor ofert aplicant fórmula de proporcionalitat. |
| Presa de força directa motor (continua) | **Sí** |  |  |  |
| Sistema de frenada amb ABS i retarder integrat | **Sí** |  |  |  |
| Frens de disc i sistemes de seguretat segons normativa UE. | **Sí** |  |  |  |
| Tacògraf digital | **Sí** |  |  |  |
| Xassís amb cabina curta | **Sí** |  |  |  |
| Doble seient | **SI** |  |  |  |
| **GRUA AMB POP** |  |  |  |  |
| Marca i Model | **Indicar** |  |  |  |
| Moment d’elevació màxima entre 2 i 2,5 Tn | **Indicar** |  | 2 | 2 punts a les proposicions que ofereixin un moment d’elevació màxima d’entre 2,26tn i 2,50tn tn, i 1 punt a les proposicions que ofereixin entre 2,00tn i 2,25tn.  S’atorgaran 0 punts en cas contrari. |
| Pressió Màxima, en bar | **Indicar** |  |  |  |
| Abast hidràulic vertical, M entre 6 i 7 m. | **Indicar** |  | 2 | 2 punts a les proposicions que ofereixin un abast hidràulic vertical entre 6,5m i 7,0m, i 1 punt a les proposicions que ofereixin entre 6,0m i 6,4m.  S’atorgaran 0 punts en cas contrari. |
| Abast hidràulic horitzontal, entre 4 i 6 m. | **Indicar** |  | 3 | 3 punts a les proposicions que ofereixin un abast hidràulic horitzontal entre 5,5m i 6,0 m, 2 punts a les proposicions que ofereixin entre 4,5m i 5,4m i 1 punt a les proposicions que ofereixin entre 4,0m i 4,4m.  S’atorgaran 0 punts en cas contrari. |
| Angle de Rotació en 365 graus | **Sí** |  |  |  |
| Capacitat de càrrega a 3m, en Kg | **Indicar** |  | 3 | 3 punts a la proposició amb la càrrega a 3 m més elevada. A la resta de proposicions admeses se’ls atorgarà puntuació proporcional al valor ofert. |
| Capacitat de càrrega a 5m, en Kg | **Indicar** |  | 3 | 3 punts a la proposició amb la càrrega a 5 m més elevada. A la resta de proposicions admeses se’ls atorgarà puntuació proporcional al valor ofert. |
| Gats estabilitzadors | **Sí** |  |  |  |
| Sistema de seguretat amb parada d’emergència | **Sí** |  |  |  |
| Dipòsit i bomba hidràulic | **Sí** |  |  |  |
| Grua controlada per radio | **Sí/No (Indicar)** |  | 2 | 2 punts a les proposicions que ofereixin grua controlada per radio i 0 punts en cas contrari. |
| **POP** |  |  |  |  |
| Incorporació de pop hidràulic | **Sí** |  |  |  |
| Marca i model | **Indicar** |  |  |  |
| Nombre de 5 dents | **Sí** |  |  |  |
| Capacitat de càrrega, entre 100 i 130 litres. | **Indicar** |  | 2 | 2 punts a les proposicions que ofereixin una capacitat de càrrega entre 115 i 130 litres i 1 punt a les proposicions amb capacitat de càrrega entre 100 i 114 litres. |
| Obertura interna del pop en mm, entre 1.100 i 1.400 mm. | **Indicar** |  | 2 | 2 punts a les proposicions que ofereixin una obertura interna del pop entre 1.250 i 1.400 mm i 1 punt a les proposicions amb una obertura interna del pop entre 1.100 i 1.250 mm. |
| Pressió màxima en 250 bars | **Sí** |  |  |  |
| **CAIXA** |  |  |  |  |
| Basculant | **Sí** |  |  |  |
| Material dels panells laterals metàl·lic | **Sí** |  |  |  |
| Llargada de la caixa entre 2.800 i 3.800 mm | **Indicar** |  | 2 | 2 punts a les proposicions que ofereixin una llargada de la caixa entre 3.100 i 3.800 mm, i 1 punt entre 2.800 i 3.099 mm. |
| Amplada de la caixa entre 1.600 i 2.200 mm | **Indicar** |  | 2 | 2 punts a les proposicions que ofereixin una plataforma elevadora que pugui suportar entre 751 i 800 kg, i 1 punt entre 700 i 750 kg. |
| Composició de 2 panells frontals/laterals abatibles | **Sí** |  |  |  |
| Alçada de cada panell en 60 cm | **Sí** |  |  |  |
| **PLATAFORMA ELEVADORA** |  |  |  |  |
| Plataforma elevadora inclosa | **Sí** |  |  |  |
| Marca i model | **Indicar** |  |  |  |
| Plataforma de doble fulla | **Sí** |  |  |  |
| Pes màxim que pot suportar la plataforma elevadora entre 700-800 kg | **Indicar** |  | 2 | 2 punts a les proposicions que ofereixin una plataforma elevadora que pugui suportar entre 751 i 800 kg, i 1 punt entre 700 i 750 kg. |
| **Pneumàtics** |  |  |  |  |
| Adherència en superfície mullada (A, B, C, D, E, F ) | **Indicar** |  | 2 | 2 punts als pneumàtics oferts amb adherència A, 1 punt als pneumàtics amb adherència B i 0 punts a la resta. |
| Eficiència de carburants (A, B, C, D, E, F ) | **Indicar** |  | 2 | 2 punts als pneumàtics oferts amb eficiència amb carburants A, 1 punt als pneumàtics amb eficiència B i 0 punts a la resta. |
| Emissió de sorolls (1 ona negra) | **Sí/No** |  | 2 | 2 punts a les proposicions que acreditin el compliment (1 ona negra). S’atorgaran 0 punts en cas contrari. |
| **Altres característiques** |  |  |  |  |
| Extintor | **Sí** |  |  |  |
| Disposa de radio digital DAB i comunicació bluetooth | **Sí** |  |  |  |
| Climatització completa: aire condicionat, calefacció, antivaho. | **Sí** |  |  |  |
| Roda de recanvi | **Sí** |  |  |  |
| Disposa d'armilla reflectant, balissa d’emergència i farmaciola de primers auxilis | **Sí** |  |  |  |
| GPS i sistema gestió embarcada compatible amb plataforma de CEMSSA | **Sí** |  |  |  |
| Pintura i retolació d’acord amb la imatge corporativa de CEMSSA. | **Sí** |  |  |  |
| Altres equipaments opcionals inclosos en l’oferta | **Indicar** |  | 3 | 3 punts a les proposicions que incloguin mínim 5 equipaments opcionals inclosos. |
| **Normes mediambientals** |  |  |  |  |
| Indicar marcatge Nº màxim dBA de l’equip, segons norma 2000/14 | **Indicar** |  | 2 | 2 punts a la proposició amb el marcatge Nº màxim dBA més baix. A la resta de proposicions admeses se’ls atorgarà puntuació proporcional al valor ofert. |
| Compleix EURO VI (Directiva CE 595/2009) | **Sí** |  |  |  |
| **Certificacions a aportar elaborades per entitat col·laboradora oficial. Admissible declaració CE oficial.** |  |  |  |  |
| Certificació CE conforme a la directiva d'emissions sonores 2000/14/CE. | **Sí** |  |  |  |
| Certificació CE emissions segons normativa CE 595/2009 | **Sí** |  |  |  |
| **Normativa de seguretat** |  |  |  |  |
| Compliment EN1501- i EN 1502-5 | **Sí** |  |  |  |
| Compliment directiva 2006/42/CE de seguretat de màquines | **Sí** |  |  |  |
| **Altres aspectes a valorar** |  |  |  |  |
| Període de garantia mínim 2 anys (en mesos) | **Indicar** |  | 3 | 3 punts a les proposicions que ofereixin un període de garantia de 48 mesos, 2 punts a les proposicions que ofereixin 36 mesos i 1 punt a les proposicions que ofereixin 24 mesos.  S’atorgaran 0 punts en cas contrari. |
| Termini de lliurament (en dies des de la signatura del contracte), màxim 6 mesos | **Indicar** |  | 3 | 2 punts a la proposició que acrediti el termini més baix i a la resta, se’ls atorgarà puntuació proporcional al valor ofert. |
| Transport inclòs fins al destí | **Sí** |  |  |  |
| Inclou carta de compromís del proveïdor servei peces desgast i reparacions segons sol·licitud PCT. | **Sí** |  |  |  |
| Matriculació i posada en marxa | **Sí** |  |  |  |
| ITV actualitzada | **Sí** |  |  |  |
| Formació als operaris i personal de taller | **Sí** |  |  |  |
|  |  | **TOTAL PUNTS** | **51** |  |

Signatura