**ANNEX NÚM. 2**

**LOT 3**

El Sr./La Sra            amb NIF núm           , en nom propi / en representació de l’empresa      , en qualitat de           , i segons escriptura pública autoritzada davant Notari           , en data             i amb número de protocol           /o document           CIF núm.           , domiciliada a            carrer           , núm           , (persona de contacte           , adreça de correu electrònic            , telèfon núm.           ) assabentat/da de les condicions exigides per optar a la contractació indicada**;** es compromet a portar-la a terme amb subjecció al Plec de Clàusules Administratives Particulars i al Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, que accepta íntegrament, i de conformitat amb els següents:

1. **Fins 53 punts, Oferta econòmica.**

**Arrendament - 48 punts**

**Opció a compra – 5 punts**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Concepte** | **Preu total màxim UNITARI IVA EXCLÒS** | **Preu total ofert** | **IVA** | **Preu total ofert IVA inclòs** |
| Arrendament  (60 mesos) | 229.500,00 € |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Concepte** | **Preu total màxim UNITARIIVA EXCLÒS** | **Preu total ofert** | **IVA** | **Preu total ofert IVA inclòs** |
| OPCIÓ DE COMPRA | 75.500,00 € |  |  |  |

1. **Fins 47 punts,** altres criteris avaluables automàticament

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CAMIÓ mini recol·lectors de càrrega posterior de 8 m3** | **CARACTERÍSTICA D'OBLIGAT COMPLIMENT** | **RESPOSTA LICITADORA  (Sí/No o Aportar dada)** | **ÍNDEX RELLEVÀNCIA** | **DISTRIBUCIÓ DELS PUNTS** |
| **XASSÍS** |  |  |  |  |
| **Model** | **Indicar** |  |  |  |
| Combustible diesel | **SI** |  |  |  |
| MMA autoritzada 10 TN | **SI** |  |  |  |
| Càrrega útil legal de l'equip (Tn). En cap cas pot ser inferior a 2500 kg | **Indicar** |  | 3 | Major valor 3 punts. La resta proporcional  Texto  El contenido generado por IA puede ser incorrecto. |
| Potència mínima de motor 190 cv (en CV) | **Indicar** |  | 3 | Major valor 3 punts. La resta proporcional  Texto  El contenido generado por IA puede ser incorrecto. |
| Distancia entre eixos, inferior o igual a 3500 MM | **SI** |  |  |  |
| Alçada màxima carrossat 2800 mm | **SI** |  |  |  |
| Compliment NORMA EN1501 (centraleta electrònica programable per equips de residus) | **SI** |  |  |  |
| Amplada màxima del camió (SENSE RETROVISORS): Màxim 2100 mm | **Indicar** |  | 2 | Valor per sota de 2100 (2 punts) |
| Suspensió posterior | **Indicar** |  | 4 | 4 punts: pneumàtica 1 punt: ballestes |
| Pressa de força amb convertidor de parell , pressa permanent. | **SI** |  |  |  |
| Disponibilitat de funció lock-up | **SI/NO (Indicar)** |  | 2 | 2: SI, no: 0 punts |
| Caixa de canvis automàtica | **SI** |  |  |  |
| Equipat amb sistemes de seguretat: ESP, TPMS, MOIS (punt cec), DDAW (detecció de fatiga). | **SI** |  |  |  |
| Frens de disc | **SI** |  |  |  |
| **SISTEMA DE GESTIÓ EMBARCADA DE FLOTA** |  |  |  |  |
| Antena i Ordinador embarcat integrant GPS compatible amb la plataforma de CEMSSA | **SI** |  |  |  |
| **CABINA** |  |  |  |  |
| • Cabina curta amb 3 seients (conductor i dos passatgers).  • Seient del conductor pneumàtic amb recolza braços, recolza caps i cinturó integrat.  • Climatització completa (aire condicionat, calefacció, antivapor).  Alçavidres elèctrics i miralls laterals elèctrics, calefactats i amb retrovisors addicionals (angular, frontal i d’aparcament). | **SI** |  |  |  |
| **CAIXA COMPACTADORA càrrega posterior** |  |  |  |  |
| Capacitat caixa recol·lectora (8 m³) | **SÍ** |  |  |  |
| Equip satèl·lit | **NO** |  |  |  |
| Material de la caixa recol·lectora i la premsa | **Acer** |  |  |  |
| Compactadora amb Placa ejectora passant | **SÍ** |  |  |  |
| Tremuja mínima d’ 1 m³. | **SÍ** |  |  |  |
| +Buidatge per placa ejectora amb recorregut complet. | **SÍ** |  |  |  |
| Índex de compactació màxim assolit. Mínim (5:1) |  |  | 4 | (6:1 o superior): 4 punts (5:1) : 0 punts; |
| Cicle compactació continu | **SÍ** |  |  |  |
| Estanqueïtat de la caixa 100% adaptada a la recollida de la fracció orgànica | **SÍ** |  |  |  |
| Elevador de càrrega posterior per càrrega simultània de 2 contenidors de 120/240/ 360 l, i de manera individual cont. de 550/660/750/1100 l. | **SÍ** |  |  |  |
| inclusió dels braços DIN per contenidors de 750/1100l amb tapa abatible o basculant. | **SÍ** |  |  |  |
| Nombre d'estreps antilliscants, plegables i amb detector de presència.. | **2 unitats** |  |  |  |
| Capacitat d'elevació en condicions de treball. Mínim 400 Kg | **Indicar** |  | 3 | Al valor màxim 3 punts. La resta proporcional.  Texto  El contenido generado por IA puede ser incorrecto. |
| Dispositiu seguretat amb aturada automàtica compactació | **SÍ** |  |  |  |
| Control mitjançant pantalla TFT-LCD mínima de 7” a cabina. | **SI** |  |  |  |
| Sistema CANBUS | **SI** |  |  |  |
| Botonera exterior per al control del procés de càrrega i polsador d’emergència a ambdues bandes | **SÍ** |  |  |  |
| Inhabilitació de la marxa enrere amb operari ubicat sobre l'estrep | **SÍ** |  |  |  |
| Sortida lixiviats amb aixeta | **SÍ** |  |  |  |
| 1 Far *led* de treball homologat a la zona de l'elevador tremuja | **SÍ** |  |  |  |
| 1 far destellants giratori en el sostre | **SÍ** |  |  |  |
| Alarma sonora marxa enrere. | **SÍ** |  |  |  |
| Possibilitat d'acabar el cicle de compactació en moviment? | **Indicar** |  | 3 | SI: 3 punts NO: 0 punts |
| Comptador d'hores | **SÍ** |  |  |  |
| Taquígraf activat | **SÍ** |  |  |  |
| **Pneumàtics** |  |  |  |  |
| Adherència en superfície mullada (A, B, C, D, E, F ) | **Indicar** |  | 2 | A: 2 punts B: 1 punt C,DEF 0 punts |
| Eficiència de carburants (A, B, C, D, E, F ) | **Indicar** |  | 2 | A: 2 punts B: 1 punt CDEF: 0 punts |
| Emissió de sorolls (1 ona negra) | **SI/NO** |  | 2 | Si 2 punts NO: 0 punts |
| **Altres característiques** |  |  |  |  |
| Extintor | **SÍ** |  |  |  |
| línia de vida EN 795, protecció ciclista. | **SÍ** |  |  |  |
| Disposa de radio amb bluetooth | **SÍ** |  |  |  |
| Climatització completa: aire condicionat, calefacció, antivaho. | **SÍ** |  |  |  |
| Roda de recanvi | **SÍ** |  |  |  |
| Disposa d'armilla reflectant, balissa d’emergènci i farmaciola de primers auxilis | **SÍ** |  |  |  |
| Sistema automatitzat obertura tapes cont DIN | **SI/NO** |  | 2 | SÍ: 2 punts NO: 0 punts |
| Disposa engreix automàtic centralitzat | **SI/NO** |  | 3 | SÍ: 3 punts NO: 0 punts |
| Pintura i retolació d’acord amb la imatge corporativa de CEMSSA. | **SÍ** |  |  |  |
| **Normes mediambientals** |  |  |  |  |
| Indicar marcatge Nº màxim dBA de l’equip, segons norma 2000/14 CE del nivell de potència acústica màxima garantida | **Indicar** |  | 5 | * Al valor menor 5 punt. * > 0,5 dBA sobre el valor menor: 0 punts   Diagrama  El contenido generado por IA puede ser incorrecto. |
| Compleix EURO 6 (Directiva CE 595/2009) | **SÍ** | SI |  |  |
| **Certificacions a aportar elaborades per entitat col·laboradora oficial. Admisible declaració CE oficial.** |  |  |  |  |
| Certificació CE conforme a la directiva d'emissions sonores 2000/14/CE. | **SÍ** |  |  |  |
| Certificació CE emissions segons normativa CE 595/2009 | **SÍ** |  |  |  |
| **Normativa de seguretat** |  |  |  |  |
| Compliment EN1501- i EN 1502-5 | **SÍ** |  |  |  |
| Compliment directiva 2006/42/CE de seguretat de màquines | **SÍ** |  |  |  |
| CERTIFICACIO DE VIBRACIONS EN ESTREPS POSTERIORS SEGONS RD 1311/2005 | **SÍ** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Altres aspectes a valorar** |  |  |  |  |
| Termini de lliurament (en dies des de la signatura del contracte) Màxim 12 mesos (365 dies) |  |  | 7 | Reducció de 90 dies → 7 punts  Reducció de 60 → 4 punts  Reducció de 30 → 2 punts |
| Transport inclòs fins al destí | **SÍ** | SI |  |  |
| Matriculació i posada en marxa | **SÍ** | SI |  |  |
| ITV actualitzada | **SÍ** | SI |  |  |
| Formació als operaris i personal de taller | **SÍ** | SI |  |  |
|  |  | **TOTAL PUNTS** | **47** |  |