~V|CYPE INGENIEROS, S.A.|FIEBDC-3/2004|ARQUIMEDES||ANSI|Pressupost|2|
~K|-9\2\2\2\-9\2\2\2\EUR\|0\13\6\\21|\2\\\2\\2\-9\2\-9\2\2\EUR\||
~C|REH_FAÇANES##||Rehabilitació de façanes|245656.19|210426|0|
~D|REH_FAÇANES##
|01#\\1
\02#\\1
\03#\\1
\04#\\1
\05#\\1
\06#\\1
\|
~C|01#||Rehabilitació de façana tribuna cos central tèrmica|52096.3|210426|0|
~D|01#
|01.01#\\1
\01.02#\\1
\01.03#\\1
\01.04#\\1
\01.05#\\1
\|
~C|01.01#||Treballs previs|4364.64|140623|0|
~D|01.01#
|01.01.01\\180
\01.01.02\\28.08
\|
~C|01.01.01|m2|Bastida|23|061120|0|
~T|01.01.01|Instal·lació, muntatge, desmuntatge i lloguer de bastida metàl·lica fixa tubular homologada, fabricada segons la normativa europea HD-1000 i les UNE-12810 1/2 i UNE 12811 1/2/3, composta per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals i sòcols per a cobrir la totalitat de la superfície a tractar.
S'inclou tots els mitjans de protecció i seguretat amb la col·locació de xarxes de protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior, així com tots el elements de senyalització normalitzats.
Nivell d'il·luminació mínim 10 lux.
Caldrà lliurar la nota de càlcul i el pla de muntatge, d'ús i desmuntatge.
Seguint les disposicions contemplades en les normatives de seguretat i salut i normes Municipals de l'Ajuntament.|
~C|01.01.02|m2|Protecció interior de façana|8|180825|0|
~T|01.01.02|Protecció interior de façana, mitjançant plàstic de polietilè tipus galga 400, amb segellat perimetral amb cinta tipus macksepp de 48 mm.|
~C|01.02#||Enderrocs|5451.98|140623|0|
~D|01.02#
|01.02.01\\91.92
\01.02.02\\44.42
\01.02.03\\3
\01.02.04\\27.98
\01.02.05\\1
\01.02.06\\1
\01.02.07\\10.22
\|
~C|01.02.01|m2|Enderroc de paret d'obra vista|40|140623|0|
~T|01.02.01|Enderroc de parets d'obra vista de maó perforat (gero) de 15 cm, els seus revestiments, amb mitjans manuals i/o mecànics, s'inclou els perfils metàl·lics de suport, la càrrega manual a contenidor situat segons requeriments de l'hospital, el posterior transport a abocador autoritzat i la gestió de residus.|
~C|01.02.02|m2|Enderroc de cel ras|18|180825|0|
~T|01.02.02|Enderroc de cel ras registrable de lamel·les metàl·liques i la seva estructura de suport, per mitjans manuals i/o mecànics, s'inclou la càrrega manual a contenidor situat segons requeriments de l'hospital, el posterior transport a abocador autoritzat i la gestió de residus.|
~C|01.02.03|ut|Enderroc de finestres|120|180825|0|
~T|01.02.03|Enderroc de finestres de mides 3,40 x 0,75 m i la seva estructura de suport, per mitjans manuals i/o mecànics, s'inclou la càrrega manual a contenidor situat segons requeriments de l'hospital, el posterior transport a abocador autoritzat i la gestió de residus.|
~C|01.02.04|ml|Extracció de trencaaigües i pedra de coronació|5|180825|0|
~T|01.02.04|Extracció de pedra artificial del remat de l'ampit i trencaaigües de finestres, s'inclou la càrrega a contenidor situat segons requeriments de l'hospital, el transport a abocador autoritzat i la gestió de residus.|
~C|01.02.05|ut|Extracció de fanal|150|180825|0|
~T|01.02.05|Desmuntatge i aplec per a posterior col·locació de fanal fixat sobre parament d'obra i les instal·lacions associades per mitjans manuals, inclou muntatge i connexió final amb la substitució de cablejat i corrugats des dels punts de connexió.|
~C|01.02.06|ut|Extracció de sensor de clima|60|180825|0|
~T|01.02.06|Desmuntatge i aplec de sensor de clima sobre parament d'obra i les instal·lacions associades per mitjans manuals, inclou embalatge i suportació al costat de la façana i el muntatge final.|
~C|01.02.07|m2|Enderroc de paret de totxana|26|240426|0|
~T|01.02.07|Enderroc de paret de torxana, els seus revestiments, amb mitjans manuals i/o mecànics, s'inclou la càrrega manual a contenidor situat segons requeriments de l'hospital, el posterior transport a abocador autoritzat i la gestió de residus.|
~C|01.03#||Estructura|18155.42|180825|0|
~D|01.03#
|01.03.01\\789.03
\01.03.02\\1550.88
\01.03.03\\1080.87
\|
~C|01.03.01|Kg|Perfils metàl·lics|5.6|190620|0|
~T|01.03.01|Subministrament i muntatge de perfils metàl·lics en acer S275JR segons UNE-EN 10025-2 2019, en peça simple, amb perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, col·locats a l'obra amb soldadura.
Tractament a taller de neteja amb xorrejat abrasiu amb silicat d'alumini de grà mitjà deixant la superfície preparada segons ISO 8501-1 amb un grau Sa 2 1/2 i aplicació de capa d'emprimació antioxidant, amb un gruix mínim de pel·lícula seca de 50 micres de pintura HEMPEL'S SUPER PRIMER, excepte en la zona en que s'hagin de realitzar soldadures en obra fins a una distància de 50 mm des de la vorada de la soldadura.
S'inclou replanteig, plànols de taller, preparació de vores, talls, peces especials, escapçadura, soldadures, retalls, pèrdues de material i els mitjans auxiliar necessaris per a realitzar els treballs.|
~C|01.03.02|Kg|Perfils metàl·lics foradats|6|211120|0|
~T|01.03.02|Subministrament i muntatge de perfils metàl·lics en acer S355J2H segons UNE-EN 10210-1 en peça simple, amb perfils foradats laminats en calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballats a taller, col·locats a l'obra amb soldadura.
Tractament a taller de neteja amb xorrejat abrasiu amb silicat d'alumini de grà mitjà deixant la superfície preparada segons ISO 8501-1 amb un grau Sa 2 1/2 i aplicació de capa d'emprimació antioxidant, amb un gruix mínim de pel·lícula seca de 50 micres de pintura HEMPEL'S SUPER PRIMER, excepte en la zona en que s'hagin de realitzar soldadures en obra en una distància de 50 mm des de la vorada de la soldadura.
S'inclou replanteig, plànols de taller, preparació de vores, talls, peces especials, escapçadura, soldadures, retalls, pèrdues de material i els mitjans auxiliar necessaris per a realitzar els treballs.|
~C|01.03.03|Kg|Perfils metàl·lics L|4.1|211120|0|
~T|01.03.03|Subministrament i muntatge de perfil metàl·lics en acer S275JR segons UNE-EN 10025-2 2019, en peça simple, amb perfils laminats en calent sèrie L, LD i T, col·locats a l'obra amb soldadura.
Tractament a taller de neteja amb xorrejat abrasiu amb silicat d'alumini de grà mitjà deixant la superfície preparada segons ISO 8501-1 amb un grau Sa 2 1/2 i aplicació de capa d'emprimació antioxidant, amb un gruix mínim de pel·lícula seca de 50 micres de pintura HEMPEL'S SUPER PRIMER, excepte en la zona en que s'hagin de realitzar soldadures en obra en una distància de 50 mm des de la vorada de la soldadura.
S'inclou replanteig, plànols de taller, preparació de vores, talls, peces especials, escapçadura, soldadures, retalls, pèrdues de material i els mitjans auxiliar necessaris per a realitzar els treballs.|
~C|01.04#||Envolupant|15724.26|180825|0|
~D|01.04#
|01.04.01\\69.34
\01.04.02\\36.45
\01.04.03\\17.78
\01.04.04\\17.78
\01.04.05\\12
\01.04.06\\3
\01.04.07\\10.2
\01.04.08\\44.42
\01.04.09\\12
\01.04.10\\1
\|
~C|01.04.01|m2|Panell sandwich in situ amb aïllament façana|90|251020|0|
~T|01.04.01|Subministrament i col·locació de panel sandwich in situ en façana, composat de xapa miniona FA de gruix 0,70 mm (14.76.18) d'acer galvanitzat, prelacada en color gris metalise ral 9006, col·locada horitzontalment, amb juntes estanques, perfil safata tipus EUROBAC 80 FS de 0,70 mm de gruix d'acer galvanitzat, segellat vertical entre safates  amb cinta adhesiva de doble cara d'escuma de polietilè i segellat amb juntes horitzontals amb cinta adhesiva a una cara d'alumini fixat a estructura metàl·lica marca EUROPERFIL, en l'interior del perfil safata es col·locarà aïllament tèrmic en panells semirígids de llana de roca tipus ROCKBAND marca ROCKWOOL de 80 mm de gruixària, s'inclou el perfil de remat vertical de xapa lacada del mateix color amb L 30.30.2, perfil d'arrancada.|
~C|01.04.02|m2|Panell sandwich in situ façana|82|251020|0|
~T|01.04.02|Subministrament i col·locació de panel sandwich in situ en façana, composat de xapa miniona FA de gruix 0,70 mm (14.76.18) d'acer galvanitzat prelacada en color gris metalise ral 9006, col·locada horitzontalment, amb juntes estanques, perfil safata tipus EUROBAC 80 FS de 0,70 mm de gruix d'acer galvanitzat fixat a estructura metàl·lica  marca EUROPERFIL.|
~C|01.04.03|ml|Remat d'ampit|35|181120|0|
~T|01.04.03|Subministrament i col·locació de remat superior de tancament de façana amb xapa plegada d'acer galvanitzat prelacada en color gris metalise ral 9006 amb un desenvolupament de 75cm i un gruix de 0,70 mm amb unions segellades i solapades, s'inclou dos tubs longitudinals d'acer galvanitzat 20.40.2 fixats a obra i les fixacions estanques de la xapa al tubs.|
~C|01.04.04|ml|Remat inferior|32|180825|0|
~T|01.04.04|Subministrament i col·locació de remat inferior horitzontal de tancament de façana amb xapa plegada d'acer galvanitzat prelacada en color gris metalise ral 9006 amb un desenvolupament de 20 cm i un gruix de 0,70 mm amb unions segellades i solapades, s'inclou les fixacions estanques de la xapa.|
~C|01.04.05|ml|Remat vertical|33|180825|0|
~T|01.04.05|Subministrament i col·locació de remat vertical de tancament de façana amb xapa plegada d'acer galvanitzat prelacada en color gris metalise ral 9006 amb un desenvolupament de 20 cm i un gruix de 0,70 mm amb unions segellades i solapades, s'inclou les fixacions estanques de la xapa.|
~C|01.04.06|ut|Remat de finestra|470|190825|0|
~T|01.04.06|Subministrament i col·locació de marc de finestra EUROHABITAT 80 de tancament de façana en color gris metalise ral 9006, s'inclou les fixacions estanques.|
~C|01.04.07|ml|Trencaaigües|32|180825|0|
~T|01.04.07|Subministrament i col·locació de remat horitzontal de trencaaigües de tancament de façana amb xapa plegada d'acer galvanitzat prelacada en color gris metalise ral 9006 amb un desenvolupament de 35 cm i un gruix de 0,70 mm amb unions segellades i solapades, s'inclou  les fixacions estanques de la xapa.|
~C|01.04.08|m2|Cel ras|55|180825|0|
~T|01.04.08|Subministrament i col·locació de cel ras registrable metàl·lic model VENECIA 300 marca THU de gruix 0,55 mm, amb l'estructura de suportació recomanada pel fabricat.
S'inclou el tractament de juntes, cargols, remat perímetral, l'estructura addicional el retall del cel ras i els forats per a pas d'instal·lacions.|
~C|01.04.09|ml|Segellat perimetral contra obra vista|19|180825|0|
~T|01.04.09|Segellat perimetral vertical contra obra vista existent mitjançant la col·locació de fons de junta de polietilè de cèlula tancada tipus MASTERJOINT 400 i emplenat de l'espai de junta amb massilla de poliuretà tipus MASTERJOINT 474 marca MASTER BUILDERS SOLUTIONS.|
~C|01.04.10|pa|Repasos interior de paret|500|160925|0|
~T|01.04.10|Repasos interior de paret de guix i pintura produïts per l'actuació en la façana.|
~C|01.05#||Fusteria d'alumini|8400|220426|0|
~D|01.05#
|01.05.01\\3
\|
~C|01.05.01|ut|Fusteria d'alum. anoditzat 5 fulles 3.30x1.30 m|2800|020222|0|
~T|01.05.01|Subministrament i col·locació de fusteria d'alumini extrudit acabat anoditzat mides 3.300 x 1.300 mm amb cinc fulles d'iguals dimensions; la central serà fixa, una oscilo-batent i l'altre batent, color plata mate de classe 14 amb una gruixària de mínim 15 micres.
Composada de premarc, fusteria practicable de fulla vista de la sèrie SOLEAL FY marca TECHNAL, amb perfils d'alumini anoditzats color plata mate de classe 15 amb una gruixària mínima de 15 micres, marc tubular ref. 215023 amb tres cambres de 55 mm  d'ample, ruptura de pont tèrmic mitjançant barreta de poliamida enrasada de 20 mm en PA6.6 carregada amb un 25 % de fibra de vidre, fulla tubular vista de 65 mm ref. 215180 amb tres cambres de 28 mm de secció d'alumini vist exterior amb ruptura de pont tèrmic.
Marc i fulles ensamblades a inglet amb doble escaire d'alumini de passador cònic per a cargolar, tots els elements ensamblats aniran encolats amb cola alu-alu i segellats els talls amb màstic referència W110, cargols en acer inoxidable. Marc amb doble ranura. Muntants ref. 215204 enrasat exterior ensamblat amb embuts encolats amb cola alu-alu i segellats els talls amb màstic ref. W110. Estanqueïtat entre marc i fulla mitjançant doble junta de EPDM. Junta central amb dues dureses base de EPDM rígid i llavi de EPDM cel·lular d'alt aïllament, junta central sense tall i contínua en els angles, el drenatge d'eventuals aigües d'infiltració s'efectuarà a través de drenatges a la part inferior del marc. Ferratge TECHNAL sobre ranura TECHNAL. Punts de tancament complementaris en funció de l'alçada. Accionament per maneta de quadradilllo extraïble amb cremona encastada. Frontisses regulables d'alumini amb eix d'acer inoxidable i camisa de poliamida. La finestra estarà fixada amb cargols d'acer inoxidable en zona de ruptura mitjançant peces ocultes específiques de TECHNAL sobre premarc d'acer galvanitzat, segellat perimetral amb silicona neutra resistent a UVA sobre fons de junta antiadherent a la silicona. 
Envidrament per llistons de vidre rectes a tall recte fins a 42 mm. Prestació tèrmica del marc d'alumini Ur= 2,60 W/m2K Classificació mòdul AEV 4 9A C5. S'inclou l'envidrament tipus climalit PLANITHERM 4S, composició 3+3/12/4+4, amb juntes de EPDM qualitat marina amb una duresa de 70 shores i una resistència a la tracció de 80 kg/cm2. S'inclou el premarc, els tapajunts, els trencaaigües i els segellats.|
~C|02#||Rehabilitació de llosa de voladís i cantell de forjat UCIs planta segona|55009.73|210426|0|
~D|02#
|02.01#\\1
\02.02#\\1
\02.03#\\1
\|
~C|02.01#||Treballs previs|24644.42|240323|0|
~D|02.01#
|02.01.01\\1
\02.01.02\\1
\02.01.03\\389.44
\02.01.04\\149.82
\|
~C|02.01.01|ut|Escala temporal Pb-coberta|3000|020222|0|
~T|02.01.01|Subministrament, col·locació, desmuntatge, i lloguer d'escala temporal d'alumini sistema escala COMPACTA marca LAHYER situada en a la façana posterior a nivell de planta baixa per a donar accés de personal d'obra a la coberta, alçada estimada 12,00 m, s'inclou el recolzament de l'escala en la planta primera, així com tots elements de seguretat, replans i baranes per a arribar per sobre de l'ampit de la coberta existent.
s'inclou el pont per arribar al pla de façana i escala per al desnivell de l'ampit de coberta.
Sense límit mínim de lloguer i per la totalitat del període de duració de les obres.|
~C|02.01.02|ut|Escala temporal P1- coberta|2500|020222|0|
~T|02.01.02|Subministrament, col·locació, desmuntatge, i lloguer d'escala temporal d'alumini sistema escala COMPACTA marca LAHYER situada en el pati de planta primera per a donar accés de personal d'obra a la coberta, alçada estimada 6,70 m, s'inclou el recolzament de l'escala en la planta primera, així com tots elements de seguretat, replans i baranes per a arribar per sobre de l'ampit de la coberta existent.
Sense límit mínim de lloguer i per la totalitat del període de duració de les obres.|
~C|02.01.03|m2|Bastida|28|061120|0|
~T|02.01.03|Instal·lació, muntatge, desmuntatge i lloguer de bastida metàl·lica fixa tubular homologada, fabricada segons la normativa europea HD-1000 i les UNE-12810 1/2 i UNE 12811 1/2/3, composta per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals i sòcols per a cobrir la totalitat de la superfície a tractar.
S'inclou tots els mitjans de protecció i seguretat amb la col·locació de xarxes de protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior, construcció de viseres a la base amb xapes ondulades, xarxes cegues. 
Caldrà lliurar la nota de càlcul i el pla de muntatge, d'ús i desmuntatge.
Seguint les disposicions contemplades en les normatives de seguretat i salut.|
~C|02.01.04|m2|Extracció lamel·les|55|090525|0|
~T|02.01.04|Extracció lamel·les d'alumini i estructura de suport. 
S'inclou el confinament de la runa pel seu trasllat dins de l'hospital en horari determinat per l'Oficina Tècnica, la càrrega manual a contenidor situat segons requeriments de l'hospital i posterior transport a abocador autoritzat i la gestió de residus.|
~C|02.02#||Reposició de material|10110.98|240323|0|
~D|02.02#
|02.02.01\\199.11
\02.02.02\\79.64
\02.02.03\\79.64
\02.02.04\\39.83
\|
~C|02.02.01|m2|Neteja de formigó|9.5|010620|0|
~T|02.02.01|Tractament de neteja i obertura de porus mitjançant el fregat amb fregadora de diamant, deixant la superfície preparada per a posterior tractament, l'equip disposarà de sistema d'aspiració integrat amb connexió simultània de pols, per a un patró de textura CSP 3 segons ICRI, s'inclou el trasllat de la runa a abocador autoritzat.
Es comprovarà prèviament l'alcalinitat superficial mitjançant l'aplicació de fenolftaleina amb un valor mínim pH 9 i la resistència a tracció del suport mitjançant tracció directa aplicada amb dinamòmetre de lectura digital amb un valor mínim de 1 N/mm2.
S'inclou els mitjans auxiliars necessaris per a la correcte execució dels treballs.|
~C|02.02.02|m2|Repicat de formigó|24.2|010620|0|
~T|02.02.02|Repicat de formigó en les zones on presenti símptomes de bufada o despreniment, deixant l'armadura vista en tot el seu perímetre. 
S'inclou el confinament de la runa pel seu trasllat dins de l'hospital en horari determinat per l'Oficina Tècnica, la càrrega manual a contenidor situat segons requeriments de l'hospital i posterior transport a abocador autoritzat i la gestió de residus.
S'inclou els mitjans auxiliars necessaris per a la correcte execució dels treballs.
S'ha considerat una 40 % de la superfície.|
~C|02.02.03|m2|Recomposició del formigó|50|240323|0|
~T|02.02.03|Recomposició del formigó mitjançant l'aplicació de pont d’unió amb inhibidor de corrosió, com a passivat de l’armat afectat amb empremació activa MasterCrete PRI 5000, aplicat sobre totes les barres a protegir i sobre el suport de formigó com a pont d’unió en estat fresc, aplicació de Morter de reparació, tipus R3, MasterCrete 5300 fins deixar la geometria original.
Treballs realitzats per aplicador homologat DIR, els treballs disposaran de certificat de garantia de l'instal·lador i del fabricant dels productes MASTER BUILDERS SOLUTIONS.
S'inclou els mitjans auxiliars necessaris per a la correcte execució dels treballs.
S'ha considerat una 40 % de la superfície.|
~C|02.02.04|m2|Segellat de fissures|58|010620|0|
~T|02.02.04|Reparació de fissures mitjançant l'obertura de les mateixes en forma de "V", neteja i sanejat, massillat amb resina MasterCrete ANC 920, el segellat es farà posteriorment a l'aplicació de MASTERSheild CI 8600 PEL.
Treballs realitzats per aplicador homologat DIR, els treballs disposaran de certificat de garantia de l'instal·lador i del fabricant dels productes MASTER BUILDERS SOLUTIONS.
S'inclou els mitjans auxiliars necessaris per a la correcte execució dels treballs.
S'ha considerat una 20 % de la superfície.|
~C|02.03#||Tractament superficial|20254.33|240323|0|
~D|02.03#
|02.03.01\\186.94
\02.03.02\\186.94
\02.03.03\\30.18
\02.03.04\\30.18
\02.03.05\\12.17
\02.03.06\\51.11
\|
~C|02.03.01|m2|Tractament de protecció a la corrossió|44|240323|0|
~T|02.03.01|Tractament de protecció del formigó a la corrossió mitjançant l'aplicació superficial d'inhibidor de la corrossió tipus MASTERSheild CI 8600 PEL en tres capes en un consum per capa de 500 g/m2.
Treballs realitzats per aplicador homologat DIR, els treballs disposaran de certificat de garantia de l'instal·lador i del fabricant dels productes MASTER BUILDERS SOLUTIONS.
S'inclou els mitjans auxiliars necessaris per a la correcte execució dels treballs.|
~C|02.03.02|m2|Tractament de protecció a la carbonatació|19|240323|0|
~T|02.03.02|Recobriment monocomponent acrílic per a la protecció del formigó front a la carbonatació mitjançant l'aplicació superficial de revestiment elàstic tipus PROPAM CARBOPAINT FLEX amb capa d'emprimació diluïda en un 8% d'aigua i dues capes amb un total de 400 grs/m2.
En color RAL 7044.
Treballs realitzats per aplicador homologat, els treballs disposaran de certificat de garantia de l'instal·lador i del fabricant del producte.
S'inclou els mitjans auxiliars necessaris per a la correcte execució dels treballs.|
~C|02.03.03|m2|Trencaaigües de cornisa|65|111224|0|
~T|02.03.03|Subministrament i col·locació de peces de remat perimetral de la cornisa amb doble trencaaigües amb peces de rajola fina 28 x 14 x 1,2, peces de ceràmica extrudida de 1a. qualitat sense esmaltar (UGL), conforme la classificació natural de l'annex F, Eb>10% Grup AIII de la EN 14411:2012, col·locades amb morter adhesiu per a rajola ceràmica C2-E S1 (UNE-EN 12004)tipus KERAFLEX S1 de MAPEI i rejuntant amb beurada CG2 WA (UNE-EN 13888)tipus ULTRACOLORPLUS marca MAPEI.
Es faran juntes de dilatació d'amplada 1,2 cm en un màxim de 5 m, omplenades amb segellador acètic de silicona pura, MAPESIL AC marca MAPEI prèvia col·locació de promotor d'adherència PRIMER FD.|
~C|02.03.04|m2|Impermeabilització oculta|55|111224|0|
~T|02.03.04|Impermeabilització oculta de cornisa, sistema Mariseal 250 W2 emprimació epoxy MARISEAL Aqua Primer amb un rendiment de 150-200 gr./m² aplicada amb rodet; seguida de la membrana de poliuretà monocomponent d’aplicació líquida Mariseal 250 amb un consum de 1,2 Kg./m² aplicada amb rodet; armant-la amb l’armadura de geotèxtil MARISEAL FABRIC amb un encavalcament de 5 a 10cm. entre las tires de teixit; finalitzant el sistema amb l’aplicació d’una segona capa de MARISEAL 250 amb un consum de 0,8 Kg./m², sobre l’última capa de Mariseal 250 encara fresca s’aplicarà 500 gr./m² d’àrid de sílice.  
Per a una vida útil amb certificat de garantia de 15 anys del fabricant dels materials i de la seva aplicació per l'aplicador.|
~C|02.03.05|m2|Impermeabilització vista|63|111224|0|
~T|02.03.05|Impermeabilització vista de cornisa, sistema Mariseal 250 W2 emprimació epoxy MARISEAL Aqua Primer amb un rendiment de 150-200 gr./m² aplicada amb rodet; seguida de la membrana de poliuretà monocomponent d’aplicació líquida Mariseal 250 amb un consum de 1,2 Kg./m² aplicada amb rodet; armant-la amb l’armadura de geotèxtil MARISEAL FABRIC amb un encavalcament de 5 a 10cm. entre las tires de teixit; l’aplicació d’una segona capa de MARISEAL 250 amb un consum de 0,8 Kg./m²,acabt amb dues capes de MARISEAL 400 W en un consum de 0,4 Kg./m².   
Per a una vida útil amb certificat de garantia de 15 anys del fabricant dels materials i de la seva aplicació per l'aplicador.|
~C|02.03.06|m2|Revestiment|80|090525|0|
~T|02.03.06|Tractament d'acabat de parament vertical amb capa de morter PROPAM AISTERM en 2 mm, malla PROPAM AISTERM de fibra de vidre 160, capa de morter PROPAM AISTERM en 2 mm, emprimació PROPAM COAT FILM acabat amb morter acrílic PROPAM COAT TOP 0,8 acabat fi, marca PROPAMSA, color a escollir.|
~C|03#||Rehabilitació de façanes pati quirofans|58762.99|210426|0|
~D|03#
|03.01#\\1
\03.02#\\1
\03.03#\\1
\|
~C|03.01#||Treballs previs|21215.84|180625|0|
~D|03.01#
|03.01.01\\1
\03.01.02\\1
\03.01.03\\561.28
\|
~C|03.01.01|ut|Escala temporal Pb-coberta|3000|020222|0|
~T|03.01.01|Subministrament, col·locació, desmuntatge, i lloguer d'escala temporal d'alumini sistema escala COMPACTA marca LAHYER situada en a la façana posterior a nivell de planta baixa per a donar accés de personal d'obra a la coberta, alçada estimada 12,00 m, s'inclou el recolzament de l'escala en la planta primera, així com tots elements de seguretat, replans i baranes per a arribar per sobre de l'ampit de la coberta existent.
s'inclou el pont per arribar al pla de façana i escala per al desnivell de l'ampit de coberta.
Sense límit mínim de lloguer i per la totalitat del període de duració de les obres.|
~C|03.01.02|ut|Escala temporal P1- coberta|2500|020222|0|
~T|03.01.02|Subministrament, col·locació, desmuntatge, i lloguer d'escala temporal tipus "escala modular" marca LAHYER de mides en planta 1,57 x 2,57 m situada en el pati de planta primera per a donar accés de personal d'obra a la coberta, alçada estimada 6,70 m, s'inclou el recolzament de l'escala en la planta primera, així com tots elements de seguretat, replans i baranes per a arribar per sobre de l'ampit de la coberta existent, aixi com rampa per a salvar el desnivell de l'ampit a la coberta.
Sense límit mínim de lloguer i per la totalitat del període de duració de les obres.|
~C|03.01.03|m2|Bastida|28|061120|0|
~T|03.01.03|Instal·lació, muntatge, desmuntatge i lloguer de bastida metàl·lica fixa tubular homologada, fabricada segons la normativa europea HD-1000 i les UNE-12810 1/2 i UNE 12811 1/2/3, composta per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals i sòcols per a cobrir la totalitat de la superfície a tractar.
S'inclou tots els mitjans de protecció i seguretat amb la col·locació de xarxes de protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior, construcció de viseres a la base amb xapes ondulades, xarxes cegues. 
Caldrà lliurar la nota de càlcul i el pla de muntatge, d'ús i desmuntatge.
Seguint les disposicions contemplades en les normatives de seguretat i salut.|
~C|03.02#||Enderrocs|8432.85|180625|0|
~D|03.02#
|03.02.01\\47.28
\03.02.02\\42.27
\03.02.03\\49.6
\03.02.04\\47.6
\|
~C|03.02.01|m2|Repicat de revestiment entre finestres|35|250625|0|
~T|03.02.01|Repicat de revestiment de façana de morter entre finestres en un gruix de 2 cm.
S'inclou el confinament de la runa pel seu trasllat dins de l'hospital en horari determinat per l'Oficina Tècnica, la càrrega manual a contenidor situat segons requeriments de l'hospital i posterior transport a abocador autoritzat i la gestió de residus.|
~C|03.02.02|m2|Repicat obra vista|55|250625|0|
~T|03.02.02|Repicat d'obra vista en les zones on presenti símptomes de bufada o despreniment, deixant la paret sanejada. 
S'inclou el confinament de la runa pel seu trasllat dins de l'hospital en horari determinat per l'Oficina Tècnica, la càrrega manual a contenidor situat segons requeriments de l'hospital i posterior transport a abocador autoritzat i la gestió de residus.|
~C|03.02.03|ml|Repicat de cantell de forjat de formigó|37|010620|0|
~T|03.02.03|Repicat del cantell del forjat de formigó fins a deixar la superfície consolidada, en cas de trobar elements metàl·lics que presentin símptomes d'oxidació es procedirà a descobrir en tot el seu perímetre. 
S'inclou el confinament de la runa pel seu trasllat dins de l'hospital en horari determinat per l'Oficina Tècnica, la càrrega manual a contenidor situat segons requeriments de l'hospital i posterior transport a abocador autoritzat i la gestió de residus.|
~C|03.02.04|ml|Extracció de llinda|55|250625|0|
~T|03.02.04|Extracció de llinda metàl.lica composada de varilla i xapa pregada, s'inclou l'encastament en l'obra vista. 
S'inclou el confinament de la runa pel seu trasllat dins de l'hospital en horari determinat per l'Oficina Tècnica, la càrrega manual a contenidor situat segons requeriments de l'hospital i posterior transport a abocador autoritzat i la gestió de residus.|
~C|03.03#||Recomposició|29114.3|180625|0|
~D|03.03#
|03.03.01\\42.27
\03.03.02\\49.6
\03.03.03\\6
\03.03.04\\47.6
\03.03.05\\52.86
\03.03.06\\22.8
\03.03.07\\15.8
\03.03.08\\40.09
\03.03.09\\60
\03.03.10\\72
\|
~C|03.03.01|m2|Recomposició d'obra vista|86|180625|0|
~T|03.03.01|Recomposició d'obra vista amb morter tipus ARTIMIX 4 marca ARTIC colorejat en masa amb color similars a les peces d'obra vista existents i amb motllo de la la mateixa dimensió als maons perimetrals i formació de rejuntat en veurada tipus ULTRACOLOR PLUS marca MAPEI de color similar a les juntes existents.|
~C|03.03.02|ml|Recomposició de cantell de forjat de formigó|97|240323|0|
~T|03.03.02|Recomposició de cantell del forjat de formigó, neteja prèvia de la superfície i armat, mitjançant l'aplicació de pont d’unió amb inhibidor de corrosió, com a passivat de l’armat afectat amb empremació activa MasterCrete PRI 5000, aplicat sobre totes les barres a protegir i sobre el suport de formigó com a pont d’unió en estat fresc, aplicació de Morter de reparació, tipus R3, MasterCrete 5300 fins deixar la geometria original.
Treballs realitzats per aplicador homologat DIR, els treballs disposaran de certificat de garantia de l'instal·lador i del fabricant dels productes MASTER BUILDERS SOLUTIONS.
S'inclou els mitjans auxiliars necessaris per a la correcte execució dels treballs.
En cas de que la pèrdua de secció de l'armat de ferro sigui significativa es reposarà les barres afectades.|
~C|03.03.03|ut|Recomposició de forats d'obra vista|95|250625|0|
~T|03.03.03|Recomposició de forats d'obra vista de petites dimensions amb morter tipus ARTIMIX 4 marca ARTIC colorejat en masa amb color similars a les peces d'obra vista existents i amb motllo de la la mateixa dimensió als maons perimetrals i formació de rejuntat en veurada tipus ULTRACOLOR PLUS marca MAPEI de color similar a les juntes existents.|
~C|03.03.04|ml|Llinda|90|250625|0|
~T|03.03.04|Subministre i col.locació de passamà galvanitat en calent de guix 8 mm i ample 150 mm encastat dins de l'obra vista.|
~C|03.03.05|m2|Revestiment de façana|75|250625|0|
~T|03.03.05|Tractament d'acabat façana amb capa de morter PROPAM AISTERM en 2 mm ,malla PROPAM AISTERM de fibra de vidre 160, capa de morter PROPAM AISTERM en 2 mm, emprimació PROPAM COAT FILM acabat amb morter acrílic PROPAM COAT TOP 0,8 acabat fi, marca PROPAMSA, color a escollir, S'inclou la col·locació en la cantonada inferior de perfil de goteró ocult de PVC model 579.000.015 marca REGARSA.|
~C|03.03.06|ml|Trencaigues finestres|45|250625|0|
~T|03.03.06|Subministre i col.locació de trencaigues de finestres d'alumini anoditzat plata en un desenvolupament de 15 cm en dos plecs, fixat mecanicament.|
~C|03.03.07|ml|Junta de dilatació|33|250625|0|
~T|03.03.07|Sanejat de la junta de dilatació mitjancant l'extracció del material que actualment la composen, neteja de la junta, col.locació de fons de junta de polietilé de celula tancada tipus MASTERJOINT 400 i omplenat de l'espai de junta amb masilla de poliuretà tipus MASTERJOINT 474 marca MASTER BUILDERS SOLUTIONS.|
~C|03.03.08|m2|Rejuntat d'obra vista|22|250625|0|
~T|03.03.08|Tractament de les juntes dels maons de l'obra vista mitjançant la neteja amb raspall de pues i punxó fins treure totes les parts despreses i aplicació de beurada tipus ULTRACOLOR PLUS color i neteja posterior de l'obra vista.|
~C|03.03.09|ut|Rejuntat d'obra vista fissurada amb fibra|85|250625|0|
~T|03.03.09|Reparació d'esquerdes en paret d'obra vista mitjançant tall en la junta horitzontal amb màquina radial en una profunditat de 20 mm i una longitud de 20 cm, neteja de la regata amb bufador, aplicació manual de dues mans de MAPEWRAP PRIMER 1 de la marca MAPEI resina epoxídica fluida en la totalitat de les parets i profunditat de la regata, aplicació per injecció de resina de vinilester hibrida sense estirens a fixació química tipus MAPEFIX VE SF color, inserció en la regata de laminat polimèric obtingut per poltrusió de fibra de carboni tipus S&P CFRP model S&P C NSM (150/2000) 15/2,5 de longitud 20 cm i rejuntat de la junta amb beurada tipus ULTRACOLOR PLUS color i neteja posterior de l'obra vista.|
~C|03.03.10|ml|Remat de xapa plegada|60|230426|0|
~T|03.03.10|Subministre i col.locació de remat de coronament  d'alumini anoditzat plata en un desenvolupament de 35 cm en quatre plecs, fixat mecanicament.|
~C|04#||Rehabilitació de pedra artificial façana principal|65914.92|210426|0|
~D|04#
|04.01#\\1
\04.02#\\1
\04.03#\\1
\04.04#\\1
\|
~C|04.01#||Treballs previs|23507.47|140326|0|
~D|04.01#
|04.01.01\\906.84
\04.01.02\\8
\04.01.03\\103.05
\|
~C|04.01.01|m2|Bastida|23|061120|0|
~T|04.01.01|Instal·lació, muntatge, desmuntatge i lloguer de bastida metàl·lica fixa tubular homologada, fabricada segons la normativa europea HD-1000 i les UNE-12810 1/2 i UNE 12811 1/2/3, composta per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals i sòcols per a cobrir la totalitat de la superfície a tractar.
S'inclou tots els mitjans de protecció i seguretat amb la col·locació de xarxes de protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior, construcció de viseres a la base amb xapes ondulades, xarxes cegues, així com tots el elements de senyalització normalitzats.
Tram inicial d'ampla mínim 1,65 m i alçada 2,10 per a pas de vianants per l'interior de la bastida.
Nivell d'il·luminació mínim 10 lux.
Caldrà lliurar la nota de càlcul i el pla de muntatge, d'ús i desmuntatge.
Seguint les disposicions contemplades en les normatives de seguretat i salut i normes Municipals de l'Ajuntament.
En cas de fer servir un altre mitja auxiliar caldrà fer la protecció inferior amb un tram de bastida.|
~C|04.01.02|ut|Retols|35|150426|0|
~T|04.01.02|Extracció, aplec i posterior col.locació de retols.|
~C|04.01.03|ml|Extracció de cavalló|23|150426|0|
~T|04.01.03|Extracció de peça prefabricada de cavalló per un ample de paret de 15 cm.
S'inclou el confinament de la runa pel seu trasllat dins de l'hospital en horari determinat per l'Oficina Tècnica, la càrrega manual a contenidor situat segons requeriments de l'hospital i posterior transport a abocador autoritzat i la gestió de residus.|
~C|04.02#||Sanejat|6775.46|140326|0|
~D|04.02#
|04.02.01\\322.46
\04.02.02\\70.83
\04.02.03\\111
\|
~C|04.02.01|m2|Neteja de formigó|9.5|010620|0|
~T|04.02.01|Tractament de neteja i obertura de porus mitjançant el fregat amb fregadora de diamant, deixant la superfície preparada per a posterior tractament, l'equip disposarà de sistema d'aspiració integrat amb connexió simultània de pols, per a un patró de textura CSP 3 segons ICRI, s'inclou el trasllat de la runa a abocador autoritzat.
Es comprovarà prèviament l'alcalinitat superficial mitjançant l'aplicació de fenolftaleina amb un valor mínim pH 9 i la resistència a tracció del suport mitjançant tracció directa aplicada amb dinamòmetre de lectura digital amb un valor mínim de 1 N/mm2.
S'inclou els mitjans necessaris per a la correcte execució dels treballs, així com la delimitació de la zona de treballs com a protecció del personal aliè a l'obra.|
~C|04.02.02|m2|Repicat de formigó|24.2|010620|0|
~T|04.02.02|Repicat de formigó en les zones on presenti símptomes de bufada o despreniment, deixant l'armadura vista en tot el seu perímetre. 
S'inclou el confinament de la runa pel seu trasllat dins de l'hospital en horari determinat per l'Oficina Tècnica, la càrrega manual a contenidor situat segons requeriments de l'hospital i posterior transport a abocador autoritzat i la gestió de residus.
S'inclou els mitjans necessaris per a la correcte execució dels treballs, així com la delimitació de la zona de treballs com a protecció del personal aliè a l'obra.
Considerat un 20 % de la superficie.|
~C|04.02.03|ml|Extracció de massilla entre juntes|18|150426|0|
~T|04.02.03|Retirada de massilla entre juntes de moduls mitjancant l'extracció del material que actualment la composen.
S'inclou el confinament de la runa pel seu trasllat dins de l'hospital en horari determinat per l'Oficina Tècnica, la càrrega manual a contenidor situat segons requeriments de l'hospital i posterior transport a abocador autoritzat i la gestió de residus.|
~C|04.03#||Recomposició|7588.26|140326|0|
~D|04.03#
|04.03.01\\61.84
\04.03.02\\8.99
\04.03.03\\8
\04.03.04\\111
\04.03.05\\2
\04.03.06\\80
\|
~C|04.03.01|m2|Recomposició de pedra artificial|39|150426|0|
~T|04.03.01|Recomposició de pedra artificial o morter mitjançant l'aplicació de pont d’unió amb inhibidor de corrosió, com a passivat de l’armat afectat amb empremació activa MasterCrete PRI 5000, aplicat sobre totes les barres a protegir i sobre el suport de formigó com a pont d’unió en estat fresc, aplicació de Morter de reparació, PROPAM REPAR TECHNO fins deixar la geometria i textura original.
Considerat un 20 % de la superficie.|
~C|04.03.02|m2|Recomposició de forjat i cantell de formigó|50|240323|0|
~T|04.03.02|Recomposició del formigó mitjançant l'aplicació de pont d’unió amb inhibidor de corrosió, com a passivat de l’armat afectat amb empremació activa MasterCrete PRI 5000, aplicat sobre totes les barres a protegir i sobre el suport de formigó com a pont d’unió en estat fresc, aplicació de Morter de reparació, tipus R3, MasterCrete 5300 fins deixar la geometria original.
Treballs realitzats per aplicador homologat DIR, els treballs disposaran de certificat de garantia de l'instal·lador i del fabricant dels productes MASTER BUILDERS SOLUTIONS.|
~C|04.03.03|ml|Segellat de fissures|58|010620|0|
~T|04.03.03|Reparació de fissures mitjançant l'obertura de les mateixes en forma de "V", neteja i sanejat, massillat amb resina MasterCrete ANC 920, el segellat es farà posteriorment a l'aplicació de MASTERSheild CI 8600 PEL.|
~C|04.03.04|ml|Segellat de juntes entre moduls|21|080426|0|
~T|04.03.04|Segellat de juntes mitjancant, neteja de la junta i omplenat de l'espai de junta amb masilla de poliuretà tipus MASTERJOINT 474 marca MASTER BUILDERS SOLUTIONS.|
~C|04.03.05|m2|Recomposició d'obra vista|86|180625|0|
~T|04.03.05|Recomposició d'obra vista amb morter tipus ARTIMIX 4 marca ARTIC colorejat en masa amb color similars a les peces d'obra vista existents i amb motllo de la la mateixa dimensió als maons perimetrals i formació de rejuntat en veurada tipus ULTRACOLOR PLUS marca MAPEI de color similar a les juntes existents.|
~C|04.03.06|ml|Rejuntat d'obra vista|22|250625|0|
~T|04.03.06|Tractament de les juntes dels maons de l'obra vista mitjançant la neteja amb raspall de pues i punxó fins treure totes les parts despreses i aplicació de beurada tipus ULTRACOLOR PLUS color i neteja posterior de l'obra vista.|
~C|04.04#||Acabats|28043.73|140326|0|
~D|04.04#
|04.04.01\\322.46
\04.04.02\\322.46
\04.04.03\\103.05
\|
~C|04.04.01|m2|Tractament de protecció a la corrossió|44|240323|0|
~T|04.04.01|Tractament de protecció del formigó a la corrossió mitjançant l'aplicació superficial d'inhibidor de la corrossió tipus MASTERSheild CI 8600 PEL en tres capes en un consum per capa de 500 g/m2.
Treballs realitzats per aplicador homologat DIR, els treballs disposaran de certificat de garantia de l'instal·lador i del fabricant dels productes MASTER BUILDERS SOLUTIONS.
S'inclou l'encintat delimitador amb l'obra vista.|
~C|04.04.02|m2|Tractament de protecció a la carbonatació|19|240323|0|
~T|04.04.02|Recobriment monocomponent acrílic per a la protecció del formigó front a la carbonatació mitjançant l'aplicació superficial de revestiment elàstic tipus PROPAM CARBOPAINT FLEX amb capa d'emprimació diluïda en un 8% d'aigua i dues capes amb un total de 400 grs/m2.
En color RAL 7044 per la superficie de forjat i per a la superficie de pedra artificial color a escollir.
Treballs realitzats per aplicador homologat, els treballs disposaran de certificat de garantia de l'instal·lador i del fabricant del producte.
S'inclou l'encintat delimitador amb l'obra vista.|
~C|04.04.03|ml|Cavalló|75|111224|0|
~T|04.04.03|Subministrament i col·locació de peces de remat perimetral de barana amb cavalló de formigó pulit i hidrofugat ref CMU-EV/02 de 23 cm d'ample per 1 m de llarg marca IMER PREFABRICADOS, col·locades amb morter adhesiu C2-E S1 (UNE-EN 12004)tipus KERAFLEX S1 de MAPEI i rejuntant amb beurada CG2 WA (UNE-EN 13888)tipus ULTRACOLORPLUS marca MAPEI.
Es faran juntes de dilatació d'amplada 1,2 cm en un màxim de 5 m, omplenades amb segellador acètic de silicona pura, MAPESIL AC marca MAPEI prèvia col·locació de promotor d'adherència PRIMER FD.|
~C|05#||Rehablitació de brancals, agulles i llindes façana posterior|11472.25|210426|0|
~D|05#
|05.01#\\1
\05.02#\\1
\05.03#\\1
\|
~C|05.01#||Treballs previs|7202.52|150426|0|
~D|05.01#
|05.01.01\\291.6
\|
~C|05.01.01|m2|Bastida|24.7|061120|0|
~T|05.01.01|Instal·lació, muntatge, desmuntatge i lloguer de bastida metàl·lica fixa tubular homologada, fabricada segons la normativa europea HD-1000 i les UNE-12810 1/2 i UNE 12811 1/2/3, composta per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals i sòcols per a cobrir la totalitat de la superfície a tractar.
S'inclou tots els mitjans de protecció i seguretat amb la col·locació de xarxes de protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior, construcció de viseres a la base amb xapes ondulades, xarxes cegues, així com tots el elements de senyalització normalitzats.
Tram inicial d'ampla mínim 1,65 m i alçada 2,10 minima per a pas de vianants per l'interior de la bastida.
Nivell d'il·luminació mínim 10 lux.
Caldrà lliurar la nota de càlcul i el pla de muntatge, d'ús i desmuntatge.
Seguint les disposicions contemplades en les normatives de seguretat i salut i normes Municipals de l'Ajuntament.
En cas de fer servir un altre mitja auxiliar caldrà fer la protecció inferior amb un tram de bastida.|
~C|05.02#||Sanejat|685.88|150426|0|
~D|05.02#
|05.02.01\\14.96
\05.02.02\\7.95
\05.02.03\\1.9
\|
~C|05.02.01|m2|Repicat de revestiment brancals i agulles|28|250625|0|
~T|05.02.01|Repicat de revestiment de façana de morter entre finestres en un gruix de 2 cm.
S'inclou el confinament de la runa pel seu trasllat dins de l'hospital en horari determinat per l'Oficina Tècnica, la càrrega manual a contenidor situat segons requeriments de l'hospital i posterior transport a abocador autoritzat i la gestió de residus.|
~C|05.02.02|m2|Repicat de formigó de llindes|30|010620|0|
~T|05.02.02|Repicat de formigó de llindes en les zones on presenti símptomes de bufada o despreniment, deixant l'armadura vista en tot el seu perímetre. 
S'inclou el confinament de la runa pel seu trasllat dins de l'hospital en horari determinat per l'Oficina Tècnica, la càrrega manual a contenidor situat segons requeriments de l'hospital i posterior transport a abocador autoritzat i la gestió de residus.|
~C|05.02.03|ml|Extracció de massilla en junta de dilatació|15|150426|0|
~T|05.02.03|Retirada de massilla en junta de dilatació l'extracció del material que actualment la composen.
S'inclou el confinament de la runa pel seu trasllat dins de l'hospital en horari determinat per l'Oficina Tècnica, la càrrega manual a contenidor situat segons requeriments de l'hospital i posterior transport a abocador autoritzat i la gestió de residus.|
~C|05.03#||Recomposició|3583.85|150426|0|
~D|05.03#
|05.03.01\\14.96
\05.03.02\\7.95
\05.03.04\\26.5
\05.03.05\\1.9
\|
~C|05.03.01|m2|Revestiment de brancals i agulles|80|090525|0|
~T|05.03.01|Tractament de revestiment de parament vertical amb capa de morter PROPAM WALL REVOC en dues capes, amb malla intermedia de fibra de vidre 110, tipus REVAT MALLA, acabat fi amb morter PROPAM WALL FINO en un gruix minim de 4 mm  acabat amb capa d'emprimació i dues capes de pintura tipus Muresko Silacryl marca CAPAROL, color a escollir.|
~C|05.03.02|m2|Recomposició de llindes|45|240323|0|
~T|05.03.02|Recomposició de de llindes mitjançant l'aplicació de pont d’unió amb inhibidor de corrosió, com a passivat de l’armat afectat amb empremació activa MasterCrete PRI 5000, aplicat sobre totes les barres a protegir i sobre el suport de formigó com a pont d’unió en estat fresc, aplicació de Morter de reparació, tipus R3, PROPAM REPAR 30, deixat llest per a pintar. 
Acabat amb capa d'emprimació i dues capes de pintura tipus Muresko Silacryl marca CAPAROL, color a escollir.|
~C|05.03.04|ml|Escupidor|75|111224|0|
~T|05.03.04|Subministrament i col·locació de peces d'escupidor de formigó pulit i hidrofugat ref VTU-EV/04 de 30 cm d'ample per 1 m de llarg marca IMER PREFABRICADOS, col·locades amb morter adhesiu C2-E S1 (UNE-EN 12004)tipus KERAFLEX S1 de MAPEI i rejuntant amb beurada CG2 WA (UNE-EN 13888)tipus ULTRACOLORPLUS marca MAPEI.
Es faran juntes de dilatació d'amplada 1,2 cm en un màxim de 5 m, omplenades amb segellador acètic de silicona pura, MAPESIL AC marca MAPEI prèvia col·locació de promotor d'adherència PRIMER FD.|
~C|05.03.05|ml|Segellat de junta de dilatació|22|080426|0|
~T|05.03.05|Segellat de junta de dilatació, neteja de la junta i omplenat de l'espai de junta amb masilla de poliuretà tipus MASTERJOINT 474 marca MASTER BUILDERS SOLUTIONS.|
~C|06#||Seguretat i Salut|2400|210426|0|
~D|06#
|06.01.\\1
\|
~C|06.01.|pa|Seguretat|2400|060620|0|
~T|06.01.|Partida alçada a justificar per la Seguretat i salut a l'obra, en base a l'estudi de seguretat, al Pla redactat per l'adjudicatària, i les modificacions i ampliacions normatives que en la durada de les obres es redactin.|
~M|01.01#\01.01.01|1\1\1\|180|
\Façanes laterals\2\3.50\\9.00\
\Façana principal\1\13.00\\9.00\|
~M|01.01#\01.01.02|1\1\2\|28.08|
\\1\3.60\\2.60\
\\1\3.80\\2.60\
\\1\3.40\\2.60\|
~M|01.02#\01.02.01|1\2\1\|91.92|
\Frontal tribuna \1\12.78\\5.17\
\Laterals tribuna\2\2.50\\5.17\|
~M|01.02#\01.02.02|1\2\2\|44.42|
\\1\44.42\\\|
~M|01.02#\01.02.03|1\2\3\|3|
\\3\\\\|
~M|01.02#\01.02.04|1\2\4\|27.98|
\Trencaigues finestres\3\3.40\\\
\\2\2.50\\\
\Pedra coronació\1\12.78\\\|
~M|01.02#\01.02.05|1\2\5\|1|
\\1\\\\|
~M|01.02#\01.02.06|1\2\6\|1|
\\1\\\\|
~M|01.02#\01.02.07|1\2\7\|10.22|
\\1\12.78\0.80\\|
~M|01.03#\01.03.01|1\3\1\|789.03|
\Frontal tribuna IPN-160\4\5.95\17.90\\
\Lateral tribuna IPN-160\2\5.95\17.90\\
\Previsió\1\150.00\\\|
~M|01.03#\01.03.02|1\3\2\|1550.88|
\Frontal tribuna\\\\\
\Tub 160.80.4\6\4.13\14.77\\
\\6\3.92\14.77\\
\\6\4.14\14.77\\
\Lateral tribuna\\\\\
\Tub 140.80.4\8\2.50\13.53\\
\Previssió\1\200.00\\\|
~M|01.03#\01.03.03|1\3\3\|1080.87|
\Frontal tribuna L80.8\8\12.78\9.63\\
\Lateral tribuna L80.8\4\2.50\9.63\\|
~M|01.04#\01.04.01|1\4\1\|69.34|
\Frontal tribuna \1\12.78\\3.90\
\Laterals tribuna\2\2.50\\3.90\|
~M|01.04#\01.04.02|1\4\2\|36.45|
\Frontal tribuna  ampit coberta\1\12.78\\1.65\
\Laterals tribuna ampit coberta\2\2.50\\1.65\
\Frontal tribuna sòcol inferior\1\12.78\\0.40\
\Laterals tribuna sòcol inferior\2\2.50\\0.40\|
~M|01.04#\01.04.03|1\4\3\|17.78|
\Frontal tribuna \1\12.78\\\
\Laterals tribuna\2\2.50\\\|
~M|01.04#\01.04.04|1\4\4\|17.78|
\Frontal tribuna \1\12.78\\\
\Laterals tribuna\2\2.50\\\|
~M|01.04#\01.04.05|1\4\5\|12|
\\2\6.00\\\|
~M|01.04#\01.04.06|1\4\6\|3|
\\3\\\\|
~M|01.04#\01.04.07|1\4\7\|10.2|
\\3\3.40\\\|
~M|01.04#\01.04.08|1\4\8\|44.42|
\\1\44.42\\\|
~M|01.04#\01.04.09|1\4\9\|12|
\Laterals tribuna\2\6.00\\\|
~M|01.04#\01.04.10|1\4\10\|1|
\\1\\\\|
~M|01.05#\01.05.01|1\5\1\|3|
\\3\\\\|
~M|02.01#\02.01.01|2\1\1\|1|
\\1\\\\|
~M|02.01#\02.01.02|2\1\2\|1|
\\1\\\\|
~M|02.01#\02.01.03|2\1\3\|389.44|
\\1\48.68\8.00\\|
~M|02.01#\02.01.04|2\1\4\|149.82|
\\1\3.30\45.40\\|
~M|02.02#\02.02.01|2\2\1\|199.11|
\Frontal inferior\1\48.68\0.70\\
\LLosa \1\48.68\1.85\\
\Frontal exterior\1\48.68\0.35\\
\Base planta 2\1\48.68\0.32\\
\Sostre planta 2\1\48.68\0.32\\
\Frontal superior\1\48.68\0.30\\
\Frontal superior inclinat\1\48.68\0.25\\|
~M|02.02#\02.02.02|2\2\2\|79.64|
\Frontal inferior\1\48.68\0.70\0.40\
\LLosa \1\48.68\1.85\0.40\
\Frontal exterior\1\48.68\0.35\0.40\
\Base planta 2\1\48.68\0.32\0.40\
\Sostre planta 2\1\48.68\0.32\0.40\
\Frontal superior\1\48.68\0.30\0.40\
\Frontal superior inclinat\1\48.68\0.25\0.40\|
~M|02.02#\02.02.03|2\2\3\|79.64|
\Frontal inferior\1\48.68\0.70\0.40\
\LLosa \1\48.68\1.85\0.40\
\Frontal exterior\1\48.68\0.35\0.40\
\Base planta 2\1\48.68\0.32\0.40\
\Sostre planta 2\1\48.68\0.32\0.40\
\Frontal superior\1\48.68\0.30\0.40\
\Frontal superior inclinat\1\48.68\0.25\0.40\|
~M|02.02#\02.02.04|2\2\4\|39.83|
\Frontal inferior\1\48.68\0.70\0.20\
\LLosa \1\48.68\1.85\0.20\
\Frontal exterior\1\48.68\0.35\0.20\
\Base planta 2\1\48.68\0.32\0.20\
\Sostre planta 2\1\48.68\0.32\0.20\
\Frontal superior\1\48.68\0.30\0.20\
\Frontal superior inclinat\1\48.68\0.25\0.20\|
~M|02.03#\02.03.01|2\3\1\|186.94|
\Frontal inferior\1\48.68\0.70\\
\LLosa \1\48.68\1.85\\
\Frontal exterior\1\48.68\0.35\\
\Base planta 2\1\48.68\0.32\\
\Sostre planta 2\1\48.68\0.32\\
\Frontal superior\1\48.68\0.30\\|
~M|02.03#\02.03.02|2\3\2\|186.94|
\Frontal inferior\1\48.68\0.70\\
\LLosa \1\48.68\1.85\\
\Frontal exterior\1\48.68\0.35\\
\Base planta 2\1\48.68\0.32\\
\Sostre planta 2\1\48.68\0.32\\
\Frontal superior\1\48.68\0.30\\|
~M|02.03#\02.03.03|2\3\3\|30.18|
\Cornisa superior\1\48.68\0.30\\
\Cornisa inferior\1\48.68\0.32\\|
~M|02.03#\02.03.04|2\3\4\|30.18|
\Cornisa superior\1\48.68\0.30\\
\Cornisa inferior\1\48.68\0.32\\|
~M|02.03#\02.03.05|2\3\5\|12.17|
\Frontal superior inclinat\1\48.68\0.25\\|
~M|02.03#\02.03.06|2\3\6\|51.11|
\\1\48.68\1.05\\|
~M|03.01#\03.01.01|3\1\1\|1|
\\1\\\\|
~M|03.01#\03.01.02|3\1\2\|1|
\\1\\\\|
~M|03.01#\03.01.03|3\1\3\|561.28|
\\1\71.50\7.85\\|
~M|03.02#\03.02.01|3\2\1\|47.28|
\Façana A\1\1.20\1.00\\
\\1\1.20\1.60\\
\Façana B\8\1.20\1.00\\
\\5\1.20\1.60\\
\Façana C\1\1.20\1.00\\
\\1\1.20\1.60\\
\Façana D\7\1.20\1.00\\
\\7\1.20\1.60\\|
~M|03.02#\03.02.02|3\2\2\|42.27|
\Façana A\\\\\
\\1\0.60\0.40\\
\\1\0.60\0.10\\
\\2\0.30\0.08\\
\\1\0.60\0.90\\
\\1\8.30\0.60\\
\Per llinda\4\0.30\0.16\\
\Façana B\\\\\
\\1\3.30\0.60\\
\\1\1.80\0.60\\
\\1\0.30\0.60\\
\\1\0.30\0.16\\
\\1\0.30\0.80\\
\\2\0.50\1.20\\
\\1\0.30\0.50\\
\\1\0.30\0.60\\
\\1\0.30\0.80\\
\\1\3.40\0.60\\
\\1\4.00\0.60\\
\\1\2.60\0.60\\
\Per llinda\32\0.30\0.16\\
\Façana C\\\\\
\\1\0.60\0.80\\
\\1\0.60\1.20\\
\Per llinda\4\0.30\0.16\\
\Façana D\\\\\
\\1\0.30\0.60\\
\\1\0.30\0.16\\
\\1\0.30\0.60\\
\\1\0.30\0.30\\
\\1\0.30\0.60\\
\\1\2.60\0.60\\
\\1\6.15\0.60\\
\\1\2.80\0.60\\
\\1\1.65\0.60\\
\\1\3.40\0.60\\
\Per llinda\28\0.30\0.16\\
\Previsió \1\10.00\\\|
~M|03.02#\03.02.03|3\2\3\|49.6|
\Façana A\2\1.60\\\
\Façana B\13\1.60\\\
\Façana C\2\1.60\\\
\Façana D\14\1.60\\\|
~M|03.02#\03.02.04|3\2\4\|47.6|
\Façana A\2\1.40\\\
\Façana B\16\1.40\\\
\Façana C\2\1.40\\\
\Façana D\14\1.40\\\|
~M|03.03#\03.03.01|3\3\1\|42.27|
\Façana A\\\\\
\\1\0.60\0.40\\
\\1\0.60\0.10\\
\\2\0.30\0.08\\
\\1\0.60\0.90\\
\\1\8.30\0.60\\
\Per llinda\4\0.30\0.16\\
\Façana B\\\\\
\\1\3.30\0.60\\
\\1\1.80\0.60\\
\\1\0.30\0.60\\
\\1\0.30\0.16\\
\\1\0.30\0.80\\
\\2\0.50\1.20\\
\\1\0.30\0.50\\
\\1\0.30\0.60\\
\\1\0.30\0.80\\
\\1\3.40\0.60\\
\\1\4.00\0.60\\
\\1\2.60\0.60\\
\Per llinda\32\0.30\0.16\\
\Façana C\\\\\
\\1\0.60\0.80\\
\\1\0.60\1.20\\
\Per llinda\4\0.30\0.16\\
\Façana D\\\\\
\\1\0.30\0.60\\
\\1\0.30\0.16\\
\\1\0.30\0.60\\
\\1\0.30\0.30\\
\\1\0.30\0.60\\
\\1\2.60\0.60\\
\\1\6.15\0.60\\
\\1\2.80\0.60\\
\\1\1.65\0.60\\
\\1\3.40\0.60\\
\Per llinda\28\0.30\0.16\\
\Previsió \1\10.00\\\|
~M|03.03#\03.03.02|3\3\2\|49.6|
\Façana A\2\1.60\\\
\Façana B\13\1.60\\\
\Façana C\2\1.60\\\
\Façana D\14\1.60\\\|
~M|03.03#\03.03.03|3\3\3\|6|
\Façana B\6\\\\|
~M|03.03#\03.03.04|3\3\4\|47.6|
\Façana A\2\1.40\\\
\Façana B\16\1.40\\\
\Façana C\2\1.40\\\
\Façana D\14\1.40\\\|
~M|03.03#\03.03.05|3\3\5\|52.86|
\Façana A\1\1.20\1.00\\
\\1\1.20\1.60\\
\\2\1.20\0.15\\
\Façana B\8\1.20\1.00\\
\\5\1.20\1.60\\
\\13\1.20\0.15\\
\Façana C\1\1.20\1.00\\
\\1\1.20\1.60\\
\\2\1.20\0.15\\
\Façana D\7\1.20\1.00\\
\\7\1.20\1.60\\
\\14\1.20\0.15\\|
~M|03.03#\03.03.06|3\3\6\|22.8|
\Façana A\2\1.20\\\
\Façana B\8\1.20\\\
\Façana C\2\1.20\\\
\Façana D\7\1.20\\\|
~M|03.03#\03.03.07|3\3\7\|15.8|
\Façana B\1\7.90\\\
\Façana D\1\7.90\\\|
~M|03.03#\03.03.08|3\3\8\|40.09|
\Façana A\1\71.28\0.10\\
\Façana B\1\125.62\0.10\\
\Façana C\1\71.28\0.10\\
\Façana D\1\132.67\0.10\\|
~M|03.03#\03.03.09|3\3\9\|60|
\Façana A\10\\\\
\Façana B\20\\\\
\Façana C\10\\\\
\Façana D\20\\\\|
~M|03.03#\03.03.10|3\3\10\|72|
\previsió\72\\\\|
~M|04.01#\04.01.01|4\1\1\|906.84|
\\1\88.20\8.80\\
\\2\1.80\8.80\\
\\1\11.25\8.80\\|
~M|04.01#\04.01.02|4\1\2\|8|
\\8\\\\|
~M|04.01#\04.01.03|4\1\3\|103.05|
\\1\88.20\\\
\\2\1.80\\\
\\1\11.25\\\|
~M|04.02#\04.02.01|4\2\1\|322.46|
\Sostre planta baixa 2,26 m a 3,46 m d'alçada\\\\\
\\1\88.20\1.30\\
\\2\1.80\1.30\\
\\1\11.25\1.30\\
\Sostre planta primera\\\\\
\\1\88.20\1.70\\
\\2\1.80\1.70\\
\\1\11.25\1.70\\
\Forjat en voladís \1\10.77\\\
\\1\10.12\0.25\\|
~M|04.02#\04.02.02|4\2\2\|70.83|
\Sostre planta baixa 2,26 m a 3,46 m d'alçada\\\\\
\\1\88.20\1.30\0.20\
\\2\1.80\1.30\0.20\
\\1\11.25\1.30\0.20\
\Sostre planta primera\\\\\
\\1\88.20\1.70\0.20\
\\2\1.80\1.70\0.20\
\\1\11.25\1.70\0.20\
\Forjat en voladís \1\10.77\\0.60\
\\1\10.12\0.25\1.00\|
~M|04.02#\04.02.03|4\2\3\|111|
\\37\1.30\\\
\\37\1.70\\\|
~M|04.03#\04.03.01|4\3\1\|61.84|
\Sostre planta baixa 2,26 m a 3,46 m d'alçada\\\\\
\\1\88.20\1.30\0.20\
\\2\1.80\1.30\0.20\
\\1\11.25\1.30\0.20\
\Sostre planta primera\\\\\
\\1\88.20\1.70\0.20\
\\2\1.80\1.70\0.20\
\\1\11.25\1.70\0.20\|
~M|04.03#\04.03.02|4\3\2\|8.99|
\\1\10.77\\0.60\
\\1\10.12\0.25\1.00\|
~M|04.03#\04.03.03|4\3\3\|8|
\\1\8.00\\\|
~M|04.03#\04.03.04|4\3\4\|111|
\\37\1.30\\\
\\37\1.70\\\|
~M|04.03#\04.03.05|4\3\5\|2|
\\1\2.00\\\|
~M|04.03#\04.03.06|4\3\6\|80|
\\1\80.00\\\|
~M|04.04#\04.04.01|4\4\1\|322.46|
\Sostre planta baixa 2,26 m a 3,46 m d'alçada\\\\\
\\1\88.20\1.30\\
\\2\1.80\1.30\\
\\1\11.25\1.30\\
\Sostre planta primera\\\\\
\\1\88.20\1.70\\
\\2\1.80\1.70\\
\\1\11.25\1.70\\
\Forjat en voladís \1\10.77\\\
\\1\10.12\0.25\\|
~M|04.04#\04.04.02|4\4\2\|322.46|
\Sostre planta baixa 2,26 m a 3,46 m d'alçada\\\\\
\\1\88.20\1.30\\
\\2\1.80\1.30\\
\\1\11.25\1.30\\
\Sostre planta primera\\\\\
\\1\88.20\1.70\\
\\2\1.80\1.70\\
\\1\11.25\1.70\\
\Forjat en voladís \1\10.77\\\
\\1\10.12\0.25\\|
~M|04.04#\04.04.03|4\4\3\|103.05|
\\1\88.20\\\
\\2\1.80\\\
\\1\11.25\\\|
~M|05.01#\05.01.01|5\1\1\|291.6|
\\1\27.00\10.80\\|
~M|05.02#\05.02.01|5\2\1\|14.96|
\\1\0.40\1.90\\
\\1\0.15\1.90\\
\\1\0.57\1.90\\
\\2\0.15\1.90\\
\\1\1.30\1.90\\
\\2\0.15\1.90\\
\\1\1.30\1.90\\
\\2\0.15\1.90\\
\\1\1.30\1.90\\
\\2\0.15\1.90\\
\\1\1.50\1.90\\
\\1\0.15\1.90\\|
~M|05.02#\05.02.02|5\2\2\|7.95|
\\1\26.50\0.30\\|
~M|05.02#\05.02.03|5\2\3\|1.9|
\\1\1.90\\\|
~M|05.03#\05.03.01|5\3\1\|14.96|
\\1\0.40\1.90\\
\\1\0.15\1.90\\
\\1\0.57\1.90\\
\\2\0.15\1.90\\
\\1\1.30\1.90\\
\\2\0.15\1.90\\
\\1\1.30\1.90\\
\\2\0.15\1.90\\
\\1\1.30\1.90\\
\\2\0.15\1.90\\
\\1\1.50\1.90\\
\\1\0.15\1.90\\|
~M|05.03#\05.03.02|5\3\2\|7.95|
\\1\26.50\0.30\\
\\\\\\|
~M|05.03#\05.03.04|5\3\3\|26.5|
\\1\26.50\\\|
~M|05.03#\05.03.05|5\3\4\|1.9|
\\1\1.90\\\|
~M|06#\06.01.|6\1\|1|
\\1\\\\|
