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	Exp. Núm.:
	779/2026

	
	Procediment:
	Contracte de subministrament

	
	Assumpte:
	Contracte de subministrament (compra) d’un vehicle industrial minicarregadora articulada multifunció amb complements per la brigada municipal d’obres i serveis



Annex 3 - TAULA DE COMPLIMENT DELS REQUISITS TÈCNICS MÍNIMS DE LA MÀQUINA BASE I DELS COMPLEMENTS
- Requisits tècnics mínims de la màquina base (PPT Punt 4)
	Núm.
	Requisit mínim (PPT punt 4)
	Compleix (Sí/No)
	Dades ofertes / Observacions

	4.1
	Minicargadora articulada compacta multifunció
	     
	     

	4.2
	Tracció a les quatre rodes (4x4)
	     
	     

	4.3
	Transmissió hidrostàtica
	     
	     

	4.4
	Ús amb complements hidràulics intercanviables
	     
	     

	4.5
	Sistema d’acoblament ràpid per a complements
	     
	     

	4.6
	Braç telescòpic lateral descentrat (offset), no centrat, amb visibilitat directa del complement i zona de treball
	     
	     

	4.7
	Potència motor ≥ 42 kW (aprox. 57 CV), dièsel
	     
	     

	4.8
	Compliment estàndards d’emissions vigents (p. ex. Stage V o equivalent)
	     
	     

	4.9
	Velocitat ≥ 26 km/h (o equivalent)
	     
	     

	4.10
	Alçada d’elevació ≥ 3.100 mm
	     
	     

	4.11
	Càrrega de bolcada (tipping load) ≥ 1.400 kg
	     
	     

	4.12
	Força de trencament (breakout) ≥ 1.700 kg
	     
	     

	4.13
	Hidràulica auxiliar frontal: cabal ≥ 80 l/min
	     
	     

	4.14
	Hidràulica auxiliar frontal: pressió de servei ~225 bar (o equivalent)
	     
	     

	4.15
	Dimensions orientatives de maniobrabilitat: L ~3.060 mm / H ~2.110 mm / A ~1.450 mm (o equivalents)
	     
	     

	4.16
	Pes operatiu ~2.100 kg (o equivalent)
	     
	     

	4.17
	Radi de gir int./ext. ~1.240 / 2.780 mm (o equivalent)
	     
	     

	4.18
	Abast del telescopi ~700 mm (o equivalent)
	     
	     

	4.19
	Cabina tancada apta per condicions hivernals
	     
	     

	4.20
	Cabina amb calefacció/ventilació
	     
	     

	4.21
	Cabina amb eixugaparabrises
	     
	     

	4.22
	Cabina amb condicions de confort i seguretat adequades i estructura de protecció (homologada o equivalent)
	     
	     

	4.23
	Contrapesos ≥ 180 kg (o equivalent)
	     
	     

	4.24
	Sortida posterior per a hidràulics (alimentació complements i/o basculació remolc)
	     
	     

	4.25
	Sistema d’elevació posterior hidràulica (o equivalent funcional)
	     
	     

	4.26
	Bola de remolc amb passador compatible amb remolc previst
	     
	     

	4.27
	Vàlvula antilliscant / sistema de millora de tracció (repartiment de cabal equivalent)
	     
	     

	4.28
	Interruptor/control per a complement posterior (o equivalent)
	     
	     

	4.29
	Kit de treball nocturn (mínim 2 llums davanteres + 1 posterior, o equivalent)
	     
	     

	4.30
	Equivalència: prestacions iguals o superiors i compatibilitat real amb complements (cabals/pressions i acoblament), sense rebaixa de prestacions
	     
	     


- Complements mínims inclosos al subministrament (PPT punt 5)

	Núm.
	Complement mínim (PPT punt 5)
	Compleix (Sí/No)
	Dades ofertes / Observacions

	5.1
	Compatibilitat total amb la màquina: acoblament segur i connexions hidràuliques adequades
	     
	     

	5.2
	Inclou elements per a ús immediat: suports, mànegues i accessoris imprescindibles
	     
	     

	5.3
	Casso 4 en 1: 1.450 mm, 300 L, tall recte (o equivalent)
	     
	     

	5.4
	Forques porta-palets: 1.200 mm, càrrega admissible mín. 2.000 kg
	     
	     

	5.5
	Forques amb marc posterior de seguretat (back frame)
	     
	     

	5.6
	Nivelador: amplada treball ~1.500 mm (o equivalent)
	     
	     

	5.7
	Utensili d’agarre: capacitat mín. 650 kg, obertura ~250–1.200 mm
	     
	     

	5.8
	Retroexcavadora compacta: profunditat ~2.600 mm, casso 400 mm
	     
	     

	5.9
	Retroexcavadora: angle gir ~170° i estabilitzadors hidràulics (o equivalent)
	     
	     

	5.10
	Martell hidràulic: eina ~50 mm, pes ~120 kg, cabal 15–50 l/min
	     
	     

	5.11
	Martell: pressió 110–150 bar i inclou mànegues + placa muntatge
	     
	     

	5.12
	Compactador / placa vibratòria: pes ~150 kg, placa ~285×500 mm
	     
	     

	5.13
	Compactador: força impacte ~900 kg, ~2.000 bpm, cabal ~20 l/min
	     
	     

	5.14
	Caixa per a animals: porta + paviment adequat, càrrega mín. 500 kg
	     
	     

	5.15
	Biotrituradora: trituració fins 180 mm, disc 4 ganivetes, estella ~12 mm
	     
	     

	5.16
	Biotrituradora: alimentació hidràulica + sistema anti-embussos (no-stress/Smart Feed o equivalent)
	     
	     

	5.17
	Biotrituradora: rang cabal 50–85 l/min (o equivalent)
	     
	     

	5.18
	Escampador de sal 1.500: amplada 1.500 mm, volum mín. ≥ 640 L
	     
	     

	5.19
	Escampador: disseny “carrega com un casso” + mecanismes anti-obturació (eix mesclador o equivalent)
	     
	     

	5.20
	Escampador: ajust electrònic de dosi des del lloc de conducció (obligatori)
	     
	     

	5.21
	Remolc bolquet amb fre (tipus 2100): basculant frenat, basculació hidràulica (o equivalent)
	     
	     

	5.22
	Remolc: accionament per sortida hidràulica posterior, laterals desmuntables, robustesa ús municipal
	     
	     

	5.23
	Remolc: compatible amb bola de remolc i requereix sortida posterior de doble efecte o equivalent
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