ANNEX I – CHECK LIST DE COMPLIMENT DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE GESTIÓ ENERGÈTICA DELS CONSUMS D’ENERGIA I AIGUA DE L’AJUNTAMENT DE GAVÀ
El licitador declara que totes les funcionalitats marcades com a «Compleix» formen part del servei ofert i estan disponibles i operatives en el moment de presentació de l’oferta, d’acord amb els requisits establerts al Plec de Prescripcions Tècniques Particulars.
	Codi PPT
	Requisit / Ítem a complir
	 Compleix
	[bookmark: _GoBack]Pàgina document mode de guia de navegació

	4.1.1
	Validació de l'import d'Energia ( l'import facturat d'energia coincideix amb l'import simulat aplicant els preus corresponents al subministrament)
	☐
	

	4.1.2
	Validació de l'import de potència ( l'import facturat de potència coincideix amb l'import simulat aplicant els preus corresponents al subministrament)
	☐
	

	4.1.3
	Validació de l'import total ( l'import total facturat coincideix amb l'import total simulat aplicant els preus corresponents al subministrament)
	☐
	

	4.1.4
	Validació de compensació d'excedents d'autoconsum fotovoltaic
	☐
	

	4.1.5
	Validació de detecció de nou subministrament
	☐
	

	4.1.6
	Validació de període facturació (continuïtat període facturació)
	☐
	

	4.1.7
	Validació de diferència lectures comptador (continuïtat de les lectures)
	☐
	

	4.1.8
	Validació consum facturat (coincidència amb diferencia Lectura Inicial fins Lectura Final del comptador)
	☐
	

	4.1.9
	Validació de consum facturat vs corba de càrrega
	☐
	

	4.1.10
	Validació de consum facturat vs monitorat
	☐
	

	4.1.11
	Validació imports parcials (el sumatori d'imports parcials coincideix amb import total)
	☐
	

	4.1.12
	Validació d'estimació irregular
	☐
	

	4.1.13
	Validació del Factor de conversió PCS del gas
	☐
	

	4.1.14
	Configurar lots de preus segons les condicions contractuals dels subministraments.
	☐
	

	4.1.15
	Assignar un mateix Lot de preus a diversos subministraments
	☐
	

	4.1.16
	Validar preus d'electricitat indexats en modalitat pass-pool i pass-through.
	☐
	

	4.1.17
	Diferenciar les factures en 3 tipus: Factura activa, Factura anul·lada, Factura abonament
	☐
	

	4.1.18
	Gestionar el cicle de conformació de factura i gestió d'incidències, amb classificació dels estats següents de les factures: sense incidències, a revisar, reclamada, pendent, rebutjada i corregida.  Possibilitat de registrar observacions sobre les incidències detectades.
	☐
	

	4.1.19
	Indicar de forma automàtica conformitat/no conformitat de les factures, en funció de l'estat de validació de la factura.
	☐
	

	4.1.20
	Definir els estats de pagament de cada factura , que es mostraran junt als estats de conformitat de les factures.
	☐
	

	4.2.1
	Optimitzar les potències contractades
	☐
	

	4.2.2
	Informar de forma contínua de mercats energètics majoristes
	☐
	

	4.2.3
	Optimitzar el cabal de gas contractat
	☐
	

	4.2.4
	Calcular les bateries de condensadors per a la compensació de la reactiva
	☐
	

	4.2.5
	Simular comparativament ofertes fixes i indexades per lots de contractació
	☐
	

	4.4.1
	Gestió d’inventari energètic d’edificis, quadres i instal·lacions -Inventari d’edificis amb
	☐
	

	4.4.2
	Fitxes equipaments - Fitxes dels Equipaments (paràmetres energètics, dades de consum de les seves pòlisses associades, indicadors energètics, resum d'incidències, dades horàries, i documentació associada). La fitxa de l'element (equipament / quadre) permetrà visualitzar la següent informació:
	☐
	

	4.4.3
	Situació geogràfica de l'element a partir de la introducció de les seves coordenades.
	☐
	

	4.4.4
	Consum, import i emissions de CO2 corresponents a totes les pòlisses d'energia de l'edifici agregades. Gràfics i taules d'evolució interanual.
	☐
	

	4.4.5
	Consums i imports per font (electricitat, gas, gasoil).
	☐
	

	4.4.6
	Visualització evolució interanual d'indicadors i KPI de l'edifici.
	☐
	

	4.4.7
	Comparació mensual amb l'últim any.
	☐
	

	4.4.8
	Paràmetres i atributs descriptius de l'edifici. El sistema permet generar tants paràmetres i atributs com es consideri oportú.
	☐
	

	4.4.9
	Fitxes subministrament - Cada subministrament tindrà la seva fitxa, amb totes les dades referents a les factures, alarmes i validacions de facturació associades, les previsions de consums (modificables a la fitxa pòlissa), i la comparativa entre consum actual facturat, consum previst, consum real i consum de l'any anterior.  La Fitxa subministrament mostrarà la següent informació:
	☐
	

	4.4.10
	Descripció tècnica (Núm subministrament, CUPS, Data alta, Element a què correspon, Potències contractades, Socors: si / no, Facturació per maxímetre: si / no)
	☐
	

	4.4.11
	Consums / Imports / Emissions
	☐
	

	4.4.12
	Comparació amb:
	☐
	

	4.4.13
	Últim any.
	☐
	

	4.4.14
	Previsió any actual.
	☐
	

	4.4.15
	Gràfics de triple balanç (consum [kWh], import [€] i emissions [tCO2]) per períodes.
	☐
	

	4.4.16
	Gràfics de consum acumulat: visualització acumulada del consum / import respecte al previst, amb indicador de valoració del consum facturat respecte al previst.
	☐
	

	4.4.17
	Càlcul de les potències optimitzades del subministrament
	☐
	

	4.4.18
	Simulació de canvi de tarifes.
	☐
	

	4.4.19
	Càlcul de compensació de reactiva. Permet el càlcul de la potència mínima recomanada de la bateria de condensadors per a no penalitzar.
	☐
	

	4.4.20
	Càlcul de línia base mitjançant regressió lineal paramètrica i multiparamètrica.
	☐
	

	4.4.21
	Llistat de factures ordenades de més recent a més antiga; amb les principals informacions de la factura, amb possibilitat d'exportació a excel i visualització de totes les dades de les factures.
	☐
	

	4.4.22
	Lots de preus associats a el subministrament. Lot vigent actiu i Lots de períodes anteriors.
	☐
	

	4.6.1
	Càlcul, consulta i visualització d’indicadors de consum, import i emissions de CO2 globals de l’Ajuntament (p. ex. consum energètic enllumenat públic (kWh)/habitant)
	☐
	

	4.6.2
	Càlcul, consulta i visualització d'indicadors de consum, import i emissions de CO2 globals del conjunt de sectors PAESC del municipi (p.ex. consum energètic sector residencial (kWh)/habitant), emissions de GEH del sector transports (tCO2/habitant).
	☐
	

	4.6.3
	Càlcul, consulta i visualització d'indicadors d'eficiència d'edifici, quadre o instal·lació.
	☐
	

	4.6.4
	Càlcul d'estalvis respecte línia base.
	☐
	

	4.6.5
	L'eina permet fer el càlcul dels coeficients de la fórmula de regressió lineal de la línia base, paramètrica i multiparamètrica.
	☐
	

	4.6.6
	La fórmula de regressió es pot calcular sobre la base d'un o diversos paràmetres de l'element (nombre usuaris, horari obertura, unitats fabricades, etc.) i dels graus dia de calefacció o refrigeració.
	☐
	

	4.6.7
	Opcions de filtratge a les consultes d’anàlisi energètica comparativa:
	☐
	

	4.6.8
	Mesura: Consum [kWh] / [m3]; Import [€], Emissions [tCO2]
	☐
	

	4.6.9
	Origen de dades: facturat prorratejat, previst, projectat, Monitoratge, corba de càrrega, línia base
	☐
	

	4.6.10
	Període de consulta.
	☐
	

	4.7.1
	Control de la despesa energètica. Previsió anual i projecció futura
	☐
	

	4.7.2
	Supervisió global
	☐
	

	4.8.1
	Sobreconsum (sobreconsum respecte al consum / dia previst)
	☐
	

	4.8.2
	Sobreconsum acumulat
	☐
	

	4.8.3
	No consum
	☐
	

	4.8.4
	Reactiva
	☐
	

	4.8.5
	Maxímetre
	☐
	

	4.9.1
	Vocació comunicativa, estar orientat a la facilitat i atractiu. La presentació de la
	☐
	

	4.9.2
	Funcionar com una micro-site monogràfica sobre energia, autònoma i amb identitat pròpia situada al web del l’Ajuntament. En cap cas es considera com a tal un conjunt de widgets de gràfics o taules inserits en una pàgina web.
	☐
	

	4.9.3
	El portal tindrà forma de web app (pàgina web d'accés lliure sense contrasenya optimitzada per dispositius mòbils i aparença de app nadiva) i no de app nadiva (aplicació que requereixi descàrrega des de la App Store/Play Store i instal·lació previa al mòbil per al seu ús). El portal haurà de ser totalment responsive per facilitar el seu ús en dispositius mòbils com tauletes i telèfons mòbils.
	☐
	

	4.9.4
	Permetre visualitzar de forma automàtica part de la informació emmagatzemada en el sistema d'informació energètica, com a mínim la següent a nivell de tot l'Ajuntament:
	☐
	

	4.9.5
	Valors totals de consum del conjunt de l’organització i la seva evolució temporal.
	☐
	

	4.9.6
	Emissions de C02 que suposa el consum global i equivalència en hectàrees de bosc per a ser absorbides
	☐
	

	4.9.7
	Distribució d’energia per usos i tipologies
	☐
	

	4.9.8
	Rànquing de consum, eficiència i estalvi d’edificis, amb possibilitat d’escollir la
	☐
	

	4.9.9
	Ubicació geoferenciada del conjunt d'edificis de l'ajuntament.
	☐
	

	4.9.10
	Evolució de la generació FV de instal·lacions propietat de l'ajuntament.
	☐
	

	4.9.11
	Permetre incloure una visualització en forma de portal d'edifici de tants portals com edificis activi l'ajuntament i per a cadascun d'ells permet visualitzar la següent informació:
	☐
	

	4.9.12
	Consum anual de l’edifici i la seva evolució temporal.
	☐
	

	4.9.13
	Emissions de C02 que suposa el consum de l’edifici i equivalència en hectàrees de bosc per a ser absorbides.
	☐
	

	4.9.14
	Consum energètic anual per m2 , i comparativa de consum, eficiència i estalvi respecte edificis similars.
	☐
	

	4.9.15
	Evolució del consum energètic horari de l'edifici.
	☐
	

	4.9.16
	Energia fotovoltaica generada de instal·lacions presents a l'edifici.
	☐
	

	4.9.17
	Permetre incloure una visualització del consum d'aigua de l’ajuntament i evolució temporal amb comparativa respecte a any de base.
	☐
	

	4.9.18
	Permetre l'edició de continguts a inserir en forma de comentaris sobre el portal
	☐
	

	4.10.1
	Consulta i visualització de dades horàries de subministraments i elements
	☐
	

	4.10.2
	Balanç global, comparativa i comptabilitat a partir de dades horàries
	☐
	

	4.10.3
	Anàlisi dels consums permanents, amb indicació del percentatge de consums
	☐
	

	4.10.4
	Anàlisi comparatiu dels consums respecte consums tipus, amb indicació dels
	☐
	

	4.10.5
	Comprovació de facturació vs consums monitoritzats
	☐
	

	4.10.6
	Alarmes configurables de comportament energètic horari (consum, energia reactiva, potència, etc) segons períodes d'activitat o no activitat dels edificis mitjançant els selectors de configuració de les alarmes
	☐
	

	4.10.7
	Comunicació d'anomalies en el comportament energètic mitjançant correus electrònics automàtics configurables en relació a destinataris de cada alarma i freqüència de tramesa del correu.
	☐
	

	4.10.8
	El mòdul de monitoratge està totalment integrat amb el sistema de comptabilitat
	☐
	

	4.11.1
	Permetre la càrrega i consulta simultània de diversos plans en matèria d'energia i clima de diferent naturalesa (p.ex. PAESC, Plans de Transició Energètica Local, Plans d'estalvi i eficiència edificis municipals, Plans d'auditories energètiques d'edificis o enllumenat públic, Plans d'inversió en renovables,....).
	☐
	

	4.11.2
	Permetre el registre del grau d'execució de cadascuna de les mesures segons els estats d'execució previstos en cada tipologia de Pla i la seva visualització en forma de cronograma i de taulell segons estat d'execució.
	☐
	

	4.11.3
	Permetre la consulta en forma de fitxa de cadascuna de les mesures contemplades en el pla consultat amb tots els seus camps descriptius.
	☐
	

	4.11.4
	Permetre el registre pautat de els actuacions realitzades en matèria d'energia i clima segons tipologies d'actuació predefinides al sistema en àmbit d'edificis, quadres, residencial, serveis i mobilitat i l'assignació si escau a edificis o quadres específics
	☐
	

	4.12.1
	Càlcul de l'inventari GEH del sector Ajuntament ( equipaments i enllumenat públic de
	☐
	

	4.12.2
	Càlcul de l'inventari GEH dels sectors Residencial, Serveis, Transports, Residus, a partir de la càrrega sobre SIE de les dades supramunicipals disponibles.
	☐
	

	4.12.3
	Permet la visualització gràfica d'evolucions temporals segons el període seleccionat de les emissions dels diferents sectors de l’àmbit del PAESC, per sectors i en conjunt.
	☐
	

	4.13.1
	Possibilitat de captació de dades d'energia horària generada
	☐
	

	4.13.2
	Possibilitat de captació de dades d'energia horària generada injectada a xarxa
	☐
	

	4.13.3
	Possibilitat de captació de dades d'energia horària de consum de xarxa
	☐
	

	4.13.4
	Seguiment de l'evolució de la energia generada per les instal·lacions individuals o col·lectives.
	☐
	

	4.13.5
	Supervisió centralitzada del funcionament de les instal·lacions mitjançant alarmes de
	☐
	

	4.13.6
	El mòdul disposa d'una pantalla de balanç renovable, per a la comptabilitat de la generació i l'autoconsum de l'organització. que permet calcular i visualitzar de forma gràfica:
	☐
	

	4.13.7
	Evolució mensual de la distribució de generació renovable en autoconsum i excedents
	☐
	

	4.13.8
	Evolució mensual de la distribució de consum total en autoconsum i consum de xarxa, amb indicació del percentatge de cobertura renovable. Permet visualitzar aquesta evolució per al grup de subministraments de l'Ajuntament amb instal·lacions renovables i per global de subministraments.
	☐
	

	4.14.1
	Dimensionament d'instal·lacions FV òptimes sota diferents criteris
	☐
	

	4.14.2
	Optimització del repartiment de la generació, mitjançant coeficients estàtics o
	☐
	

	4.14.3
	Visualització en un mapa de la ubicació de les cobertes parametritzades
	☐
	

	4.14.4
	Identificació automàtica dels subministraments elèctrics amb potencial per formar part de l'autoconsum col·lectiu per estar situats a menys de 2km de distància
	☐
	

	4.14.5
	Visualització dels paràmetres d’interès dels subministraments que podrien incorporar-se a l’autoconsum col·lectiu
	☐
	

	4.14.6
	Generació d’informes de resultats de l’optimització en format pdf i xls.
	☐
	

	4.14.7
	Generació d’informe de resultats de les diferents simulacions en format xls.
	☐
	

	4.14.8
	Generació d’arxius de repartiment de la generació per a comercialitzadores en format txt i xls.
	☐
	



Empresa licitadora: __________________________________
Nom i càrrec del signant: _____________________________
Data: _____________________________
Signatura: _____________________________
