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ANNEX NÚM. 1
PROPOSTA ECONÒMICA
El/La Sr./Sra.  .................................. assabentat de l’anunci publicat al perfil d’Infraestructures.cat i de les condicions i requisits que s'exigeixen per a l'adjudicació de l’assistència tècnica de control de qualitat de les obres ....................... Clau: ...., es compromet en nom (propi o de l'empresa que representa) a realitzar-les amb estricta subjecció als esmentats requisits i condicions d’acord amb l’oferta següent:

Total oferta: ..................  Euros  més la quantitat de ...(valor de l’IVA)... Euros per l’IVA.

 (El preu ofertat no podrà superar el pressupost de licitació)

Signatura:

ANNEX NÚM. 2
ACREDITACIONS ASSAIGS DOCUMENT D’ALTRES ESPECIFICITATS TÈCNIQUES PARTICULARS
	ASSAIG
	NORMA
	Referència 1

	
	
	

	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl
	ASTM D6938, ASTM D3017, UNE 103900
	

	Determinació in situ de la humitat d'un sòl
	NLT-103
	

	Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl
	NLT-114
	

	Determinació del contingut de guix d'un sòl.
	NLT-115
	

	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl
	NLT-357 o DIN 18134 o UNE 103808
	

	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl
	UNE 103101
	

	Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl
	UNE 103103 i UNE 103104 
	

	Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una mostra de sòl
	UNE 103204
	

	Determinació de la humitat, mitjançant assecatge en estufa d'una mostra de sòl
	UNE 103300
	

	Assaig de colapse d'un sòl.
	UNE 103406 o NLT 254
	

	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl
	UNE 103500
	

	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl
	UNE 103501
	

	Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl
	UNE 103502
	

	Determinació in situ de la humitat i densitat pel mètode de la sorra d'un sòl.
	UNE 103503
	

	Assaig de l'inflament lliure d'un sòl en edòmetre
	UNE 103601
	

	Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra d'àrid fi.
	UNE-EN 933-8
	

	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de provetes cilíndriques de 15x30 cm
	UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3
	

	Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc
	UNE-EN 12350-2
	

	Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits.
	UNE-EN-12633 / NLT-175
	

	Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa
	UNE-EN 12697-1 ó NLT-164
	

	Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa.
	UNE-EN 12697-2
	

	Extracció, tall, determinació de la densitat i del gruix, d'una proveta testimoni de mescla bituminosa
	UNE-EN 12697-6
	

	Determinació de la densitat aparent de provetes bituminoses
	UNE-EN 12697-6 o NLT-168
	

	Contingut de buits de provetes bituminoses
	UNE-EN 12697-8 o NLT-168
	

	Aglomerats. Determinació de la sensibilitat a l’aigua de les provetes de mescla bituminosa.
	UNE-EN 12697-12
	

	Medició de la temperatura d'una mescla bituminosa.
	UNE-EN 12697-13
	

	Presa, confecció de provetes, determinació de la densitat aparent i del contingut de buits d'una mostra de mescla bituminosa.
	UNE-EN 12697-30, UNE-EN 12697-32, UNE-EN 12697-8 I UNE-EN 12697-6
	

	Mesura de la textura (macrotextura) superficial pel mètode del cercle de sorra d'un paviment
	UNE-EN 13036-1 o NLT-335
	


El licitador declara que disposa d’instal·lacions pròpies o de tercers (quina disponibilitat s’acreditarà per carta de compromís de tercers) habilitades i a distàncies adequades per a la realització dels assaigs relacionats en el present annex.

I als efectes oportuns, se signa la present, a ………… de ……………….. de …………

Signatura

__________________________

 Referència identificada en les declaracions responsables aportades pel licitador
ANNEX NÚM. 4
DOCUMENT D’ALTRES ESPECIFICITATS TÈCNIQUES PARTICULARS
	ASSAIGS A REALITZAR NO SUBCONTRACTABLES*
	NORMA

	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl
	ASTM D6938, ASTM D3017, UNE 103900

	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de provetes cilíndriques de 15x30 cm
	UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3

	Presa, confecció de provetes, determinació de la densitat aparent i del contingut de buits d'una mostra de mescla bituminosa.
	UNE-EN 12697-30, UNE-EN 12697-32, UNE-EN 12697-8 I UNE-EN 12697-6

	
	

	ASSAIGS A REALITZAR (amb possibilitat de subcontractació)
	

	Determinació in situ de la humitat d'un sòl
	NLT-103

	Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl
	NLT-114

	Determinació del contingut de guix d'un sòl.
	NLT-115

	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl
	NLT-357 o DIN 18134 o UNE 103808

	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl
	UNE 103101

	Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl
	UNE 103103 i UNE 103104 

	Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una mostra de sòl
	UNE 103204

	Determinació de la humitat, mitjançant assecatge en estufa d'una mostra de sòl
	UNE 103300

	Assaig de colapse d'un sòl.
	UNE 103406 o NLT 254

	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl
	UNE 103500

	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl
	UNE 103501

	Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl
	UNE 103502

	Determinació in situ de la humitat i densitat pel mètode de la sorra d'un sòl.
	UNE 103503

	Assaig de l'inflament lliure d'un sòl en edòmetre
	UNE 103601

	Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra d'àrid fi.
	UNE-EN 933-8

	Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc
	UNE-EN 12350-2

	Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits.
	UNE-EN-12633 / NLT-175

	Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa
	UNE-EN 12697-1 ó NLT-164

	Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa.
	UNE-EN 12697-2

	Extracció, tall, determinació de la densitat i del gruix, d'una proveta testimoni de mescla bituminosa
	UNE-EN 12697-6

	Determinació de la densitat aparent de provetes bituminoses
	UNE-EN 12697-6 o NLT-168

	Contingut de buits de provetes bituminoses
	UNE-EN 12697-8 o NLT-168

	Aglomerats. Determinació de la sensibilitat a l’aigua de les provetes de mescla bituminosa.
	UNE-EN 12697-12

	Medició de la temperatura d'una mescla bituminosa.
	UNE-EN 12697-13

	Mesura de la textura (macrotextura) superficial pel mètode del cercle de sorra d'un paviment
	UNE-EN 13036-1 o NLT-335

	
	


*Els assaigs que s’hagin indicat com a no subcontractables hauran de ser realitzats per laboratoris propis del licitador amb les habilitacions legals necessàries per a l’exercici de dita activitat.
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