~V|CYPE INGENIEROS, S.A.|FIEBDC-3/2016|ARQUIMEDES||ANSI|Pressupost|2|

~K|-9\3\3\3\2\3\2\2\EUR\|3\13\6\\21|3\2\\3\3\\2\2\2\-9\3\3\3\2\EUR\||

~X||ce\Cost energètic\MJ\eCO2\Emissió de CO2\kg\ler\Codi LER\\m\Massa de l'element\kg\v\Volum\m3\|

~C|NOVALLUM_EXECUTIU##||REFORMA DE LA PISTA ESPORTIVA NOVA LLUM|195640.16|040226|0|

~D|NOVALLUM_EXECUTIU##

|0#\\1

\D#\\1

\A#\\1

\C#\\1

\M#\\1

\I#\\1

\T#\\1

\G#\\1

\X#\\1

\Y#\\1

\|

~C|0#||Actuacions prèvies|1844.43||0|

~D|0#

|0AE010\\1

\YCS020\\1

\0AF010\\1

\transarb\\5

\|

~C|0AE010|U|Desconnexió d'escomesa elèctrica.|278.68|040226|0|

~T|0AE010|Desconnexió de l'escomesa aèria de la instal·lació elèctrica de l'edifici, amb tall del fluid elèctric, prèvia anul·lació i neutralització per part de la companyia subministradora, sense afectar a l'estabilitat dels elements constructius als quals pugui estar unida. Inclús neteja, apilament, retirada i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.

Inclou: Desconnexió de l'escomesa. Retirada de deixalles. Càrrega d'enderrocs sobre camió o contenidor.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.|

~D|0AE010

|mo003\\10.537

\%\\0.02

\|

~C|mo003|h|Oficial 1ª electricista.|25.93|040226|1|

~C|%|%|Costos directes complementaris|0||%|

~C|YCS020|U|Quadre elèctric provisional d'obra.|766.15|270426|0|

~T|YCS020|Quadre elèctric provisional d'obra per a una potència màxima de 25 kW, compost per armari de distribució amb dispositiu d'emergència, preses i els interruptors automàtics magnetotèrmics i diferencials necessaris, amortitzable en 4 usos.

Inclou: Col·locació de l'armari. Muntatge, instal·lació i comprovació. Desmuntatge de l'element. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.|

~D|YCS020

|mt50spe020d\\0.25

\mo119\\1.167

\mo120\\1.167

\%\\0.02

\|

~C|mt50spe020d|U|Quadre elèctric provisional d'obra per a una potència màxima de 25 kW, compost per armari de distribució amb dispositiu d'emergència, amb graus de protecció IP55 i IK10, 6 preses amb dispositiu de bloqueig i els interruptors automàtics magnetotèrmics i diferencials necessaris, Inclús elements de fixació i reglets de connexió.|2789.43|270426|3|

~R|mt50spe020d|3\150101_e1081\r\2.143\\|

|

~X|mt50spe020d|ce\1.15722\eCO2\1.82155\|

~C|mo119|h|Oficial 1ª Seguretat i Salut.|25.11|090226|1|

~C|mo120|h|Peó Seguretat i Salut.|20.97|090226|1|

~C|0AF010|U|Desconnexió d'escomesa de la xarxa d'aigua potable.|69.67|040226|0|

~T|0AF010|Desconnexió de l'escomesa de la xarxa d'aigua potable de l'edifici, amb tall del fluid mitjançant clau de tancament, prèvia anul·lació i neutralització per part de la companyia subministradora, sense afectar a l'estabilitat dels elements constructius als quals pugui estar unida. Inclús neteja, apilament, retirada i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.

Inclou: Desconnexió de l'escomesa. Col·locació de taps. Retirada de deixalles. Càrrega d'enderrocs sobre camió o contenidor.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.|

~D|0AF010

|mo008\\2.634

\%\\0.02

\|

~C|mo008|h|Oficial 1ª lampista.|25.93|040226|1|

~C|transarb|U|Transplantament  Arbre|135.24|100326|0|

~T|transarb|transplantament d'arbre existent consistent en preparació arrancat trasllat a nova ubicació i plantació|

~C|D#||Demolicions|16973.61||0|

~D|D#

|DMC010\\169.6

\DEH021\\25.2

\DEF040\\16.8

\DMX020\\334.56

\DMX010\\143.325

\DTM060\\3

\DMX090\\139.35

\DUI030\\2

\DTM040\\2

\DFD020\\27

\|

~C|DMC010|m|Tall de paviment.|4.43|040226|0|

~T|DMC010|Tall de paviment de qualsevol tipus, mitjançant màquina talladora de paviment, i càrrega manual sobre camió o contenidor.

Inclou: Replanteig de les zones a tallar. Cort del paviment. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.|

~D|DMC010

|mq11eqc010\\0.065

\mo087\\0.072

\%\\0.02

\|

~C|mq11eqc010|h|Talladora de paviment amb arrencada, desplaçament i regulació del disc de tall manuals.|41.89|040226|2|

~C|mo087|h|Ajudant construcció d'obra civil.|22.46|040226|1|

~C|DEH021|m²|Demolició de llosa prefabicada de formigó armat amb mitjans mecànics.|89.54|040226|0|

~T|DEH021|Demolició de llosa prefabricada de formigó armat de 21 a 23 cm de cantell total, amb retroexcavadora amb martell picador, i càrrega manual sobre camió o contenidor.

Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'aixecat del paviment.

Inclou: Replanteig de la superfície de forjat a demolir. Demolició de l'element. Cort de les armadures. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.

Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de Projecte.|

~D|DEH021

|mq01exn050c\\0.55

\mq08sol010\\0.33

\mo112\\0.653

\mo019\\0.392

\mo113\\0.979

\%\\0.02

\|

~R|DEH021|1\170101_r1009\r\506\\|

1\170405_r1009\r\22\\|

|

~C|mq01exn050c|h|Retroexcavadora sobre pneumàtics, de 85 kW, amb martell trencador.|72.8|040226|2|

~C|mq08sol010|h|Equip d'oxitall, amb acetilè com combustible i oxigen com comburent.|8.25|040226|2|

~C|mo112|h|Peó especialitzat construcció.|22.2|040226|1|

~C|mo019|h|Oficial 1ª soldador.|25.49|040226|1|

~C|mo113|h|Peó ordinari construcció.|20.97|040226|1|

~C|DEF040|m³|Demolició de mur de fàbrica.|224.54|040226|0|

~T|DEF040|Demolició de mur de fàbrica de bloc de formigó massissat i armat, revestida, amb martell pneumàtic, i càrrega manual sobre camió o contenidor.

Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la demolició del revestiment.

Inclou: Demolició del mur de fàbrica i els seus revestiments. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.

Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat segons documentació gràfica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el volum realment enderrocat segons especificacions de Projecte.|

~D|DEF040

|mq05mai030\\2.432

\mq05pdm110\\1.216

\mo112\\4.904

\mo113\\4.327

\%\\0.02

\|

~R|DEF040|1\170101_r1008\r\557.043\\|

1\170103_r1008\r\24\\|

1\170405_r1008\r\6.522\\|

1\170802_r1008\r\60\\|

|

~C|mq05mai030|h|Martell pneumàtic.|4.57|040226|2|

~C|mq05pdm110|h|Compressor portàtil dièsel mitja pressió 10 m³/min.|7.75|040226|2|

~C|DMX020|m²|Demolició de paviment exterior de formigó.|23.37|040226|0|

~T|DMX020|Demolició de paviment exterior de formigó armat, mitjançant retroexcavadora amb martell picador, i càrrega mecànica sobre camió o contenidor.

Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la demolició de la base suport.

Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor.

Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de Projecte.|

~D|DMX020

|mq01exn050c\\0.197

\mq01ret010\\0.081

\mo112\\0.219

\%\\0.02

\|

~R|DMX020|1\170101_r1013\r\234.5\\|

1\170203_r1013\r\0.015\\|

1\170405_r1013\r\3.06\\|

1\170604_r1013\r\0.016\\|

1\170904_r1013\r\0.588\\|

|

~C|mq01ret010|h|Miniretrocarregadora sobre pneumàtics de 15 kW.|45.86|040226|2|

~C|DMX010|m²|Demolició de paviment exterior de lloses de formigó|7.79|120326|0|

~T|DMX010|Demolició de paviment exterior de lloses de formigo i capa de sorra, amb martell pneumàtic i mitjans manuals amb recuperació del matereial, i càrrega mecànica  de runes sobre camió o contenidor.

Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la demolició de la base suport.

Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor.

Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de Projecte.|

~D|DMX010

|mq05mai030\\0.251

\mq05pdm010a\\0.125

\mq01ret010\\0.011

\mo112\\0.146

\mo113\\0.105

\%\\0.02

\|

~R|DMX010|1\010408_r1012\r\230\\|

1\010409_r1012\r\338.25\\|

1\170101_r1012\r\105\\|

|

~C|mq05pdm010a|h|Compressor portàtil elèctric 2 m³/min de cabal.|4.36|120326|2|

~C|DTM060|U|Desmuntatge de equipament esportiu|8.94|080226|0|

~T|DTM060|Desmuntatge de equipament esportiu, de 40 kg de pes màxim, amb mitjans manuals, i recuperació del material per a la seva posterior ubicació en altre emplaçament, i càrrega manual sobre camió o contenidor.

Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la reparació de desperfectes en la superfície de suport.

Inclou: Desmuntatge de l'element. Reparació de la superfície de recolzament. Classificació i etiquetatge. Aplec dels materials a reutilitzar. Càrrega manual del material a reutilitzar sobre camió. Retirada i aplec de les restes d'obra. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual de les restes d'obra sobre camió o contenidor.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades segons especificacions de Projecte.|

~D|DTM060

|mo087\\0.39

\%\\0.02

\|

~C|DMX090|m|Demolició de vorada.|1.3|100326|0|

~T|DMX090|Demolició de vorada sobre base de formigó, amb martell pneumàtic, sense deteriorar els elements constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor.

Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el picat del material d'unió.

Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment enderrocada segons especificacions de Projecte.|

~D|DMX090

|mq05mai030\\0.035

\mq05pdm110\\0.035

\mo112\\0.013

\mo113\\0.026

\%\\0.02

\|

~R|DMX090|1\170101_r1014\r\63.6\\|

|

~C|DUI030|U|Desmuntatge de fanal.|109.85|090226|0|

~T|DUI030|Desmuntatge de fanal amb columna d'acer, d'entre 10 i 12 m d'altura, amb recuperació del material per a la seva posterior ubicació en altre emplaçament, sent l'ordre d'execució del procés invers al de la seva instal·lació, i càrrega manual sobre camió o contenidor.

Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge dels accessoris i dels elements de fixació, però no inclou la demolició de la fonamentació.

Inclou: Desmuntatge de l'element. Classificació i etiquetatge. Aplec dels materials a reutilitzar. Càrrega manual del material a reutilitzar sobre camió. Retirada i aplec de les restes d'obra. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual de les restes d'obra sobre camió o contenidor.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades segons especificacions de Projecte.|

~D|DUI030

|mq04cag010a\\0.695

\mq07cce010a\\0.116

\mo003\\0.338

\mo102\\0.338

\mo112\\1.692

\mo113\\0.423

\%\\0.02

\|

~C|mq04cag010a|h|Camió amb grua de fins a 6 t.|55.38|090226|2|

~C|mq07cce010a|h|Camió amb cistell elevador de braç articulat de 16 m d'altura màxima de treball i 260 kg de càrrega màxima.|55.5|090226|2|

~C|mo102|h|Ajudant electricista.|22.44|090226|1|

~C|DTM040|U|Desmuntatge de banc.|5.66|120326|0|

~T|DTM040|Desmuntatge de banc de fusta, de 40 kg de pes màxim, amb mitjans manuals, i recuperació del material per a la seva posterior ubicació en altre emplaçament, i càrrega manual sobre camió o contenidor.

Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la reparació de desperfectes en la superfície de suport.

Inclou: Desmuntatge de l'element. Reparació de la superfície de recolzament. Classificació i etiquetatge. Aplec dels materials a reutilitzar. Càrrega manual del material a reutilitzar sobre camió. Retirada i aplec de les restes d'obra. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual de les restes d'obra sobre camió o contenidor.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades segons especificacions de Projecte.|

~D|DTM040

|mo087\\0.247

\%\\0.02

\|

~C|DFD020|m|Aixecat de barana metàl·lica.|12.08|120326|0|

~T|DFD020|Aixecat amb mitjans manuals i equip d'oxitall, de barana metàl·lica en forma recta, de 100 cm d'altura, situada en balcó o terrassa de façana i fixada, sense deteriorar els elements constructius als quals està subjecta i recuperació del material per a la seva posterior ubicació en altre emplaçament, i càrrega manual sobre camió o contenidor.

Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge dels accessoris i dels elements de fixació.

Inclou: Aixecat de l'element. Classificació i etiquetatge. Aplec dels materials a reutilitzar. Càrrega manual del material a reutilitzar sobre camió. Retirada i aplec de les restes d'obra. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual de les restes d'obra sobre camió o contenidor.

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment desmuntada segons especificacions de Projecte.|

~D|DFD020

|mq08sol010\\0.118

\mo019\\0.161

\mo113\\0.323

\%\\0.02

\|

~R|DFD020|1\170407_r1010\r\3.638\\|

|

~C|A#||Condicionament del terreny|14102.45||0|

~D|A#

|ACE040\\105.76

\MBG010\\313.95

\|

~C|ACE040|m³|Excavació de rases, amb mitjans mecànics.|17.23|040226|0|

~T|ACE040|Excavació de rases en terreny de trànsit compacte, de fins a 1,25 m de profunditat màxima, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió.

Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats.

Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics. Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres. Càrrega a camió de les terres excavades.

Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini el director de l'execució de l'obra.|

~D|ACE040

|mq01ret020b\\0.304

\mo087\\0.187

\%\\0.02

\|

~R|ACE040|2\170504_r1002\r\2280\\|

|

~C|mq01ret020b|h|Retrocarregadora sobre pneumàtics, de 70 kW.|41.73|040226|2|

~C|MBG010|m³|Base granular.|37.81|080226|0|

~T|MBG010|Base granular amb tot-u artificial calcari, i compactació al 100% del Proctor Modificat amb mitjans mecànics, en tongades de 30 cm de gruix, fins a aconseguir una densitat seca no inferior al al 100% del Proctor Modificat de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501, per a millora de les propietats resistents del terreny.

Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat.

Inclou: Transport i descàrrega del material a peu de tall. Estès del material en tongadas d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de cada tongada. Compactació.

Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre els plànols de perfils transversals del Projecte, que defineixen el moviment de terres a realitzar en obra.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.|

~D|MBG010

|mt01zah010c\\2.2

\mq02rot030b\\0.117

\mq04dua020b\\0.117

\mq02cia020j\\0.012

\mo113\\0.283

\%\\0.02

\|

~R|MBG010|0\mt01zah010c\rp\0.007234457\\|

|

~C|mt01zah010c|t|Tot-u artificial calcari.|10.46|080226|3|

~X|mt01zah010c|ler\01 04 08\m\1000\v\0.666666666666667\ce\127\eCO2\7\|

~C|mq02rot030b|h|Compactadora tàndem autopropulsat, de 63 kW, de 9,65 t, amplada de treball 168 cm.|46.54|080226|2|

~C|mq04dua020b|h|Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil.|10.55|080226|2|

~C|mq02cia020j|h|Camió cisterna, de 8 m³ de capacitat.|120.52|080226|2|

~C|C#||Fonamentacions|18140.65||0|

~D|C#

|CHH005\\7.38

\CSV010\\38.84

\CCH020\\9.285

\CCH021\\69.5

\NDM020\\34.75

\endrepgrade\\1

\|

~C|CHH005|m³|Formigó de neteja.|95.7|090226|0|

~T|CHH005|Formigó HL-150/B/20, fabricat en central i abocament amb cubilot, per a formació de capa de formigó de neteja i anivellament de fons de fonamentació, en el fons de l'excavació prèviament realitzada.

Inclou: Replanteig. Col·locació de tocs i/o formació de mestres. Abocament i compactació del formigó. Coronació i enrasament del formigó.

Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, segons documentació gràfica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.|

~D|CHH005

|mt10hmf011fb\\1.05

\mo045\\0.105

\mo092\\0.461

\%\\0.02

\|

~R|CHH005|0\mt10hmf011fb\rp\0.00144232173913\\|

|

~C|mt10hmf011fb|m³|Formigó de neteja HL-150/B/20, fabricat en central.|77|090226|3|

~X|mt10hmf011fb|ler\17 01 01\m\2300\v\1.5333333333333\ce\1840\eCO2\230\|

~C|mo045|h|Oficial 1ª estructurista, en treballs de posada en obra del formigó.|25.08|080226|1|

~C|mo092|h|Ajudant estructurista, en treballs de posada en obra del formigó.|22.44|080226|1|

~C|CSV010|m³|Sabata correguda de fonamentació de formigó armat.|295.45|080226|0|

~T|CSV010|Sabata correguda de fonamentació, de formigó armat, realitzada en excavació prèvia, amb formigó HA-25/F/20/XC2 fabricat en central, i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 100 kg/m³. Inclús armadures d'espera dels pilars o altres elements, filferro de lligar, separadors i tubs per a pas d'instal·lacions.

Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat d'elements) en taller industrial i el muntatge en el lloc definitiu de la seva col·locació en obra, però no inclou l'encofrat.

Inclou: Replanteig i traçat de les bigues i dels pilars o altres elements estructurals que es recolzin en les mateixes. Col·locació de separadors i fixació de les armadures. Col·locació de tubs per a pas d'instal·lacions. Abocament i compactació del formigó. Coronació i enrasament de fonaments. Curat del formigó.

Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.|

~D|CSV010

|mt07aco020a\\7

\mt07aco010c\\100

\mt08var050\\0.4

\mt10haf010ctms\\1.1

\mt11var300\\0.02

\mo043\\0.186

\mo090\\0.186

\mo045\\0.058

\mo092\\0.464

\%\\0.02

\|

~R|CSV010|0\mt07aco010c\rp\0.0075\\|

0\mt08var050\rp\0.0038\\|

0\mt10haf010ctms\rp\0.001295284008529\\|

|

~C|mt07aco020a|U|Separador homologat per fonamentacions.|0.15|080226|3|

~R|mt07aco020a|3\150101_e1047\r\0.072\\|

|

~X|mt07aco020a|ce\1.11688\eCO2\0.11378\|

~C|mt07aco010c|kg|Ferralla elaborada en taller industrial amb acer en barres corrugades, UNE-EN 10080 B 500 S, de varis diàmetres.|1.64|080226|3|

~X|mt07aco010c|ler\17 04 05\m\1\v\0.00047619047619\ce\12.72\eCO2\0.53\|

~C|mt08var050|kg|Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30 mm de diàmetre.|1.53|080226|3|

~X|mt08var050|ler\17 04 05\m\1\v\0.00047619047619\ce\25.1\eCO2\2.56\|

~C|mt10haf010ctms|m³|Formigó HA-25/F/20/XC2, fabricat en central.|93.79|080226|3|

~X|mt10haf010ctms|ler\17 01 01\m\2345\v\1.5633333333333\ce\1876\eCO2\234.5\|

~C|mt11var300|m|Tub de PVC llis, de varis diàmetres.|6.78|080226|3|

~C|mo043|h|Oficial 1ª ferrallista.|25.08|080226|1|

~C|mo090|h|Ajudant ferrallista.|22.44|080226|1|

~C|CCH020|m³|Mur de contenció de formigó armat.|173.92|080226|0|

~T|CCH020|Mur de contenció de terres de superfície plana, sense puntera, de formigó armat, de fins 3 m d'altura, realitzat amb formigó HA-25/F/20/XC2 fabricat en central, i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 22 kg/m³. Inclús tubs de PVC per drenatge, filferro de lligar i separadors.

Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la fonamentació del mur i l'elaboració i el muntatge de la ferralla en el lloc definitiu de la seva col·locació en obra, però no inclou l'encofrat.

Inclou: Replanteig de la fonamentació del mur. Col·locació de les armadures amb separadors homologats. Disposició dels tubs de drenatge. Resolució de juntes de construcció. Abocament i compactació del formigó. Curat del formigó. Reparació de defectes superficials, si s'escau.

Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre la secció teòrica de càlcul, segons documentació gràfica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte.|

~D|CCH020

|mt07aco020d\\8

\mt07aco010g\\22.44

\mt08var050\\0.286

\mt36tie010da\\0.05

\mt10haf010ctms\\1.05

\mo043\\0.308

\mo090\\0.393

\mo045\\0.229

\mo092\\0.918

\%\\0.02

\|

~R|CCH020|0\mt07aco010g\rp\0.0075\\|

0\mt08var050\rp\0.0038\\|

0\mt36tie010da\rp\0.08\\|

0\mt10haf010ctms\rp\0.001295284008529\\|

|

~C|mt07aco020d|U|Separador homologat per murs.|0.06|080226|3|

~R|mt07aco020d|3\150101_e1048\r\0.072\\|

|

~X|mt07aco020d|ce\1.11688\eCO2\0.11378\|

~C|mt07aco010g|kg|Acer en barres corrugades, UNE-EN 10080 B 500 S, subministrat en obra en barres sense elaborar, de varis diàmetres.|1.25|080226|3|

~X|mt07aco010g|ler\17 04 05\m\1\v\0.00047619047619\ce\12.72\eCO2\0.53\|

~C|mt36tie010da|m|Tub de PVC, sèrie B, de 75 mm de diàmetre i 3 mm de gruix, amb extrem atrompetat, segons UNE-EN 1329-1.|3.53|080226|3|

~R|mt36tie010da|3\150101_e1079\r\0.018\\|

3\170201_e1079\r\0.052\\|

3\170203_e1079\r\0.003\\|

|

~X|mt36tie010da|ler\17 02 03\m\1.02\v\0.0017\ce\83.031\eCO2\1.49352\|

~C|CCH021|m²|Sistema d'encofrat per mur de contenció de formigó.|35.55|080226|0|

~T|CCH021|Muntatge i desmuntatge en una cara del mur, de sistema d'encofrat a dues cares amb acabat vist amb textura envetada, realitzat amb taulons de fusta de pi, amortitzables en 4 usos, per a formació de mur de formigó armat, de fins a 3 m d'altura i superfície plana, per a contenció de terres. Inclús tubs de PVC per a formació d'escorrentius; passamurs per a pas dels tensors; elements de sustentació, fixació i apuntalament necessaris per a la seva estabilitat; i líquid desencofrant, per evitar l'adherència del formigó a l'encofrat.

Inclou: Replanteig de l'encofrat sobre la fonamentació. Neteja de la base de recolzament del mur en la fonamentació. Col·locació de tubs per a formació d'escorrentius. Col·locació de passamurs per a pas dels tensors. Muntatge del sistema d'encofrat. Col·locació d'elements de sustentació, fixació i apuntalament. Aplomat i anivellació de l'encofrat. Humectació de l'encofrat. Desmuntatge del sistema d'encofrat. Neteja i emmagatzematge de l'encofrat.

Criteri d'amidament de projecte: Superfície d'encofrat en contacte amb el formigó, mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície d'encofrat en contacte amb el formigó realment executada segons especificacions de Projecte.|

~D|CCH021

|mt08ema060a\\0.25

\mt08ema065b\\0.1

\mt08var050\\0.12

\mt08var060\\0.04

\mt08dba010a\\0.013

\mt11var300\\0.02

\mt08var204\\0.4

\mo044\\0.403

\mo091\\0.468

\%\\0.02

\|

~R|CCH021|0\mt08ema060a\rp\1\\|

0\mt08var050\rp\0.0038\\|

0\mt08var060\rp\0.0045\\|

0\mt08dba010a\rp\0.07\\|

|

~C|mt08ema060a|m²|Taulons de fusta de pi, per encofrar murs de formigó de fins a 3 m d'altura.|30.65|080226|3|

~X|mt08ema060a|ler\17 02 01\m\12.08\v\0.010981818181818\ce\1640.9472\|

~C|mt08ema065b|U|Estructura suport de sistema d'encofrat vertical, per a mur de formigó a dues cares, de fins a 3 m d'altura, formada per tornapuntes de fusta per a estabilització i aplomat de la superfície encofrant del mur.|52.86|080226|3|

~C|mt08var060|kg|Puntes d'acer de 20x100 mm.|8.94|080226|3|

~X|mt08var060|ler\17 04 05\m\1\v\0.00047619047619\ce\14.06\eCO2\0.57\|

~C|mt08dba010a|l|Agent desemmotllant biodegradable en fase aquosa, per a formigons amb acabat vist.|4.69|080226|3|

~R|mt08dba010a|3\150104_e1050\r\0.042\\|

|

~X|mt08dba010a|ler\17 09 04\m\0.96\v\0.00064\ce\85.290264\eCO2\4.610436\|

~C|mt08var204|U|Passamurs de PVC per a pas dels tensors de l'encofrat, de diversos diàmetres i longituds.|1.38|080226|3|

~C|mo044|h|Oficial 1ª encofrador.|25.08|080226|1|

~C|mo091|h|Ajudant encofrador.|22.44|080226|1|

~C|NDM020|m²|Drenatge de mur de formigó en contacte amb el terreny, per la seva cara exterior, amb làmines nodulars amb geotèxtil.|16.12|080226|0|

~T|NDM020|Drenatge de mur de formigó en contacte amb el terreny, per la seva cara exterior, amb làmina drenant d'estructura nodular de polietilè d'alta densitat (PEAD/HDPE), amb nòduls de 7,5 mm d'altura, amb geotèxtil de polipropilè incorporat, resistència a la compressió 150 kN/m² segons UNE-EN ISO 604, capacitat de drenatge 5 l/(s·m) i massa nominal 0,7 kg/m². Col·locació en obra: amb cavalcaments, amb els nòduls contra el mur prèviament impermeabilitzat, amb claus d'acer de 62 mm de longitud, amb volandera tova de polietilè de 36 mm de diàmetre (2 u/m²). Inclús perfil metàl·lic per a acabat superior i.

Inclou: Realització de treballs auxiliars en la superfície suport (conformat d'angles, pas de tubs, etc.). Neteja i preparació de la superfície. Col·locació de la làmina drenant i filtrant. Resolució de punts singulars.

Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, incloent els lliuraments i els solapes.|

~D|NDM020

|mt14gdo010b\\1.1

\mt15pao015a\\2

\mt15pad020a\\0.3

\mo029\\0.193

\mo067\\0.193

\%\\0.02

\|

~R|NDM020|0\mt14gdo010b\rp\0.07\\|

0\mt15pad020a\rp\0.017606837606838\\|

|

~C|mt14gdo010b|m²|Làmina drenant d'estructura nodular de polietilè d'alta densitat (PEAD/HDPE), amb nòduls de 7,5 mm d'altura, amb geotèxtil de polipropilè incorporat, resistència a la compressió 150 kN/m² segons UNE-EN ISO 604, capacitat de drenatge 5 l/(s·m) i massa nominal 0,7 kg/m².|4.01|080226|3|

~R|mt14gdo010b|3\170203_e1065\r\0.05\\|

|

~X|mt14gdo010b|ler\17 02 03\m\0.7\v\0.001166666666667\ce\73.5\eCO2\3.585\|

~C|mt15pao015a|U|Clau d'acer de 62 mm de longitud, amb volandera tova de polietilè de 36 mm de diàmetre, per a fixació de làmina drenant.|0.86|080226|3|

~C|mt15pad020a|m|Perfil d'acabament.|1.63|080226|3|

~R|mt15pad020a|3\170203_e1066\r\0.005\\|

|

~X|mt15pad020a|ler\17 04 05\m\0.351\v\0.000167142857143\ce\9.32607\eCO2\0.9237267\|

~C|mo029|h|Oficial 1ª aplicador de làmines impermeabilitzants.|25.11|080226|1|

~C|mo067|h|Ajudant aplicador de làmines impermeabilitzants.|22.46|080226|1|

~C|endrepgrade|U|Enderroc i reposició de Graderia|785|270426|0|

~T|endrepgrade|Enderroc i reposició de Graderia per tal de fer la fonamentació de la cistella de basquet|

~C|M#||Ferms i paviments urbans|71237.23||0|

~D|M#

|MPC020\\1046.5

\MPC100\\384

\graofor\\3.75

\HRF040\\64.49

\UXH010\\103.32

\|

~C|MPC020|m²|Paviment continu de formigó tractat superficialment amb enduridor o colorant.|58.27|270426|0|

~T|MPC020|Paviment continu de formigó amb addició de fibres de 15 cm de gruix, amb junts, realitzat amb formigó HM-20/B/20/X0 fabricat en central i abocament amb bomba amb un contingut de fibres sense funció estructural, fibres de vidre resistents als àlcalis (AR) de 2 kg/m³, estès i vibrat manual mitjançant regla vibrant; amb làmina de polietilè com a capa separadora sota el paviment; tractat superficialment amb capa de morter decoratiu de rodolament per a paviment de formigó, color gris, espolsat manualment sobre el formigó encara fresc i posterior remolinat mecànic de tota la superfície fins aconseguir que el morter quedi completament integrat en el formigó.

Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la base de la solera ni l'execució i el segellat dels junts.

Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Col·locació de la capa separadora. Replanteig dels junts de construcció, de dilatació i de retracció. Col·locació d'encofrats. Estesa de nivells mitjançant tocaments, mestres de formigó o regles. Reg de la superfície base. Connexionat, ancoratge i embroquetat de les xarxes d'instal·lacions projectades. Mesclat en camió formigonera. Abocat, estesa i vibrat del formigó. Curat del formigó. Aplicació manual del morter, assegurant-se de la total cubrición del formigó fresc. Retirada d'encofrats. Fratasado mecànic de la superfície.

Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.|

~D|MPC020

|mt47adh024a\\1.05

\mt10hmf010tLb\\0.158

\mt08fic020b\\0.3

\mt09wnc011db\\3

\mq06vib020\\0.028

\mq06fra010\\0.645

\mq06bhe010\\0.007

\mo041\\0.309

\mo087\\0.439

\%\\0.02

\|

~R|MPC020|0\mt47adh024a\rp\0.06\\|

0\mt10hmf010tLb\rp\0.001357194782609\\|

0\mt09wnc011db\rp\0.067158\\|

|

~C|mt47adh024a|m²|Làmina de polietilè, de 120 g/m².|0.53|080226|3|

~R|mt47adh024a|3\170203_e1080\r\0.024\\|

|

~X|mt47adh024a|ler\17 06 04\m\0.12\v\0.0002\ce\18.7968\eCO2\0.69792\|

~C|mt10hmf010tLb|m³|Formigó HM-20/B/20/X0, fabricat en central.|170.489|120326|3|

~X|mt10hmf010tLb|ler\17 01 01\m\2300\v\1.5333333333333\ce\1840\eCO2\230\|

~C|mt08fic020b|kg|Fibres de vidre resistents als àlcalis (AR), amb un contingut mínim de zirconi del 17,1%, de 13 mm de longitud i 13,5 micres de diàmetre, amb 100 filaments per bri units entre si mitjançant adhesiu, límit elàstic 74000 N/mm², resistència a tracció 1620 MPa, per a preveure fissures per retracció en elements de formigó, segons UNE-EN 15422.|8.92|130426|3|

~C|mt09wnc011db|kg|Morter decoratiu de rodolament per a paviment de formigó, color gris, compost de ciment, àrids silicis i de corindó, additius orgànics i pigments.|1.37|270426|3|

~R|mt09wnc011db|3\170203_e1057\r\0.003\\|

|

~X|mt09wnc011db|ler\17 09 04\m\1\v\0.000666666666667\ce\2.254\eCO2\0.18434\|

~C|mq06vib020|h|Regla vibrant de 3 m.|5.3|080226|2|

~C|mq06fra010|h|Arremolinadora mecànica de formigó.|5.76|080226|2|

~C|mq06bhe010|h|Camió bomba estacionat a obra, per bombament de formigó.|192.99|080226|2|

~C|mo041|h|Oficial 1ª construcció d'obra civil.|25.11|080226|1|

~C|MPC100|m|Junt de retracció en paviment continu de formigó, mitjançant tall amb disc de diamant.|6.35|080226|0|

~T|MPC100|Junt de retracció en paviment continu de formigó, de 3 a 5 mm d'amplada i 20 mm de profunditat, mitjançant tall amb disc de diamant.

Inclou: Replanteig de la junta. Cort del formigó. Neteja final de la junta.

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.|

~D|MPC100

|mq06cor020\\0.176

\mo112\\0.195

\%\\0.02

\|

~R|MPC100|1\170101_r1028\r\0.322\\|

|

~C|mq06cor020|h|Equip per a tall de juntes en soleres de formigó.|10.78|080226|2|

~C|graofor|m|Grao formigó armat 15*30|81.311|100326|0|

~T|graofor|Graó massis de formigó armat de 15*0 realitzat amb formigó Ha-25 i acabat vist tant a la petja com a la contrapetja inclou armat encofrat i desencofrat|

~C|HRF040|m|Cavalló prefabricat, de formigó.|48.31|100326|0|

~T|HRF040|Cavalló prefabricat de formigó, amb un angle d'inclinació de 10°, de color gris, en peces de 500x400x60 mm, amb goteró, per a cobriment de murs, i ancoratge metàl·lic d'acer inoxidable en la seva cara inferior; rebut amb morter de ciment, industrial, amb additiu hidròfug, M-10, sobre el qual s'introdueixen els ancoratges metàl·lics; i rejuntat entre peces i, si s'escau, de les unions amb els murs amb morter de juntes especial per a prefabricats de formigó. Inclús protector hidròfug en base aquosa, per a tractament superficial hidrofugant.

Inclou: Preparació de la superfície de recolzament. Replanteig de les peces. Col·locació, aplomat, anivellació i alineació de les peces. Rejuntat i neteja. Aplicació en dues capes del tractament superficial hidrofugant.

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada a eixos, segons documentació gràfica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a eixos, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.|

~D|HRF040

|mt20ahp010f\\1.1

\mt08aaa010a\\0.006

\mt09mif010ka\\0.019

\mt09mcr235\\0.03

\mt28pcs010a\\1

\mo020\\0.412

\mo113\\0.477

\%\\0.02

\|

~R|HRF040|0\mt20ahp010f\rp\0.0084\\|

0\mt09mif010ka\rp\0.0189\\|

0\mt09mcr235\rp\0.035\\|

0\mt28pcs010a\rp\0.03907625\\|

|

~C|mt20ahp010f|m|Cavalló prefabricat de formigó, amb un angle d'inclinació de 10°, de color gris, en peces de 500x400x60 mm, amb goteró, per a cobriment de murs, i ancoratge metàl·lic d'acer inoxidable en la seva cara inferior.|14.8|100326|3|

~R|mt20ahp010f|3\170201_e1067\r\0.015\\|

3\170203_e1067\r\0.008\\|

|

~X|mt20ahp010f|ler\17 01 01\m\40.4\v\0.026933333333333\ce\4.0337616\eCO2\6.07034\|

~C|mt08aaa010a|m³|Aigua.|1.5|100326|3|

~X|mt08aaa010a|ce\60\eCO2\30\|

~C|mt09mif010ka|t|Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris, amb additiu hidròfug, categoria M-10 (resistència a compressió 10 N/mm²), subministrat en sacs, segons UNE-EN 998-2.|65.98|100326|3|

~R|mt09mif010ka|3\150101_e1055\r\8.571\\|

3\170201_e1055\r\0.463\\|

3\170203_e1055\r\0.241\\|

|

~X|mt09mif010ka|ler\17 01 01\m\1000\v\0.666666666666667\ce\2051.14026\eCO2\177.57615\|

~C|mt09mcr235|kg|Morter de juntes per prefabricats de formigó i pedra artificial, compost de ciment, àrids, pigments i additius especials.|2.47|100326|3|

~R|mt09mcr235|3\150101_e1054\r\0.021\\|

3\170201_e1054\r\0.006\\|

3\170203_e1054\r\0.009\\|

|

~X|mt09mcr235|ler\17 09 04\m\1\v\0.000666666666667\ce\8.46838\eCO2\0.61971\|

~C|mt28pcs010a|l|Protector hidròfug en base aquosa, incolor, autonetejable, repel·lent de l'aigua i la brutícia, per a tractament superficial hidrofugant, per a aplicar amb brotxa sobre superfícies de pedra natural o pedra artificial.|9.4|100326|3|

~R|mt28pcs010a|3\150104_e1069\r\0.057\\|

|

~X|mt28pcs010a|ler\17 09 04\m\0.8\v\0.000533333333333\ce\0.80625664\eCO2\0.03268608\|

~C|mo020|h|Oficial 1ª construcció.|25.11|080226|1|

~C|UXH010|m²|Paviment exterior, de peces prefabricades de formigó.|22.48|090426|0|

~T|UXH010|Paviment exterior, de peces prefabricades de formigó  procedents de recuperació col·locades picat de pitxell amb morter de ciment M-5 de 3 cm de gruix, deixant entre elles un junt de separació de entre 1,5 i 3 mm. Inclús junts estructurals i de dilatació, talls a realitzar per ajustar-les a les vores del confinament o a les intrusions existents en el paviment i reblert de junts amb sorra silícia de mida 0/2 mm.

Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la base suport.

Inclou: Replanteig de mestres i nivells. Estesa de la capa de morter. Humectació de les peces a col·locar. Col·locació individual, a pic de maceta, de les peces. Formació de juntes i trobades. Neteja del paviment i les juntes. Reblert dels junts amb sorra seca, mitjançant raspallat. Eliminació del material sobrant de la superfície, mitjançant escombrat.

Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte, deduint els buits de superfície major de 1,5 m². No s'han tingut en compte les escapçadures com factor d'influència per incrementar l'amidament, cada vegada que en la descomposició s'ha considerat el tant per cent de ruptures general.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, deduint els buits de superfície major de 1,5 m².|

~D|UXH010

|mt09mor010c\\0.03

\mt08cem011a\\1

\mt01arp020a\\1

\mo041\\0.381

\mo087\\0.381

\%\\0.02

\|

~R|UXH010|0\mt09mor010c\rp\0.0036\\|

0\mt08cem011a\rp\0.01512\\|

0\mt01arp020a\rp\0.003\\|

|

~C|mt09mor010c|m³|Morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N tipus M-5, confeccionat en obra con 250 kg/m³ de ciment i una proporció en volum 1/6.|115.3|090426|3|

~X|mt09mor010c|ler\17 01 01\m\1900\v\1.2666666666667\ce\3724\eCO2\323\|

~C|mt08cem011a|kg|Ciment Pòrtland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en sacs, segons UNE-EN 197-1.|0.1|090426|3|

~R|mt08cem011a|3\150101_e1049\r\0.011\\|

3\170203_e1049\r\0.002\\|

|

~X|mt08cem011a|ler\17 01 01\m\1\v\0.000666666666667\ce\3.771822\eCO2\0.669361\|

~C|mt01arp020a|kg|Sorra natural, fina i seca, de 2 mm de grandària màxima, exempta de sals perjudicials, presentada en sacs.|0.35|090426|3|

~X|mt01arp020a|ler\01 04 09\m\1\v\0.000625\ce\0.075\eCO2\0.004\|

~C|I#||Instal·lacions|42481.92||0|

~D|I#

|UAI011\\124

\IEO010\\85

\adexarclav\\1

\IEH010\\89.25

\UIA010\\4

\UIV010\\2

\revqe\\1

\UIP011\\9

\ASA012\\4

\reggot\\15

\legainst\\1

\|

~C|UAI011|m|Canaleta prefabricada de formigó detall segons projecte|203.91|080226|0|

~T|UAI011|Canaleta prefabricada de formigó per a ús públic dde 1000 mm de longitud, 100 mm d'amplada i 170 mm d'altura, amb reixeta de foneria dúctil classe C-250 segons UNE-EN 1433 i UNE-EN 124, sobre solera de formigó en massa HM-25/B/20/X0 de 15 cm de gruix; prèvia excavació amb mitjans manuals i posterior reomplert de l'extradós amb formigó. Inclús peces especials i sifó en línia registrable.

Inclou: Replanteig del recorregut de la canaleta de drenatge. Excavació amb mitjans manuals. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat i compactació del formigó en formació de solera. Col·locació de la canaleta de drenatge sobre la base de formigó. Muntatge dels accessoris en la canaleta de drenatge. Execució de forats pel connexionat de la canonada a la canaleta de drenatge. Acoblament i rejuntat de la canonada a la canaleta de drenatge. Col·locació del sifó en línia. Reblert de l'extradós. Comprovació del seu correcte funcionament.

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.|

~D|UAI011

|mt10hmf010tOb\\0.119

\mt11cap020da\\1

\mt11pvj020b\\0.2

\mo041\\0.457

\mo087\\0.242

\%\\0.02

\|

~R|UAI011|0\mt10hmf010tOb\rp\0.001335913043478\\|

0\mt11pvj020b\rp\0.019228947368421\\|

|

~C|mt10hmf010tOb|m³|Formigó HM-25/B/20/X0, fabricat en central.|89.52|080226|3|

~X|mt10hmf010tOb|ler\17 01 01\m\2300\v\1.5333333333333\ce\1840\eCO2\230\|

~C|mt11cap020da|U|Canaleta prefabricada de drenatge per a ús públic de polipropilè, amb reforç lateral d'acer galvanitzat, de 1000 mm de longitud, 100 mm d'amplada i 170 mm d'altura, amb reixeta de foneria dúctil classe C-250 segons UNE-EN 1433 i UNE-EN 124, inclús peces especials.|158.39|080226|3|

~R|mt11cap020da|3\170201_e1063\r\0.039\\|

3\170203_e1063\r\0.002\\|

|

~X|mt11cap020da|ce\174.30036\eCO2\6.83222\|

~C|mt11pvj020b|U|Sifó en línia de PVC, "JIMTEN-ALIAXIS", color gris, registrable, amb unió mascle/femella, de 110 mm de diàmetre.|69.76|080226|3|

~R|mt11pvj020b|3\150101_e1064\r\0.04\\|

|

~X|mt11pvj020b|ler\17 02 03\m\1.52\v\0.002533333333333\ce\148.98174256\eCO2\7.2998244\|

~C|IEO010|m|Canalització.|9.27|090226|0|

~T|IEO010|Canalització de tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de doble paret (interior llisa i exterior corrugada), de color taronja, de 63 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 450 N, col·locat sobre llit de sorra de 5 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada. Instal·lació soterrada. Inclús cinta de senyalització.

Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al desplaçament i la disposició en obra dels elements, però no inclou l'excavació ni el reblert principal.

Inclou: Replanteig. Execució del llit de sorra per a seient del tub. Col·locació del tub. Col·locació de la cinta de senyalització. Execució del reblert envoltant de sorra.

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.|

~D|IEO010

|mt01ara010a\\0.061

\mt35aia070ac\\1

\mt35www030\\1

\mq04dua020b\\0.006

\mq02rop020\\0.047

\mq02cia020j\\0.001

\mo020\\0.051

\mo113\\0.051

\mo003\\0.028

\mo102\\0.022

\%\\0.02

\|

~R|IEO010|0\mt01ara010a\rp\0.003\\|

0\mt35aia070ac\rp\0.0275\\|

0\mt35www030\rp\0.044\\|

|

~C|mt01ara010a|m³|Sorra amb granulometria de 0 a 5 mm de diàmetre, neta.|14.65|090226|3|

~X|mt01ara010a|ler\01 04 09\m\1950\v\1.21875\ce\146.25\eCO2\7.8\|

~C|mt35aia070ac|m|Tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de doble paret (interior llisa i exterior corrugada), de color taronja, de 63 mm de diàmetre nominal, per a canalització soterrada, resistència a la compressió 450 N, resistència a l'impacte 20 joules, amb grau de protecció IP549 segons UNE 20324, amb fil guia incorporat. Segons UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 i UNE-EN 50086-2-4.|4|090226|3|

~X|mt35aia070ac|ler\17 02 03\m\0.69\v\0.00115\ce\67.62\eCO2\3.2982\|

~C|mt35www030|m|Cinta de senyalització de polietilè, de 150 mm d'amplada, color groc, amb l'inscripció "ATENCIÓ! A SOTA HI HA CABLES ELÈCTRICS" i triangle de risc elèctric.|0.26|090226|3|

~R|mt35www030|3\170201_e1078\r\0.04\\|

|

~X|mt35www030|ler\17 02 03\m\0.41\v\0.000683333333333\ce\61.62\eCO2\1.9182\|

~C|mq02rop020|h|Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg, amb placa de 30x30 cm, tipus piconadora de granota.|3.96|080226|2|

~C|adexarclav|U|Adaptació Xarxa de clavegueram existent|2485|270426|0|

~T|adexarclav|Adaptació de la xarxa de clavegueram existent amb la formació de pous amb tapa de fosa a els encreuaments nous i adaptació i col·locació de nova canonada en el cas necessari|

~C|IEH010|m|Cable elèctric de 450/750 V de tensió nominal.|13.53|090226|0|

~T|IEH010|Cable multipolar H07ZZ-F (AS), sent la seva tensió assignada de 450/750 V, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-F) de 4G6 mm² de secció, amb aïllament de compost reticulat a base de poliolefina lliure de halògens (Z) i coberta de compost reticulat a base de poliolefina lliure de halògens (Z). Inclús accessoris i elements de subjecció.

Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.|

~D|IEH010

|mt35cun090j\\1

\mo003\\0.045

\mo102\\0.045

\%\\0.02

\|

~R|IEH010|0\mt35cun090j\rp\0.011\\|

|

~C|mt35cun090j|m|Cable multipolar H07ZZ-F (AS), sent la seva tensió assignada de 450/750 V, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575, amb conductor de coure classe 5 (-F) de 4G6 mm² de secció, amb aïllament de compost reticulat a base de poliolefina lliure de halògens (Z) i coberta de compost reticulat a base de poliolefina lliure de halògens (Z). Segons UNE-EN 50525-3-21.|11.08|090226|3|

~R|mt35cun090j|3\150101_e1075\r\0.078\\|

|

~X|mt35cun090j|ler\17 04 11\m\0.52\v\0.000346666666667\ce\19.20932\eCO2\0.4355\|

~C|UIA010|U|Pericó de connexió elèctrica.|93.22|090226|0|

~T|UIA010|Pericó de connexió elèctrica, prefabricat de formigó, sense fons, registrable, de 40x40x50 cm de mesures interiors, amb parets rebaixades per a l'entrada de tubs, capaç de suportar una càrrega de 400 kN, amb marc d'acer galvanitzat i tapa de formigó armat alleugerit, de 49,5x48,5 cm, per a pericó de connexió elèctrica, capaç de suportar una càrrega de 125 kN; prèvia excavació amb mitjans manuals i posterior reomplert de l'extradós amb material granular.

Inclou: Replanteig. Excavació amb mitjans manuals. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Col·locació de l'arqueta prefabricada. Execució de forats per a connexionat de tubs. Connexionat dels tubs al pericó. Col·locació de la tapa i els accessoris. Reblert de l'extradós.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.|

~D|UIA010

|mt35arg100c\\1

\mt35arg105b\\1

\mt01arr010a\\0.513

\mo020\\0.563

\mo077\\1.258

\%\\0.02

\|

~R|UIA010|2\170504_r1032\r\643.37\\|

0\mt01arr010a\rp\0.006864262\\|

|

~C|mt35arg100c|U|Pericó de connexió elèctrica, prefabricat de formigó, sense fons, registrable, de 40x40x50 cm de mesures interiors, amb parets rebaixades per a l'entrada de tubs, capaç de suportar una càrrega de 400 kN.|13.35|090226|3|

~C|mt35arg105b|U|Marc d'acer galvanitzat i tapa de formigó armat alleugerit, de 49,5x48,5 cm, per a pericó de connexió elèctrica, capaç de suportar una càrrega de 125 kN.|29.61|090226|3|

~C|mt01arr010a|t|Grava de pedrera, de 19 a 25 mm de diàmetre.|11.78|090226|3|

~X|mt01arr010a|ler\01 04 08\m\1000\v\0.666666666666667\ce\75\eCO2\4\|

~C|mo077|h|Ajudant construcció.|22.46|090226|1|

~C|UIV010|U|Muntatge de bacul per a enllumenat viari procedent de recuperació|166.23|090226|0|

~T|UIV010| Muntatge de Bacul per a enllumenat viari procedent de recuperació compost de columna troncocònica d'acer galvanitzat de 3 mm d'espessor, de 9000 mm d'altura, acabat pintat, amb caixa de connexió i protecció, amb fusibles, conductor aïllat de coure per 0,6/1 kV de 2x2,5 mm², presa de terra amb pica, pericó de pas i derivació de 40x40x60 cm, amb bastiment i tapa de ferro fos;

Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació de la fonamentació ni la formació de la fonamentació.

Inclou: Replanteig. Fixació de la columna. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.|

~D|UIV010

|mt34www020\\1

\mt34www040\\1

\mt34www050\\8

\mt35ttc010b\\2

\mt35tte010a\\1

\mq04cag010c\\0.206

\mo003\\0.788

\mo102\\0.788

\%\\0.02

\|

~R|UIV010|0\mt34www050\rp\0.016494382022472\\|

0\mt35ttc010b\rp\0.014166934189406\\|

|

~C|mt34www020|U|Pericó de pas i derivació de 40x40x60 cm, amb bastiment i tapa de ferro fos.|78.42|090226|3|

~R|mt34www020|3\150101_e1071\r\0.072\\|

|

~X|mt34www020|ce\344.36348\eCO2\27.9064\|

~C|mt34www040|U|Caixa de connexió i protecció, amb fusibles.|6.38|090226|3|

~R|mt34www040|3\150101_e1072\r\1.786\\|

|

~X|mt34www040|ce\28.5906\eCO2\2.64736\|

~C|mt34www050|m|Conductor aïllat de coure per 0,6/1 kV de 2x2,5 mm².|0.45|090226|3|

~R|mt34www050|3\150101_e1073\r\0.065\\|

|

~X|mt34www050|ler\17 04 11\m\0.0445\v\0.000029666666667\ce\1.67537\eCO2\0.086845\|

~C|mt35ttc010b|m|Conductor de coure nu, de 35 mm².|2.96|090226|3|

~R|mt35ttc010b|3\150101_e1076\r\0.071\\|

|

~X|mt35ttc010b|ler\17 04 11\m\0.3115\v\0.000207666666667\ce\11.51996972\eCO2\0.2811053\|

~C|mt35tte010a|U|Elèctrode per a xarxa de connexió a terra couratge amb 300 µm, fabricat en acer, de 14 mm de diàmetre i 1,5 m de longitud.|16.87|090226|3|

~R|mt35tte010a|3\150101_e1077\r\0.09\\|

3\170203_e1077\r\0.045\\|

|

~X|mt35tte010a|ce\49.1386\eCO2\4.4166\|

~C|mq04cag010c|h|Camió amb grua de fins a 12 t.|66.34|090226|2|

~C|revqe|U|Revisió quadre electric enllumenat public|1800|120326|0|

~T|revqe|Revisió del quadre electric delenllumenat public amb augment de potencia divisió de la linea urbana i linea esportiva ti temporitzador linea esportiva|

~C|UIP011|U|Projector amb llum LED.|674.94|120326|0|

~T|UIP011|Lluminària TPL. Carcassa i tapa d'alumini fos EN AC-44100, tanca de vidre pla de 5mm. IP66 i IK08. Reciclabilitat del 99,22%. Petjada de carboni màxima per ús 0,0699kg kW/h de CO2. Generació B. Grandària L. Vidre pla.  29000lm 3000K 192W 128LED 500mA. AMA2: Abast Longitudinal 60 º Obertura Transversal 45 º (Tipus III). Forquilla. 220-240V.  Classe I. Regulable protocol DALI.  Amb protector. Sense base.  Sense Sensor.  Sense node.  Acabat Marí. RAL-7015 Gris pissarra texturat. Cable per a Classe I/II de 12 metres de 3x2,5 o similar

Inclou: Replanteig. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.|

~D|UIP011

|mt34rlg010Pb\\1

\mo003\\0.361

\mo102\\0.361

\%\\0.02

\|

~C|mt34rlg010Pb|U|Lluminària TPL. Carcassa i tapa d'alumini fos EN AC-44100, tanca de vidre pla de 5mm. IP66 i IK08. Reciclabilitat del 99,22%. Petjada de carboni màxima per ús 0,0699kg kW/h de CO2. Generació B. Grandària L. Vidre pla.  29000lm 3000K 192W 128LED 500mA. AMA2: Abast Longitudinal 60 º Obertura Transversal 45 º (Tipus III). Forquilla. 220-240V.  Classe I. Regulable protocol DALI.  Amb protector. Sense base.  Sense Sensor.  Sense node.  Acabat Marí. RAL-7015 Gris pissarra texturat. Cable per a Classe I/II de 12 metres de 3x2,5.o similar|644.25|120326|3|

~R|mt34rlg010Pb|3\150101_e1070\r\0.698\\|

3\170201_e1070\r\0.17\\|

3\170203_e1070\r\0.015\\|

|

~X|mt34rlg010Pb|ce\1332.67563294\eCO2\96.87520639\|

~C|ASA012|U|Desplaçament  perico existent|333.25|120326|0|

~T|ASA012|Desplaçament perico existent , prefabricada de formigó, de dimensions interiors 60x60x60 cm, sobre solera de formigó en massa HM-20/B/20/X0 de 20 cm de gruix, amb marc i tapa prefabricats de formigó armat i tancament hermètic al pas dels olors mefítics; prèvia excavació amb mitjans mecànics i posterior reomplert de l'extradós amb material granular. Inclou adaptació de la conducció existent a la nova ubicació

Inclou: Replanteig. Excavació amb mitjans mecànics. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat i compactació del formigó en formació de solera. Col·locació de l'arqueta prefabricada. Execució de forats pel connexionat dels col·lectors a l'arqueta. Acoblament i rejuntat dels col·lectors al pericó. Col·locació de la tapa i els accessoris. Reblert de l'extradós. Comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.|

~D|ASA012

|mt10hmf010tLb\\0.162

\mt11arh010d\\1

\mt11arh020d\\1

\mt01arr010a\\1.393

\mq01ret020b\\0.101

\mo020\\1.532

\mo113\\1.239

\%\\0.02

\|

~R|ASA012|2\170504_r1003\r\1308.96\\|

0\mt10hmf010tLb\rp\0.001357194782609\\|

0\mt01arr010a\rp\0.006864262\\|

|

~C|mt11arh010d|U|Pericó amb fons, registrable, prefabricat de formigó fck=25 MPa, de 60x60x60 cm de mides interiors, per sanejament.|152.865|120326|3|

~C|mt11arh020d|U|Marc i tapa prefabricats de formigó armat fck=25 MPa, per pericons de sanejament de 60x60 cm, espessor de la tapa 6 cm, amb tancament hermètic al pas dels olors mefítics.|61.158|120326|3|

~C|reggot|m²|Reg goteig|24.408|240326|0|

~T|reggot|Repercusió dereg per goteig reaitzat amb tub de polietile PE100 valvulas de seccionament programdors de reg i electrovalvules|

~C|legainst|U|Redacció documentació tècnica i certificacció instal·lació electrica executada|1199.437|090426|0|

~T|legainst|Redacció de la documentació tècnica de l'actualització de les instal·lacions realitzades per tal de poder procedir a la seva legalització aixi com a certificacció de la instal·lacio executada|

~C|T#||Equipament|17160.24||0|

~D|T#

|portfutsal\\2

\canbasket\\2

\YSH010\\300

\barrea\\24

\llet\\1

\repjar\\1

\TDG170\\2

\ubpalsxar\\15

\|

~C|portfutsal|U|Coll·locació Porteria de futbol sala Homologada procedent de recuperació|209.078|090226|0|

~T|portfutsal|Col·locació de porteria de fustbol sala homologada fixada al paviment procedent de recuperació|

~C|canbasket|U|Conjunt canastes de Bàsquet model a escollir DF|980|090226|0|

~T|canbasket|Subministrament i col·locació de conjunt de canastes de Basquet homologades aptes per a situació a l'exterior model a escollir per la DF|

~C|YSH010|m|Pintat ratlles camp|3.54|090226|0|

~T|YSH010|Aplicació mecànica de pintura per a exterior, a base de resines acríliques, color a escollir, acabat setinat, textura llisa, per a marca vial longitudinal contínua, de 10 cm d'amplada, per a pistes esportives.

Inclou: Premarcatge. Aplicació mecànica de la mescla mitjançant polvorització.

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a cinta correguda, la longitud realment executada segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.|

~D|YSH010

|mt27mvp010f\\0.029

\mq11bar010\\0.001

\mq08war010b\\0.001

\mo119\\0.035

\mo120\\0.019

\%\\0.02

\|

~R|YSH010|0\mt27mvp010f\rp\0.0275\\|

|

~C|mt27mvp010f|l|Pintura per a exterior, a base de resines acríliques, color groc, acabat setinat, textura llisa|60.986|090226|3|

~R|mt27mvp010f|3\170203_e1068\r\0.032\\|

|

~X|mt27mvp010f|ler\08 01 11\m\1.7\v\0.001888888888889\ce\31.373\eCO2\1.59796\|

~C|mq11bar010|h|Escombradora remolcada amb motor auxiliar.|256.855|090226|2|

~C|mq08war010b|h|Màquina autopropulsada, per pintar marques vials sobre la calçada.|162.598|090226|2|

~C|barrea|m|Barana realitzada amb barres coarrugades Ø 12 i Ø 16|168.194|100326|0|

~T|barrea|Barana segons detall de projecte DC03 i DC04 formada per potes de subjecció realitzades amb acer coarrugat Ø 16 fixats a mur de contenció amb resines eepoxides distanciats 1 m i entre potes de subjecció barres d'acer coarrugat en forma inclinada amb una separació màxima entre elles de 10 cm i amb passama superior del mateix material tot pintat amb pintura tipus oxiron color  oxid previa dos mans d'imprimació antioxidant|

~C|llet|U|Lletres platines acer nova llum|1735|100326|0|

~T|llet|Subministrament i col·locació de llestres PISTA NOVA LLUM segons detall de projecte realitzades amb pletines d'acer 60*20 fixades al parament amb esparrecsd'acer rebuts amb resines epoxidiques i pintat de les mateixes amb pintura tipus oxirion color rovell|

~C|repjar|U|Reposició i restitució de jardineres|1265|270426|0|

~T|repjar|Reposició i restitució de jardineres consistents en reposició del perfils metal·lics de limit iguals a els exsitents subministrament i col·locació de terra vegetal i plantació de les especies afectades|

~C|TDG170|U|Xarxa de protecció de pista esportiva.|1891.25|270426|0|

~T|TDG170|Xarxa de protecció de pista esportiva, fixa, especialment indicada per a camps de futbol 8, de futbol 11, de futbol sala o d'handbol, per evitar la sortida de pilotes del camp, de 20 m de longitud i 6 m d'altura, de cordes de niló de 100x100 mm de llum de malla i 3 mm de diàmetre, cosida amb cable d'acer trenat superior i inferiorment i subjecta a pals de tub d'acer de 90 mm de diàmetre, de 7 m d'altura i 5 mm de gruix, col·locats cada 5 m, col·locació amb tac químic, volandera i cargol sobre una base de formigó HM-20/P/20/X0 de 0,80x0,80x1,00 m.

Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'excavació.

Inclou: Replanteig. Excavació amb mitjans manuals. Formigonat de la base de recolzament. Col·locació.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.|

~D|TDG170

|mt52dep380a\\120

\mt52dep390b\\5

\mt52dep400d\\40

\mt10hmf010tLc\\3.4

\mo041\\0.221

\mo087\\8.569

\mo011\\16.776

\%\\0.02

\|

~R|TDG170|0\mt52dep380a\rp\0.044\\|

0\mt52dep390b\rp\0.0053\\|

0\mt52dep400d\rp\0.012101123595506\\|

0\mt10hmf010tLc\rp\0.001395888695652\\|

|

~C|mt52dep380a|m²|Xarxa de protecció de pista esportiva, de cordes de niló de 100x100 mm de llum de malla i 3 mm de diàmetre, amb ganxos d'acer galvanitzat per subjectar la xarxa.|3.15|270426|3|

~X|mt52dep380a|ler\20 01 11\m\0.22\v\0.000293333333333\ce\9.1212\eCO2\0.2992\|

~C|mt52dep390b|U|Pal de tub d'acer galvanitzat de 90 mm de diàmetre, de 7 m d'altura i 5 mm de gruix, amb pots d'acer per encastar els pals, anelles per col·locar els cables i tensors per fixar la xarxa.|74.21|270426|3|

~R|mt52dep390b|3\170203_e1083\r\0.04\\|

|

~X|mt52dep390b|ler\17 04 05\m\76.6\v\0.03647619047619\ce\1926.58\eCO2\196.2872\|

~C|mt52dep400d|m|Cable d'acer trenat de 15 mm de diàmetre.|4.73|270426|3|

~R|mt52dep400d|3\150101_e1084\r\0.075\\|

|

~X|mt52dep400d|ler\17 04 11\m\0.267\v\0.000178\ce\3.794736\eCO2\0.21628\|

~C|mt10hmf010tLc|m³|Formigó HM-20/P/20/X0, fabricat en central.|83.21|270426|3|

~X|mt10hmf010tLc|ler\17 01 01\m\2300\v\1.5333333333333\ce\1840\eCO2\230\|

~C|mo011|h|Oficial 1ª muntador.|25.93|270426|1|

~C|ubpalsxar|U|Formació ubicació pals xarxa|160|270426|0|

~T|ubpalsxar|Formació d'encaix  circular amb tapa en paviment per a la col·locació de pals per a xarxes esportives|

~C|G#||Gestió de residus|1667.22||0|

~D|G#

|GTA020\\74.39

\GTB020\\74.39

\GRA020\\29.976

\GRB020\\29.976

\GRA010\\2

\|

~C|GTA020|m³|Transport de terres amb camió.|5.03|090226|0|

~T|GTA020|Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació de qualsevol tipus de terreny a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a una distància màxima de 20 km.

Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada, però no inclou la càrrega en obra.

Inclou: Transport de terres a l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, amb protecció de les mateixes mitjançant la seva cobertura amb teles.

Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny considerat.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment transportat segons especificacions de Projecte.|

~D|GTA020

|mq04cab010e\\0.103

\%\\0.02

\|

~C|mq04cab010e|h|Camió basculant de 20 t de càrrega, de 213 kW.|47.84|090226|2|

~C|GTB020|m³|Cànon d'abocament per lliurament de terres a gestor autoritzat.|2.27|090226|0|

~T|GTB020|Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de l'excavació, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.

Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport.

Inclou: Nada.

Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny considerat.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment entregat segons especificacions de Projecte.|

~D|GTB020

|mq04res035a\\1.032

\%\\0.02

\|

~C|mq04res035a|m³|Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de l'excavació, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.|2.16|090226|2|

~C|GRA020|m³|Transport de residus inertes amb camió.|19.35|090226|0|

~T|GRA020|Transport amb camió de residus inertes de formigons, morters i prefabricats produïts en obres de construcció i/o demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a 20 km de distància.

Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada, però no inclou la càrrega en obra.

Inclou: Nada.

Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels diferents materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment transportat segons especificacions de Projecte.|

~D|GRA020

|mq04cap020hb\\0.195

\%\\0.02

\|

~C|mq04cap020hb|h|Camió de transport de 12 t amb una capacitat de 10 m³ i 3 eixos.|97.26|090226|2|

~C|GRB020|m³|Cànon d'abocament per lliurament de residus inerts a gestor autoritzat.|7.86|090226|0|

~T|GRB020|Cànon d'abocament per lliurament de residus inertes de formigons, morters i prefabricats produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.

Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport.

Inclou: Nada.

Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels diferents materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment entregat segons especificacions de Projecte.|

~D|GRB020

|mq04res025aa\\1.032

\%\\0.02

\|

~C|mq04res025aa|m³|Cànon d'abocament per lliurament de residus inerts de formigons, morters i prefabricats, produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.|7.47|090226|2|

~C|GRA010|U|Transport de residus inertes amb contenidor.|129.89|090226|0|

~T|GRA010|Transport de residus inertes de formigons, morters i prefabricats produïts en obres de construcció i/o demolició, amb contenidor de 5 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. També servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor.

Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el cànon d'abocament per lliurament de residus.

Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons especificacions de Projecte.|

~D|GRA010

|mq04res010bka\\1.032

\%\\0.02

\|

~C|mq04res010bka|U|Càrrega i canvi de contenidor de 5 m³, per la recollida de residus inerts de formigons, morters i prefabricats, produïts a obres de construcció i/o demolició, col·locat a obra a peu de càrrega, inclús servei de lliurament, lloguer i cànon d'abocament per lliurament de residus.|123.39|090226|2|

~C|X#||Control de qualitat i assaigs|3566.34||0|

~D|X#

|XBC010\\2

\XTR010\\1

\XEH016\\4

\|

~C|XBC010|U|Assaig de paviment continu.|375.14|090226|0|

~T|XBC010|Assaigs a realitzar en laboratori acreditat en l'àrea tècnica corresponent, sobre una mostra de paviment continu, presa en obra, per a la determinació de les següents característiques: resistència al lliscament en condicions humides segons UNE-EN 16165.

Inclou: Desplaçament a obra. Presa de mostres. Realització dels assajos. Redacció d'informe dels resultats dels assajos realitzats.

Criteri d'amidament de projecte: Assaig a realitzar, segons documentació del Pla de control de qualitat.|

~D|XBC010

|mt49pac010a\\1

\%\\0.02

\|

~C|mt49pac010a|U|Assaig per determinar la resistència al lliscament en condicions humides d'una mostra de paviment continude formigó, segons UNE-EN 16165, inclús desplaçament a obra, presa de mostra i informe de resultats.|367.78|090226|3|

~C|XTR010|U|Assaigs de materials de reblert.|2310.87|090226|0|

~T|XTR010|Assaigs per a la selecció i control d'un material de reblert de tot-u artificial. Assaigs a laboratori acreditat en l'àrea tècnica corresponent, sobre una mostra agafada en obra: anàlisis granulomètric UNE-EN 933-1; límits d'Atterberg UNE-EN ISO 17892-12; equivalent de sorra UNE-EN 933-8; coeficient de Los Angeles segons UNE-EN 1097-2; coeficient de neteja UNE-EN 13043; índex de llenques UNE-EN 933-3; cares de fractura UNE-EN 933-5; 6 de Proctor Modificat segons UNE 103501. Assaigs "in situ": densitat i humitat segons ASTM D6938; 6 de placa de càrrega segons UNE 103808.

Inclou: Desplaçament a obra. Presa de mostres. Realització d'assaigs a laboratori. Realització d'assaigs "in situ". Redacció d'informe dels resultats dels assajos realitzats.

Criteri d'amidament de projecte: Assaig a realitzar, segons documentació del Pla de control de qualitat.|

~D|XTR010

|mt49stc010b\\1

\mt49sla080c\\1

\mt49sla060\\1

\mt49sla180\\1

\mt49sla190\\1

\mt49sla200\\1

\mt49sla210\\1

\mt49sla220\\1

\mt49sue020\\6

\mt49des020\\1

\mt49sla075\\1

\mt49sue040\\6

\mt49sin020a\\1

\%\\0.02

\|

~C|mt49stc010b|U|Agafament d'una mostra de material de replè o terraplenament.|31.31|090226|3|

~C|mt49sla080c|U|Anàlisis granulomètric per tamisat d'una mostra de material de replè o terraplenament, segons UNE-EN 933-1.|30.75|090226|3|

~C|mt49sla060|U|Assaig per determinar els Límits d'Atterberg (límit líquid i plàstic d'una mostra de sol), segons UNE-EN ISO 17892-12.|36.88|090226|3|

~C|mt49sla180|U|Assaig per determinar l'equivalent de sorra d'una mostra de sol, segons UNE-EN 933-8.|33.71|090226|3|

~C|mt49sla190|U|Assaig per determinar el coeficient de desgast de Los Angeles d'una mostra de sol, segons UNE-EN 1097-2.|91.94|090226|3|

~C|mt49sla200|U|Assaig per determinar el coeficient de neteja d'una mostra de sol, segons UNE-EN 13043.|36.78|090226|3|

~C|mt49sla210|U|Assaig per determinar l'índex de lloseta d'una mostra de sol, segons UNE-EN 933-3.|49.04|090226|3|

~C|mt49sla220|U|Assaig per determinar les cares de fractura d'una mostra de sol, segons UNE-EN 933-5.|49.04|090226|3|

~C|mt49sue020|U|Assaig Proctor Modificat, segons UNE 103501.|94.5|090226|3|

~C|mt49des020|U|Desplaçament de personal i equip a obra per a la realització de l'assaig de densitat i humitat.|43.93|090226|3|

~C|mt49sla075|U|Assaig per determinar la densitat i humitat "in situ" del terreny, segons ASTM D6938.|15.32|090226|3|

~C|mt49sue040|U|Assaig de placa de càrrega, segons UNE 103808.|183.89|090226|3|

~C|mt49sin020a|U|Informe tècnic sobre els resultats obtinguts en els assaigs realitzats per laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent en material de replè o terraplenament.|176.52|090226|3|

~C|XEH016|U|Assaig de consistència i resistència del formigó.|100.33|090226|0|

~T|XEH016|Assaig a realitzar en laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, sobre una mostra de formigó fresc, presa en obra segons UNE-EN 12350-1, per a la determinació de les següents característiques: consistència del formigó fresc mitjançant el mètode d'assentament del con d'Abrams segons UNE-EN 12350-2 i resistència característica a compressió del formigó endurit amb fabricació i curació de cinc provetes provetes cilíndriques de 15x30 cm segons UNE-EN 12390-2, recapçat i ruptura a compressió d'aquestes segons UNE-EN 12390-3.

Inclou: Desplaçament a obra. Presa de mostres. Realització dels assajos. Redacció d'informe dels resultats dels assajos realitzats.

Criteri d'amidament de projecte: Assaig a realitzar, segons documentació del Pla de control de qualitat.|

~D|XEH016

|mt49hob025d\\1

\%\\0.02

\|

~C|mt49hob025d|U|Assaig per determinar la consistència del formigó fresc mitjançant el mètode d'assentament del con d'Abrams segons UNE-EN 12350-2 i la resistència característica a compressió del formigó endurit amb fabricació i endurit de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm segons UNE-EN 12390-2, amb recapçat i ruptura a compressió segons UNE-EN 12390-3, inclús desplaçament a obra, presa de mostra de formigó fresc segons UNE-EN 12350-1 i informe de resultats.|98.36|090226|3|

~C|Y#||Seguretat i salut|8466.07||0|

~D|Y#

|segsal\\1

\|

~C|segsal|U|Partida alçada mesures de seguretat i salu|8219.485|250326|0|

~T|segsal|Implantació i desenvolupament de les mesures de seguretat i salut|

~M|0#\0AE010|1\1\|1|

\\1\\\\|

~M|0#\YCS020|1\2\|1|

\\1\\\\|

~M|0#\0AF010|1\3\|1|

\\1\\\\|

~M|0#\transarb|1\4\|5|

\\5\\\\|

~M|D#\DMC010|2\1\|169.6|

\Perimetre construccio murs\\\\\

\\2\6.400\\\

\\2\43.400\\\

\\2\22.000\\\

\\2\2.000\\\

\Tall pista per guanyar gruix\\\\\

\\1\22.000\\\|

~M|D#\DEH021|2\2\|25.2|

\Grada 1\\\\\

\\1\42.000\0.600\\|

~M|D#\DEF040|2\3\|16.8|

\Contrapetja primera grada\\\\\

\\1\42.000\0.400\\|

~M|D#\DMX020|2\4\|334.56|

\Perimetre construccio murs\\\\\

\\1\6.400\1.200\\

\\1\43.400\1.200\\

\\1\22.000\1.200\\

\\1\2.000\1.200\\

\Tall pista per guanyar gruix\\\\\

\\0.3\41.000\20.000\\|

~M|D#\DMX010|2\5\|143.325|

\Paviment lloses Breinco\\\\\

\\1\22.140\2.000\\

\\1\21.300\4.650\\|

~M|D#\DTM060|2\6\|3|

\Porteries\2\\\\

\Canasta \1\\\\|

~M|D#\DMX090|2\7\|139.35|

\\1\26.720\\\

\\1\70.160\\\

\\1\42.470\\\|

~M|D#\DUI030|2\8\|2|

\\2\\\\|

~M|D#\DTM040|2\9\|2|

\Banc\2\\\\|

~M|D#\DFD020|2\10\|27|

\Barana delimitacio pista\1\27.000\\\|

~M|A#\ACE040|3\1\|105.76|

\Fonament murs\\\\\

\\2\6.400\1.000\0.700\

\\2\43.400\1.000\0.700\

\\2\22.000\1.000\0.700\

\\2\2.000\1.000\0.700\

\Fonamentació canastes basquet\\\\\

\\2\1.200\1.200\0.500\

\Fonamentacio baculs  desplaçats\\\\\

\\4\0.500\0.500\1.000\|

~M|A#\MBG010|3\2\|313.95|

\Reomplert pista\\\\\

\\1\45.500\23.000\0.300\|

~M|C#\CHH005|4\1\|7.38|

\Fonament murs\\\\\

\\1\6.400\1.000\0.100\

\\1\43.400\1.000\0.100\

\\1\22.000\1.000\0.100\

\\1\2.000\1.000\0.100\|

~M|C#\CSV010|4\2\|38.84|

\Fonament murs\\\\\

\\1\6.400\1.000\0.500\

\\1\43.400\1.000\0.500\

\\1\22.000\1.000\0.500\

\\1\2.000\1.000\0.500\

\Fonamentació canastes basquet\\\\\

\\2\1.200\1.200\0.500\

\Fonamentacio baculs  desplaçats\\\\\

\\2\0.500\0.500\1.000\|

~M|C#\CCH020|4\3\|9.285|

\Murs\\\\\

\\1\5.000\0.300\0.950\

\\1\40.000\0.300\0.550\

\\1\19.000\0.300\0.200\

\\1\2.000\0.300\0.200\|

~M|C#\CCH021|4\4\|69.5|

\Murs\\\\\

\\2\6.400\\0.950\

\\2\43.400\\0.550\

\\2\22.000\\0.200\

\\2\2.000\\0.200\|

~M|C#\NDM020|4\5\|34.75|

\Murs\\\\\

\\1\6.400\\0.950\

\\1\43.400\\0.550\

\\1\22.000\\0.200\

\\1\2.000\\0.200\|

~M|C#\endrepgrade|4\6\|1|

\\1\\\\|

~M|M#\MPC020|5\1\|1046.5|

\pista\\\\\

\\1\45.500\23.000\\|

~M|M#\MPC100|5\2\|384|

\Junts \\\\\

\\4\43.500\\\

\\10\21.000\\\|

~M|M#\graofor|5\3\|3.75|

\\2\1.250\\\

\\1\1.250\\\|

~M|M#\HRF040|5\4\|64.49|

\\1\4.750\\\

\\1\23.000\\\

\\1\16.000\\\

\\1\18.440\\\

\\1\2.300\\\|

~M|M#\UXH010|5\5\|103.32|

\\1\6.400\\1.400\

\\1\43.400\\1.400\

\\1\22.000\\1.400\

\\1\2.000\\1.400\|

~M|I#\UAI011|6\1\|124|

\Perimetre pista\\\\\

\\2\22.000\\\

\\2\40.000\\\|

~M|I#\IEO010|6\2\|85|

\\1\65.000\\\

\\1\20.000\\\|

~M|I#\adexarclav|6\3\|1|

\\1\\\\|

~M|I#\IEH010|6\4\|89.25|

\\1.05\65.000\\\

\\1.05\20.000\\\|

~M|I#\UIA010|6\5\|4|

\\4\\\\|

~M|I#\UIV010|6\6\|2|

\Fanals reaprofitats\2\\\\|

~M|I#\revqe|6\7\|1|

\Quadre enllumenat\1\\\\|

~M|I#\UIP011|6\8\|9|

\Noves lluminaries bacul\9\\\\|

~M|I#\ASA012|6\9\|4|

\Residuals\2\\\\

\Pluvials\2\\\\|

~M|I#\reggot|6\10\|15|

\\1\15.000\\\|

~M|I#\legainst|6\11\|1|

\\1\\\\|

~M|T#\portfutsal|7\1\|2|

\\2\\\\|

~M|T#\canbasket|7\2\|2|

\\2\\\\|

~M|T#\YSH010|7\3\|300|

\Futbol sala\1\140.000\\\

\Basquet\1\160.000\\\|

~M|T#\barrea|7\4\|24|

\\1\24.000\\\|

~M|T#\llet|7\5\|1|

\\1\\\\|

~M|T#\repjar|7\6\|1|

\\1\\\\|

~M|T#\TDG170|7\7\|2|

\\2\\\\|

~M|T#\ubpalsxar|7\8\|15|

\\15\\\\|

~M|G#\GTA020|8\1\|74.39|

\Fonament murs\\\\\

\\1.2\6.400\1.200\0.700\

\\1.2\43.400\1.200\0.700\

\\1.2\22.000\1.200\0.700\

\\1.2\2.000\1.200\0.700\|

~M|G#\GTB020|8\2\|74.39|

\Fonament murs\\\\\

\\1.2\6.400\1.200\0.700\

\\1.2\43.400\1.200\0.700\

\\1.2\22.000\1.200\0.700\

\\1.2\2.000\1.200\0.700\|

~M|G#\GRA020|8\3\|29.976|

\Demolicio Llosa\\\\\

\\1.2\42.000\0.600\0.150\

\Demolicio mur\\\\\

\\1\42.000\0.600\0.300\

\Demolicio paviment\\\\\

\Perimetre construccio murs\\\\\

\\1\5.000\1.200\0.150\

\\1\40.000\1.200\0.150\

\\1\19.000\1.200\0.150\

\\1\2.000\1.200\0.150\

\pista per guanyar gruix\\\\\

\\1\20.000\2.000\0.150\|

~M|G#\GRB020|8\4\|29.976|

\Demolicio Llosa\\\\\

\\1.2\42.000\0.600\0.150\

\Demolicio mur\\\\\

\\1\42.000\0.600\0.300\

\Demolicio paviment\\\\\

\Perimetre construccio murs\\\\\

\\1\5.000\1.200\0.150\

\\1\40.000\1.200\0.150\

\\1\19.000\1.200\0.150\

\\1\2.000\1.200\0.150\

\pista per guanyar gruix\\\\\

\\1\20.000\2.000\0.150\|

~M|G#\GRA010|8\5\|2|

\Restes obra\\\\\

\\2\\\\|

~M|X#\XBC010|9\1\|2|

\\2\\\\|

~M|X#\XTR010|9\2\|1|

\\1\\\\|

~M|X#\XEH016|9\3\|4|

\Murs\2\\\\

\Paviment\2\\\\|

~M|Y#\segsal|10\1\|1|

\\1\\\\|

~L||MS\Mesures per a assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius que componen la unitat d'obra.

\CT\Característiques tècniques

\NA\Normativa d'aplicació

\CMP\Criteri d'amidament en Projecte

\CPS\Condicions que ha de complir el suport abans de començar l'execució de la unitat d'obra

\CPA\Condicions ambientals que s'han de complir durant l'execució de la unitat d'obra

\CPC\Condicions a exigir al contractista abans de començar l'execució de la unitat d'obra

\PEF\Fases del procés d'execució

\PEC\Condicions de terminació del procés d'execució

\PS\Proves de servei

\EN\Assajos

\CM\Conservació i manteniment

\CMO\Criteri d'amidament en obra i condicions d'abonament

\CVE\Criteri de valoració econòmica

\|

~L|0AE010

|MS\

\CT\Desconnexió de l'escomesa aèria de la instal·lació elèctrica de l'edifici, amb tall del fluid elèctric, prèvia anul·lació i neutralització per part de la companyia subministradora, sense afectar a l'estabilitat dels elements constructius als quals pugui estar unida. Inclús neteja, apilament, retirada i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.

\NA\

\CMP\Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

\CPS\Es comprovarà que la xarxa a desconnectar està fora de servei i que aquells altres elements de servei públic que poguessin veure's afectats per les obres estan degudament protegits.

\CPA\

\CPC\Revisarà l'escomesa, identificant la seva procedència mitjançant consulta a les companyies subministradores, així com la seva activitat i servei.

\PEF\Desconnexió de l'escomesa. Retirada de deixalles. Càrrega d'enderrocs sobre camió o contenidor.

\PEC\L'escomesa quedarà neutralitzada i els elements desconnectats quedaran degudament senyalitzats. L'extrem de la part de la xarxa que no es retira quedarà degudament protegit.

\PS\

\EN\

\CM\Es realitzaran per part del director de l'execució de l'obra els croquis pertinents, per a poder reflectir posteriorment en plànols la seva anterior ubicació i característiques generals.

\CMO\Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

\CVE\

\|

~L|0AF010

|MS\

\CT\Desconnexió de l'escomesa de la xarxa d'aigua potable de l'edifici, amb tall del fluid mitjançant clau de tancament, prèvia anul·lació i neutralització per part de la companyia subministradora, sense afectar a l'estabilitat dels elements constructius als quals pugui estar unida. Inclús neteja, apilament, retirada i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.

\NA\

\CMP\Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

\CPS\Es comprovarà que la xarxa a desconnectar està fora de servei, que les canonades i dipòsits que hi hagués a la xarxa estan tots buits, i que aquells d'altres elements de servei públic que poguessin veure's afectats per les obres estan degudament protegits.

\CPA\

\CPC\Revisarà l'escomesa, identificant la seva procedència mitjançant consulta a les companyies subministradores, així com la seva activitat i servei.

\PEF\Desconnexió de l'escomesa. Col·locació de taps. Retirada de deixalles. Càrrega d'enderrocs sobre camió o contenidor.

\PEC\L'escomesa quedarà neutralitzada i els elements desconnectats quedaran degudament senyalitzats. L'extrem de la part de la xarxa que no es retira quedarà degudament protegit.

\PS\

\EN\

\CM\Es realitzaran per part del director de l'execució de l'obra els croquis pertinents, per a poder reflectir posteriorment en plànols la seva anterior ubicació i característiques generals.

\CMO\Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

\CVE\

\|

~L|ACE040

|MS\

\CT\Excavació de rases en terreny de trànsit compacte, de fins a 1,25 m de profunditat màxima, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió.

\NA\Execució: PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección General de Carreteras.

\CMP\Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.

\CPS\Es comprovarà la possible existència de servituds, elements soterrats, xarxes de servei o qualsevol tipus d'instal·lacions que poden resultar afectades per les obres a iniciar. Es disposarà de la informació topogràfica i geotècnica necessària, recollida en el corresponent estudi geotècnic del terreny realitzat per un laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, i que inclourà, entre d'altres dades: tipus, humitat i compacitat o consistència del terreny. Es disposaràn punts fixes de referència en llocs que es puguin veure afectats per la excavació, als quals es referiran totes les lectures de cotes de nivell i desplaçaments horitzontals i verticals dels punts del terreny. Es comprovarà l'estat de conservació dels edificis mitgers i de les construccions pròximes que es poden veure afectades per les excavacions.

\CPA\

\CPC\Si existissin instal·lacions en servei que es poguessin veure afectades pels treballs a realitzar, sol·licitarà de les corresponents companyies subministradores la seva situació i, si escau, la solució a adoptar, així com les distàncies de seguretat a esteses aèries de conducció d'energia elèctrica. Notificarà al director de l'execució de l'obra, amb l'antelació suficient, l'inici de les excavacions.

\PEF\Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics. Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres. Càrrega a camió de les terres excavades.

\PEC\

\PS\

\EN\

\CM\Les excavacions quedaran protegides enfront de filtracions i accions d'erosió o ensorrada per part de les aigües de vessament. Es prendran les mesures oportunes per a assegurar que les seves característiques geomètriques romanen inamovibles.

\CMO\Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini el director de l'execució de l'obra.

\CVE\El preu no inclou el transport dels materials excavats.

\|

~L|ASA012

|MS\

\CT\Desplaçament perico existent , prefabricada de formigó, de dimensions interiors 60x60x60 cm, sobre solera de formigó en massa HM-20/B/20/X0 de 20 cm de gruix, amb marc i tapa prefabricats de formigó armat i tancament hermètic al pas dels olors mefítics; prèvia excavació amb mitjans mecànics i posterior reomplert de l'extradós amb material granular. Inclou adaptació de la conducció existent a la nova ubicació

\NA\Elaboració, transport i posada en obra del formigó: Código Estructural.

Execució: CTE. DB-HS Salubridad.

\CMP\Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

\CPS\Es comprovarà que la ubicació de l'arqueta es correspon amb la de Projecte.

\CPA\

\CPC\

\PEF\Replanteig. Excavació amb mitjans mecànics. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat i compactació del formigó en formació de solera. Col·locació de l'arqueta prefabricada. Execució de forats pel connexionat dels col·lectors a l'arqueta. Acoblament i rejuntat dels col·lectors al pericó. Col·locació de la tapa i els accessoris. Reblert de l'extradós. Comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei.

\PEC\La arqueta quedarà totalment estanca.

\PS\Prova d'estanquitat parcial.

Prova d'estanquitat parcial.

\EN\

\CM\Es protegirà enfront de cops i obturacions. Es taparan totes els pericons per a evitar accidents.

\CMO\Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

\CVE\

\|

~L|CCH020

|MS\Depenent de l'agressivitat del terreny o la presència d'aigua amb substàncies agressives, es triarà el ciment adequat per a la fabricació del formigó, així com el seu dosatge i permeabilitat i l'espessor de recobriment de les armadures.

\CT\Mur de contenció de terres de superfície plana, sense puntera, de formigó armat, de fins 3 m d'altura, realitzat amb formigó HA-25/F/20/XC2 fabricat en central, i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 22 kg/m³. Inclús tubs de PVC per drenatge, filferro de lligar i separadors.

\NA\Elaboració, transport i posada en obra del formigó: Código Estructural.

\CMP\Volum mesurat sobre la secció teòrica de càlcul, segons documentació gràfica de Projecte.

\CPS\Es comprovarà l'existència de la capa de formigó de neteja, que presentarà un pla de recolzament horitzontal i una superfície neta.

\CPA\Se suspendran els treballs de formigonat quan plogui amb intensitat, neu, existeixi vent excessiu, una temperatura ambient superior a 40°C o es prevegi que dins de les 48 hores següents pugui descendir la temperatura ambienti per sota dels 0°C.

\CPC\Disposarà en obra d'una sèrie de mitjans, en previsió que es produeixin canvis bruscs de les condicions ambientals durant el formigonat o posterior període d'enduriment, no podent començar-se el formigonat dels diferents elements sense l'autorització per escrit del director de l'execució de l'obra.

\PEF\Replanteig de la fonamentació del mur. Col·locació de les armadures amb separadors homologats. Disposició dels tubs de drenatge. Resolució de juntes de construcció. Abocament i compactació del formigó. Curat del formigó. Reparació de defectes superficials, si s'escau.

\PEC\La superfície del mur quedarà neta.

\PS\

\EN\

\CM\S'evitarà l'actuació sobre l'element d'accions mecàniques no previstes en el càlcul. S'evitarà la circulació de vehicles i la col·locació de càrregues en les proximitats de l'extradós del mur.

\CMO\Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte.

\CVE\El preu inclou la fonamentació del mur i l'elaboració i el muntatge de la ferralla en el lloc definitiu de la seva col·locació en obra, però no inclou l'encofrat.

\|

~L|CCH021

|MS\

\CT\Muntatge i desmuntatge en una cara del mur, de sistema d'encofrat a dues cares amb acabat vist amb textura envetada, realitzat amb taulons de fusta de pi, amortitzables en 4 usos, per a formació de mur de formigó armat, de fins a 3 m d'altura i superfície plana, per a contenció de terres. Inclús tubs de PVC per a formació d'escorrentius; passamurs per a pas dels tensors; elements de sustentació, fixació i apuntalament necessaris per a la seva estabilitat; i líquid desencofrant, per evitar l'adherència del formigó a l'encofrat.

\NA\Execució: 

    - Código Estructural

    - NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados.

\CMP\Superfície d'encofrat en contacte amb el formigó, mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

\CPS\L'encofrat tindrà la rigidesa i estabilitat necessàries per suportar les accions de posta en obra, i serà suficientment estanc.

\CPA\

\CPC\No podrà començar el muntatge de l'encofrat sense l'autorització per escrit del director de l'execució de l'obra, qui comprovarà que l'estat de conservació de la seva superfície i de les unions, s'ajusta a l'acabat del formigó previst en el projecte.

\PEF\Replanteig de l'encofrat sobre la fonamentació. Neteja de la base de recolzament del mur en la fonamentació. Col·locació de tubs per a formació d'escorrentius. Col·locació de passamurs per a pas dels tensors. Muntatge del sistema d'encofrat. Col·locació d'elements de sustentació, fixació i apuntalament. Aplomat i anivellació de l'encofrat. Humectació de l'encofrat. Desmuntatge del sistema d'encofrat. Neteja i emmagatzematge de l'encofrat.

\PEC\Les superfícies vistes no presentaran imperfeccions.

\PS\

\EN\

\CM\

\CMO\Es mesurarà la superfície d'encofrat en contacte amb el formigó realment executada segons especificacions de Projecte.

\CVE\

\|

~L|CHH005

|MS\

\CT\Formigó HL-150/B/20, fabricat en central i abocament amb cubilot, per a formació de capa de formigó de neteja i anivellament de fons de fonamentació, en el fons de l'excavació prèviament realitzada.

\NA\Elaboració, transport i posada en obra del formigó: 

    - Código Estructural.

Execució: 

    - CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos

    - CTE. DB-HS Salubridad.

\CMP\Volum teòric, segons documentació gràfica de Projecte.

\CPS\Es comprovarà, visualment o mitjançant les proves que es considerin oportunes, que el terreny de suport d'aquesta es correspon amb les previsions del Projecte. El resultat de tal inspecció, definint la profunditat de la fonamentació de cadascun dels suports de l'obra, la seva forma i dimensions, i el tipus i consistència del terreny, s'incorporarà a la documentació final d'obra. En particular, s'ha de comprovar que el nivell de suport de la fonamentació s'ajusta al previst i, apreciablement, l'estratigrafia coincideix amb l'estimada en l'estudi geotècnic; que el nivell freàtic i les condicions hidrogeològiques s'ajusten a les previstes; que el terreny presenta, apreciablement, una resistència i una humitat similars a la suposada en l'estudi geotècnic; que no es detecten defectes evidents tals com coves, falles, galeries, pous, etc. I, finalment, que no es detecten corrents subterrànies que puguin produir soscavació o arrossegaments. Una vegada realitzades aquestes comprovacions, es confirmarà l'existència dels elements enterrats de la instal·lació de posta a terra, i que el plànol de suport del terreny és horitzontal i presenta una superfície neta.

\CPA\Se suspendran els treballs de formigonat quan plogui amb intensitat, neu, existeixi vent excessiu, una temperatura ambient superior a 40°C o es prevegi que dins de les 48 hores següents pugui descendir la temperatura ambienti per sota dels 0°C.

\CPC\Disposarà en obra d'una sèrie de mitjans, en previsió que es produeixin canvis bruscs de les condicions ambientals durant el formigonat o posterior període d'enduriment, no podent començar-se el formigonat dels diferents elements sense l'autorització per escrit del director de l'execució de l'obra.

\PEF\Replanteig. Col·locació de tocs i/o formació de mestres. Abocament i compactació del formigó. Coronació i enrasament del formigó.

\PEC\La superfície quedarà horitzontal i plana.

\PS\

\EN\

\CM\

\CMO\Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.

\CVE\

\|

~L|CSV010

|MS\Depenent de l'agressivitat del terreny o la presència d'aigua amb substàncies agressives, es triarà el ciment adequat per a la fabricació del formigó, així com el seu dosatge i permeabilitat i l'espessor de recobriment de les armadures.

\CT\Sabata correguda de fonamentació, de formigó armat, realitzada en excavació prèvia, amb formigó HA-25/F/20/XC2 fabricat en central, i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 100 kg/m³. Inclús armadures d'espera dels pilars o altres elements, filferro de lligar, separadors i tubs per a pas d'instal·lacions.

\NA\Elaboració, transport i posada en obra del formigó: 

    - Código Estructural.

Execució: 

    - CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos

    - NTE-CSV. Cimentaciones superficiales: Vigas flotantes.

\CMP\Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.

\CPS\Es comprovarà l'existència de la capa de formigó de neteja, que presentarà un pla de recolzament horitzontal i una superfície neta.

\CPA\Se suspendran els treballs de formigonat quan plogui amb intensitat, neu, existeixi vent excessiu, una temperatura ambient superior a 40°C o es prevegi que dins de les 48 hores següents pugui descendir la temperatura ambienti per sota dels 0°C.

\CPC\Disposarà en obra d'una sèrie de mitjans, en previsió que es produeixin canvis bruscs de les condicions ambientals durant el formigonat o posterior període d'enduriment, no podent començar-se el formigonat dels diferents elements sense l'autorització per escrit del director de l'execució de l'obra.

\PEF\Replanteig i traçat de les bigues i dels pilars o altres elements estructurals que es recolzin en les mateixes. Col·locació de separadors i fixació de les armadures. Col·locació de tubs per a pas d'instal·lacions. Abocament i compactació del formigó. Coronació i enrasament de fonaments. Curat del formigó.

\PEC\El conjunt serà monolític i transmetrà correctament les càrregues al terreny. La superfície quedarà sense imperfeccions.

\PS\

\EN\

\CM\Es protegiran i senyalitzaran les armadures d'espera.

\CMO\Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.

\CVE\El preu inclou l'elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat d'elements) en taller industrial i el muntatge en el lloc definitiu de la seva col·locació en obra, però no inclou l'encofrat.

\|

~L|DEF040

|MS\

\CT\Demolició de mur de fàbrica de bloc de formigó massissat i armat, revestida, amb martell pneumàtic, i càrrega manual sobre camió o contenidor.

\NA\Execució: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.

\CMP\Volum mesurat segons documentació gràfica de Projecte.

\CPS\Les zones a demolir hauran estat identificades i marcades. L'element objecte de la demolició no estarà sotmès a l'acció de càrregues o empentes de terres, i es verificarà l'estabilitat de la resta de l'estructura i elements del seu entorn, que estaran degudament apuntalats. S'hauran d'haver conclòs totes aquelles actuacions prèvies previstes en el Projecte d'Enderrocament corresponent: mesures de seguretat, anul·lació i neutralització per part de les companyies subministradores de les connexions de servei d'instal·lacions, treballs de camp i assaigs, estintolament i apuntalaments necessaris. S'hauran pres les mesures de protecció indicades en el corresponent Estudi de Seguretat i Salut, tant en relació amb els operaris encarregats de la demolició com amb terceres persones, vials, elements públics o edificis confrontants. Es disposarà en obra dels mitjans necessaris per a evitar la formació de pols durant els treballs de demolició i dels sistemes d'extinció d'incendis adequats.

\CPA\

\CPC\Haurà rebut per escrit l'aprovació, per part del director de l'execució de l'obra del seu programa de treball, conforme al Projecte d'Enderrocament.

\PEF\Demolició del mur de fàbrica i els seus revestiments. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.

\PEC\No quedaran parts inestables de l'element desmantellat parcialment, i la zona de treball estarà neta d'enderrocs.

\PS\

\EN\

\CM\Mentre se segueixin realitzant els treballs de rehabilitació i no s'hagi consolidat definitivament la zona de treball, es conservaran els estintolaments i apuntalaments previstos.

\CMO\S'amidarà el volum realment enderrocat segons especificacions de Projecte.

\CVE\El preu inclou la demolició del revestiment.

\|

~L|DEH021

|MS\

\CT\Demolició de llosa prefabricada de formigó armat de 21 a 23 cm de cantell total, amb retroexcavadora amb martell picador, i càrrega manual sobre camió o contenidor.

\NA\Execució: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.

\CMP\Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

\CPS\Es verificarà que sobre l'element a demolir no hi ha emmagatzemats ni mobiliari utilitzable ni materials combustibles, explosius o perillosos; i que s'ha procedit a la seva desratització o desinfecció en cas que fos necessari. S'hauran d'haver conclòs totes aquelles actuacions prèvies previstes en el Projecte d'Enderrocament corresponent: mesures de seguretat, anul·lació i neutralització per part de les companyies subministradores de les connexions de servei d'instal·lacions, treballs de camp i assaigs, estintolament i apuntalaments necessaris. S'hauran pres les mesures de protecció indicades en el corresponent Estudi de Seguretat i Salut, tant en relació amb els operaris encarregats de la demolició com amb terceres persones, vials, elements públics o edificis confrontants. Es disposarà en obra dels mitjans necessaris per a evitar la formació de pols durant els treballs de demolició i dels sistemes d'extinció d'incendis adequats.

\CPA\

\CPC\Haurà rebut per escrit l'aprovació, per part del director de l'execució de l'obra del seu programa de treball, conforme al Projecte d'Enderrocament.

\PEF\Replanteig de la superfície de forjat a demolir. Demolició de l'element. Cort de les armadures. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.

\PEC\No quedaran parts inestables de l'element desmantellat parcialment, i la zona de treball estarà neta d'enderrocs.

\PS\

\EN\

\CM\Mentre se segueixin realitzant els treballs de rehabilitació i no s'hagi consolidat definitivament la zona de treball, es conservaran els estintolaments i apuntalaments previstos.

\CMO\S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de Projecte.

\CVE\El preu no inclou l'aixecat del paviment.

\|

~L|DFD020

|MS\

\CT\Aixecat amb mitjans manuals i equip d'oxitall, de barana metàl·lica en forma recta, de 100 cm d'altura, situada en balcó o terrassa de façana i fixada, sense deteriorar els elements constructius als quals està subjecta i recuperació del material per a la seva posterior ubicació en altre emplaçament, i càrrega manual sobre camió o contenidor.

\NA\Execució: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.

\CMP\Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

\CPS\Es comprovarà que s'ha desmuntat qualsevol element subjecte a la protecció que es va a desmuntar. Es comprovarà que els elements a desmuntar no estan sotmesos a càrregues transmeses per elements estructurals.

\CPA\Se suspendran els treballs quan plogui, neu o la velocitat del vent sigui superior a 60 km/h.

\CPC\

\PEF\Aixecat de l'element. Classificació i etiquetatge. Aplec dels materials a reutilitzar. Càrrega manual del material a reutilitzar sobre camió. Retirada i aplec de les restes d'obra. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual de les restes d'obra sobre camió o contenidor.

\PEC\

\PS\

\EN\

\CM\

\CMO\S'amidarà la longitud realment desmuntada segons especificacions de Projecte.

\CVE\El preu inclou el desmuntatge dels accessoris i dels elements de fixació.

\|

~L|DMC010

|MS\

\CT\Tall de paviment de qualsevol tipus, mitjançant màquina talladora de paviment, i càrrega manual sobre camió o contenidor.

\NA\

\CMP\Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

\CPS\

\CPA\

\CPC\

\PEF\Replanteig de les zones a tallar. Cort del paviment. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.

\PEC\

\PS\

\EN\

\CM\

\CMO\Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

\CVE\

\|

~L|DMX010

|MS\

\CT\Demolició de paviment exterior de lloses de formigo i capa de sorra, amb martell pneumàtic i mitjans manuals amb recuperació del matereial, i càrrega mecànica  de runes sobre camió o contenidor.

\NA\Execució: PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección General de Carreteras.

\CMP\Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

\CPS\

\CPA\

\CPC\

\PEF\Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor.

\PEC\Una vegada conclosos els treballs, la base suport quedarà neta de restes del material.

\PS\

\EN\

\CM\

\CMO\S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de Projecte.

\CVE\El preu no inclou la demolició de la base suport.

\|

~L|DMX020

|MS\

\CT\Demolició de paviment exterior de formigó armat, mitjançant retroexcavadora amb martell picador, i càrrega mecànica sobre camió o contenidor.

\NA\Execució: PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección General de Carreteras.

\CMP\Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

\CPS\

\CPA\

\CPC\

\PEF\Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor.

\PEC\Una vegada conclosos els treballs, la base suport quedarà neta de restes del material.

\PS\

\EN\

\CM\

\CMO\S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de Projecte.

\CVE\El preu no inclou la demolició de la base suport.

\|

~L|DMX090

|MS\

\CT\Demolició de vorada sobre base de formigó, amb martell pneumàtic, sense deteriorar els elements constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor.

\NA\

\CMP\Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

\CPS\

\CPA\

\CPC\

\PEF\Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.

\PEC\Una vegada conclosos els treballs, la base suport quedarà neta de restes del material.

\PS\

\EN\

\CM\

\CMO\S'amidarà la longitud realment enderrocada segons especificacions de Projecte.

\CVE\El preu inclou el picat del material d'unió.

\|

~L|DTM040

|MS\

\CT\Desmuntatge de banc de fusta, de 40 kg de pes màxim, amb mitjans manuals, i recuperació del material per a la seva posterior ubicació en altre emplaçament, i càrrega manual sobre camió o contenidor.

\NA\

\CMP\Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

\CPS\

\CPA\

\CPC\

\PEF\Desmuntatge de l'element. Reparació de la superfície de recolzament. Classificació i etiquetatge. Aplec dels materials a reutilitzar. Càrrega manual del material a reutilitzar sobre camió. Retirada i aplec de les restes d'obra. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual de les restes d'obra sobre camió o contenidor.

\PEC\

\PS\

\EN\

\CM\

\CMO\S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades segons especificacions de Projecte.

\CVE\El preu inclou la reparació de desperfectes en la superfície de suport.

\|

~L|DTM060

|MS\

\CT\Desmuntatge de equipament esportiu, de 40 kg de pes màxim, amb mitjans manuals, i recuperació del material per a la seva posterior ubicació en altre emplaçament, i càrrega manual sobre camió o contenidor.

\NA\

\CMP\Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

\CPS\

\CPA\

\CPC\

\PEF\Desmuntatge de l'element. Reparació de la superfície de recolzament. Classificació i etiquetatge. Aplec dels materials a reutilitzar. Càrrega manual del material a reutilitzar sobre camió. Retirada i aplec de les restes d'obra. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual de les restes d'obra sobre camió o contenidor.

\PEC\

\PS\

\EN\

\CM\

\CMO\S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades segons especificacions de Projecte.

\CVE\El preu inclou la reparació de desperfectes en la superfície de suport.

\|

~L|DUI030

|MS\

\CT\Desmuntatge de fanal amb columna d'acer, d'entre 10 i 12 m d'altura, amb recuperació del material per a la seva posterior ubicació en altre emplaçament, sent l'ordre d'execució del procés invers al de la seva instal·lació, i càrrega manual sobre camió o contenidor.

\NA\

\CMP\Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

\CPS\Es comprovarà que la xarxa d'alimentació elèctrica està desconnectada i fora de servei.

\CPA\Se suspendran els treballs quan plogui, neu o la velocitat del vent sigui superior a 60 km/h.

\CPC\

\PEF\Desmuntatge de l'element. Classificació i etiquetatge. Aplec dels materials a reutilitzar. Càrrega manual del material a reutilitzar sobre camió. Retirada i aplec de les restes d'obra. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual de les restes d'obra sobre camió o contenidor.

\PEC\

\PS\

\EN\

\CM\

\CMO\S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades segons especificacions de Projecte.

\CVE\El preu inclou el desmuntatge dels accessoris i dels elements de fixació, però no inclou la demolició de la fonamentació.

\|

~L|GRA010

|MS\

\CT\Transport de residus inertes de formigons, morters i prefabricats produïts en obres de construcció i/o demolició, amb contenidor de 5 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. També servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor.

\NA\Gestió de residus: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

\CMP\Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

\CPS\Es comprovarà que estan perfectament senyalitzades sobre el terreny les zones de treball i vies de circulació, per a l'organització del tràfic.

\CPA\

\CPC\

\PEF\Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.

\PEC\Les vies de circulació utilitzades durant el transport quedaran completament netes de qualsevol tipus de residus.

\PS\

\EN\

\CM\

\CMO\Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons especificacions de Projecte.

\CVE\El preu inclou el cànon d'abocament per lliurament de residus.

\|

~L|GRA020

|MS\

\CT\Transport amb camió de residus inertes de formigons, morters i prefabricats produïts en obres de construcció i/o demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a 20 km de distància.

\NA\Gestió de residus: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

\CMP\Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels diferents materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte.

\CPS\Es comprovarà que estan perfectament senyalitzades sobre el terreny les zones de treball i vies de circulació, per a l'organització del tràfic.

\CPA\

\CPC\

\PEF\

\PEC\Les vies de circulació utilitzades durant el transport quedaran completament netes de qualsevol tipus de residus.

\PS\

\EN\

\CM\

\CMO\Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment transportat segons especificacions de Projecte.

\CVE\El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada, però no inclou la càrrega en obra.

\|

~L|GRB020

|MS\

\CT\Cànon d'abocament per lliurament de residus inertes de formigons, morters i prefabricats produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.

\NA\Gestió de residus: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

\CMP\Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels diferents materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte.

\CPS\

\CPA\

\CPC\

\PEF\

\PEC\

\PS\

\EN\

\CM\

\CMO\Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment entregat segons especificacions de Projecte.

\CVE\El preu no inclou el transport.

\|

~L|GTA020

|MS\

\CT\Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació de qualsevol tipus de terreny a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a una distància màxima de 20 km.

\NA\Gestió de residus: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

\CMP\Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny considerat.

\CPS\Es comprovarà que estan perfectament senyalitzades sobre el terreny les zones de treball i vies de circulació, per a l'organització del tràfic.

\CPA\

\CPC\

\PEF\Transport de terres a l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, amb protecció de les mateixes mitjançant la seva cobertura amb teles.

\PEC\Les vies de circulació utilitzades durant el transport quedaran completament netes de qualsevol tipus de residus.

\PS\

\EN\

\CM\

\CMO\Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment transportat segons especificacions de Projecte.

\CVE\El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada, però no inclou la càrrega en obra.

\|

~L|GTB020

|MS\

\CT\Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de l'excavació, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.

\NA\Gestió de residus: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

\CMP\Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny considerat.

\CPS\

\CPA\

\CPC\

\PEF\

\PEC\

\PS\

\EN\

\CM\

\CMO\Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment entregat segons especificacions de Projecte.

\CVE\El preu no inclou el transport.

\|

~L|HRF040

|MS\

\CT\Cavalló prefabricat de formigó, amb un angle d'inclinació de 10°, de color gris, en peces de 500x400x60 mm, amb goteró, per a cobriment de murs, i ancoratge metàl·lic d'acer inoxidable en la seva cara inferior; rebut amb morter de ciment, industrial, amb additiu hidròfug, M-10, sobre el qual s'introdueixen els ancoratges metàl·lics; i rejuntat entre peces i, si s'escau, de les unions amb els murs amb morter de juntes especial per a prefabricats de formigó. Inclús protector hidròfug en base aquosa, per a tractament superficial hidrofugant.

\NA\Execució: CTE. DB-HS Salubridad.

\CMP\Longitud mesurada a eixos, segons documentació gràfica de Projecte.

\CPS\Es comprovarà que els paraments de recolzament estan sanejats, nets i anivellats.

\CPA\

\CPC\

\PEF\Preparació de la superfície de recolzament. Replanteig de les peces. Col·locació, aplomat, anivellació i alineació de les peces. Rejuntat i neteja. Aplicació en dues capes del tractament superficial hidrofugant.

\PEC\La pendent serà la adequada. Tindrà adherència, planitud i bon aspecte. El segellat de juntes serà estanc a l'aigua.

\PS\

\EN\

\CM\Es protegirà l'element davant a pluges, gelades i cops. Es protegirà fins a la finalització de les obres enfront d'accions mecàniques no previstes en el càlcul.

\CMO\Es mesurarà a eixos, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

\CVE\

\|

~L|IEH010

|MS\

\CT\Cable multipolar H07ZZ-F (AS), sent la seva tensió assignada de 450/750 V, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-F) de 4G6 mm² de secció, amb aïllament de compost reticulat a base de poliolefina lliure de halògens (Z) i coberta de compost reticulat a base de poliolefina lliure de halògens (Z). Inclús accessoris i elements de subjecció.

\NA\

\CMP\Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

\CPS\Es comprovaran les separacions mínimes de les conduccions amb altres instal·lacions.

\CPA\

\CPC\Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per instal·ladors autoritzats en baixa tensió, autoritzats per a l'exercici de l'activitat.

\PEF\Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.

\PEC\

\PS\

\EN\

\CM\Es protegirà de la humitat i del contacte amb materials agressius.

\CMO\Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

\CVE\

\|

~L|IEO010

|MS\

\CT\Canalització de tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de doble paret (interior llisa i exterior corrugada), de color taronja, de 63 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 450 N, col·locat sobre llit de sorra de 5 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada. Instal·lació soterrada. Inclús cinta de senyalització.

\NA\Instal·lació: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

\CMP\Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

\CPS\Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai suficient per a la seva instal·lació.

\CPA\

\CPC\Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per instal·ladors autoritzats en baixa tensió, autoritzats per a l'exercici de l'activitat.

\PEF\Replanteig. Execució del llit de sorra per a seient del tub. Col·locació del tub. Col·locació de la cinta de senyalització. Execució del reblert envoltant de sorra.

\PEC\La instal·lació podrà revisar-se amb facilitat.

\PS\

\EN\

\CM\

\CMO\Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

\CVE\El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al desplaçament i la disposició en obra dels elements, però no inclou l'excavació ni el reblert principal.

\|

~L|MBG010

|MS\

\CT\Base granular amb tot-u artificial calcari, i compactació al 100% del Proctor Modificat amb mitjans mecànics, en tongades de 30 cm de gruix, fins a aconseguir una densitat seca no inferior al al 100% del Proctor Modificat de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501, per a millora de les propietats resistents del terreny.

\NA\Execució: PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección General de Carreteras.

\CMP\Volum mesurat sobre els plànols de perfils transversals del Projecte, que defineixen el moviment de terres a realitzar en obra.

\CPS\Es comprovarà que el terreny que forma l'esplanada que servirà de suport té la resistència adequada.

\CPA\Se suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C a l'ombra.

\CPC\

\PEF\Transport i descàrrega del material a peu de tall. Estès del material en tongadas d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de cada tongada. Compactació.

\PEC\Les terres o àrids hauran aconseguit el grau de compactació adequat.

\PS\

\EN\

\CM\Les terres o àrids utilitzats quedaran protegits de la possible contaminació per materials estranys o per aigua de pluja, així com del pas de vehicles.

\CMO\Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.

\CVE\El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat.

\|

~L|MPC020

|MS\

\CT\Paviment continu de formigó amb addició de fibres de 15 cm de gruix, amb junts, realitzat amb formigó HM-20/B/20/X0 fabricat en central i abocament amb bomba amb un contingut de fibres sense funció estructural, fibres de vidre resistents als àlcalis (AR) de 2 kg/m³, estès i vibrat manual mitjançant regla vibrant; amb làmina de polietilè com a capa separadora sota el paviment; tractat superficialment amb capa de morter decoratiu de rodolament per a paviment de formigó, color gris, espolsat manualment sobre el formigó encara fresc i posterior remolinat mecànic de tota la superfície fins aconseguir que el morter quedi completament integrat en el formigó.

\NA\Elaboració, transport i posada en obra del formigó: Código Estructural.

Execució: NTE-RSC. Revestimientos de suelos: Continuos.

\CMP\Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.

\CPS\Es comprovarà que la superfície suport reuneix les condicions de qualitat i forma previstes.

\CPA\Se suspendran els treballs de formigonat quan plogui amb intensitat, neu, existeixi vent excessiu, una temperatura ambient superior a 40°C o es prevegi que dins de les 48 hores següents pugui descendir la temperatura ambienti per sota dels 0°C.

\CPC\Disposarà en obra d'una sèrie de mitjans, en previsió que es produeixin canvis bruscs de les condicions ambientals durant el formigonat o posterior període d'enduriment, no podent començar-se el formigonat dels diferents elements sense l'autorització per escrit del director de l'execució de l'obra. Garantirà que aquest tipus de treballs sigui realitzat per personal qualificat i sota el control d'empreses especialitzades.

\PEF\Preparació i neteja de la superfície suport. Col·locació de la capa separadora. Replanteig dels junts de construcció, de dilatació i de retracció. Col·locació d'encofrats. Estesa de nivells mitjançant tocaments, mestres de formigó o regles. Reg de la superfície base. Connexionat, ancoratge i embroquetat de les xarxes d'instal·lacions projectades. Mesclat en camió formigonera. Abocat, estesa i vibrat del formigó. Curat del formigó. Aplicació manual del morter, assegurant-se de la total cubrición del formigó fresc. Retirada d'encofrats. Fratasado mecànic de la superfície.

\PEC\La superfície del paviment presentarà una textura uniforme i no tindrà segregacions.

\PS\

\EN\

\CM\Quedarà prohibit tot tipus de circulació sobre el paviment durant les 72 hores següents al formigonat, excepte la necessària per a realitzar els treballs d'execució de junts i control d'obra.

\CMO\Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

\CVE\El preu no inclou la base de la solera ni l'execució i el segellat dels junts.

\|

~L|MPC100

|MS\

\CT\Junt de retracció en paviment continu de formigó, de 3 a 5 mm d'amplada i 20 mm de profunditat, mitjançant tall amb disc de diamant.

\NA\Execució: NTE-RSC. Revestimientos de suelos: Continuos.

\CMP\Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

\CPS\Es comprovarà que el formigó està suficientment endurit per a evitar la seva disgregació.

\CPA\Se suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 5°C o superior a 40°C.

\CPC\

\PEF\Replanteig de la junta. Cort del formigó. Neteja final de la junta.

\PEC\La seva profunditat i amplada seran constants i no tindrà vores escantellats.

\PS\

\EN\

\CM\Es protegirà del tràfic i de l'entrada de pols fins que es produeixi el segellat definitiu.

\CMO\Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

\CVE\

\|

~L|NDM020

|MS\

\CT\Drenatge de mur de formigó en contacte amb el terreny, per la seva cara exterior, amb làmina drenant d'estructura nodular de polietilè d'alta densitat (PEAD/HDPE), amb nòduls de 7,5 mm d'altura, amb geotèxtil de polipropilè incorporat, resistència a la compressió 150 kN/m² segons UNE-EN ISO 604, capacitat de drenatge 5 l/(s·m) i massa nominal 0,7 kg/m². Col·locació en obra: amb cavalcaments, amb els nòduls contra el mur prèviament impermeabilitzat, amb claus d'acer de 62 mm de longitud, amb volandera tova de polietilè de 36 mm de diàmetre (2 u/m²). Inclús perfil metàl·lic per a acabat superior i.

\NA\Execució: CTE. DB-HS Salubridad.

\CMP\Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

\CPS\Es comprovarà que el mur està completament acabat i que s'han segellat totes les juntes i fissures existents i els buits passamurs.

\CPA\Se suspendran els treballs quan plogui amb intensitat, neu o existeixi vent excessiu.

\CPC\

\PEF\Realització de treballs auxiliars en la superfície suport (conformat d'angles, pas de tubs, etc.). Neteja i preparació de la superfície. Col·locació de la làmina drenant i filtrant. Resolució de punts singulars.

\PEC\

\PS\

\EN\

\CM\Es protegirà provisionalment fins que es realitzi el reblert de l'extradós del mur, particularment davant d'accions mecàniques.

\CMO\Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, incloent els lliuraments i els solapes.

\CVE\

\|

~L|TDG170

|MS\

\CT\Xarxa de protecció de pista esportiva, fixa, especialment indicada per a camps de futbol 8, de futbol 11, de futbol sala o d'handbol, per evitar la sortida de pilotes del camp, de 20 m de longitud i 6 m d'altura, de cordes de niló de 100x100 mm de llum de malla i 3 mm de diàmetre, cosida amb cable d'acer trenat superior i inferiorment i subjecta a pals de tub d'acer de 90 mm de diàmetre, de 7 m d'altura i 5 mm de gruix, col·locats cada 5 m, col·locació amb tac químic, volandera i cargol sobre una base de formigó HM-20/P/20/X0 de 0,80x0,80x1,00 m.

\NA\Elaboració, transport i posada en obra del formigó: Código Estructural.

\CMP\Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

\CPS\

\CPA\

\CPC\

\PEF\Replanteig. Excavació amb mitjans manuals. Formigonat de la base de recolzament. Col·locació.

\PEC\

\PS\

\EN\

\CM\

\CMO\Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

\CVE\El preu inclou l'excavació.

\|

~L|UAI011

|MS\

\CT\Canaleta prefabricada de formigó per a ús públic dde 1000 mm de longitud, 100 mm d'amplada i 170 mm d'altura, amb reixeta de foneria dúctil classe C-250 segons UNE-EN 1433 i UNE-EN 124, sobre solera de formigó en massa HM-25/B/20/X0 de 15 cm de gruix; prèvia excavació amb mitjans manuals i posterior reomplert de l'extradós amb formigó. Inclús peces especials i sifó en línia registrable.

\NA\Elaboració, transport i posada en obra del formigó: Código Estructural.

Execució: CTE. DB-HS Salubridad.

\CMP\Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.

\CPS\Es comprovarà que la ubicació i el recorregut es corresponen amb els de Projecte.

\CPA\

\CPC\

\PEF\Replanteig del recorregut de la canaleta de drenatge. Excavació amb mitjans manuals. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat i compactació del formigó en formació de solera. Col·locació de la canaleta de drenatge sobre la base de formigó. Muntatge dels accessoris en la canaleta de drenatge. Execució de forats pel connexionat de la canonada a la canaleta de drenatge. Acoblament i rejuntat de la canonada a la canaleta de drenatge. Col·locació del sifó en línia. Reblert de l'extradós. Comprovació del seu correcte funcionament.

\PEC\Es connectarà amb la xarxa de sanejament de l'edifici, assegurant-se la seva estanquitat i circulació.

\PS\

\EN\

\CM\Es protegirà enfront d'obturacions i tràfic pesat.

\CMO\Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

\CVE\

\|

~L|UIA010

|MS\

\CT\Pericó de connexió elèctrica, prefabricat de formigó, sense fons, registrable, de 40x40x50 cm de mesures interiors, amb parets rebaixades per a l'entrada de tubs, capaç de suportar una càrrega de 400 kN, amb marc d'acer galvanitzat i tapa de formigó armat alleugerit, de 49,5x48,5 cm, per a pericó de connexió elèctrica, capaç de suportar una càrrega de 125 kN; prèvia excavació amb mitjans manuals i posterior reomplert de l'extradós amb material granular.

\NA\

\CMP\Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

\CPS\Es comprovarà que la ubicació es correspon amb la de Projecte.

\CPA\

\CPC\

\PEF\Replanteig. Excavació amb mitjans manuals. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Col·locació de l'arqueta prefabricada. Execució de forats per a connexionat de tubs. Connexionat dels tubs al pericó. Col·locació de la tapa i els accessoris. Reblert de l'extradós.

\PEC\Serà accessible.

\PS\

\EN\

\CM\Es protegirà enfront de cops i obturacions. Es taparan totes els pericons per a evitar accidents.

\CMO\Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

\CVE\

\|

~L|UIP011

|MS\

\CT\Lluminària TPL. Carcassa i tapa d'alumini fos EN AC-44100, tanca de vidre pla de 5mm. IP66 i IK08. Reciclabilitat del 99,22%. Petjada de carboni màxima per ús 0,0699kg kW/h de CO2. Generació B. Grandària L. Vidre pla.  29000lm 3000K 192W 128LED 500mA. AMA2: Abast Longitudinal 60 º Obertura Transversal 45 º (Tipus III). Forquilla. 220-240V.  Classe I. Regulable protocol DALI.  Amb protector. Sense base.  Sense Sensor.  Sense node.  Acabat Marí. RAL-7015 Gris pissarra texturat. Cable per a Classe I/II de 12 metres de 3x2,5 o similar

\NA\

\CMP\Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

\CPS\Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte.

\CPA\

\CPC\

\PEF\Replanteig. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.

\PEC\El nivell d'il·luminació serà adequat i uniforme.

\PS\

\EN\

\CM\Es protegirà enfront de cops i esquitxades.

\CMO\Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

\CVE\

\|

~L|UIV010

|MS\

\CT\ Muntatge de Fanal per a enllumenat viari procedent de recuperació compost de columna troncocònica d'acer galvanitzat de 3 mm d'espessor, de 9000 mm d'altura, acabat pintat, amb caixa de connexió i protecció, amb fusibles, conductor aïllat de coure per 0,6/1 kV de 2x2,5 mm², presa de terra amb pica, pericó de pas i derivació de 40x40x60 cm, amb bastiment i tapa de ferro fos;

\NA\

\CMP\Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

\CPS\Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte.

\CPA\

\CPC\

\PEF\Replanteig. Fixació de la columna. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.

\PEC\El nivell d'il·luminació serà adequat i uniforme. Tindrà una adequada fixació al suport.

\PS\

\EN\

\CM\Es protegirà enfront de cops i esquitxades.

\CMO\Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

\CVE\El preu no inclou l'excavació de la fonamentació ni la formació de la fonamentació.

\|

~L|UXH010

|MS\

\CT\Paviment exterior, de peces prefabricades de formigó  procedents de recuperació col·locades picat de pitxell amb morter de ciment M-5 de 3 cm de gruix, deixant entre elles un junt de separació de entre 1,5 i 3 mm. Inclús junts estructurals i de dilatació, talls a realitzar per ajustar-les a les vores del confinament o a les intrusions existents en el paviment i reblert de junts amb sorra silícia de mida 0/2 mm.

\NA\Execució: 

    - CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad

    - NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas.

\CMP\Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte, deduint els buits de superfície major de 1,5 m². No s'han tingut en compte les escapçadures com factor d'influència per incrementar l'amidament, cada vegada que en la descomposició s'ha considerat el tant per cent de ruptures general.

\CPS\Es comprovarà que s'ha realitzat un estudi sobre les característiques de la seva base de suport.

\CPA\

\CPC\

\PEF\Replanteig de mestres i nivells. Estesa de la capa de morter. Humectació de les peces a col·locar. Col·locació individual, a pic de maceta, de les peces. Formació de juntes i trobades. Neteja del paviment i les juntes. Reblert dels junts amb sorra seca, mitjançant raspallat. Eliminació del material sobrant de la superfície, mitjançant escombrat.

\PEC\Formarà una superfície plana i uniforme i s'ajustarà a les alineacions i rasants previstes. Tendrà bon aspecte.

\PS\

\EN\

\CM\Després de finalitzar els treballs de pavimentació, es protegirà enfront del trànsit durant el temps indicat pel director de l'execució de l'obra.

\CMO\Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, deduint els buits de superfície major de 1,5 m².

\CVE\El preu no inclou la base suport.

\|

~L|XBC010

|MS\

\CT\Assaigs a realitzar en laboratori acreditat en l'àrea tècnica corresponent, sobre una mostra de paviment continu, presa en obra, per a la determinació de les següents característiques: resistència al lliscament en condicions humides segons UNE-EN 16165.

\NA\

\CMP\Assaig a realitzar, segons documentació del Pla de control de qualitat.

\CPS\

\CPA\

\CPC\

\PEF\Desplaçament a obra. Presa de mostres. Realització dels assajos. Redacció d'informe dels resultats dels assajos realitzats.

\PEC\

\PS\

\EN\

\CM\

\CMO\

\CVE\

\|

~L|XEH016

|MS\

\CT\Assaig a realitzar en laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, sobre una mostra de formigó fresc, presa en obra segons UNE-EN 12350-1, per a la determinació de les següents característiques: consistència del formigó fresc mitjançant el mètode d'assentament del con d'Abrams segons UNE-EN 12350-2 i resistència característica a compressió del formigó endurit amb fabricació i curació de cinc provetes provetes cilíndriques de 15x30 cm segons UNE-EN 12390-2, recapçat i ruptura a compressió d'aquestes segons UNE-EN 12390-3.

\NA\Control del formigó: Código Estructural.

\CMP\Assaig a realitzar, segons documentació del Pla de control de qualitat.

\CPS\

\CPA\

\CPC\

\PEF\Desplaçament a obra. Presa de mostres. Realització dels assajos. Redacció d'informe dels resultats dels assajos realitzats.

\PEC\

\PS\

\EN\

\CM\

\CMO\

\CVE\

\|

~L|XTR010

|MS\

\CT\Assaigs per a la selecció i control d'un material de reblert de tot-u artificial. Assaigs a laboratori acreditat en l'àrea tècnica corresponent, sobre una mostra agafada en obra: anàlisis granulomètric UNE-EN 933-1; límits d'Atterberg UNE-EN ISO 17892-12; equivalent de sorra UNE-EN 933-8; coeficient de Los Angeles segons UNE-EN 1097-2; coeficient de neteja UNE-EN 13043; índex de llenques UNE-EN 933-3; cares de fractura UNE-EN 933-5; 6 de Proctor Modificat segons UNE 103501. Assaigs "in situ": densitat i humitat segons ASTM D6938; 6 de placa de càrrega segons UNE 103808.

\NA\Selecció i control: CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

\CMP\Assaig a realitzar, segons documentació del Pla de control de qualitat.

\CPS\

\CPA\

\CPC\

\PEF\Desplaçament a obra. Presa de mostres. Realització d'assaigs a laboratori. Realització d'assaigs "in situ". Redacció d'informe dels resultats dels assajos realitzats.

\PEC\

\PS\

\EN\

\CM\

\CMO\

\CVE\

\|

~L|YCS020

|MS\

\CT\Quadre elèctric provisional d'obra per a una potència màxima de 25 kW, compost per armari de distribució amb dispositiu d'emergència, preses i els interruptors automàtics magnetotèrmics i diferencials necessaris, amortitzable en 4 usos.

\NA\

\CMP\Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

\CPS\

\CPA\

\CPC\Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per instal·ladors autoritzats en baixa tensió, autoritzats per a l'exercici de l'activitat.

\PEF\Col·locació de l'armari. Muntatge, instal·lació i comprovació. Desmuntatge de l'element. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.

\PEC\

\PS\

\EN\

\CM\

\CMO\Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

\CVE\

\|

~L|YSH010

|MS\

\CT\Aplicació mecànica de pintura per a exterior, a base de resines acríliques, color a escollir, acabat setinat, textura llisa, per a marca vial longitudinal contínua, de 10 cm d'amplada, per a pistes esportives.

\NA\

\CMP\Longitud mesurada segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

\CPS\Es comprovarà que el suport està sec, net, ferm i lliure d'olis, grasses o qualsevol resta de brutícia que pogués interferir en l'adherència de la pintura.

\CPA\Es suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 10°C o superior a 40°C, plogui, neu, la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o la humitat ambiental sigui superior al 80%.

\CPC\

\PEF\Premarcatge. Aplicació mecànica de la mescla mitjançant polvorització.

\PEC\Tendrà bon aspecte.

\PS\

\EN\

\CM\

\CMO\Es mesurarà a cinta correguda, la longitud realment executada segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

\CVE\

\|

~C|010408_r1012|kg|Residus de grava i roques triturades diferents dels esmentats en el codi 01 04 07.|0||4|

~X|010408_r1012|ler\01 04 08\m\1\v\0.000666666666667\|

~C|010408_r1043|kg|Residus de grava i roques triturades diferents dels esmentats en el codi 01 04 07.|0||4|

~X|010408_r1043|ler\01 04 08\m\1\v\0.000666666666667\|

~C|010408_r1044|kg|Residus de grava i roques triturades diferents dels esmentats en el codi 01 04 07.|0||4|

~X|010408_r1044|ler\01 04 08\m\1\v\0.000666666666667\|

~C|010409_r1012|kg|Residus de sorra i argiles.|0||4|

~X|010409_r1012|ler\01 04 09\m\1\v\0.000625\|

~C|010409_r1041|kg|Residus de sorra i argiles.|0||4|

~X|010409_r1041|ler\01 04 09\m\1\v\0.000625\|

~C|010409_r1042|kg|Residus de sorra i argiles.|0||4|

~X|010409_r1042|ler\01 04 09\m\1\v\0.000625\|

~C|080111_r1068|kg|Residus de pintura i vernís que contenen dissolvents orgànics o altres substàncies perilloses.|0||4|

~X|080111_r1068|ler\08 01 11\m\1\v\0.001111111111111\|

~C|150101_e1047|kg|Envasos de paper i cartró.|0||4|

~X|150101_e1047|ler\15 01 01\m\1\v\0.001333333333333\|

~C|150101_e1048|kg|Envasos de paper i cartró.|0||4|

~X|150101_e1048|ler\15 01 01\m\1\v\0.001333333333333\|

~C|150101_e1049|kg|Envasos de paper i cartró.|0||4|

~X|150101_e1049|ler\15 01 01\m\1\v\0.001333333333333\|

~C|150101_e1054|kg|Envasos de paper i cartró.|0||4|

~X|150101_e1054|ler\15 01 01\m\1\v\0.001333333333333\|

~C|150101_e1055|kg|Envasos de paper i cartró.|0||4|

~X|150101_e1055|ler\15 01 01\m\1\v\0.001333333333333\|

~C|150101_e1064|kg|Envasos de paper i cartró.|0||4|

~X|150101_e1064|ler\15 01 01\m\1\v\0.001333333333333\|

~C|150101_e1070|kg|Envasos de paper i cartró.|0||4|

~X|150101_e1070|ler\15 01 01\m\1\v\0.001333333333333\|

~C|150101_e1071|kg|Envasos de paper i cartró.|0||4|

~X|150101_e1071|ler\15 01 01\m\1\v\0.001333333333333\|

~C|150101_e1072|kg|Envasos de paper i cartró.|0||4|

~X|150101_e1072|ler\15 01 01\m\1\v\0.001333333333333\|

~C|150101_e1073|kg|Envasos de paper i cartró.|0||4|

~X|150101_e1073|ler\15 01 01\m\1\v\0.001333333333333\|

~C|150101_e1075|kg|Envasos de paper i cartró.|0||4|

~X|150101_e1075|ler\15 01 01\m\1\v\0.001333333333333\|

~C|150101_e1076|kg|Envasos de paper i cartró.|0||4|

~X|150101_e1076|ler\15 01 01\m\1\v\0.001333333333333\|

~C|150101_e1077|kg|Envasos de paper i cartró.|0||4|

~X|150101_e1077|ler\15 01 01\m\1\v\0.001333333333333\|

~C|150101_e1079|kg|Envasos de paper i cartró.|0||4|

~X|150101_e1079|ler\15 01 01\m\1\v\0.001333333333333\|

~C|150101_e1081|kg|Envasos de paper i cartró.|0||4|

~X|150101_e1081|ler\15 01 01\m\1\v\0.001333333333333\|

~C|150101_e1084|kg|Envasos de paper i cartró.|0||4|

~X|150101_e1084|ler\15 01 01\m\1\v\0.001333333333333\|

~C|150104_e1050|kg|Envasos metàl·lics.|0||4|

~X|150104_e1050|ler\15 01 04\m\1\v\0.001666666666667\|

~C|150104_e1069|kg|Envasos metàl·lics.|0||4|

~X|150104_e1069|ler\15 01 04\m\1\v\0.001666666666667\|

~C|170101_r1008|kg|Formigó (formigons, morters i prefabricats).|0||4|

~X|170101_r1008|ler\17 01 01\m\1\v\0.000666666666667\|

~C|170101_r1009|kg|Formigó (formigons, morters i prefabricats).|0||4|

~X|170101_r1009|ler\17 01 01\m\1\v\0.000666666666667\|

~C|170101_r1012|kg|Formigó (formigons, morters i prefabricats).|0||4|

~X|170101_r1012|ler\17 01 01\m\1\v\0.000666666666667\|

~C|170101_r1013|kg|Formigó (formigons, morters i prefabricats).|0||4|

~X|170101_r1013|ler\17 01 01\m\1\v\0.000666666666667\|

~C|170101_r1014|kg|Formigó (formigons, morters i prefabricats).|0||4|

~X|170101_r1014|ler\17 01 01\m\1\v\0.000666666666667\|

~C|170101_r1028|kg|Formigó (formigons, morters i prefabricats).|0||4|

~X|170101_r1028|ler\17 01 01\m\1\v\0.000666666666667\|

~C|170101_r1049|kg|Formigó (formigons, morters i prefabricats).|0||4|

~X|170101_r1049|ler\17 01 01\m\1\v\0.000666666666667\|

~C|170101_r1055|kg|Formigó (formigons, morters i prefabricats).|0||4|

~X|170101_r1055|ler\17 01 01\m\1\v\0.000666666666667\|

~C|170101_r1056|kg|Formigó (formigons, morters i prefabricats).|0||4|

~X|170101_r1056|ler\17 01 01\m\1\v\0.000666666666667\|

~C|170101_r1058|kg|Formigó (formigons, morters i prefabricats).|0||4|

~X|170101_r1058|ler\17 01 01\m\1\v\0.000666666666667\|

~C|170101_r1059|kg|Formigó (formigons, morters i prefabricats).|0||4|

~X|170101_r1059|ler\17 01 01\m\1\v\0.000666666666667\|

~C|170101_r1060|kg|Formigó (formigons, morters i prefabricats).|0||4|

~X|170101_r1060|ler\17 01 01\m\1\v\0.000666666666667\|

~C|170101_r1061|kg|Formigó (formigons, morters i prefabricats).|0||4|

~X|170101_r1061|ler\17 01 01\m\1\v\0.000666666666667\|

~C|170101_r1062|kg|Formigó (formigons, morters i prefabricats).|0||4|

~X|170101_r1062|ler\17 01 01\m\1\v\0.000666666666667\|

~C|170101_r1067|kg|Formigó (formigons, morters i prefabricats).|0||4|

~X|170101_r1067|ler\17 01 01\m\1\v\0.000666666666667\|

~C|170103_r1008|kg|Teules i materials ceràmics.|0||4|

~X|170103_r1008|ler\17 01 03\m\1\v\0.0008\|

~C|170201_e1054|kg|Fusta.|0||4|

~X|170201_e1054|ler\17 02 01\m\1\v\0.000909090909091\|

~C|170201_e1055|kg|Fusta.|0||4|

~X|170201_e1055|ler\17 02 01\m\1\v\0.000909090909091\|

~C|170201_e1063|kg|Fusta.|0||4|

~X|170201_e1063|ler\17 02 01\m\1\v\0.000909090909091\|

~C|170201_e1067|kg|Fusta.|0||4|

~X|170201_e1067|ler\17 02 01\m\1\v\0.000909090909091\|

~C|170201_e1070|kg|Fusta.|0||4|

~X|170201_e1070|ler\17 02 01\m\1\v\0.000909090909091\|

~C|170201_e1078|kg|Fusta.|0||4|

~X|170201_e1078|ler\17 02 01\m\1\v\0.000909090909091\|

~C|170201_e1079|kg|Fusta.|0||4|

~X|170201_e1079|ler\17 02 01\m\1\v\0.000909090909091\|

~C|170201_r1051|kg|Fusta.|0||4|

~X|170201_r1051|ler\17 02 01\m\1\v\0.000909090909091\|

~C|170203_e1049|kg|Plàstic.|0||4|

~X|170203_e1049|ler\17 02 03\m\1\v\0.001666666666667\|

~C|170203_e1054|kg|Plàstic.|0||4|

~X|170203_e1054|ler\17 02 03\m\1\v\0.001666666666667\|

~C|170203_e1055|kg|Plàstic.|0||4|

~X|170203_e1055|ler\17 02 03\m\1\v\0.001666666666667\|

~C|170203_e1057|kg|Plàstic.|0||4|

~X|170203_e1057|ler\17 02 03\m\1\v\0.001666666666667\|

~C|170203_e1063|kg|Plàstic.|0||4|

~X|170203_e1063|ler\17 02 03\m\1\v\0.001666666666667\|

~C|170203_e1065|kg|Plàstic.|0||4|

~X|170203_e1065|ler\17 02 03\m\1\v\0.001666666666667\|

~C|170203_e1066|kg|Plàstic.|0||4|

~X|170203_e1066|ler\17 02 03\m\1\v\0.001666666666667\|

~C|170203_e1067|kg|Plàstic.|0||4|

~X|170203_e1067|ler\17 02 03\m\1\v\0.001666666666667\|

~C|170203_e1068|kg|Plàstic.|0||4|

~X|170203_e1068|ler\17 02 03\m\1\v\0.001666666666667\|

~C|170203_e1070|kg|Plàstic.|0||4|

~X|170203_e1070|ler\17 02 03\m\1\v\0.001666666666667\|

~C|170203_e1077|kg|Plàstic.|0||4|

~X|170203_e1077|ler\17 02 03\m\1\v\0.001666666666667\|

~C|170203_e1079|kg|Plàstic.|0||4|

~X|170203_e1079|ler\17 02 03\m\1\v\0.001666666666667\|

~C|170203_e1080|kg|Plàstic.|0||4|

~X|170203_e1080|ler\17 02 03\m\1\v\0.001666666666667\|

~C|170203_e1083|kg|Plàstic.|0||4|

~X|170203_e1083|ler\17 02 03\m\1\v\0.001666666666667\|

~C|170203_r1013|kg|Plàstic.|0||4|

~X|170203_r1013|ler\17 02 03\m\1\v\0.001666666666667\|

~C|170203_r1064|kg|Plàstic.|0||4|

~X|170203_r1064|ler\17 02 03\m\1\v\0.001666666666667\|

~C|170203_r1065|kg|Plàstic.|0||4|

~X|170203_r1065|ler\17 02 03\m\1\v\0.001666666666667\|

~C|170203_r1074|kg|Plàstic.|0||4|

~X|170203_r1074|ler\17 02 03\m\1\v\0.001666666666667\|

~C|170203_r1078|kg|Plàstic.|0||4|

~X|170203_r1078|ler\17 02 03\m\1\v\0.001666666666667\|

~C|170203_r1079|kg|Plàstic.|0||4|

~X|170203_r1079|ler\17 02 03\m\1\v\0.001666666666667\|

~C|170405_r1008|kg|Ferro i acer.|0||4|

~X|170405_r1008|ler\17 04 05\m\1\v\0.00047619047619\|

~C|170405_r1009|kg|Ferro i acer.|0||4|

~X|170405_r1009|ler\17 04 05\m\1\v\0.00047619047619\|

~C|170405_r1013|kg|Ferro i acer.|0||4|

~X|170405_r1013|ler\17 04 05\m\1\v\0.00047619047619\|

~C|170405_r1045|kg|Ferro i acer.|0||4|

~X|170405_r1045|ler\17 04 05\m\1\v\0.00047619047619\|

~C|170405_r1046|kg|Ferro i acer.|0||4|

~X|170405_r1046|ler\17 04 05\m\1\v\0.00047619047619\|

~C|170405_r1052|kg|Ferro i acer.|0||4|

~X|170405_r1052|ler\17 04 05\m\1\v\0.00047619047619\|

~C|170405_r1053|kg|Ferro i acer.|0||4|

~X|170405_r1053|ler\17 04 05\m\1\v\0.00047619047619\|

~C|170405_r1066|kg|Ferro i acer.|0||4|

~X|170405_r1066|ler\17 04 05\m\1\v\0.00047619047619\|

~C|170405_r1083|kg|Ferro i acer.|0||4|

~X|170405_r1083|ler\17 04 05\m\1\v\0.00047619047619\|

~C|170407_r1010|kg|Metalls mesclats.|0||4|

~X|170407_r1010|ler\17 04 07\m\1\v\0.000666666666667\|

~C|170411_r1073|kg|Cables diferents dels especificats en el codi 17 04 10.|0||4|

~X|170411_r1073|ler\17 04 11\m\1\v\0.000666666666667\|

~C|170411_r1075|kg|Cables diferents dels especificats en el codi 17 04 10.|0||4|

~X|170411_r1075|ler\17 04 11\m\1\v\0.000666666666667\|

~C|170411_r1076|kg|Cables diferents dels especificats en el codi 17 04 10.|0||4|

~X|170411_r1076|ler\17 04 11\m\1\v\0.000666666666667\|

~C|170411_r1084|kg|Cables diferents dels especificats en el codi 17 04 10.|0||4|

~X|170411_r1084|ler\17 04 11\m\1\v\0.000666666666667\|

~C|170504_r1002|kg|Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 17 05 03.|0||4|

~X|170504_r1002|ler\17 05 04\m\1\v\0.000583430571762\|

~C|170504_r1003|kg|Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 17 05 03.|0||4|

~X|170504_r1003|ler\17 05 04\m\1\v\0.000625\|

~C|170504_r1032|kg|Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 17 05 03.|0||4|

~X|170504_r1032|ler\17 05 04\m\1\v\0.000625\|

~C|170604_r1013|kg|Materials d'aïllament diferents dels especificats en els codis 17 06 01 i 17 06 03.|0||4|

~X|170604_r1013|ler\17 06 04\m\1\v\0.001666666666667\|

~C|170604_r1080|kg|Materials d'aïllament diferents dels especificats en els codis 17 06 01 i 17 06 03.|0||4|

~X|170604_r1080|ler\17 06 04\m\1\v\0.001666666666667\|

~C|170802_r1008|kg|Materials de construcció a partir de guix diferents dels especificats en el codi 17 08 01.|0||4|

~X|170802_r1008|ler\17 08 02\m\1\v\0.001\|

~C|170904_r1013|kg|Residus barrejats de construcció i demolició diferents dels especificats en els codis 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03.|0||4|

~X|170904_r1013|ler\17 09 04\m\1\v\0.000666666666667\|

~C|170904_r1050|kg|Residus barrejats de construcció i demolició diferents dels especificats en els codis 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03.|0||4|

~X|170904_r1050|ler\17 09 04\m\1\v\0.000666666666667\|

~C|170904_r1054|kg|Residus barrejats de construcció i demolició diferents dels especificats en els codis 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03.|0||4|

~X|170904_r1054|ler\17 09 04\m\1\v\0.000666666666667\|

~C|170904_r1057|kg|Residus barrejats de construcció i demolició diferents dels especificats en els codis 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03.|0||4|

~X|170904_r1057|ler\17 09 04\m\1\v\0.000666666666667\|

~C|170904_r1069|kg|Residus barrejats de construcció i demolició diferents dels especificats en els codis 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03.|0||4|

~X|170904_r1069|ler\17 09 04\m\1\v\0.000666666666667\|

~C|200111_r1082|kg|Teixits.|0||4|

~X|200111_r1082|ler\20 01 11\m\1\v\0.001333333333333\|
