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ANNEX  2 
PROPOSICIÓ ECONÒMICA I DOCUMENTACIÓ QUANTIFICABLE DE FORMA AUTOMÀTICA
 

a) Proposició econòmica.
 Es presentarà conforme al següent model:

1.-  Preu:  
« _________________________, amb domicili a l'efecte de notificacions a _____________, ____________________, núm. ___, amb NIF núm. _________, en representació de l'Entitat ___________________, amb NIF núm. ___________, assabentat de l'expedient per a la contractació de les obres de “MILLORA DE LA MOBILITAT VIAL A SOSSÍS” per procediment obert simplificat , anunciat en el Perfil de contractant, faig constar que conec el Plec que serveix de base al contracte i ho accepto íntegrament, prenent part de la licitació i comprometent-me a dur a terme l'objecte del contracte per l'import de ____________ euros i ___________ euros corresponents a l'Impost sobre el Valor Afegit.

2.- Millores valorades:  
2.1.- Xarxa d’aigua, boca de reg i i Font a la zona infantil  ( fins a 30 PUNTS) 
Execució completa d’una nova derivació de la xarxa d’aigua, a partir de la canonada disponible dins l’àmbit de les obres, per travessar el carrer i donar servei a la zona infantil mitjançant una boca de reg i una font.

· Localització del punt de connexió i execució de l’escomesa sobre la canonada existent, amb totes les peces especials, unions, vàlvules i elements de maniobra necessaris.

· Tall i demolició del paviment existent, excavació d’una rasa d’uns 8 m de longitud i preparació del fons.

· Subministrament i col·locació de la canonada d’aigua apta per al servei previst, amb llit de suport, protecció, reblert, compactació i senyalització de la conducció.

· Reposició completa del paviment i dels acabats afectats, amb característiques equivalents a les existents.

· Subministrament i instal·lació d’una boca de reg, inclosa l’arqueta, la tapa, les peces de connexió i tots els accessoris necessaris.

· Subministrament i instal·lació d’una font de model a determinar per l’Ajuntament, amb un preu mitjà de subministrament de 1.000,00 €, inclosos l’ancoratge i les connexions hidràuliques necessàries per deixar-la totalment operativa.

· Proves de funcionament i estanquitat, neteja final, retirada de residus i tots els mitjans auxiliars necessaris per a l’execució completa de la millora.

Valoració estimativa de la millora: 2.900,00 €

Abast de l’oferta: millora completa, totalment acabada i en funcionament ( no s’accepten variants) .

Ofereixo les següents millores (sense cost addicional per l’EMD de Sossís)  , consistents en :
Execució completa d’una nova derivació de la xarxa d’aigua, a partir de la canonada disponible dins l’àmbit de les obres, per travessar el carrer i donar servei a la zona infantil mitjançant una boca de reg i una font.

____  SI

____ NO

 2.  Reconstrucció de murs de paredat de pedra existents ( fins a 30 punts) 
Reconstrucció de trams de murs de paredat de pedra existents situats a les immediacions de les obres. Els trams concrets seran determinats per l’Entitat i la direcció facultativa , en funció de les necessitats de l’àmbit d’actuació. 

· Enderroc manual o mecànic controlat del tram de mur existent, amb recuperació, selecció, neteja i aplec de la pedra aprofitable per a la reconstrucció. 

· Apuntalament provisional, quan sigui necessari , de les restes de mur, dels elements adjacents o dels terrenys que puguin resultar afectat durant l’actuació. 

· Sanejament i preparació dels trasdós, retirada dels materials inestables i condicionament de la bases de recolzament. 

· Execució, quan sigui necessària per garantir l’estabilitat i el repartiment de càrregues, d’un petit fonament o llosa de formigó armat, incloses l’excavació, l’encofrat, l’armadura, el formigonat i el reblert. 

· Reconstrucció del parament amb la mateixa pedra recuperada, col·locada i aparellada de manera que la cara vista presenti l’aspecte tradicional d’una paret de pedra seca. 

· Execució simultània, al trasdós del paredat, d’un gruix aproximant de 30 cm de formigó armat amb barres d’acer, inclosos l’encofrat, les armadures, els ancoratges i les connexions necessàries amb els elements existents.. 

· Reblert i acabat del trasdós, rejuntats no visibles, remats, neteja final, gestió dels residus i tots els materials, mà d’obra i mitjans auxiliars necessaris per deixar el mur completament acabat

Unitat d’oferta i d’amidament: m2 de parament vertical efectivament reconstruït i acabat

Valoració estimativa: 120,00 €/m2

Oferta del licitador:  nombre de metres quadrats de paredat que es compromet a executar sense cost addicional per l’entitat. 

Ofereixo les següents millores (sense cost addicional per l’EMD de Sossís)  , consistents en :
................................: m2 de parament vertical efectivament reconstruït i acabat.

 I per deixar-ne constància, signo la present declaració.
_____________, a ___ de ________ de 202.. 
Signatura electrònica del candidat,
Signat: _________________.».
DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
Entitat Municipal Descentralitzada de Sossís
Avda Estació 62, baixos, La Pobla de Segur. 25500 (Lleida). Tel. 973680092. Fax: 
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