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Ajuntament 
de Pontons
ANNEX III. FITXA DE COMPLIMENT TÈCNIC
	Requisit mínim
	Oferta / dada exacta
	Document acreditatiu

	Vehicle nou i sense ús previ
	
	

	MMA fins a 3.500 kg
	
	

	Distància entre eixos 2.600–2.750 mm
	
	

	Amplada eix posterior 1.800–1.870 mm
	
	

	Cilindrada mínima 2.999 cm³
	
	

	Potència mínima 110 kW / 150 CV
	
	

	Canvi manual, mínim 5+1
	
	

	Eix posterior motriu amb rodes bessones
	
	

	ABS
	
	

	AEBS
	
	

	AEBS vianants/ciclistes o equivalent
	
	

	ASR
	
	

	ESC/EVSC
	
	

	Alerta distància de seguretat o equivalent
	
	

	Reconeixement senyals o equivalent, si escau segons configuració homologada
	
	

	Caixa basculant, llargada útil mínima aprox. 3,00 m
	
	

	Amplada total dins límits reglamentaris
	
	

	Laterals aprox. 400 mm
	
	

	Pistó telescòpic o equivalent
	
	

	Grua hidràulica amb 2 extensions
	
	

	Moment màxim d’elevació mínim 25 kNm
	
	

	Llums LED de treball posterior i zona grua
	
	

	Retolació municipal inclosa
	
	

	Extintor homologat instal·lat
	
	

	Formació inicial inclosa
	
	

	Homologació completa del conjunt
	
	

	Matriculació a nom de l’Ajuntament
	
	

	Garantia mínima 24 mesos
	
	

	Termini de lliurament màxim 120 dies naturals
	
	





Marca i model del vehicle: .................................................................................................
Marca i model de la grua: ...................................................................................................
Carrosser / fabricant de la caixa: ........................................................................................

La persona licitadora declara que les dades consignades són exactes i que la documentació adjunta permet verificar-ne el compliment.
Lloc i data: ............................................................    Signatura electrònica

Pontons, agost de 2026.
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