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ANNEX NÚM. 1
PROPOSTA ECONÒMICA
El/La Sr./Sra.  .................................. assabentat de l’anunci publicat al perfil d’Infraestructures.cat i de les condicions i requisits que s'exigeixen per a l'adjudicació de l’assistència tècnica de control de qualitat de les obres ....................... Clau: ...., es compromet en nom (propi o de l'empresa que representa) a realitzar-les amb estricta subjecció als esmentats requisits i condicions d’acord amb l’oferta següent:

Total oferta: ..................  Euros  més la quantitat de ...(valor de l’IVA)... Euros per l’IVA.

 (El preu ofertat no podrà superar el pressupost de licitació)

Signatura:

ANNEX NÚM. 2
ACREDITACIONS ASSAIGS DOCUMENT D’ALTRES ESPECIFICITATS TÈCNIQUES PARTICULARS
	ASSAIG
	NORMA
	Referència 1

	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl
	ASTM D 6938
	 

	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl
	UNE 103501
	 

	Mostreig, realització del con d'abrams, elaboració de provetes, cura i assaig a flexotracció d'una sèrie de tres provetes prismàtiques de 15x15x60 cm
	UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-5
	 

	Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una mostra de sòl
	UNE 103204
	 

	Assaigs de càrrega vertical de sòls mitjançant placa estàtica de 300 mm de diàmetre nominal
	UNE 103808
	 

	Presa, confecció de provetes. determinació de la densitat aparent i del contingut de buits d'una mostra de mescla bituminosa
	UNE-EN 12697-30, UNE-EN 12697-32, UNE-EN 12697-8 i UNE-EN 12697-6
	 

	Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl
	UNE 103103 i UNE 103104
	 

	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl
	UNE 103503
	 

	Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl
	UNE 103502
	 

	Determinació del inflament lliure pel mètode del edòmetre, d'una mostra de sòl
	UNE 103601
	 

	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra d'àrids
	UNE-EN 933-1
	 


El licitador declara que disposa d’instal·lacions pròpies o de tercers (quina disponibilitat s’acreditarà per carta de compromís de tercers) habilitades i a distàncies adequades per a la realització dels assaigs relacionats en el present annex.

I als efectes oportuns, se signa la present, a ………… de ……………….. de …………

Signatura
__________________________ 

 Referència identificada en les declaracions responsables aportades pel licitador
ANNEX NÚM. 4
DOCUMENT D’ALTRES ESPECIFICITATS TÈCNIQUES PARTICULARS
	ASSAIGS A REALITZAR NO SUBCONTRACTABLES*
	NORMA

	Els següents:
	

	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl
	ASTM D 6938

	Mostreig, realització del con d'abrams, elaboració de provetes, cura i assaig a flexotracció d'una sèrie de tres provetes prismàtiques de 15x15x60 cm
	UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-5

	Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl
	UNE 103103 i UNE 103104

	
	

	ASSAIGS A REALITZAR (amb possibilitat de subcontractació)
	

	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl
	UNE 103501

	Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una mostra de sòl
	UNE 103204

	Assaigs de càrrega vertical de sòls mitjançant placa estàtica de 300 mm de diàmetre nominal
	UNE 103808

	Presa, confecció de provetes. determinació de la densitat aparent i del contingut de buits d'una mostra de mescla bituminosa
	UNE-EN 12697-30, UNE-EN 12697-32, UNE-EN 12697-8 i UNE-EN 12697-6

	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl
	UNE 103503

	Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl
	UNE 103502

	Determinació del inflament lliure pel mètode del edòmetre, d'una mostra de sòl
	UNE 103601

	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra d'àrids
	UNE-EN 933-1

	
	


*Els assaigs que s’hagin indicat com a no subcontractables hauran de ser realitzats per laboratoris propis del licitador amb les habilitacions legals necessàries per a l’exercici de dita activitat.
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