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[bookmark: _Hlk69041934]ANNEX NÚM. 1

DECLARACIÓ DE VIGÈNCIA DE DOCUMENTACIÓ

Senyors,

El sotasignant ………………………., DECLARA:

	Que les escriptures acreditatives de la personalitat i capacitat del licitador no han estat modificades respecte a les que tenen al seu poder

	Que la targeta del número d’identificació fiscal és la que ja tenen al seu poder

	Que els documents acreditatius de la meva representació com a signant de l’oferta no han estat modificats ni revocats respecte els que tenen al seu poder

El licitador autoritza a Infraestructures.cat a fer ús de la documentació esmentada en cas que aquesta hagués estat lliurada a aquesta en el marc d’una licitació anterior.

Als efectes oportuns es fa constar que la licitació amb motiu de la qual es va aportar la indicada 
documentació que ja tenen en el seu poder és: ......................

I en prova de conformitat, se signa la present, a ………… 



Signatura



ANNEX NÚM. 2A

MODEL D'AVAL BANCARI PER A LA GARANTIA PROVISIONAL

(Bastantejat per l’Advocacia de l’Estat o de la Generalitat)

El Banc................................, i en el seu nom i representació................................., en qualitat de ...................... i segons les facultats dimanades de l'Escriptura de Poder atorgada davant el Notari de ....................., D. ..........................., amb data................, número......................... del seu protocol i que afirmen trobar-se íntegrament subsistents, es constitueix avalador fiador solidari de ......................................... en interès i benefici d'”INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU (Infraestructures.cat)” amb NIF A59377135 i fins a la suma d’euros (3% del pressupost de licitació de cada Lot, IVA exclòs), a efectes de garantir l'exacte compliment per l'empresa abans esmentada de totes i cadascuna de les obligacions que li resultin com a conseqüència de la participació i possible adjudicació del contracte de l’assistència tècnica de control de qualitat de les obres "............................................................................................................................................................". 

L'indicat aval es presta pel Banc ................................... amb expressa i formal renúncia dels beneficis d'excussió, divisió, ordre i qualsevol altre que pogués en el seu cas ser d'aplicació, i a l'efecte declara el Banc que vol obligar-se i s'obliga conjuntament i solidàriament amb l'empresa.......................................... fins el termini de vigència de l'oferta d'aquesta, o fins que es compleixin les condicions de devolució de la garantia provisional previstes en el Plec de Clàusules Administratives que regeix la licitació, a pagar amb caràcter incondicional, dintre, com a màxim dels vuit dies següents a ser requerit a fer efectiva, la suma o sumes que, fins a la concurrència de la xifra fiançada (3% del pressupost de licitació, IVA exclòs) s'expressi al requeriment, renunciant el banc expressament i solemnement, a tota excepció o reserva quant al lliurament de les quantitats que li fossin reclamades, qualsevol que fos la causa o motiu en què aquestes poguessin fonamentar-se i encara que es manifestés oposició o reclamació per part de .................. o de tercers, qualsevol que aquests fossin.





ANNEX NÚM. 2B

MODEL DE CERTIFICAT D’ASSEGURANÇA DE CAUCIÓ PER A LA GARANTIA PROVISIONAL

Certificat número ................................

................................................................................................. (en endavant, assegurador), amb domicili a ......................................., carrer ......................................................................., i NIF ................................, degudament representat pel senyor ....................................................................................., amb poders suficients per obligar-lo en aquest acte, segons resulta de ..........	
	

ASSEGURA

concepte de prenedor de l’assegurança, enfront d'”INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU (Infraestructures.cat)” amb NIF A59377135, en endavant l’assegurat, fins a l’import d’euros ................. (3% del pressupost de licitació, IVA exclòs)..............., a efectes de garantir l’exacte compliment per l’assegurat de totes i cadascuna de les obligacions que li resultin com a conseqüència de la participació en la licitació i possible adjudicació del contracte l’assistència tècnica de control de qualitat de les obres ……………………………………………………………………...

La manca de pagament de la prima, sigui única, primera o següents, no donarà dret a l’assegurador a resoldre el Contracte, ni aquest restarà extingit, ni la cobertura de l’assegurador suspesa, ni aquest alliberat de la seva obligació, en cas que l’assegurador hagi de fer efectiva la garantia.

L’assegurador no podrà oposar a l’assegurat les excepcions que puguin correspondre’l contra el prenedor de l’assegurança.

L’assegurador assumeix el compromís d’indemnitzar l’assegurat al primer requeriment d’INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU, i de pagar amb caràcter incondicional i dintre, com a màxim, dels vuit dies següents a ser requerit, la suma o sumes que fins a la concurrència de la xifra assegurada s’expressi en el requeriment.

La present assegurança de caució estarà en vigor fins al termini de vigència de l’oferta que, en relació amb la licitació abans assenyalada, l’assegurat presentarà a INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU, o fins que es compleixin les condicions de devolució de la garantia provisional previstes en el Plec de Clàusules Administratives de la licitació.
 
A ........................................., el ................. de ........................................... de .............


Signatura:
Assegurador
 
ANNEX NÚM. 3

PROPOSTA ECONÒMICA

(Cal complimentar un annex per a cadascun dels Lots als que es presenti oferta)

El/La Sr./Sra. .................................. assabentat de l’anunci publicat al perfil d’Infraestructures.cat i de les condicions i requisits que s'exigeixen per a l'adjudicació de l’assistència tècnica de control de qualitat de les obres ....................... Clau: ...., es compromet en nom (propi o de l'empresa que representa) a realitzar-les amb estricta subjecció als esmentats requisits i condicions d’acord amb l’oferta següent:

Lot al que es presenta oferta: .........

Total oferta: ..................  Euros, més la quantitat de ...(valor de l’IVA)... Euros per l’IVA
(El preu ofert no podrà superar el pressupost de licitació del Lot)



Signatura:


ANNEX NÚM. 4

ACREDITACIONS ASSAIGS DOCUMENT D’ALTRES ESPECIFICITATS TÈCNIQUES PARTICULARS

LOT 1
	[bookmark: _Hlk172018441]
	Referència [footnoteRef:1] [1:  Referència identificada en les declaracions responsables aportades pel licitador] 


	
(
	ASSAIG
	NORMA

	Presa, confecció de provetes, determinació de la densitat aparent i del contingut de buits d'una mostra de mescla bituminosa
	UNE-EN 12697-30, UNE-EN 12697-32, UNE-EN 12697-8 i UNE-EN 12697-6

	Assaigs de càrrega vertical de sòls mitjançant placa estàtica de 300 mm de diàmetre nominal
	UNE 103808

	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl
	ASTM D 6938

	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl
	NLT 357

	Extracció, tall, determinació de la densitat aparent i referent; i densitat màxima i del gruix d'una proveta testimoni de mescla bituminosa
	UNE-EN 12697-6 i UNE-EN 12697-5,  UNE-EN 12697-36

	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm
	UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3

	Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla bituminosa en calent
	UNE-EN 12697-13

	Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl
	UNE 103502

	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl
	UNE 103501

	Determinació in situ de la humitat d'un sòl
	NLT 103

	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl
	UNE 103503

	Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl
	UNE 103103 i UNE 103104

	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl
	UNE 103101

	Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc
	UNE-EN 12350-2

	Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una mostra de sòl
	UNE 103204

	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons
	UNE 36068

	Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons
	UNE-EN ISO 15630-1

	Determinació del contingut de guix d'un sòl
	NLT 115

	Determinació del inflament lliure pel mètode del edòmetre, d'una mostra de sòl
	UNE 103601

	Assaig de colapse d'un sòl
	NLT 254

	Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl
	NLT 114

	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl
	UNE 103500

	Determinació de la dotació de lligant residual, pel mètode de safata, d'una mostra de mescla bituminosa
	NLT 353



	



El licitador, en relació al Lot 1 al qual presenta oferta, declara que disposa d’instal·lacions pròpies o de tercers (quina disponibilitat s’acreditarà per carta de compromís de tercers) habilitades i a distàncies adequades per a la realització dels assaigs relacionats en el present annex.







I als efectes oportuns, se signa la present, a ………… de ……………….. de …………


Signatura


















ANNEX NÚM. 4

ACREDITACIONS ASSAIGS DOCUMENT D’ALTRES ESPECIFICITATS TÈCNIQUES PARTICULARS

LOT 2
	
	Referència [footnoteRef:2] [2:  Referència identificada en les declaracions responsables aportades pel licitador] 


	
	ASSAIG
	NORMA

	Presa, confecció de provetes, determinació de la densitat aparent i del contingut de buits d'una mostra de mescla bituminosa
	UNE-EN 12697-30, UNE-EN 12697-32, UNE-EN 12697-8 i UNE-EN 12697-6

	Assaigs de càrrega vertical de sòls mitjançant placa estàtica de 300 mm de diàmetre nominal
	UNE 103808

	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl
	ASTM D 6938

	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl
	NLT 357

	Extracció, tall, determinació de la densitat aparent i referent; i densitat màxima i del gruix d'una proveta testimoni de mescla bituminosa
	UNE-EN 12697-6 i UNE-EN 12697-5,  UNE-EN 12697-36

	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm
	UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3

	Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla bituminosa en calent
	UNE-EN 12697-13

	Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl
	UNE 103502

	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl
	UNE 103501

	Determinació in situ de la humitat d'un sòl
	NLT 103

	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl
	UNE 103503

	Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl
	UNE 103103 i UNE 103104

	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl
	UNE 103101

	Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc
	UNE-EN 12350-2

	Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una mostra de sòl
	UNE 103204

	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons
	UNE 36068

	Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons
	UNE-EN ISO 15630-1

	Determinació del contingut de guix d'un sòl
	NLT 115

	Determinació del inflament lliure pel mètode del edòmetre, d'una mostra de sòl
	UNE 103601

	Assaig de colapse d'un sòl
	NLT 254

	Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl
	NLT 114

	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl
	UNE 103500

	Determinació de la dotació de lligant residual, pel mètode de safata, d'una mostra de mescla bituminosa
	NLT 353



	



El licitador, en relació al Lot 2 al qual presenta oferta, declara que disposa d’instal·lacions pròpies o de tercers (quina disponibilitat s’acreditarà per carta de compromís de tercers) habilitades i a distàncies adequades per a la realització dels assaigs relacionats en el present annex.







I als efectes oportuns, se signa la present, a ………… de ……………….. de …………


Signatura


















ANNEX NÚM. 4

ACREDITACIONS ASSAIGS DOCUMENT D’ALTRES ESPECIFICITATS TÈCNIQUES PARTICULARS

LOT 3
	
	Referència [footnoteRef:3] [3:  Referència identificada en les declaracions responsables aportades pel licitador] 


	
	ASSAIG
	NORMA

	Presa, confecció de provetes, determinació de la densitat aparent i del contingut de buits d'una mostra de mescla bituminosa
	UNE-EN 12697-30, UNE-EN 12697-32, UNE-EN 12697-8 i UNE-EN 12697-6

	Assaigs de càrrega vertical de sòls mitjançant placa estàtica de 300 mm de diàmetre nominal
	UNE 103808

	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl
	ASTM D 6938

	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl
	NLT 357

	Extracció, tall, determinació de la densitat aparent i referent; i densitat màxima i del gruix d'una proveta testimoni de mescla bituminosa
	UNE-EN 12697-6 i UNE-EN 12697-5,  UNE-EN 12697-36

	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm
	UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3

	Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla bituminosa en calent
	UNE-EN 12697-13

	Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl
	UNE 103502

	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl
	UNE 103501

	Determinació in situ de la humitat d'un sòl
	NLT 103

	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl
	UNE 103503

	Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl
	UNE 103103 i UNE 103104

	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl
	UNE 103101

	Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc
	UNE-EN 12350-2

	Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una mostra de sòl
	UNE 103204

	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons
	UNE 36068

	Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons
	UNE-EN ISO 15630-1

	Determinació del contingut de guix d'un sòl
	NLT 115

	Determinació del inflament lliure pel mètode del edòmetre, d'una mostra de sòl
	UNE 103601

	Assaig de colapse d'un sòl
	NLT 254

	Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl
	NLT 114

	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl
	UNE 103500

	Determinació de la dotació de lligant residual, pel mètode de safata, d'una mostra de mescla bituminosa
	NLT 353



	



El licitador, en relació al Lot 3 al qual presenta oferta, declara que disposa d’instal·lacions pròpies o de tercers (quina disponibilitat s’acreditarà per carta de compromís de tercers) habilitades i a distàncies adequades per a la realització dels assaigs relacionats en el present annex.







I als efectes oportuns, se signa la present, a ………… de ……………….. de …………


Signatura
















ANNEX NÚM. 4

ACREDITACIONS ASSAIGS DOCUMENT D’ALTRES ESPECIFICITATS TÈCNIQUES PARTICULARS

LOT 4
	
	Referència [footnoteRef:4] [4:  Referència identificada en les declaracions responsables aportades pel licitador] 


	
	ASSAIG
	NORMA

	Assaig de continuitat elèctrica en instal.lació de safates metàl.liques per canalitzacions i emissió d'informe per quadruplicat segons normes DIN 7168, REBT i d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i la memòria de qualitat
	 DIN 7168, REBT 

	Assaig de continuitat elèctrica en instal.lació de tubs metàl.lics rígids per canalitzacions i emissió d'informe per quadruplicat segons normes DIN 7168, DIN 40430, REBT i d'acord amb el plec de prescripcions tècniques  i la memòria de qualitat
	DIN 7168, DIN 40430, REBT

	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm
	UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3

	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons
	UNE 36068

	Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons
	UNE-EN ISO 15630-1



	



El licitador, en relació al Lot 1 al qual presenta oferta, declara que disposa d’instal·lacions pròpies o de tercers (quina disponibilitat s’acreditarà per carta de compromís de tercers) habilitades i a distàncies adequades per a la realització dels assaigs relacionats en el present annex.





I als efectes oportuns, se signa la present, a ………… de ……………….. de …………


Signatura



ANNEX NÚM. 4

ACREDITACIONS ASSAIGS DOCUMENT D’ALTRES ESPECIFICITATS TÈCNIQUES PARTICULARS

LOT 5
	
	Referència [footnoteRef:5] [5:  Referència identificada en les declaracions responsables aportades pel licitador] 


	
	ASSAIG
	NORMA

	Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc
	UNE-EN 12350-2



	



El licitador, en relació al Lot 1 al qual presenta oferta, declara que disposa d’instal·lacions pròpies o de tercers (quina disponibilitat s’acreditarà per carta de compromís de tercers) habilitades i a distàncies adequades per a la realització dels assaigs relacionats en el present annex.







I als efectes oportuns, se signa la present, a ………… de ……………….. de …………


Signatura










[bookmark: OLE_LINK1]
ANNEX NÚM. 5A

MODEL D'AVAL BANCARI PER A LA GARANTIA DEFINITIVA


L'entitat .................. (en endavant, entitat avaladora), amb NIF ………………. i en el seu nom i representació ....................., amb NIF ....................., en qualitat de persones apoderades amb facultats suficients que resulten de l'Escriptura de Poder atorgada davant el/la Notari/a de ..............., D. ....................................... amb data ............., número ........... del seu protocol, i, que afirmen trobar-se íntegrament subsistents, la validació dels quals s’indica a la part inferior d’aquest document.

AVALA

A (nom i cognoms de la persona física / denominació de persona jurídica avalada) ...................... amb NIF ..…. (en endavant, entitat avalada),

[bookmark: _Hlk165225623]En concepte de garantia definitiva, d’acord amb l’article 114 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic i el previst en el plec de clàusules administratives particulars, en interès i benefici d’INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU, amb NIF A59377135, i fins la suma de ..................................... euros (import en xifres i lletres), a efectes de garantir l'exacte compliment per l’entitat avalada de totes i cadascuna de les obligacions concretades en el marc de l'adjudicació de l'expedient de contractació número ................................., Clau: ..................

L'entitat avaladora declara que compleix els requisits de l'article 56 del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat mitjançant el Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre. En aquest sentit, l'aval indicat es presta per l'entitat avaladora amb expressa i formal renúncia dels beneficis d'excussió, divisió, ordre i qualsevol altre que pogués, en el seu cas, ser d'aplicació, i a l'efecte, l'entitat avaladora declara que vol obligar-se i s'obliga: 

- Solidàriament amb l’entitat avalada fins que es decideixi expressament declarar l'extinció de l'obligació garantida i la cancel·lació de l'aval.

- I també, d’acord amb la normativa de contractes del sector públic i de la Caixa General de Dipòsits de la Generalitat, a pagar amb caràcter incondicional i al primer requeriment de la Caixa General de Dipòsits de la Generalitat.

Aquest aval s’ha de mantenir en vigor fins que INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU, autoritzi la seva extinció, cancel·lació o devolució d'acord amb el plec de clàusules administratives particulars i la normativa en matèria de contractes del sector públic.

Aquest aval s’ha inscrit al registre especial d’avals de l’entitat el ...(data).... amb el número ........

 (Lloc i data)

Signatura digital vàlida davant terceres persones
de les persones apoderades de l’entitat avaladora.

	[bookmark: _Hlk165376164]Validació de poders per l'Assessoria Jurídica del Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, Gabinet Jurídic de la Generalitat de Catalunya o Advocacia de l'Estat.*
*En el supòsit de que no estiguin validats per cap dels organismes indicats, la garantia ha d’estar Intervinguda per Notari/a en format digitalment vàlid davant terceres persones (signatura digital o CSV)

	Província
	Data

	Número o codi
(Només Advocacia de l´Estat)




ANNEX NÚM. 5B

[bookmark: _Hlk165376134]MODEL DE CERTIFICAT D’ASSEGURANÇA DE CAUCIÓ
PER A LA GARANTÍA DEFINITIVA

Certificat individual d’assegurança número ...........................
Pòlissa d’assegurança de caució número  ........................

L’entitat .......................... (en endavant, l’asseguradora), amb domicili a ......................................., carrer ..................................., i NIF ................., degudament representada pel senyor/a ........................................................, amb NIF ........, amb facultats suficients que resulten de l'Escriptura de Poder atorgada davant el/la Notari/a de ...............,   D. ............................ amb data ............., número ........... del seu protocol, i, que afirmen trobar-se íntegrament subsistents, la validació dels quals s’indica a la part inferior d’aquest document

ASSEGURA

[bookmark: _Hlk165226836]A .............................................   amb NIF......................................,   en concepte de prenedor de l’assegurança, davant d’INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT  DE  CATALUNYA, SAU amb NIF A59377135, en endavant l’entitat beneficiària o assegurada, en concepte de garantia definitiva, d’acord amb l’article 114 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic i el previst en el plec de clàusules administratives particulars, fins a l’import  de ................. euros (import en xifres i lletres), a efectes de garantir l’exacte compliment de totes i cadascuna de les obligacions concretades en el marc de l'adjudicació de l'expedient de contractació ......................................., Clau: .............

L'entitat asseguradora declara que compleix els requisits de l'article 57 del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat mitjançant el Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre. A aquests efectes:

- La manca de pagament de la prima, sigui única, primera o següents, no donarà dret a l’asseguradora a resoldre el contracte, ni aquest restarà extingit, ni la cobertura de l’asseguradora suspesa, ni aquesta alliberada de la seva obligació, en cas que l’assegurador hagi de fer efectiva la garantia.
- L’asseguradora no podrà oposar a l’assegurat les excepcions que puguin correspondre-li contra el prenedor de l’assegurança. 

Igualment, l’asseguradora, d’acord amb la normativa de contractes del sector públic i de la Caixa General de Dipòsits de la Generalitat de Catalunya assumeix el compromís d’indemnitzar l’assegurat al primer requeriment de la Caixa General de Dipòsits de la Generalitat.

Aquesta assegurança s’ha de mantenir en vigor fins que INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU n’autoritzi la seva extinció, cancel·lació o devolució d'acord amb el plec de clàusules administratives particulars i la normativa en matèria de contractes del sector públic.

A ................, ...(data).... 

Entitat asseguradora
Signatura digital vàlida davant terceres persones 
de les persones apoderades

	Validació de poders per l'Assessoria Jurídica del Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, Gabinet Jurídic de la Generalitat de Catalunya o Advocacia de l'Estat.*
*En el supòsit de que no estiguin validats per cap dels organismes indicats, la garantia ha d’estar Intervinguda per Notari en format digitalment vàlid davant terceres persones (signatura digital o CSV)

	Província
	Data

	Número o codi
(Només Advocacia de l´Estat)








ANNEX NÚM. 7

DOCUMENT D’ALTRES ESPECIFICITATS TÈCNIQUES PARTICULARS

(Cal complimentar un annex per a cadascun dels Lots als que es presenti oferta cas que no siguin els mateixos assaigs entre els diferents Lots)

Lot: 1

	

ASSAIGS A REALITZAR NO SUBCONTRACTABLES*
	
	

	Els següents:
	
	

	Presa, confecció de provetes, determinació de la densitat aparent i del contingut de buits d'una mostra de mescla bituminosa
	UNE-EN 12697-30, UNE-EN 12697-32, UNE-EN 12697-8 i UNE-EN 12697-6
	

	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl
	ASTM D 6938
	

	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm
	UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3
	

	ASSAIGS A REALITZAR (amb possibilitat de subcontractació)
	
	

	Assaigs de càrrega vertical de sòls mitjançant placa estàtica de 300 mm de diàmetre nominal
	UNE 103808
	

	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl
	NLT 357
	

	Extracció, tall, determinació de la densitat aparent i referent; i densitat màxima i del gruix d'una proveta testimoni de mescla bituminosa
	UNE-EN 12697-6 i UNE-EN 12697-5,  UNE-EN 12697-36
	

	Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla bituminosa en calent
	UNE-EN 12697-13
	

	Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl
	UNE 103502
	

	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl
	UNE 103501
	

	Determinació in situ de la humitat d'un sòl
	NLT 103
	

	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl
	UNE 103503
	

	Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl
	UNE 103103 i UNE 103104
	

	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl
	UNE 103101
	

	Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc
	UNE-EN 12350-2
	

	Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una mostra de sòl
	UNE 103204
	

	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons
	UNE 36068
	

	Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons
	UNE-EN ISO 15630-1
	

	Determinació del contingut de guix d'un sòl
	NLT 115
	

	Determinació del inflament lliure pel mètode del edòmetre, d'una mostra de sòl
	UNE 103601
	

	Assaig de colapse d'un sòl
	NLT 254
	

	Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl
	NLT 114
	

	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl
	UNE 103500
	

	Determinació de la dotació de lligant residual, pel mètode de safata, d'una mostra de mescla bituminosa
	NLT 353
	



*Els assaigs que s’hagin indicat com a no subcontractables hauran de ser realitzats per laboratoris propis del licitador amb les habilitacions legals necessàries per a l’exercici de dita activitat.


ANNEX NÚM. 7

DOCUMENT D’ALTRES ESPECIFICITATS TÈCNIQUES PARTICULARS

(Cal complimentar un annex per a cadascun dels Lots als que es presenti oferta cas que no siguin els mateixos assaigs entre els diferents Lots)

Lot: 2

	

ASSAIGS A REALITZAR NO SUBCONTRACTABLES*
	
	

	Els següents:
	
	

	Presa, confecció de provetes, determinació de la densitat aparent i del contingut de buits d'una mostra de mescla bituminosa
	UNE-EN 12697-30, UNE-EN 12697-32, UNE-EN 12697-8 i UNE-EN 12697-6
	

	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl
	ASTM D 6938
	

	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm
	UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3
	

	ASSAIGS A REALITZAR (amb possibilitat de subcontractació)
	
	

	Assaigs de càrrega vertical de sòls mitjançant placa estàtica de 300 mm de diàmetre nominal
	UNE 103808
	

	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl
	NLT 357
	

	Extracció, tall, determinació de la densitat aparent i referent; i densitat màxima i del gruix d'una proveta testimoni de mescla bituminosa
	UNE-EN 12697-6 i UNE-EN 12697-5,  UNE-EN 12697-36
	

	Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla bituminosa en calent
	UNE-EN 12697-13
	

	Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl
	UNE 103502
	

	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl
	UNE 103501
	

	Determinació in situ de la humitat d'un sòl
	NLT 103
	

	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl
	UNE 103503
	

	Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl
	UNE 103103 i UNE 103104
	

	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl
	UNE 103101
	

	Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc
	UNE-EN 12350-2
	

	Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una mostra de sòl
	UNE 103204
	

	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons
	UNE 36068
	

	Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons
	UNE-EN ISO 15630-1
	

	Determinació del contingut de guix d'un sòl
	NLT 115
	

	Determinació del inflament lliure pel mètode del edòmetre, d'una mostra de sòl
	UNE 103601
	

	Assaig de colapse d'un sòl
	NLT 254
	

	Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl
	NLT 114
	

	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl
	UNE 103500
	

	Determinació de la dotació de lligant residual, pel mètode de safata, d'una mostra de mescla bituminosa
	NLT 353
	



*Els assaigs que s’hagin indicat com a no subcontractables hauran de ser realitzats per laboratoris propis del licitador amb les habilitacions legals necessàries per a l’exercici de dita activitat.





ANNEX NÚM. 7

DOCUMENT D’ALTRES ESPECIFICITATS TÈCNIQUES PARTICULARS

(Cal complimentar un annex per a cadascun dels Lots als que es presenti oferta cas que no siguin els mateixos assaigs entre els diferents Lots)

Lot: 3

	

ASSAIGS A REALITZAR NO SUBCONTRACTABLES*
	
	

	Els següents:
	
	

	Presa, confecció de provetes, determinació de la densitat aparent i del contingut de buits d'una mostra de mescla bituminosa
	UNE-EN 12697-30, UNE-EN 12697-32, UNE-EN 12697-8 i UNE-EN 12697-6
	

	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl
	ASTM D 6938
	

	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm
	UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3
	

	ASSAIGS A REALITZAR (amb possibilitat de subcontractació)
	
	

	Assaigs de càrrega vertical de sòls mitjançant placa estàtica de 300 mm de diàmetre nominal
	UNE 103808
	

	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl
	NLT 357
	

	Extracció, tall, determinació de la densitat aparent i referent; i densitat màxima i del gruix d'una proveta testimoni de mescla bituminosa
	UNE-EN 12697-6 i UNE-EN 12697-5,  UNE-EN 12697-36
	

	Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla bituminosa en calent
	UNE-EN 12697-13
	

	Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl
	UNE 103502
	

	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl
	UNE 103501
	

	Determinació in situ de la humitat d'un sòl
	NLT 103
	

	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl
	UNE 103503
	

	Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl
	UNE 103103 i UNE 103104
	

	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl
	UNE 103101
	

	Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc
	UNE-EN 12350-2
	

	Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una mostra de sòl
	UNE 103204
	

	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons
	UNE 36068
	

	Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons
	UNE-EN ISO 15630-1
	

	Determinació del contingut de guix d'un sòl
	NLT 115
	

	Determinació del inflament lliure pel mètode del edòmetre, d'una mostra de sòl
	UNE 103601
	

	Assaig de colapse d'un sòl
	NLT 254
	

	Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl
	NLT 114
	

	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl
	UNE 103500
	

	Determinació de la dotació de lligant residual, pel mètode de safata, d'una mostra de mescla bituminosa
	NLT 353
	



*Els assaigs que s’hagin indicat com a no subcontractables hauran de ser realitzats per laboratoris propis del licitador amb les habilitacions legals necessàries per a l’exercici de dita activitat.




ANNEX NÚM. 7

DOCUMENT D’ALTRES ESPECIFICITATS TÈCNIQUES PARTICULARS

(Cal complimentar un annex per a cadascun dels Lots als que es presenti oferta cas que no siguin els mateixos assaigs entre els diferents Lots)

Lot: 4

	

ASSAIGS A REALITZAR NO SUBCONTRACTABLES*
	
	

	El següent:
	
	

	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm
	UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3
	

	ASSAIGS A REALITZAR (amb possibilitat de subcontractació)
	
	

	Assaig de continuitat elèctrica en instal.lació de safates metàl.liques per canalitzacions i emissió d'informe per quadruplicat segons normes DIN 7168, REBT i d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i la memòria de qualitat
	 DIN 7168, REBT 
	

	Assaig de continuitat elèctrica en instal.lació de tubs metàl.lics rígids per canalitzacions i emissió d'informe per quadruplicat segons normes DIN 7168, DIN 40430, REBT i d'acord amb el plec de prescripcions tècniques  i la memòria de qualitat
	DIN 7168, DIN 40430, REBT
	

	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons
	UNE 36068
	

	Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons
	UNE-EN ISO 15630-1
	



*Els assaigs que s’hagin indicat com a no subcontractables hauran de ser realitzats per laboratoris propis del licitador amb les habilitacions legals necessàries per a l’exercici de dita activitat.



ANNEX NÚM. 7

DOCUMENT D’ALTRES ESPECIFICITATS TÈCNIQUES PARTICULARS

(Cal complimentar un annex per a cadascun dels Lots als que es presenti oferta cas que no siguin els mateixos assaigs entre els diferents Lots)

Lot: 5

	

ASSAIGS A REALITZAR NO SUBCONTRACTABLES*
	
	

	El següent:
	
	

	Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc
	UNE-EN 12350-2
	

	ASSAIGS A REALITZAR (amb possibilitat de subcontractació)
	
	

	
	
	



*Els assaigs que s’hagin indicat com a no subcontractables hauran de ser realitzats per laboratoris propis del licitador amb les habilitacions legals necessàries per a l’exercici de dita activitat.
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