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ANNEX NÚM. 1
PROPOSTA ECONÒMICA
El/La Sr./Sra.  .................................. assabentat de l’anunci publicat al perfil d’Infraestructures.cat i de les condicions i requisits que s'exigeixen per a l'adjudicació de l’assistència tècnica de control de qualitat de les obres ....................... Clau: ...., es compromet en nom (propi o de l'empresa que representa) a realitzar-les amb estricta subjecció als esmentats requisits i condicions d’acord amb l’oferta següent:

Total oferta: ..................  Euros  més la quantitat de ...(valor de l’IVA)... Euros per l’IVA.

 (El preu ofertat no podrà superar el pressupost de licitació)

Signatura:

ANNEX NÚM. 2
ACREDITACIONS ASSAIGS DOCUMENT D’ALTRES ESPECIFICITATS TÈCNIQUES PARTICULARS
	ASSAIG
	NORMA
	Referència 1

	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl
	NLT-357 o DIN 18134 o UNE 103808
	 

	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl
	UNE 103501
	 

	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de provetes cilíndriques de 15x30 cm
	UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3
	 

	Extracció amb determinació de la densitat, gruix i resistència a compressió d'un testimoni de formigó projectat
	UNE-EN 12504-1, UNE-EN 12390-3
	 

	Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa
	UNE-EN 12697-1 ó NLT-164
	 

	Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa.
	UNE-EN 12697-2
	 

	Extracció, tall, determinació de la densitat i del gruix, d'una proveta testimoni de mescla bituminosa
	UNE-EN 12697-6
	 

	Mesura de la textura (macrotextura) superficial pel mètode del cercle de sorra d'un paviment
	UNE-EN 13036-1 o NLT-335
	 

	Aglomerats. Determinació de la sensibilitat a l’aigua de les provetes de mescla bituminosa.
	 UNE-EN 12697-12
	 

	Medició de la temperatura d'una mescla bituminosa.
	UNE-EN 12697-13
	 

	Presa, confecció de provetes, determinació de la densitat aparent i del contingut de buits d'una mostra de mescla bituminosa.
	UNE-EN 12697-30, UNE-EN 12697-32, UNE-EN 12697-8 I UNE-EN 12697-6
	 


El licitador declara que disposa d’instal·lacions pròpies o de tercers (quina disponibilitat s’acreditarà per carta de compromís de tercers) habilitades i a distàncies adequades per a la realització dels assaigs relacionats en el present annex.

I als efectes oportuns, se signa la present, a ………… de ……………….. de …………

Signatura
________________________

 Referència identificada en les declaracions responsables aportades pel licitador 
ANNEX NÚM. 4
DOCUMENT D’ALTRES ESPECIFICITATS TÈCNIQUES PARTICULARS
	ASSAIGS A REALITZAR NO SUBCONTRACTABLES*
	

	Els següents:
	

	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl
	NLT-357 o DIN 18134 o UNE 103808

	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de provetes cilíndriques de 15x30 cm
	UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3

	Presa, confecció de provetes, determinació de la densitat aparent i del contingut de buits d'una mostra de mescla bituminosa.
	UNE-EN 12697-30, UNE-EN 12697-32, UNE-EN 12697-8 I UNE-EN 12697-6

	
	

	ASSAIGS A REALITZAR (amb possibilitat de subcontractació)
	

	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl
	UNE 103501

	Extracció amb determinació de la densitat, gruix i resistència a compressió d'un testimoni de formigó projectat
	UNE-EN 12504-1, UNE-EN 12390-3

	Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa
	UNE-EN 12697-1 ó NLT-164

	Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa.
	UNE-EN 12697-2

	Extracció, tall, determinació de la densitat i del gruix, d'una proveta testimoni de mescla bituminosa
	UNE-EN 12697-6

	Mesura de la textura (macrotextura) superficial pel mètode del cercle de sorra d'un paviment
	UNE-EN 13036-1 o NLT-335

	Aglomerats. Determinació de la sensibilitat a l’aigua de les provetes de mescla bituminosa.
	 UNE-EN 12697-12

	Medició de la temperatura d'una mescla bituminosa.
	UNE-EN 12697-13

	
	


*Els assaigs que s’hagin indicat com a no subcontractables hauran de ser realitzats per laboratoris propis del licitador amb les habilitacions legals necessàries per a l’exercici de dita activitat.
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