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ANNEX 1
INVENTARI DELS EQUIPS I SISTEMES
MANTENIMENT DE LA XARXA RÀDIO I BANDA AMPLA DEL CAT


1. OBJECTE I ABAST DE L’INVENTARI
El present Annex recull l’inventari dels principals equips, sistemes i infraestructures de comunicacions objecte de manteniment, d’acord amb la documentació tècnica de la xarxa de ràdio digital, la xarxa IP de banda ampla i les càmeres de procés del CAT.
L’inventari s’estructura per subsistemes i identifica, segons la informació disponible, els emplaçaments, tipologia d’equip, codis de xarxa, denominacions, números de sèrie, bandes de freqüència i altres dades necessàries per a la identificació dels actius.
	NOTA D’ACTUALITZACIÓ. El present inventari recull la configuració documentada als documents tècnics de 2023. Els canvis associats a les actuacions de millora del radioenllaç troncal estan pendents d’incorporació i, per tant, no es troben inclosos en les taules del present Annex. L’inventari s’haurà d’actualitzar quan aquests canvis quedin definitivament definits i documentats pel CAT.



Durant la vigència del contracte, l’inventari podrà ser actualitzat per reflectir substitucions, altes, baixes o modificacions dels equips i sistemes, d’acord amb la situació real de les instal·lacions i les indicacions del CAT.
2. RESUM DELS SISTEMES INVENTARIATS
	Sistema / subsistema
	Inventari resumit
	Observacions

	Xarxa de ràdio digital
	2 equips mestres; 4 emplaçaments repetidors; 19 remotes
	Equips FARELL T-MOD 400.

	Radioenllaços troncals IP
	5 vanos documentats; 30 unitats IDU/ODU
	SIAE AL+2 i AL13, configuració 1+1. Pendent d’actualitzar amb la millora troncal.

	Radioenllaços llicenciats a remotes
	21 enllaços punt a punt
	SIAE ALFOplus, bandes 18/23/38 GHz.

	Enllaços WiMAX
	3 enllaços; 6 unitats BU/RB
	Alvarion BreezeNET 5,4 GHz.

	Fibra òptica
	7 connexions punt a punt
	Fibra monomode segons documentació de xarxa.

	Switches industrials
	31 unitats inventariades
	Hirschmann RS20/RS30 i una unitat RS20-0400.

	Infraestructura de ràdio
	3 torres pròpies principals
	EB3-Constantí, RPT6-El Perelló i RPT7-Les Brises; més torretes/màstils a altres instal·lacions.

	Càmeres de procés
	9 càmeres relacionades
	Sistema Milestone XProtect Essential documentat amb 20 càmeres; aquest Annex relaciona les càmeres de procés especificades.



3. XARXA DE RÀDIO DIGITAL
La xarxa de ràdio digital és un camí de reserva de les comunicacions de telecomandament i connecta les concentradores de comunicacions amb el centre de control. La documentació de base identifica 2 equips mestres, 4 emplaçaments repetidors i 19 remotes, distribuïts en les zones Centre, Nord i Sud.
3.1. Característiques generals dels equips
	Paràmetre
	Valor

	Fabricant
	FARELL

	Referència
	T-MOD 400

	Formats
	Ràdio remota: mòdem compacte; repetidor: rack 19”

	Modes d’operació
	Simplex i half-duplex

	Interfície
	RS-232 o RS-485 (300 bps a 38400 bps)

	Velocitat de canal
	9600 bps

	Freqüència
	404-512 MHz

	Canalització
	12,5 o 25 kHz

	Modulació
	Digital 4-FSK

	Potència d’emissió remota
	0,1-5 W

	Potència d’emissió repetidor
	0,1-5 W o 25 W

	Alimentació
	12 Vcc (24 Vcc en rack 19”)

	Homologacions ràdio
	ETS EN 300 113-2

	Homologacions EMC
	ETS EN 301 489-5



3.2. Equips mestres, repetidors i remotes
	Emplaçament
	Equip
	Codi xarxa
	Codi equip

	PCC
	Mestre
	1
	101

	ETAP
	Mestre
	1
	102

	Mussara
	Upstream
	1
	111

	Mussara
	Downstream
	10
	111

	Mussara
	Upstream
	2
	115

	Brisses
	Upstream
	1
	112

	Brisses
	Downstream
	20
	112

	Mas Carrasca
	Upstream
	1
	113

	Mas Carrasca
	Downstream
	30
	113

	Caro
	Upstream
	1
	114

	Caro
	Downstream
	2
	114

	EB4
	Remot
	10
	4

	EB3
	Remot
	10
	9

	EB10
	Remot
	10
	10

	EB12
	Remot
	10
	12

	EB13
	Remot
	10
	13

	EB14
	Remot
	10
	14

	EB18
	Remot
	10
	18

	Cota118
	Remot
	10
	53

	ND
	Remot
	10
	54

	EB2
	Remot
	20
	2

	EB5
	Remot
	20
	5

	EB6
	Remot
	20
	6

	EB19
	Remot
	20
	19

	EB25
	Remot
	20
	25

	EB0
	Remot
	30
	50

	EB1
	Remot
	30
	1

	EB16
	Remot
	30
	16

	PDT
	Remot
	30
	51

	PCD
	Remot
	30
	52



4. XARXA IP DE BANDA AMPLA
La xarxa IP de banda ampla integra el transport de dades entre els centres de treball del CAT, les estacions concentradores i diversos punts intermedis. Inclou radioenllaços troncals, radioenllaços llicenciats a remotes, enllaços WiMAX, connexions de fibra òptica i switches industrials.
4.1. Radioenllaços troncals - equipament instal·lat
	NOTA D’ACTUALITZACIÓ. Els equips relacionats en aquest apartat corresponen a la configuració documentada de 2023. Els canvis derivats de la millora del radioenllaç troncal estan pendents d’incorporació i no formen part d’aquest inventari en la seva versió actual.



	Centre
	Localització
	Equip
	Nom
	Núm. sèrie
	Subbanda RF

	ETAP
	Caseta EB1
	IDU AL+2
	EB1 - TFN
	10120936100990A
	-

	ETAP
	Caseta EB1
	ODU AL+2
	Radio 1A
	101225920000310
	H

	ETAP
	Caseta EB1
	ODU AL+2
	Radio 2A
	101225920000210
	H

	RPT6
	RPT6
	IDU AL+2
	TFN - EB1
	10120936100410A
	-

	RPT6
	RPT6
	ODU AL+2
	Radio 1A
	101225919001310
	L

	RPT6
	RPT6
	ODU AL+2
	Radio 2A
	101225919000810
	L

	RPT6
	RPT6
	IDU AL+2
	TFN - EB2
	10120936100670A
	-

	RPT6
	RPT6
	ODU AL+2
	Radio 1A
	101225919000110
	L

	RPT6
	RPT6
	ODU AL+2
	Radio 2A
	101225919000910
	L

	EB2
	Caseta EB2
	IDU AL+2
	EB2 - TFN
	10120936100380A
	-

	EB2
	Caseta EB2
	ODU AL+2
	Radio 1A
	101225920000110
	H

	EB2
	Caseta EB2
	ODU AL+2
	Radio 2A
	101225920000810
	H

	EB2
	Caseta EB2
	IDU AL+2
	EB2 - PCC
	10120936100730A
	-

	EB2
	Caseta EB2
	ODU AL+2
	Radio 1A
	101225920000710
	H

	EB2
	Caseta EB2
	ODU AL+2
	Radio 2A
	101225920000910
	H

	PCC
	EB3
	IDU AL+2
	PCC - EB2
	10120936100440A
	-

	PCC
	EB3
	ODU AL+2
	Radio 1A
	101225919001210
	L

	PCC
	EB3
	ODU AL+2
	Radio 2A
	101225919001110
	L

	PCC
	EB3
	IDU AL13
	PCC - Montblanc
	H661230007
	-

	PCC
	EB3
	ODU AL13
	Radio 1A
	H635530005
	L

	PCC
	EB3
	ODU AL13
	Radio 2A
	H635530008
	L

	RPT3
	RPT3
	IDU AL13
	Montblanc - PCC
	I832020008
	-

	RPT3
	RPT3
	ODU AL13
	Radio 1A
	H635540001
	H

	RPT3
	RPT3
	ODU AL13
	Radio 2A
	H635540004
	H

	RPT3
	RPT3
	IDU AL13
	Montblan - Brises
	H661230006
	-

	RPT3
	RPT3
	ODU AL13
	Radio 1A
	H661440010
	H

	RPT3
	RPT3
	ODU AL13
	Radio 2A
	H635540002
	H

	RPT4
	RPT4
	IDU AL13
	Brises - Montlanc
	H661230008
	-

	RPT4
	RPT4
	ODU AL13
	Radio 1A
	H661430004
	L

	RPT4
	RPT4
	ODU AL13
	Radio 2A
	H661430005
	L



4.2. Radioenllaços llicenciats a remotes - SIAE ALFOplus
La documentació de la xarxa identifica enllaços punt a punt ALFOplus en bandes de 18, 23 i 38 GHz. La taula següent recull els vanos i les freqüències documentades als dos extrems.
	Estació A
	Estació B
	Freq. A (MHz)
	Freq. B (MHz)
	Banda
	Subbanda

	PCC
	RSD03
	18,985
	17,975
	18 GHz
	1

	PCC
	RSD06
	18,820
	17,810
	18 GHz
	1

	PCC
	EB10
	18,875
	17,865
	18 GHz
	1

	RSD06
	EB18
	18,030
	19,040
	18 GHz
	1

	RSD06
	EB14
	17,810
	18,820
	18 GHz
	1

	IC130
	ETAP
	18,030
	19,040
	18 GHz
	1

	ETAP
	EMD04
	18,820
	17,810
	18 GHz
	1

	PCC
	EB20
	23,366
	22,358
	23 GHz
	2

	PCC
	EB4
	23,394
	22,386
	23 GHz
	2

	PCC
	EB13
	23,534
	22,526
	23 GHz
	2

	EB10
	EB11
	22,386
	23,394
	23 GHz
	2

	EB0
	IC130
	23,506
	22,498
	23 GHz
	2

	ETAP
	EB16
	23,366
	22,358
	23 GHz
	2

	RPT4
	EB5
	23,506
	22,498
	23 GHz
	2

	RPT4
	EB25
	23,562
	22,554
	23 GHz
	2

	RPT4
	EB19
	23,394
	22,386
	23 GHz
	2

	PCC
	EB9
	38,444
	37,184
	38 GHz
	1

	RSD03
	EB12
	37,240
	38,500
	38 GHz
	1

	RPT4
	RPT7
	37,240
	38,500
	38 GHz
	1

	RPT7
	EB6
	38,332
	37,072
	38 GHz
	1

	EB2
	EB8
	38,416
	37,156
	38 GHz
	1





4.3. Enllaços WiMAX - Alvarion BreezeNET
4.3.1. Enllaços
	Estació A
	Estació B

	EB0
	CP010

	EB2
	PAD05

	PAD05
	EB7



4.3.2. Equips BU/RB instal·lats
	Centre
	Localització
	Equip
	Nom
	Núm. sèrie

	EB0
	EB0
	BU-B14-5.4
	BU_EB0_CP010
	70025087

	EB2
	Caseta EB2
	BU-B14-5.4
	BU_EB2_PAD05
	70024901

	EB7
	EB7
	RB-B14-5.4
	RB_EB7_PAD05
	70024872

	CP010
	CP010
	RB-B14-5.4
	RB_CP010_EB0
	70025094

	PAD05
	PAD05
	RB-B14-5.4
	RB_PAD05_EB2
	70025095

	PAD05
	PAD05
	BU-B14-5.4
	BU_PAD05_EB7
	70024879



4.4. Connexions de fibra òptica
	Origen
	Destinació

	ETAP
	EB1

	EB1
	Torre càrrega EB1

	EB2
	Torre càrrega EB2

	PCC
	EB3

	Cota118
	EB20

	EB18
	VCD01

	RPT7
	EB23



4.5. Switches industrials
	Centre
	Localització
	Equip
	Nom
	Núm. sèrie

	EB0
	EB0
	RS20-0800T1T1SDAE
	SW_EB0
	943434021214810287

	ETAP
	Caseta EB1
	RS30-0802O6O6SDAE
	SW_CAS_EB1
	943434031214807039

	ETAP
	Caseta EB1
	RS30-0802O6O6SDAE
	SW_CAS_EB1_2
	943434031214807047

	EB2
	Caseta EB2
	RS30-0802O6O6SDAE
	SW_EB2
	943434031214807036

	EB2
	Caseta EB2
	RS30-0802O6O6SDAE
	SW_CAS_EB2
	943434031214807045

	PCC
	EB3
	RS20-0800M2M2SDAE
	SW_EB3
	943434003040906463

	PCC
	EB3
	RS30-0802O6O6SDAE
	SW_EB3-2
	943434031214807044

	EB4
	EB4
	RS20-0800T1T1SDAE
	SW_EB4
	943434021040902751

	EB5
	EB5
	RS20-0800T1T1SDAE
	SW_EB5
	943434021214810285

	EB7
	EB7
	RS20-0800T1T1SDAE
	SW_EB7
	943434021214810294

	EB8
	EB8
	RS20-0800T1T1SDAE
	SW_EB8
	943434021214810288

	EB9
	EB9
	RS20-0800T1T1SDAE
	SW_EB9
	943434021214810293

	EB10
	EB10
	RS20-0800T1T1SDAE
	SW_EB10
	943434021040902753

	EB11
	EB11
	RS20-0800T1T1SDAE
	SW_EB11
	943434021214810283

	EB12
	EB12
	RS20-0800T1T1SDAE
	SW_EB12
	943434021214810289

	EB13
	EB13
	RS20-0800T1T1SDAE
	SW_EB13
	943434021214810292

	EB14
	EB14
	RS20-0800T1T1SDAE
	SW_EB14
	943434021214810284

	EB15
	EB15
	RS30-0802O6O6SDAE
	SW_EB15
	943434031214807043

	EB16
	EB16
	RS20-0800T1T1SDAE
	SW_EB16
	943434021214810282

	EB18
	EB18
	RS30-0802O6O6SDAE
	SW_EB18
	943434031214807046

	EB19
	EB19
	RS20-0800T1T1SDAE
	SW_EB19
	943434021214810290

	EB20
	EB20
	RS30-0802O6O6SDAE
	SW_EB20
	943434031214807040

	EB23
	EB23
	RS30-0802O6O6SDAE
	SW_EB23
	943434031214807035

	EB25
	EB25
	RS20-0800T1T1SDAE
	SW_EB25
	943434021214810286

	COTA118
	COTA118
	RS30-0802O6O6SDAE
	SW_Cota118
	943434031214807042

	EMD04
	EMD04
	RS20-0800T1T1SDAE
	SW_EMD04
	943434021214810295

	RPT4
	RPT4
	RS30-0802O6O6SDAE
	SW_RPT4
	943434031214807038

	RPT7
	RPT7
	RS30-0802O6O6SDAE
	SW_RPT7
	943434031214807041

	VCD01
	VCD01
	RS30-0802O6O6SDAE
	SW_VCD01
	943434031214807037

	CP010
	CP010
	RS20-0800T1T1SDAE
	SW_CP010
	943434021214810291

	RPT5
	RPT5
	RS20-0400S2S2SDAEHH
	SW_RPT5
	



5. INFRAESTRUCTURES ASSOCIADES A LA XARXA
La xarxa disposa de torres, torretes, màstils, casetes, racks, sistemes d’aire condicionat, senyalització, cablejats, suports i altres elements fixos associats. A més, hi ha emplaçaments en torres de tercers en règim de lloguer o cessió, on l’accés i els treballs s’han d’ajustar als criteris del propietari de la infraestructura.
5.1. Torres pròpies principals
	Ubicació / identificació
	Alçada documentada
	Observacions de correspondència documental

	EB3 - Constantí
	35 m
	En la documentació de banda ampla, la torre de 35 m s’identifica com a PCC.

	RPT6 - El Perelló
	20 m
	En la documentació de banda ampla, RPT6 s’identifica com a torre de telefonia.

	RPT7 - Les Brises
	35 m
	En la documentació de banda ampla, la torre de 35 m s’identifica com a Brises.



A la resta d’instal·lacions existeixen torretes o màstils i elements auxiliars associats. La relació exhaustiva de cada element menor d’infraestructura no queda individualitzada als documents de base utilitzats per confeccionar aquest Annex.


6. CÀMERES DE PROCÉS
El sistema de càmeres es troba connectat a la xarxa IP. La documentació indica com a programari d’adquisició Milestone XProtect Essential amb 20 càmeres, instal·lat en un servidor de la sala d’ordinadors. Les càmeres de procés individualitzades a la documentació disponible són les següents:
	Codi
	Ubicació
	Tipus

	CP010_1
	Marge Dret (Tortosa) - Reixa
	Samsung SNZ-5200

	CP010_2
	Marge Dret (Tortosa) - Tamisos
	Samsung SNZ-5200

	CP020_1
	Obra presa (Campredó) - Comportes
	Samsung SNZ-5200

	CP020_2
	Obra presa (Campredó) - Cinta
	Samsung SNZ-5200

	CP020_3
	Marge esquerre (Campredó) - Netejareixes
	Sanyo VCC-HD4600P

	ET075_1
	Fangs ETAP – Bis sens fi
	Sanyo VCC-HD4600P

	ET075_2
	Fangs ETAP – Centrífuga 1
	Sanyo VCC-HD4600P

	ET075_3
	Fangs ETAP – Centrífuga 1
	Sanyo VCC-HD4600P

	ET075_4
	Fangs ETAP – Descàrrega de fangs
	Sanyo VCC-HD4600P



Les càmeres documentades disposen de suport per intempèrie IP65, connectivitat IP i alimentació PoE.
7. CRITERI D’ACTUALITZACIÓ DE L’INVENTARI
Aquest Annex constitueix l’inventari de partida elaborat a partir de la documentació tècnica disponible. Qualsevol substitució, ampliació, retirada o modificació que afecti els equips, les configuracions o els emplaçaments s’haurà de reflectir en una versió actualitzada de l’inventari.
En particular, resta pendent la incorporació dels canvis corresponents a la millora del radioenllaç troncal. Fins que el CAT no disposi de la configuració definitiva i de la documentació d’obra o d’implantació actualitzada, aquests canvis no es consideren inclosos en les taules del present Annex.
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