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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE TAULES I CADIRES PER A LES AULES I SALES DE REUNIONS DE L’EDIFICI SEU DE L’ESCOLA D’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA DE CATALUNYA

(Exp. EAPC-2023-539)



1.- Objecte

L’objecte d’aquesta contractació és el subministrament i muntatge de taules i cadires per a la dotació de nou mobiliari a les aules i sales de reunió de l’edifici seu de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya. 

El contracte és divideix en dos lots, sense que hi hagi limitació del nombre de lots als quals optar o dels quals es pot ser declarat adjudicatari:

· Lot 1: Taules per a aules i sales de reunions
50 unitats: Taula abatible/plegable de 140x60cm amb rodes i faldó. Sobre i faldó de color acàcia. Estructura acabada en color alumini.
· Lot 2: Cadires de 4 potes
135 unitats: Cadira de 4 potes metàl·liques de color alumini, sense braços, amb possibilitat d’afegir-ne amb posterioritat (braços o pales d’escriptura,) amb seient i respatller ergonòmic amb estructura metàl·lica i apilable de color blau (Annex 1 detall de les característiques de les cadires).

2.- Descripció de l’objecte del contracte 

El contracte inclourà, a banda del subministrament del mobiliari, totes les tasques i mitjans auxiliars necessaris per al total muntatge del mobiliari, incloent el transport, l’accés al lloc, l’obtenció de permisos, les autoritzacions o llicències per a la realització de dites activitats, desembalatge, muntatge, neteja i retirada d’embalatge, restes de materials i del mobiliari que el responsable del contracte sol·liciti.

El contractista haurà de realitzar, prèviament al subministrament del mobiliari, totes les operacions de replanteig i mesuraments que consideri oportunes per optimitzar el procés de muntatge de tot el mobiliari. El contractista es comprometrà a dedicar tots els mitjans personals i materials necessaris per a la correcta execució del contracte.

Fitxa tècnica dels productes oferts

Les empreses licitadores hauran d’aportar fitxa tècnica descriptiva de cada producte ofert, incloent les característiques detallades dels elements, les seves recomanacions de conservació, el manteniment així com la fotografia del mateix.

Aquestes fitxes tècniques s’hauran de correspondre amb les característiques del mobiliari  exigit en aquest plec i s’haurà de poder apreciar que els productes compleixen amb els mínims sol·licitats. Si de les fitxes no es pot establir el compliment de les característiques es demanarà aclariments o presentació del model concret per fer les comprovacions pertinents.


3.- Característiques del mobiliari

El subministrament comprèn les prestacions que s’especifiquen en l’apartat següent.

Per a contribuir a la protecció global del medi ambient i de la salut humana, es procurarà que el material no inclogui productes organoclorats en el procés de fabricació, ja sigui en peces senceres i acabades o en petites peces integrades en el producte final, i que tota la fusta emprada, massissa o contraplacada, procedeixi de sistemes d'explotació forestal sostenible.
Pel que fa a les pintures i els vernissos, s'han d'evitar les pintures viníliques i aquelles que contenen metalls pesats i dissolvents tòxics.

Les característiques i especificacions tècniques, funcionals i estètiques del mobiliari a subministrar són les descrites en el present plec i en tot cas, no s’admetran bens usats o de segona mà.

Caldrà aportar la fitxa tècnica del producte ofertat.

3.1. Especificacions del mobiliari

LOT 1 Taules per a aules i sales de reunions
Taula 140 x 60 cm 

Taula abatible/plegable amb rodes, amb estructura metàl·lica i amb faldó de color acàcia i estructura acabada en color alumini. Element d’unió opcional (no són objecte d’aquesta licitació els elements opcionals). 

Característiques generals: 
· Taulell mecanitzat per al muntatge de faldó opcional mitjançant rosques mètriques
· Element d´unió de acció fàcil entre taules per a la creació de fileres de taules.
· Peus en forma de "Y" invertida realitzats en alumini. Aquests han de disposar de allotjament per a la conducció de cablejat en sentit vertical cap a la part superior de la taula.
· Les rodes han d´equipar fre (mínim dos) i han de tenir un diàmetre no inferior al 65mm.
· Sistema de bloqueig/desbloqueig del sistema abatible de la taula

Mides:
· Sobre de mides 140 x 60 cm amb un gruix mínim de 25 mm
· Faldó de mides 110 x 28 cm amb un gruix mínim de 10 mm
· Alçada total de la taula: 74 cm
· S’acceptaran mides que oscil·lin en +/- 2 cm de la mida d’amplada de taula (140+/-2cm) i en +/- 2 cm en el total de la fondària (60+/-2cm)

Materials: 
· Sobre i faldó acabats en melamina lliures de formaldehids aportant certificat acreditatiu a tal efecte.
· Estructura realitzada en alumini, extrusionat en la biga estructural y puntals, i en alumini injectat els peus estabilitzadors.
· Taula fabricada amb materials reciclats superior al 75% 

Acabats:
· Sobre i faldó color acàcia
· Estructura acabada en color alumini 

Certificacions a complir amb documentació acreditativa

· Certificació UNE-EN 527-1:2011, UNE EN 527-2:2017
· Certificació ISO-14006 Eco-disseny i gestió mediambiental
· Certificació PEFC: Fusta procedent de fonts sostenibles
· Certificació UNE-EN 717-1 Continguts de formaldehid
Variacions acceptades:
No s’acceptaran productes que no compleixin amb totes les certificacions i/o que no mantinguin les característiques proposades tant pel que fa als acabats, els materials i les característiques generals del producte. Pel que fa a les mides, d’acord amb el que s’ha indicat anteriorment, s’acceptaran mides que oscil·lin en +/- 2 cm de la mida d’amplada de taula (140+/-2cm) i en +/- 2 cm en el total de la fondària (60+/-2cm).

LOT 2 Cadires de 4 potes
Cadira de 4 potes metàl·liques de color alumini, sense braços, amb possibilitat d’afegir-ne amb posterioritat (braços o pales d’escriptura,) amb seient i respatller ergonòmic amb estructura metàl·lica i apilable de color blau (Annex 1 detall de les característiques de les cadires).

Característiques generals: 
· Cadira de col·lectivitats amb estructura de 4 potes metàl·liques en color alumini
· Respatller de polipropilè amb fibra de vidre (mínim un 15% en la seva composició) amb ranures que facilitin la refrigeració de l´esquena de l´usuari i separat per un espai obert respecte al seient.
· Seient en polipropilè amb fibra de vidre (mínim un 15% en la seva composició).
· Possibilitat d´equipar braços posteriorment en el cas de ser necessaris i del mateix material que el respatller.
· Posibilitat d’equipar braç amb pala d’escriptura
· Equipada amb panel inferior de protecció del seient quan s'apilen les cadires.
· Ha de disposar de carro específic de transport i emmagatzematge per a un mínim de 15 cadires (el carro específic de transport i emmagatzematge no és objecte d’aquesta licitació).
· Topalls inferiors del mateix color que la cadira.

Mides:
· Seient. Alçada 470 mm, amplada 450 mm, profunditat 440 mm
· Mides totals. Alçada 830 mm, amplada 470 mm, profunditat 530 mm 
· S’acceptaran mides similars sense que superin les establertes en +/- 2cm

Materials:
· Polipropilè i fibra de vidre 
· Tub d’acer laminat amb recobriment de pintura epoxi de 90 micres de gruix i tractament antibacterià

Acabats:
· Color blau  (veure Annex 1 detall de les característiques de les cadires).
· Potes acabades color alumini

Certificacions a complir amb documentació acreditativa
· Certificació UNE-EN 16139:2013vc2015 Nivell L2 Mobiliari. Resistència, durabilitat i seguretat. Requisits per a seients d'us no domèstic, us intensiu o sever.
· Certificació UNE-EN 1729-2:2012+A1:2016 - Mobiliari. Cadires i taules per a centres d’ensenyament. 
· Certificació ISO-14006 Eco-disseny i gestió mediambiental

Variacions acceptades
No s’acceptaran productes que no compleixin amb totes les certificacions i/o que no mantinguin les característiques proposades tant pel que fa als acabats, els materials i les característiques generals del producte. Pel que fa a les mides, d’acord amb el que s’ha indicat anteriorment, s’acceptaran mides similars sense que superin les establertes en +/- 2cm.

4.- Unitats a subministrar i preus unitaris de licitació
	LOT 1     Taules per a aules i sales de reunions
	QUANTITAT
	PREU UNITARI
	PREU TOTAL SENSE IVA

	Taula 140 x 60 cm abatible/plegable de 140x60cm amb rodes i faldó. Sobre i faldó de color acàcia. Estructura acabada en color alumini.   

	50
	340 €
	17.000 €



	LOT 2     Cadires de 4 potes  
	QUANTITAT
	PREU UNITARI
	PREU TOTAL SENSE IVA

	Cadira de 4 potes metàl·liques de color alumini, sense braços, amb possibilitat d’afegir-ne amb posterioritat (braços o pales d’escriptura,) amb seient i respatller ergonòmic amb estructura metàl·lica i apilable de color blau (Annex 1 detall de les característiques de les cadires).

	135
	77 €
	13.395,00 €



5.- Lliurament i muntatge 

El mobiliari objecte del subministrament haurà de ser lliurat i muntat per l’empresa adjudicatària de cada lot a les sales de reunions i aules de l’edifici seu de l’EAPC. 

El contracte inclourà totes les feines de transport, descàrrega i trasllat del mobiliari fins al punt d’ubicació final. L’adjudicatari facilitarà per a aquesta tasca tots els mitjans humans i estris indispensables per a efectuar la descàrrega amb rapidesa, pulcritud i sense incidents, amb els seus propis mitjans.

El contractista notificarà a l’EAPC la data de subministrament i muntatge amb una antelació mínima de dues setmanes.

L’empresa adjudicatària haurà de tenir disponible en el moment establert la totalitat del mobiliari, i comptar amb tots els mitjans personals i materials necessaris per a l’execució del contracte, amb la finalitat d’evitar la seva paralització o demora.

El subministrament i el muntatge es realitzarà de la forma més adequada i amb la menor durada possible. Si l’equipament objecte del present contracte ha estat entregat i instal·lat correctament, es procedirà a aixecar les respectives actes de recepció pel personal tècnic designat.

En el cas de què hi haguessin articles que no es trobin en condicions de ser rebuts, es farà constar expressament a l’acta i es donarà instruccions precises a l’adjudicatari perquè esmeni els defectes o procedeixi a un nou subministrament. Mentre no es realitzi aquesta esmena o substitució no es procedirà a aixecar acta de recepció i per tant no podrà presentar la corresponent factura.

Considerant un ús normal i un manteniment adequat es fixa un termini de garantia de dos anys, més el període ofert per a l’adjudicatari de cada lot; període durant el qual l’empresa contractista assumirà les despeses de transport, reposició, reparació i conservació que siguin necessaris.

L’empresa contractista haurà de disposar d’un servei de post-venta que pugui resoldre les incidències que es puguin derivar de l’execució del contracte, respecte a la identificació del problema i la proposta d’una solució. Aquest servei, que s’identificarà mitjançant un número de telèfon i una direcció de correu electrònic, haurà d’estar operatiu durant tota l’execució del contracte.

Responsabilitat del contractista durant els treballs.

Anirà per compte del contractista la sol·licitud, tramitació i pagament dels corresponents permisos o taxes per l’ocupació de via pública per descàrrega de material o altres necessitats.

El contractista es farà càrrec dels possibles danys que puguin ocasionar els processos de desplaçament i muntatge de l’equipament objecte d’aquest contracte.

El contractista es farà responsable de la neteja dels espais propers a l’àmbit de muntatge del mobiliari, sobre tot els accessos i ascensors. Si s’escau, portarà a terme una neteja després de l’entrada de material o sortida d’embalatges, per tal de deixar el recorregut entre la sortida i l’àmbit d’oficina totalment neta.

El contractista posarà els mitjans adequats per la protecció dels paviments i paraments no afectats en la intervenció, la protecció dels ascensors i de qualsevol altre element que pugui resultar danyat.

El contractista es farà responsable de la selecció, reciclatge i retirada de tots els productes d’embalatge que s’esdevingui. En aquest sentit l’adjudicatari es compromet a la correcta gestió ambiental del servei amb el màxim respecte al medi ambient.

El deteriorament d’algun equip com a conseqüència de la seva manipulació durant les tasques de càrrega/descàrrega i muntatge serà imputable al contractista.
de mobiliari per 
Planificació horària dels treballs

El contractista estarà obligat a compatibilitzar la seva activitat amb l’operació de l'edifici. És tindrà especialment cura amb la realització d'aquests treballs de forma que interfereixin al mínim possible al treball dels usuaris.

L’horari normal d’accés a l’edifici es de dilluns a divendres de 8.00 a 15.00 hores. Qualsevol treball fora d’aquest horari haurà de ser comunicat amb antelació a l’òrgan de contractació, que podrà aprovar-lo o denegar-lo.

Tot i respectar els horaris d’accés a l’edifici, l’òrgan de contractació es reserva el dret d’aturar els treballs quan les necessitats de servei de l’edifici així ho requereixin, durant un temps concret.

Condicions d’accés a l’edifici

Al contractista se li indicarà l’accés que haurà de fer servir per entrar material i treure residus.

El contractista tindrà regulat l’accés a les escales i als ascensors per pujar material o baixar residus, pel que fa a l’horari o a les condicions en les quals els pot fer servir.


6. Pressupost i termini d’execució

El pressupost màxim de licitació global és de 33.147,95 € IVA inclòs, d’acord amb el desglossament següent: 

	Imports
	Pressupost de licitació
	IVA
	Pressupost base de licitació

	Lot 1: Subministrament de taules
	17.000,00€
	3.570,00€
	20.570,00€

	Lot 2: Subministrament de cadires
	10.395,00€
	2.182,95€
	12.577,95€

	TOTAL
	27.395,00€
	5.752,95€
	33.147,95€



Els preus unitaris màxims són els següents:
· Lot 1: Taules per a aules i sales de reunions
50 unitats: Taula abatible/plegable de 140x60cm amb rodes i faldó. Sobre i faldó de color acàcia. Estructura acabada en color alumini.          340€/unitat
· Lot 2: Cadires de 4 potes
135 unitats: Cadira de 4 potes metàl·liques de color alumini, sense braços, amb possibilitat d’afegir-ne amb posterioritat (braços o pales d’escriptura,) amb seient i respatller ergonòmic amb estructura metàl·lica i apilable de color blau (Annex 1 detall de les característiques de les cadires).                                 77€/unitat

El termini d’execució serà de 45 dies a partir de la data l’adjudicació.








Annex 1 detall de les característiques de les cadires
Amb l'objectiu de mantenir la coherència amb l'estètica i l'estil de l'EAPC, és essencial que aquests mobles compleixin amb el disseny, les dimensions i la paleta de color de la resta de mobiliari existent a les aules. 
S'acceptaran petites variacions dins de la mateixa gamma de color blau, sempre que aquestes no comprometin l'estètica del mobiliari actual de l'EAPC.
Es requereix una fitxa tècnica que inclogui una fotografia de màxima resolució i  apreciació possible. En cas de dubtes sobre el color exacte, l'Administració es reserva el dret de sol·licitar una mostra del producte.

Color:  
 [image: ]                                          
[bookmark: _GoBack]Color actual: Blau 19, d’acord amb la fitxa tècnica de les cadires de les que actualment disposa l’EAPC				

Disseny i mides: 

[image: ]


1

8/8

image1.png




image2.png




image3.jpeg
Generalitat de Catalunya
Escola d’Administracié Publica
de Catalunya




image4.jpeg
@ Generalitat de Catalunya
Y Escola d’Administracié Publica
de Catalunya




