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ANNEX NÚM. 1
PROPOSTA ECONÒMICA
El/La Sr./Sra.  .................................. assabentat de l’anunci publicat al perfil d’Infraestructures.cat i de les condicions i requisits que s'exigeixen per a l'adjudicació de l’assistència tècnica de control de qualitat de les obres ....................... Clau: ...., es compromet en nom (propi o de l'empresa que representa) a realitzar-les amb estricta subjecció als esmentats requisits i condicions d’acord amb l’oferta següent:

Total oferta: ..................  Euros  més la quantitat de ...(valor de l’IVA)... Euros per l’IVA.

 (El preu ofertat no podrà superar el pressupost de licitació)

Signatura:

ANNEX NÚM. 2
ACREDITACIONS ASSAIGS DOCUMENT D’ALTRES ESPECIFICITATS TÈCNIQUES PARTICULARS
	
	Norma
	Referència 


	Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb lámines bituminoses modificades


	UNE 104401
	

	Assaig estàtic de tracció de la subestructura del cel ras
	UNE-EN 13964
	

	Prova d'estanquitat ´´in situ´´ de finestra i porta, pel mètode de ruixament directe i escorriment d'aigua durant un període de quatre hores, segons la norma 
	UNE 85247


	


El licitador declara que disposa d’instal·lacions pròpies o de tercers (quina disponibilitat s’acreditarà per carta de compromís de tercers) habilitades i a distàncies adequades per a la realització dels assaigs relacionats en el present annex.

I als efectes oportuns, se signa la present, a ………… de ……………….. de …………

Signatura
ANNEX NÚM. 4
DOCUMENT D’ALTRES ESPECIFICITATS TÈCNIQUES PARTICULARS
	ASSAIGS A REALITZAR NO SUBCONTRACTABLES*
	
	

	Els següents:


	
	

	Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmines bituminoses modificades
	UNE 104401
	

	Assaig estàtic de tracció de la subestructura del cel ras
	UNE-EN 13964
	

	
	
	

	ASSAIGS A REALITZAR (amb possibilitat de subcontractació)
	
	

	Prova d'estanquitat ´´in situ´´ de finestra i porta, pel mètode de ruixament directe i escorriment d'aigua durant un període de quatre hores, segons la norma 
	UNE 85247


	

	
	
	

	
	
	


*Els assaigs que s’hagin indicat com a no subcontractables hauran de ser realitzats per laboratoris propis del licitador amb les habilitacions legals necessàries per a l’exercici de dita activitat.
� Referència identificada en les declaracions responsables aportades pel licitador
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