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AL PLEC DE CONDICIONS ECONÒMICO-ADMINISTRATIVES APLICABLE A L’EXPEDIENT PATRIMONIAL RELATIU A L’ARRENDAMENT D’ESPAIS DESTINATS A ÚS ADMINISTRATIU PER UBICAR DIVERSOS SERVEIS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
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PROGRAMA FUNCIONAL

1. ESPAIS DE TREBALL 
(les superfícies inclouen la repercussió d’espais de suport, circulacions i elements constructius)

	
	Nombre mínim
	Tipologia d’espai
	Superfície mínima total

	Lloc de treball en espai obert
	375

	Espai diàfan amb llocs de treball. (16 m2 per lloc de treball)
	6.000 m2




Espais de suport inclosos a la superfície de llocs de treball
Els següents espais formen part de la superfície destinada a llocs de treball i la seva distribució formarà part de la proposta presentada per l’empresa licitadora. La relació entre aquests espais i els llocs de treball en espai obert ha de complir amb els Criteris d’ocupació dels immobles d’ús administratiu de la Diputació de Barcelona en el marc de les mesures adreçades a adoptar un nou model d’organització dels espais de treball.  Aquest document s’adjunta com a Annex 1 al present PCEA.

	
	Nombre mínim
	Tipologia d’espai
	Superfície mínima total

	Lloc de treball en espai tancat
	20 despatxos

	Despatxos de treball individual (mínim 10 m2)
	200 m2

	Lloc de reunió en espai tancat
	20 sales
 
	Sales de reunió 
(mínim 15 m2)
	300 m2

	Punts de trobada informal
	1 per planta
	Espais de reunió informal dins l’espai diàfan de treball
	Integrat a l’espai diàfan

	Lloc d’aïllament 
	10 cabines

	Cabines per a aïllament/trucades 
	Integrat a l’espai diàfan

	Armaris de planta
	0,8 ml/lloc treball amb una alçada màxima de 1,10m
	Armaris per a material d’oficina i arxiu. Distribuïts de forma homogènia pels espais de treball
	Integrat a l’espai diàfan

	Armariets individuals
	500
	Armariets d’ús personal. Mínim 500 armariets en total amb tancament de seguretat distribuïts de forma homogènia pels espais de treball
	Integrat a l’espai diàfan

	Serveis de planta
	1 per planta
	Serveis higiènics per planta. Masculí i femení, adaptats.
	30 m2 (per cada planta arrendada)

	Rack
	1 espai
	Espai propi o compartit.
	5 m2

	Consergeria
	1 espai
	Espai de consergeria a l’accés a l’immoble. 
	3 m2

	Sala mèdica
	1 espai
	Despatx amb atenció mèdica.
	12 m2



2. ESPAIS COMPLEMENTARIS 
(les superfícies inclouen la repercussió de circulacions i elements constructius)

En cas que l’arrendament no sigui d’un immoble complet, els espais complementaris poden ser compartits amb altres arrendataris.

	
	Nombre mínim
	Tipologia d’espai
	Superfície mínima total

	Lloc de descans
	40 persones
	Sala de descans / menjador diàfana
	120 m2

	TOTAL
	
	
	120 m2



	SUPERFÍCIE MÍNIMA TOTAL DE L’ESPAI A ARRENDAR
	6.120 m2

	La superfície inclou el sumatori de superfícies d’espais de treball (1) i d’espais complementaris (2), així com la repercussió de passos, circulacions, nuclis de comunicació i elements constructius. No inclou superfícies d’espais exteriors.


Aquest programa funcional es podrà adaptar en funció de la configuració dels immobles existents, depenent de la seva superfície construïda excepte en el punt de la  superfície mínima.
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A continuació es descriuen les especificacions mínimes que ha de tenir cada lloc de treball descrit al programa funcional i que han de formar part de l’oferta d’arrendament.

	Tipologia de lloc de treball
	Especificacions mínimes

	Lloc de treball en espai obert
	· 2 preses de corrent i 1 punt de presa de RJ. 45 Cat. 6A o superior de veu i dades. 

	Lloc de treball en espai tancat
	· 2 preses de corrent i 1 punt de presa de RJ. 45 Cat. 6A o superior de veu i dades. 

	Lloc de reunió en espai tancat
	Cada sala de reunions:
· 4 preses de corrent i 2 punts de presa de RJ. 45 Cat. 6A o superior de veu i dades. 

	Lloc de reunió en espai obert
	Per a cada espai destinat a llocs de reunió obert:
· 2 preses de corrent i 1 punt de presa de RJ. 45 Cat. 6A o superior de veu i dades.

	Lloc d’aïllament 
	Cabina individual o doble independitzable de la resta de l’espai de treball:
· 1 presa de corrent i 1 punt de presa de RJ. 45 Cat. 6A o superior de veu i dades. 

	Lloc de descans
	· Taules compartides
· 40 cadires
· Espai per a vending amb 2 preses de corrent.
· Espai per a microones (mínim 2) amb 2 preses de corrent.
· Aigüera

	Consergeria
	· 2 preses de corrent i 1 punt de presa de RJ. 45 Cat. 6A o superior de veu i dades.
· Sistema de control d’accés.

	Vestidor de personal
	· Armariets amb clau i bancs a tots els vestidors

	Sala mèdica
	· 2 preses de corrent i 1 punt de presa de RJ. 45 Cat. 6A o superior de veu i dades.




