### **DADES DE L’EMPRESA QUE FORMULA L’OFERTA TÈCNICA:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nom o raó social:** | Click or tap here to enter text. |
| **Domicili:** | Click or tap here to enter text. |
| **Localitat:** | Click or tap here to enter text. |
| **Codi postal:** | Click or tap here to enter text. |
| **N.I.F.:** | Click or tap here to enter text. |
| **Telèfon:** | Click or tap here to enter text. |
| **Correu electrònic:** | Click or tap here to enter text. |

## **Lot: BQ-UCI - ÀMBIT CRÍTIC - FUNGIBLE AMB CESSIÓ BOMBES**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Codi | Descripció | | | | | |
| **Quantitat** | **Unitat mesura** | **Referencia proveïdor** | **Unitats embalatge** | **Marca** | **Nombre comercial** |
| 100001702 | 1.850 | unitat | Click or tap here to enter text. | Click or tap here to enter text. | Click or tap here to enter text. | Click or tap here to enter text. |
| XERINGA DE TRES COSSOS FABRICADA EN POLIPROPILÈ. DE 50ML. PER L'ADMINISTRACIÓ DE MEDICAMENTS FOTOSENSIBLES MITJANÇANT BOMBA DE PERFUSIÓ. CILINDRE OPAC. CONO LUER-LOCK CENTRAL AMB AGULLA DE CÀRREGA. ESCALA CENTESIMAL IMBORRABLE I DE FÀCIL LECTURA. LLIURE DE LÀTEX I DE PVC. D'UN SOL ÚS. ENVÀS UNITARI ESTÈRIL. | | | | | |
| 100001738 | 20.050 | unitat | Click or tap here to enter text. | Click or tap here to enter text. | Click or tap here to enter text. | Click or tap here to enter text. |
| XERINGA DE 3 COSSOS DE 50ML. SENSE LÀTEX I SENSE PVC. PER A L'ADMINISTRACIÓ DE MEDICAMENTS MITJANÇANT BOMBA DE PERFUSIÓ. CILINDRE TRANSPARENT. CON LUER LOCK CENTRAL AMB CÀNULA DE CÀRREGA CONNECTADA. GRADUACIÓ IMPRESA INESBORRABLE I DE FÀCIL LECTURA. D'UN SOL ÚS. ESTÈRIL. | | | | | |
| 100001739 | 10.750 | unitat | Click or tap here to enter text. | Click or tap here to enter text. | Click or tap here to enter text. | Click or tap here to enter text. |
| ALLARGADORA DE POLIETILÈ PER A INFUSIÓ DE DROGUES INCOMPATIBLES AMB PVC. ÚS AMB BOMBA DE XERINGA. LONGITUD 150 CM (+/-10 CM). SENSE LÀTEX. TAP DE PROTECCIÓ EN AMBDÓS EXTREMS DE L'ALLARGADORA. CONNEXIONS LUER LOCK. (FEMELLA EN UN EXTREM I MASCLE EN L'OPOSAT). ESTÈRIL. UN SOL ÚS. | | | | | |
| 100001741 | 506 | unitat | Click or tap here to enter text. | Click or tap here to enter text. | Click or tap here to enter text. | Click or tap here to enter text. |
| LÍNIA DE CONNEXIÓ PER A SISTEMA INJECTOR PERFUSOR OPAC. LLIURE DE PVC I LÀTEX. LONGITUD MÍNIM 150CM. CONNEXIÓ LUER-LOCK FEMELLA I LUER LOCK MASCLE. RESISTÈNCIA PRESSIÓ MÍNIM 2 BAR. ENVÀS UNITARI ESTÈRIL. | | | | | |
| 100001786 | 20.000 | unitat | Click or tap here to enter text. | Click or tap here to enter text. | Click or tap here to enter text. | Click or tap here to enter text. |
| EQUIP D'INFUSIÓ INTRAVENOSA PER A INFUSIÓ AMB BOMBA VOLUMÈTRICA. ENTRADA D'AIRE AMB FILTRE ANTIBACTERIÀ I AMB SISTEMA DE TANCAMENT. CONNEXIÓ LUER-LOCK. PURGAT DE L'EQUIP PER GRAVETAT, SENSE NECESITAT DE BOMBA. FABRICAT EN PVC, LLIURE DE DEHP I LÀTEX. LONGITUD MÍNIMA DE L'EQUIP: 250 CM. CÀMARA AMB FILTRE DE 15 um. PINÇA ANTICAIGUDA LLIURE. REGULADOR DE GOTEIG. ENVÀS UNITARI ESTÈRIL. | | | | | |
| 100035497 | 2.020 | unitat | Click or tap here to enter text. | Click or tap here to enter text. | Click or tap here to enter text. | Click or tap here to enter text. |
| EQUIP PER A INFUSIÓ DE SANG AMB BOMBA VOLUMÈTRICA. ENTRADA D'AIRE AMB FILTRE ANTIBACTERIÀ I AMB SISTEMA DE TANCAMENT. FABRICAT EN PVC. LLIURE DE DEHP I LÀTEX. LONGITUD MÍNIMA DE L'EQUIP: 250 CM. FILTRE DE SANG 200um. PINÇA ANTICAIGUDA LLIURE. REGULADOR DE GOTEIG. CONNEXIÓ LUER LOCK. VÀLVULA INJECCIÓ SENSE AGULLA. ENVÀS UNITARI ESTÈRIL. | | | | | |
| 100035498 | 300 | unitat | Click or tap here to enter text. | Click or tap here to enter text. | Click or tap here to enter text. | Click or tap here to enter text. |
| EQUIP D'INFUSIÓ DE FÀRMACS FOTO-SENSIBLES A LA LLUM AMB BOMBA VOLUMÈTRICA. ENTRADA D'AIRE AMB FILTRE ANTIBACTERIÀ I AMB SISTEMA DE TANCAMENT. CÀMERA DE GOTEIG FOTOPROTECTORA. TUB FOTOPROTECTOR. LLIURE DE PVC, DEHP I LÀTEX. LONGITUD MÍNIMA DE L'EQUIP: 250 CM. FILTRE DE 15 um. PINÇA ANTICAIGUDA LLIURE. REGULADOR DE GOTEIG. CONNEXIÓ LUER LOCK. PROTECCIÓ CONTRA LA LLUM UV FINS A 520 LONGITUD D'ONA. ENVÀS UNITARI ESTÈRIL. | | | | | |

## **Lot: END01 - TCI - FUNGIBLE AMB CESSIÓ BOMBES**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Codi | Descripció | | | | | |
| **Quantitat** | **Unitat mesura** | **Referencia proveïdor** | **Unitats embalatge** | **Marca** | **Nombre comercial** |
| 100001725 | 50.000 | unitat | Click or tap here to enter text. | Click or tap here to enter text. | Click or tap here to enter text. | Click or tap here to enter text. |
| XERINGA DE TRES COSSOS, SENSE LÀTEX. VOLUM ENTRE 50-60 ML. PER L'ADMINISTRACIÓ DE MEDICAMENTS MITJANÇANT BOMBA DE PERFUSIÓ. CILINDRE TRANSPARENT. CON LUER-LOCK CENTRAL. GRADUACIÓ IMPRESA INESBORRABLE I DE FÀCIL LECTURA. D'UN SOL ÚS. ENVÀS UNITARI ESTÈRIL. | | | | | |
| 100001726 | 50.000 | unitat | Click or tap here to enter text. | Click or tap here to enter text. | Click or tap here to enter text. | Click or tap here to enter text. |
| ALLARGADORA PER A INFUSIÓ DE DROGUES PER ÚS AMB BOMBA DE XERINGA. LONGITUD 150 CM.(+/- 10 CM). SENSE LÀTEX. TAP DE PROTECCIÓ EN AMBDÓS EXTREMS DE L'ALLARGADORA. CONNEXIONS LUER LOCK. (FEMELLA EN UN EXTREM I MASCLE A L'OPOSAT). RESISTÈNCIA A LA PRESSIÓ 2 BARES. ESTÈRIL. UN SOL ÚS. | | | | | |

## **Lot: HS01 - HOSPITALIZACIÓ - FUNGIBLE AMB CESSIÓ BOMBES**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Codi | Descripció | | | | | |
| **Quantitat** | **Unitat mesura** | **Referencia proveïdor** | **Unitats embalatge** | **Marca** | **Nombre comercial** |
| 100001511 | 3.000 | unitat | Click or tap here to enter text. | Click or tap here to enter text. | Click or tap here to enter text. | Click or tap here to enter text. |
| EQUIP D'INFUSIÓ ONCOLÒGICA DE FÀRMACS AMB BOMBA VOLUMÈTRICA. ENTRADA D'AIRE AMB FILTRE ANTIBACTERIÀ I AMB SISTEMA DE TANCAMENT. LLIURE DE PVC, DEHP I LÀTEX. LONGITUD MÍNIMA DE L'EQUIP: 250 CM. FILTRE DE 15 um. PINÇA ANTICAIGUDA LLIURE. REGULADOR DE GOTEIG. FILTRE ANTIBACTERIÀ I ELIMINADOR D'AIRE DE 0,2 um. CONNEXIÓ LUER LOCK. ENVÀS UNITARI ESTÈRIL. | | | | | |
| 100001512 | 3.500 | unitat | Click or tap here to enter text. | Click or tap here to enter text. | Click or tap here to enter text. | Click or tap here to enter text. |
| EQUIP D'INFUSIÓ DE FÀRMACS SENSIBLES A LA LLUM AMB BOMBA VOLUMÈTRICA. ENTRADA D'AIRE AMB FILTRE ANTIBACTERIÀ I AMB SISTEMA DE TANCAMENT. CÀMERA DE GOTEIG FOTOPROTECTORA. TUB FOTOPROTECTOR. LLIURE DE PVC, DEHP I LÀTEX. LONGITUD MÍNIMA DE L'EQUIP: 250 CM. FILTRE DE 15 um. PINÇA ANTICAIGUDA LLIURE. REGULADOR DE GOTEIG. CONNEXIÓ LUER LOCK. ENVÀS UNITARI ESTÈRIL. | | | | | |
| 100001727 | 3.500 | unitat | Click or tap here to enter text. | Click or tap here to enter text. | Click or tap here to enter text. | Click or tap here to enter text. |
| EQUIP PER A INFUSIÓ DE SANG AMB BOMBA VOLUMÈTRICA. ENTRADA D'AIRE AMB FILTRE ANTIBACTERIÀ I AMB SISTEMA DE TANCAMENT. FABRICAT EN PVC. LLIURE DE DEHP I LÀTEX. LONGITUD MÍNIMA DE L'EQUIP: 250 CM. FILTRE DE SANG 200um. PINÇA ANTICAIGUDA LLIURE. REGULADOR DE GOTEIG. CONNEXIÓ LUER LOCK. VÀLVULA INJECCIÓ SENSE AGULLA. ENVÀS UNITARI ESTÈRIL. | | | | | |
| 100001750 | 20.000 | unitat | Click or tap here to enter text. | Click or tap here to enter text. | Click or tap here to enter text. | Click or tap here to enter text. |
| EQUIP D'INFUSIÓ INTRAVENOSA PER A INFUSIÓ AMB BOMBA VOLUMÈTRICA. ENTRADA D'AIRE AMB FILTRE ANTIBACTERIÀ I AMB SISTEMA DE TANCAMENT. FABRICAT EN PVC. LLIURE DE DEHP I LÀTEX. LONGITUD MÍNIMA DE L'EQUIP: 250 CM. FILTRE DE 15 um. PINÇA ANTICAIGUDA LLIURE. REGULADOR DE GOTEIG. CONNEXIÓ LUER LOCK. ENVÀS UNITARI ESTÈRIL. | | | | | |

## **Lot: SMB01 - FUNGIBLE AMB CESSIÓ BOMBES PCA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Codi | Descripció | | | | | |
| **Quantitat** | **Unitat mesura** | **Referencia proveïdor** | **Unitats embalatge** | **Marca** | **Nombre comercial** |
| 100000850 | 350 | unitat | Click or tap here to enter text. | Click or tap here to enter text. | Click or tap here to enter text. | Click or tap here to enter text. |
| EQUIP D'INFUSIÓ PER A ÚS AMB BOMBES D'INFUSIÓ AMBULATORIES DE PCA. LONGITUD TOTAL DEL TUB 200 CM (+/- 5CM) VOLUM D'ENCEBAMENT 2,3 ML. LLIURE DE LÀTEX. ENVÀS UNITARI ESTÈRIL. COMPONENTS DE L'EQUIP:  -DISPOSITIU D'ARROSSAGAMENT PER A CONNECTAR AL SISTEMA PERISTÀLTIC DE LA BOMBA.  -VÀLVULA ANTIREFLUX  -PUNXÓ PER A CONNECTAR A LA BOSSA DE MEDICACIÓ.  -PINÇA PER A OCLUSIÓ DEL TUB -TAP ADDICIONAL PER A PROTEGIR DURANT EL TRASNSPORT I LA MANIPULACIÓ DEL PRODUCTE. | | | | | |
| 100002226 | 2.000 | unitat | Click or tap here to enter text. | Click or tap here to enter text. | Click or tap here to enter text. | Click or tap here to enter text. |
| DIPÒSIT PER A LA MEDICACIÓ PER SER ADMINISTRADA MITJANÇANT BOMBA D'INFUSIÓ AMBULATÒRIA PCA. VOLUM DE PURGAT DE 0,2 ML. CAPACITAT DE 100ML. UN SOL ÚS. ESTÈRIL. CONTINGUT: - BOSSA PLÀSTIC FLEXIBLE COM A CONTENIDOR DE LA MEDICACIÓ. - PROTECTOR DE PLÀSTICO RÍGID PER PROTEGIR LA BOSSA INTERNA DE PLÀSTIC QUE CONTÈ LA MEDICACIÓ. - TUB DE SORTIDA DE 23CM (+/-3CM) - CONNECTOR DISTAL.  - PINÇA PER A IMPEDIR LA SORTIDA DEL MEDICAMENT DURANT EL PROCÉS D'EMPLENAT.  - TAP HERMÈTIC PER A TENCAR EL TUB UNA VEGADA OMPLENAT EL DIPÒSIT. | | | | | |
| 100002227 | 500 | unitat | Click or tap here to enter text. | Click or tap here to enter text. | Click or tap here to enter text. | Click or tap here to enter text. |
| EQUIP D'INFUSIÓ PER A ÚS AMB BOMBES D'INFUSIÓ AMBULATORIES DE PCA. LONGITUD TOTAL DEL TUB 315CM (+/- 5CM) VOLUM D'ENCEBAMENT 3,2ML. LLIURE DE LÀTEX. ENVÀS UNITARI ESTÈRIL. COMPONENTS DE L'EQUIP:  - DISPOSITIU D'ARROSSAGAMENT PER A CONNECTAR AL SISTEMA PERISTÀLTIC DE LA BOMBA.  - VÀLVULA ANTIRREFLUX.  - PUNXÓ PER A CONNECTAR A LA BOSSA DE MEDICACIÓ.  - PINÇA PER OCLUSIÓ DEL TUB.  - TAP ADDICIONAL PER PROTEGIR DURANT EL TRASNSPORT I LA MANIPULACIÓ DEL PRODUCTO. | | | | | |