[image: Descripción: Descripción: Descripción: imatge2]


ACORD MARC PER A LA CONTRACTACIÓ D’ASSISTÈNCIES TÈCNIQUES DE REDACCIÓ DE PROJECTES, DIRECCIONS FACULTATIVES I COORDINACIONS DE SEGURETAT I SALUT D’OBRES RAM I DE MANTENIMENT I DE SERVEIS TÈCNICS DE SUPORT D’ARQUITECTURA I ENGINYERIA. CLAU: AT. MEC-22L03
Lot 3. Projectes executius i/o direccions facultatives i posada a disposició dels serveis vinculats de les obres i subministraments d’instal·lacions singulars i d’actuacions per a mitigació i adaptació al canvi climàtic
Separata de la licitació d’un contracte basat

CONTRACTE DE SERVEIS PER A L'ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA REDACCIÓ DE PROJECTE TÈCNIC I LA POSTERIOR DIRECCIÓ FACULTATIVA DE L'EXECUCIÓ DE LES OBRES D'INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA A L'EOI DE TORTOSA (CLAU: ENE-11239), A L'INSTITUT FRANCESC MACIÀ DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT (CLAU: ENE-00413), A L'INSTITUT BERENGUER D'ENTENÇA DE VANDELLÒS I L'HOSPITALET DE L'INFANT (CLAU: ENE-02666), A L'INSTITUT CAMBRILS (CLAU: ENE-00361), A L'INSTITUT CRISTÒFOL DESPUIG DE TORTOSA (CLAU: ENE-11272) I A L'INSTITUT D'HORTICULTURA I JARDINERIA DE REUS (CLAU: ENE-00802).

Claus d’actuació: 

ENE-11239
ENE-00413
ENE-02666
ENE-00361
ENE-11272
ENE-00802

1.- Objecte
L’objecte d’aquest contracte basat és l’assistència tècnica per a la Redacció de Projectes i la Direcció Facultativa de les obres d'Instal·lació Fotovoltaica als equipaments de Generalitat referents del PE+DF. ENE-11239 + 5.
2.- Antecedents i descripció de necessitats
Les actuacions d’obres d’instal·lació fotovoltaica seran previstes a les cobertes dels equipaments de la Generalitat pertanyen al PE+DF. ENE-11239 + 5.

	Clau actuació
	Municipi
	Comarca
	Nom de l’actuació
	Potència pic (kWp)

	ENE-11239
	Tortosa
	Baix Ebre
	Assistència tècnica per a la redacció del projecte i la posterior direcció facultativa de l'Execució  de les obres d'Instal·lació Fotovoltaica a l'EOI de Tortosa, Clau ENE-11239.
	131,33

	ENE-00413
	Cornellà de Llobregat
	Baix Llobregat
	Assistència tècnica per a la redacció del projecte i la posterior direcció facultativa de l'Execució  de les obres d'Instal·lació Fotovoltaica a l'Institut Francesc Macià de Cornellà de Llobregat, Clau ENE-00413.
	150,00

	ENE-02666
	Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant

	Baix Camp

	Assistència tècnica per a la redacció del projecte i la posterior direcció facultativa de l'Execució  de les obres d'Instal·lació Fotovoltaica a l'Institut Berenguer d'Entença de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, Clau ENE-02666.
	150,00

	ENE-00361
	Cambrils
	Baix Camp
	Assistència tècnica per a la redacció del projecte i la posterior direcció facultativa de l'Execució  de les obres d'Instal·lació Fotovoltaica a l'Institut Cambrils, Clau ENE-00361.
	150,00

	ENE-11272
	Tortosa
	Baix Ebre
	Assistència tècnica per a la redacció del projecte i la posterior direcció facultativa de l'Execució  de les obres d'Instal·lació Fotovoltaica a l'Institut Cristòfol Despuig de Tortosa, Clau ENE-11272
	150,00

	ENE-00802
	Reus
	Baix Camp
	Assistència tècnica per a la redacció del projecte i la posterior direcció facultativa de l'Execució  de les obres d'Instal·lació Fotovoltaica a l'Institut d'Horticultura i Jardineria de Reus, Clau ENE-00802
	111,76



3.-Abast del projecte
El projecte analitzarà i desenvoluparà les actuacions per resoldre les incidències descrites anteriorment, així com la restitució dels espais afectats per patologies provocades per les deficiències al seu  estat original
Per desenvolupar el projecte, l’adjudicatari haurà de realitzar les accions següents:
· Redacció del projecte executiu de l’actuació
· Direcció d’obra
· Coordinació de Seguretat i Salut

L’adjudicatari haurà d’analitzar els punts exposats en l’apartat anterior. Per cada un d’ells haurà de proposar una solució i definir-la a nivell de projecte executiu. 
L’adjudicatari tindrà present que l’edifici està en ús. Per tant, qualsevol de les actuacions que s’hagin de realitzar s’hauran de planificar, valorar i executar de manera que l’activitat de l’equipament no es vegi alterada. Si això no fos possible, l’adjudicatari ho exposarà, proposant les mesures correctores que generin el mínim d’afectació a l’activitat de l’edifici.
El projecte haurà de recollir en document la coordinació amb els usuaris del centre i la seva activitat compatibilitzant-la en el temps i l’espai amb el desenvolupament de les obres. Aquest document serà subscrit pels responsables del centre i específicament pels responsables en l’àmbit del pla d’emergència i de seguretat i salut del centre.

4.- Sobre els treballs de redacció de projecte
El projecte executiu o memòria valorada es durà a terme d’acord amb les indicacions de la clàusula 5 del PPTP de l’Acord marc. Caldrà tenir en compte els següents aspectes: 
· L’aplicació de la normativa vigent en relació a la necessitat de redacció de projecte per la tipologia d’instal·lació i independentment de l’import.

Les tasques específiques a realització en la redacció del projecte són:
· Visita tècnica a l’equipament, recopilació i mesura de dades de l’equipament.
· Dimensionament i simulació de la instal·lació solar amb software específic (no vàlid PVGIS).
· Balanç energètic de la producció solar – autoconsum i excedents – amb l’objectiu de decidir la modalitat d’autoconsum.
· Gestió i obtenció del permís d’accés i connexió. Es gestionarà les autoritzacions necessàries per duu a terme la citada gestió. Inclou el pagament de l’estudi tècnic d’accés.
· La memòria descriptiva haurà d’identificar o descriure les gestiones necessàries a realitzar amb l’entitat municipal per a demanar el permís d’obra (comunicació prèvia, llicència, etc.).
· Generació de pressupost utilitzant bancs específics de fotovoltaica i/o d’Edificació d’Infraestructures.cat.
· Elaboració i entrega del projecte en format PDF i editable. Els plànols també s’entregaran en format DWG o similar

El detall del contingut del projecte es troba al plec de prescripcions particulars de redacció de projectes d’autoconsum fotovoltaic elaborat per Infraestructures.cat.

5.- Sobre els treballs de direcció facultativa
La direcció facultativa es desenvoluparà d’acord amb les indicacions de la clàusula 6 del PPTP de l’Acord marc. Caldrà tenir en compte els següents aspectes: 
· El document d’obra executada inclourà totes les certificacions finals d’obra i de l’edifici. 
· En cas de modificació d’alguna instal·lació sotmesa a reglamentació industrial específica, s’inclourà la seva legalització. 
· Aniran a càrrec de l’adjudicatari la contractació del tècnic/s responsables de les instal•lacions del projecte i les seves legalitzacions i seguiment en obra, així com les despeses derivades de les gestions necessàries per aquestes tasques i la redacció de tota la seva documentació associada.
· Un cop acabat el document d’obra executada, es lliurarà en PDF i en suport informàtic.
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