**FITXA DEL PRODUCTE**

**🗖 PRODUCTE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CODI CSC**  |  | **FOTOGRAFIA (IMATGE CLARA ON ES PUGUI APRECIAR CLARAMENT LES PRINCIPALS CARACTERISTIQUES TÈCNIQUES DE PRODUCTE)** |
| **Descripció producte CSC** |  |  |
| **Descripció breu d’indicacions i ús del producte** |  |

**🛈 INFORMACIÓ DEL PRODUCTE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **REFERENCIA FABRICANT DEL PRODUCTE** |  | **REFERENCIA DISTRIBUIDOR DEL PRODUCTE** |  |
| **PAIS FABRICACIÓ** |  | **MARCA COMERCIAL DEL PRODUCTE**  |  |
| **CARACTERÍSTIQUES ETIQUETAT** |  | **CARATERÍSTIQUES EMBALATGE** |  |
| **CARACTERISTIQUES DE LA CAIXA** |  | **METODE ESTERILITZACIÓ** |  |
| **CLASE (MDD/MDR)** |  | **EAN/GTIN** |  |
| **COMPOSICIÓ DE KIT AMB TOTS ELS SEUS COMPONENTS** |  | **MATERIALS DELS COMPONENTS** |  |
| **CADUCITAT** |  | **CONSERVACIÓ** |  |
| **ADVERTENCIES** |  | **NORMATIVES DE COMPLIMENT OBLIGATORI** |  |
| **ALTRES CARACTERISTIQUES TÈCNIQUES** |  |

**📋 CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DEL PRODUCTE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **XERINGA** | [ ] PLÀSTIC[ ]  POLIPROPILÉ[ ]  POLICARBONAT | **AGULLA** | [ ]  SENSE AGULLA[ ]  AMB AGULLA[ ]  AMB AGULLA DE SEGURETAT |
| **PER** | [ ]  PERFUSIÓ[ ]  BOMBA ADMINISTRACIO DE FÀRMACS[ ]  BOMBA NUTRICIO ENTERAL [ ]  NUTRICION ENTERAL[ ]  ADMINISTRACIO DE FARMACS[ ]  INJECTOR ANGIOGRÀFIC[ ]  ORALS[ ]  PRECARREGADES[ ]  INSULINA[ ]  TUBERCULINA[ ]  HEPARINA | **CÀNULA** | [ ]  SENSE CÀNULA[ ]  AMB CÀNULA |
| **NUM DE COSSOS** | [ ]  2[ ]  3 |
| **CON SITUACIÓ** | [ ]  EXCENTRIC[ ]  CONCENTRIC |
| **CON CONNEXIO** | [ ]  LUER (LUER-SLIP)[ ]  LUER-LOCK[ ]  CATETER (ALIMENTACIÓ)[ ]  ENFIT |
| **ML** | \_\_,\_\_ | **ÈMBOL FORMAT PER UNA ÚNICA PEÇA** | [ ]  SI[ ]  NO |
| **CAPACITAT MÀXIMA** | [ ]  ML[ ]  UI | **ÈMBOL D’ALTA PRECISIÓ** | [ ]  SI[ ]  NO |
| **CILÍNDRE** | [ ]  TRANSPARENT[ ]  OPAC AMBAR[ ]  OPAC LILA[ ]  OPAC ALTRES | **ÈMBOL COLOR** | [ ]  BLANC[ ]  BLAU[ ]  VERMELL[ ]  ALTRES |
| **AMB TAP** | [ ]  SI[ ]  SI (AMBAR)[ ]  NO | **LUBRICANT DE GRAU MÈDIC** | [ ]  SI[ ]  NO |
| **JUNTA ESTANQUIETAT** | [ ]  SI[ ]  NO | **AMB ANELL DE SEGURETAT I ALETES** | [ ]  SI[ ]  NO |
| **ESCALA NÍTIDA I PRECISA** | [ ]  SI[ ]  NO | **EXEMPT DE LÀTEX** | [ ]  SI[ ]  NO |
| **APIRÒGEN** | [ ]  SI[ ]  NO | **EXEMPT DE DEHP** | [ ]  SI[ ]  NO |
| **ENVÀS UNITARI I ESTÈRIL** | [ ]  SI[ ]  NO | **EXEMPT DE FTALATS** | [ ]  SI[ ]  NO |
| **ENVÀS MARCAT AMB NÚM. DE LOT, DATA CADUCITAT, SÍMBOL UN SOL ÚS, MARCAT MDD/MDR** | [ ]  SI[ ]  NO | **SUPERFÍCIE EXTERIOR IMPRESA EN TINTA NEGRA INDELEBLE, AMB ESCALA DE MIDA (SEGONS SISTEMA INTERNACIONAL DE MIDES). ADEQUAT A LES NORMES UNE 111-400** | [ ]  SI[ ]  NO |
| **ESCALA U-100 (XERINGUES INSULINA)** | [ ]  U-50[ ]  U-100 | **SENSE ESPAI MORT** | [ ]  SI[ ]  NO |
| **DISPOSITIU DE SEGURETAT INTEGRAT I IRREVERSIBLE. ACTIVABLE AMB UNA SOLA MÀ. AMB COBERTURA TOTAL DE L'AGULLA. L'ACTIVACIÓ DEL MECANISME DE SEGURETAT ES FARÀ PALESA A L'USUARI MITJANÇANT SENYAL AUDITIU I/O VISUAL** | [ ]  SI[ ]  NO | **BAIXA RESEITENCIA. PER LA DETECCIÓ DE L’ESPAI EPIDURL** | [ ]  SI[ ]  NO |
| **CONNECTABLE A SONDES DIGESTIVES I DISPOSITIUS NUTRIFASE 2** | [ ]  SI[ ]  NO |
| **HEPARINA VAPORITZADA, AMB SISTEMA D'ELIMINACIÓ D'AIRE DE LA MOSTRA** | [ ]  SI[ ]  NO | **HEPARINA LIQUIDA DE SODI, PUJADA AUTOMÀTICA DEL ÈMBOL AMB SISTEMA D'ELIMINACIÓ D'AIRE DE LA MOSTRA** | [ ]  SI[ ]  NO |
| **SOLUCIO ISOTONICA DE CLORUR SODIC 0,9%** | [ ]  SI[ ]  NO | **CONNECTABLE A SONDES DIGESTIVES I DISPOSITIUS NUTRIFASE 2** | [ ]  SI[ ]  NO |
| **DOBLE ROSCA D'INICI PEDIÀTRICA I NEONATAL** | [ ]  SI[ ]  NO | **PER CIRURGIA VASCULA. PERMET DETECCIÓ DE BOMBOLLES, GRADUABLE, SUNSE TAP DE ESTANQUITAT** | [ ]  SI[ ]  NO |

**NOTA IMPORTANT**:

L’empresa haurà de presentar obligatòriament aquest model de fitxa tècnica per cadascun dels productes ofertats. La manca de presentació de la fitxa serà causa d’exclusió en el producte ofertat.

En el cas de l’apartat **🗖 PRODUCTE** i **🛈 INFORMACIÓ DEL PRODUCTE** s’hauran de complimentar obligatòriament totes les dades sol·licitades.

En el cas de l’apartat **📋 CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DEL PRODUCTE** s’hauran de marcar SI o NO en cadascuna de les característiques tècniques que apliqui al producte ofertat.

Per poder confirmar la informació especificada a la present fitxa l’empresa haurà d’aportar la documentació acreditativa justificativa i, en el cas de no aportar-la, en el cas de les especificacions tècniques, comportarà la impossibilitat de verificar el compliment de les especificacions tècniques mínimes requerides i, en conseqüència, l’exclusió del licitador. En el cas dels criteris d’adjudicació, la manca d’acreditació dels aspectes continguts en el present requeriment comportarà l’atorgament de 0 punts en el criteri d’adjudicació corresponent.