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ANNEX NÚM. 1
PROPOSTA ECONÒMICA
El/La Sr./Sra.  .................................. assabentat de l’anunci publicat al perfil d’Infraestructures.cat i de les condicions i requisits que s'exigeixen per a l'adjudicació de l’assistència tècnica de control de qualitat de les obres ....................... Clau: ...., es compromet en nom (propi o de l'empresa que representa) a realitzar-les amb estricta subjecció als esmentats requisits i condicions d’acord amb l’oferta següent:

Total oferta: ..................  Euros  més la quantitat de ...(valor de l’IVA)... Euros per l’IVA.

 (El preu ofertat no podrà superar el pressupost de licitació)

Signatura:

ANNEX NÚM. 2
ACREDITACIONS ASSAIGS DOCUMENT D’ALTRES ESPECIFICITATS TÈCNIQUES PARTICULARS
	ASSAIG
	NORMA
	Referència 1

	Extracció amb determinació de la densitat, gruix i resistència a compressió d'un testimoni de formigó projectat,
	UNE-EN 12504-1 i UNE-EN 12390-3
	 

	Assaigs complets d'una proveta de malla electrosoldada de dos calibres per a armar formigons
	UNE-EN ISO 15630-2
	 

	Determinació de la resistència a la penetració d'una capa de formigó projectat
	UNE-EN 14488-2
	 

	Assaigs de càrrega vertical de sòls mitjançant placa estàtica de 300 mm de diàmetre nominal
	UNE 103808
	 

	Determinació de la dosificació de fibres d'acer en testimonis de formigó projectat
	UNE-EN 14721
	 

	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl
	NLT 357
	 

	Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl
	UNE 103502
	 

	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm
	UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3
	 

	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons
	UNE-EN ISO 15630-1
	 

	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl
	UNE 103501
	 


El licitador declara que disposa d’instal·lacions pròpies o de tercers (quina disponibilitat s’acreditarà per carta de compromís de tercers) habilitades i a distàncies adequades per a la realització dels assaigs relacionats en el present annex.

I als efectes oportuns, se signa la present, a ………… de ……………….. de …………

Signatura


 Referència identificada en les declaracions responsables aportades pel licitador
ANNEX NÚM. 4
DOCUMENT D’ALTRES ESPECIFICITATS TÈCNIQUES PARTICULARS
	ASSAIGS A REALITZAR NO SUBCONTRACTABLES*
	

	Els següents:


	

	Extracció amb determinació de la densitat, gruix i resistència a compressió d'un testimoni de formigó projectat
	UNE-EN 12504-1 i UNE-EN 12390-3

	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl
	NLT 357

	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm
	UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3

	
	

	ASSAIGS A REALITZAR (amb possibilitat de subcontractació)
	

	Assaigs complets d'una proveta de malla electrosoldada de dos calibres per a armar formigons
	UNE-EN ISO 15630-2

	Determinació de la resistència a la penetració d'una capa de formigó projectat
	UNE-EN 14488-2

	Assaigs de càrrega vertical de sòls mitjançant placa estàtica de 300 mm de diàmetre nominal
	UNE 103808

	Determinació de la dosificació de fibres d'acer en testimonis de formigó projectat
	UNE-EN 14721

	Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl
	UNE 103502

	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons
	UNE-EN ISO 15630-1

	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl
	UNE 103501

	
	


*Els assaigs que s’hagin indicat com a no subcontractables hauran de ser realitzats per laboratoris propis del licitador amb les habilitacions legals necessàries per a l’exercici de dita activitat.
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