**ANNEX 2 (LOT 2)**

Al plec de clàusules administratives particulars de la contractació consistent en el **CONTRACTE DE SERVEIS DEL CONSORCI DEL PARC AGRARI DEL BAIX LLOBREGAT RELATIU AL MANTENIMENT DEL SISTEMA DE REG I DRENATGE i A LA REPARACIÓ DE CAMINS DINS L’ÀMBIT DEL PARC AGRARI. 2024**

Expedient CPBL núm.: 2024/11384

**Model de proposició relativa als criteris avaluables de forma automàtica**

El Sr./La Sra. .......... amb NIF núm. .........., en nom propi / en representació de l’empresa .........., CIF núm. .........., domiciliada a .........., CP .........., carrer , núm.

.........., adreça electrònica: .........., assabentat/da de les condicions exigides per a optar a la contractació relativa al **CONTRACTE DE SERVEIS DEL CONSORCI DEL PARC AGRARI DEL BAIX LLOBREGAT RELATIU AL MANTENIMENT DEL SISTEMA DE REG I DRENATGE i A LA REPARACIÓ DE CAMINS DINS L’ÀMBIT**

**DEL PARC AGRARI. 2024 (LOT 2)*,*** es compromet a portar-la a terme amb subjecció als plecs de prescripcions tècniques particulars i de clàusules administratives particulars, que accepta íntegrament:

* + **Criteri 1. Proposició econòmica:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *Partida* | *Total import preu unitari màxim**(IVA exclòs)* | *Estimació Unitats prestacions a**realitzar* | *OFERTA LICITADOR* |
| *Preu unitari ofertat**(€) IVA**exclòs)* | *Tipus % IVA* | *Import IVA (€)* | *Total preu unitari ofertat (€)* |
| **1** | **Treballs de desbrossament: manteniment de camins**Eliminació de la vegetació existent en la franja de 1,5 m als marges de camins, inclou desbrossada amb mitjans mecànics, i la tallada i poda d’arbres amb mitjans manuals i recollida de brossa (metre). |
| Mitjans mecànics | 0,35 €/m | 2.620,005 m |  |  |  |  |
| **2** | **Perfilat del ferm amb motoanivelladora**Arranjament de base de camí amb moto anivelladora. Reparació i formació de trenca aigües amb repàs de trenca aigües i cunetes. Compactació de l’esplanada al 95% del P.M. (metre quadrat) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *Partida* | *Total import preu unitari màxim**(IVA exclòs)* | *Estimació Unitats prestacions a**realitzar* | *OFERTA LICITADOR* |
| *Preu unitari ofertat**(€) IVA**exclòs)* | *Tipus % IVA* | *Import IVA (€)* | *Total preu unitari ofertat (€)* |
| Mitjans mecànics | 0,96 €/m2 | 3.500,00 m2 |  |  |  |  |
| **3** | **Reposició de material granular**Base de tot-ú artificial (graveta,...) amb anivellació, estesa i piconatge del material fins al 97% del P.M. (Tn) |
| Mitjans mecànics. | 27,1 €/Tn | 617,00Tn |  |  |  |  |
| **4** | **Asfaltat de camins (mescla bituminosa en calent)**Neteja de terres amb escombradora mecànica, aplicació de reg d’adherència amb emulsió bituminosa, subministrament, estesa i compactació amb mitjans mecànics de capa de trànsit de 6 cm de gruix, amb paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf BC 35/50 D, amb betum millorat amb cautxú, granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, (Queden incloses les tasques de regularització del terreny). |
| Mitjans mecànics. | 76,00 €/m2 | 323,88 m2 |  |  |  |  |
| **5** | **Preparació paviment d’asfalt (mescla bituminosa en calent)**Tall del ferm amb disc. Es fressarà el material, s’escombrarà, i es traslladarà a abocador autoritzat. S’aplicaran 6 cm d’aglomerat asfàltic en calent, segellant les juntes amb betum asfàltic. |
| Superfície total <80 m2 | 57,31 €/m2 | 50m2 |  |  |  |  |
| **6.** | **Col·locació i reparació de tanques**Subministrament i col·locació de tanca per a espais públics de perfils metàl·lics, de 2 metres d'alçària amb estructura de muntants de metall, per a ancorar al terreny tou |
| \*cargolaria inclosa | 59,5 €/m | 150,00 m |  |  |  |  |
| **Tancat de malla ramadera, amb postes de fusta de 100 mm, equipant de pasamans a les portes ja existents, amb els tensors necessaris, galvanitzat**Subministrament i col·locació de tanca per a espais públics de perfils de fusta, d’1,5 metres, per a ancorar al terreny tou amb tots els accessoris necessaris |
|  | 30,73 €/m | 325,436 m |  |  |  |  |
| **7** | **Reparacions paviment de formigó** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *Partida* | *Total import preu unitari màxim**(IVA exclòs)* | *Estimació Unitats prestacions a**realitzar* | *OFERTA LICITADOR* |
| *Preu unitari ofertat**(€) IVA**exclòs)* | *Tipus % IVA* | *Import IVA (€)* | *Total preu unitari ofertat (€)* |
| Arrencada i fressat de paviment de formigó de 15 cm de gruix, transport i escampat al mateix camí (de fermgranular), inclòs compactat i segellat amb sorra-pols. | 19,7 €/m2 | 40,00 m2 |  |  |  |  |
| Formació de paviment de formigó en massa de 15 cm de gruix, realitzat amb formigó M- 25/B/20/I fabricat a central i abocament des de formigonera,. | 31,5€/m2 | 150,00 m2 |  |  |  |  |
| **8** | **Altres actuacions i maquinària** |  |
| Jornada de CAMIÓ de TRES Eixos i caixa de 12 m3 Jornada de camió amb caixa a la zona dels horts de Sant Feliu de Llobregat, per la recollida de diferents materials (banals, fustes, plàstics, teles.) depositant 1 caixa de 12 m3 en el terra per facilitar la càrrega, que es retirarà diàriament. | 1.095,00€/dia | 1 |  |  |  |  |
| Jornada MINI BOBCAT , pel transport intern a la zona dels horts i càrrega sobre caixa dels productes a recollir. | 590 €/dia | 1 |  |  |  |  |
| Gestió de Residu recollit, transportat gestionat mitjançant gestor autoritzat (m3) | 99,96 €/m3 | 36,3488 m3 |  |  |  |  |
| Operari de suport | 22,5 €/h | 16,00h |  |  |  |  |

* + Proposició tècnica de criteris automàtics

**Criteri 2: Millores proposades en relació amb criteris ambientals de la maquinària exigida al punt 4.1 PPT fins a 10 punts:**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Marca amb una creu el/s maquinària ofertada** |
|  | **1 unitat** | **2 unitats** |
| Nº de desbrossadores elèctriques que l’empresa proveeix.**(5 punts** a l’empresa per cada desbrossadora elèctrica que proveeixi **(com a màxim 10 punts****– 2 desbrossadores elèctriques).** |  |  |

**Criteri 3: Millora de la maquinària a disposició del contracte. fins a 20 punts**

**(recursos mínims exigits establerts en el punt 4.1 Recursos del PPT)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Millora de la maquinària a disposició del contracte** | **Nombre****d’unitats** |
| a) Per cada desbrossadora manual (amb operari extra) adscrita al contracte que sobrepassi els mínims establerts en solvència i que permeti l’execució de treballs simultàniament en 2 zonesde treball diferents**: 5 punts per desbrossadora manual (amb operari extra) + (màxim de 10 punts)**. |  |
| **b)** Per un tractor addicional amb capçal desbrossador amb el seu operari adscrit al contracte que sobrepassi els mínims establerts en solvència i que permeti l’execució de treballs simultàniament enmés d’una zona de treball**: 10 punts** |  |