**ANNEX OE**

**OFERTA ECONÒMICA I CRITERIS AVALUABLES OBJECTIVAMENT**

El Sr/a. …………………………………………………….., major d’edat, amb domicili a ……………………………, carrer de………………………………………………núm.……….., en nom i representació de l’empresa ……………………………..................................., amb domicili a ………………………………., carrer …………………………………………, amb N.I.F. núm. …………………….. , assabentat de l’anunci publicat al perfil de la Fundació Sant Hospital de la Seu d’Urgell i de les condicions i requisits que s’exigeixen per a l’adjudicació del contracte de serveis corresponent a l’expedient:

**Expedient:** Contractació del subministrament, instal·lació i posada en marxa d’una torre de laparoscòpia per a la Fundació Sant Hospital

**Codi d’expedient: FSH 1-24**

**ES COMPROMET**, en nom (propi o de l'empresa que representa, si aplica) a realitzar el servei corresponent a l’objecte de la present licitació, amb estricta subjecció als esmentats requisits i condicions, per les quantitats assenyalades a continuació:

**OFERTA ECONÒMICA:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Concepte** | **Import màxim sense IVA** | **Import ofertat pel licitador sense IVA** |
| Pressupost base de licitació | 89.000,00 € |  |

**CRITERIS AVALUABLES AUTOMÀTICAMENT:**

**Criteris tècnics objectius:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Criteri** | **Puntuació** | **Resposta** |
| Capturador d’imatges i vídeo integrat o extern amb gravació, definició d’imatges mínima, 4K, amb múltiples entrades i sortides de vídeo digitals i analògiques. Disc dur intern d’alta capacitat. Format de gravació MPEG 4 | SÍ: 4 Punts  NO: 0 Punts |  |
| Videoprocesador disposi de sistema de captura de fotos i vídeos en FULL HD integrat, exportant aquesta informació a un dispositiu de memòria externa. | SÍ: 4 Punts  NO: 0 Punts |  |
| Tractament d'imatge que permeti la visualització de patrons vasculars sense injectar contrast. | SÍ: 4 Punts  NO: 0 Punts |  |
| Monitor amb tecnologia OLED | SÍ: 4 Punts  NO: 0 Punts |  |
| Disponibilitat de cinc modes de visualització de la imatge (amb o sense fluorescència). Tanmateix haurà de tenir dos tractaments diferents d'imatge que permetin visualitzar la vascularització i les possibles zones tumorals per a facilitar-ne el diagnòstic i tractament. | SÍ: 4 Punts  NO: 0 Punts |  |
| Unitat de càmera amb port USB per a poder realitzar actualitzacions de software de la unitat de càmera i que permeti la gravació de vídeo en Full HD. | SÍ: 3 Punts  NO: 0 Punts |  |
| Aportar un insuflador de millors prestacions, que tingui extracció de fums i/o humidificació. | SÍ: 3 Punts  NO: 0 Punts |  |
| Disposar de la possibilitat i comptabilitat amb sistema d’exoscòpia ICG 4k sense necessitat d’afer cap mòdul, capçal o font de llum extra. | SÍ: 2 Punts  NO: 0 Punts |  |
| Substitució de l’equip avariat en un màxim de 48h. | SÍ: 2 Punts  NO: 0 Punts |  |
| Font de llum amb la possibilitat de realitzar intervencions guiades per fluorescència (ICG), amb diferents modes de visualització. | SÍ: 2 Punts  NO: 0 Punts |  |

**Augment termini de garantia:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Criteri** | **Puntuació** | **Resposta** |
| No millora termini de garantia | 0 Punts |  |
| Millora termini de garantia en 1 any (total 3 anys) | 1 Punts |  |
| Millora termini de garantia en 2 any (total 4 anys) | 3 Punts |  |
| Millora termini de garantia en 3 any (total 5 anys) | 4 Punts |  |

Signatura electrònica