### **DADES DE L’EMPRESA QUE FORMULA L’OFERTA TÈCNICA:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nom o raó social:** | Click or tap here to enter text. |
| **Domicili:** | Click or tap here to enter text. |
| **Localitat:** | Click or tap here to enter text. |
| **Codi postal:** | Click or tap here to enter text. |
| **N.I.F.:** | Click or tap here to enter text. |
| **Telèfon:** | Click or tap here to enter text. |
| **Correu electrònic:** | Click or tap here to enter text. |

## **Lot: IN01 - BISTURÍ I FULLES D'UN SOL ÚS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Codi | Descripció | | | | | |
| **Quantitat** | **Unitat mesura** | **Referencia proveïdor** | **Unitats embalatge** | **Marca** | **Nombre comercial** |
| 11193 | 62.500 | unitat | Click or tap here to enter text. | Click or tap here to enter text. | Click or tap here to enter text. | Click or tap here to enter text. |
| FULLES DE BISTURÍ D'ACER AL CARBONI DELS NUM. 11 AL 23. ENVÀS UNITARI EN PAPER PROTECTOR I SOBRE D'ALUMINI. EXEMPT DE LÀTEX. MATERIAL ESTÈRIL D'UN SOL ÚS 1 UNITAT = 1 FULLA | | | | | |
| 11194 | 2.500 | unitat | Click or tap here to enter text. | Click or tap here to enter text. | Click or tap here to enter text. | Click or tap here to enter text. |
| BISTURÍ DE SEGURETAT D'UN SOL ÚS AMB MÀNEC ERGONÒMIC. ENVÀS UNITARI ESTÈRIL AMB FUNDA PROTECTORA INCORPORA FULLA D'ACER AL CARBONI O INOXIDABLE DE GRAU MÈDIC. SISTEMA DE SUBJECCIÓ DE LA FULLA DE GRAN ESTABILITAT, MÀNEC I PROTECTOR DE PLÀSTIC. BISTURÍ DEL NUM.10 AL Nº23. | | | | | |

## **Lot: IN04 - INCISIÓ MICROCIRURGIA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Codi | Descripció | | | | | |
| **Quantitat** | **Unitat mesura** | **Referencia proveïdor** | **Unitats embalatge** | **Marca** | **Nombre comercial** |
| 100001623 | 30 | unitat | Click or tap here to enter text. | Click or tap here to enter text. | Click or tap here to enter text. | Click or tap here to enter text. |
| MICRO-BISTURÍ DE 22.5º ESTÈRIL D'UN SOL ÚS, FABRICAT EN ACER INOXIDABLE I MÀNEC DE PLÀSTIC. DISSENYAT PER A INCISIONS DE PORT LATERAL. MIDES DE LA FULLA ESTÁNDAR DE 11MM DE LONGITUD I 5.7MM DE TALL APROXIMADAMENT, AMB PUNT DE MIRA. MÍNIM DE CINC ANYS DE CADUCITAT DES DE LA DATA DE FABRICACIÓ. ENVÀS INDIVIDUAL. | | | | | |
| 100001624 | 20 | unitat | Click or tap here to enter text. | Click or tap here to enter text. | Click or tap here to enter text. | Click or tap here to enter text. |
| MICRO-BISTURÍ DE 30º ESTÈRIL D'UN SOL ÚS, FABRICAT EN ACER INOXIDABLE I MÀNEC DE PLÀSTIC. DISSENYAT PER A INCISIONS DE PORT LATERAL. MIDES DE LA FULLA ESTÁNDAR DE 11MM DE LONGITUD I 5.7MM DE TALL APROXIMADAMENT, AMB PUNT DE MIRA. MÍNIM DE CINC ANYS DE CADUCITAT DES DE LA DATA DE FABRICACIÓ. ENVÀS INDIVIDUAL. | | | | | |
| 100001625 | 130 | unitat | Click or tap here to enter text. | Click or tap here to enter text. | Click or tap here to enter text. | Click or tap here to enter text. |
| MICRO-BISTURÍ DE 45º ESTÈRIL D'UN SOL ÚS, FABRICAT EN ACER INOXIDABLE I MÀNEC DE PLÀSTIC. DISSENYAT PER A INCISIONS DE PORT LATERAL. MIDES DE LA FULLA ESTÁNDAR DE 11MM DE LONGITUD I 5.7MM DE TALL APROXIMADAMENT, AMB PUNT DE MIRA. MÍNIM DE CINC ANYS DE CADUCITAT DES DE LA DATA DE FABRICACIÓ. ENVÀS INDIVIDUAL. | | | | | |
| 100001626 | 80 | unitat | Click or tap here to enter text. | Click or tap here to enter text. | Click or tap here to enter text. | Click or tap here to enter text. |
| MICRO-BISTURÍ OFTÀLMIC PER A FACOEMULSIFICACIÓ ANGULAT DE 3.2MM. FABRICAT EN ACER INOXIDABLE DE GRAU MÈDIC I MÀNEC DE PLÀSTIC. MATERIAL ESTÈRIL ENVÀS INDIVIDUAL, D'UN SOL ÚS. ANGULAT DE 45º, GRUIX DE 0.14MM I LONGITUD DE 3.6MM APROXIMADAMENT. MÍNIM DE 5 ANYS DE CADUCITAT DES DE LA DATA DE FABRICACIÓ. | | | | | |
| 100001627 | 300 | unitat | Click or tap here to enter text. | Click or tap here to enter text. | Click or tap here to enter text. | Click or tap here to enter text. |
| MICRO-BISTURÍ OFTÀLMIC DE 20G RECTE, PER A CIRURGIA MICROVITRORETINIANA. FABRICAT EN ACER INOXIDABLE I MÀNEC DE PLÀSTIC. ENVÀS INDIVIDUAL, ESTÈRIL D'UN SOL ÚS. EXEMPT DE LÀTEX I MÍNIM DE 5 ANYS DE CADUCITAT DES DE LA DATA DE FABRICACIÓ. AMPLE DE FULLA 1,20MM. LONGITUD DE FULLA 2.55MM. PUNTA EN ANGLE DE 58° APROXIMADAMENT. | | | | | |
| 100001629 | 70 | Caixa | Click or tap here to enter text. | Click or tap here to enter text. | Click or tap here to enter text. | Click or tap here to enter text. |
| MICRO-BISTURÍ DE 15º ESTÈRIL D'UN SOL ÚS, FABRICAT EN ACER INOXIDABLE I MÀNEC DE PLÀSTIC. DISSENYAT PER A INCISIONS DE PORT LATERAL. MESURA DE LA FULLA ESTÀNDARD DE 1.7MM DE TALL APROXIMADAMENT.  MÍNIM DE CINC ANYS DE CADUCITAT DES DE LA DATA DE FABRICACIÓ. ENVÀS INDIVIDUAL. | | | | | |
| 100001633 | 130 | unitat | Click or tap here to enter text. | Click or tap here to enter text. | Click or tap here to enter text. | Click or tap here to enter text. |
| MICRO-BISTURÍ DE 55º AMB BISELL CAP AMUNT, ESTÈRIL D'UN SOL ÚS, FABRICAT EN ACER INOXIDABLE I MÀNEC DE PLÀSTIC. MESURA DE LA FULLA ESTÀNDARD DE 2.5MM DE TALL APROXIMADAMENT. MÍNIM DE CINC ANYS DE CADUCITAT DES DE LA DATA DE FABRICACIÓ. ENVÀS INDIVIDUAL. | | | | | |

## **Lot: IN11 - FULLES SINS ETMOIDES**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Codi | Descripció | | | | | |
| **Quantitat** | **Unitat mesura** | **Referencia proveïdor** | **Unitats embalatge** | **Marca** | **Nombre comercial** |
| 100001482 | 65 | unitat | Click or tap here to enter text. | Click or tap here to enter text. | Click or tap here to enter text. | Click or tap here to enter text. |
| FULLA RECTA PER A ETMOIDECTOMÍA MITJANÇANT CIRURGIA MONITORITZADA. FABRICADA EN ACER INOXIDABLE I POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT AMB SISTEMA D'ASPIRACIÓ IRRIGACIÓ INCORPORADA I CORONA DE CONNEXIÓ A MOTOR. LA SUPERFÍCIE DE TALL PERMET TALLAR EN TRES PLANS. BEINA EXTERNA AMB FINESTRA DE TALL I BEINA INTERNA GIRATÒRIA DENTADA. FULLA DE LONGITUD DE 11CM I Ø DE 4MM. ENVÀS UNITARI ESTÈRIL. | | | | | |

## **Lot: IN12 - CONSUMIBLE ELECTROBISTURÍ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Codi | Descripció | | | | | |
| **Quantitat** | **Unitat mesura** | **Referencia proveïdor** | **Unitats embalatge** | **Marca** | **Nombre comercial** |
| 100001631 | 14.500 | unitat | Click or tap here to enter text. | Click or tap here to enter text. | Click or tap here to enter text. | Click or tap here to enter text. |
| PLACA ELECTROQUIRÚRGICA PREGELADA DUAL PER A ADULTS. LLIURE DE LÀTEX, D'UN SOL ÚS. COMPATIBLE REM.  SUPERFÍCIE TOTAL 215 CM2. SUPERFÍCIE CONDUCTORA 122 CM2. ESPESSOR HIDROGEL 0,65MM. MESURES APROXIMADES +-10% | | | | | |
| 100001632 | 300 | unitat | Click or tap here to enter text. | Click or tap here to enter text. | Click or tap here to enter text. | Click or tap here to enter text. |
| PLACA ELECTROQUIRÚRGICA PREGELADA DUAL PEDRIÀTICA. LLIURE DE LÀTEX, D'UN SOL ÚS. COMPATIBLE REM.  SUPERFÍCIE TOTAL 173 CM2. SUPERFÍCIE CONDUCTORA 145 CM2. ESPESSOR HIDROGEL 0,65MM. MESURES APROXIMADES +-10% | | | | | |
| 100001658 | 50 | unitat | Click or tap here to enter text. | Click or tap here to enter text. | Click or tap here to enter text. | Click or tap here to enter text. |
| PLACA ELECTROQUIRÚRGICA PREGELADA DUAL NEONATAL (<5KG) LLIURE DE LÀTEX, D'UN SOL ÚS. COMPATIBLE REM.  SUPERFÍCIE TOTAL 83 CM2. SUPERFÍCIE CONDUCTORA 31 CM2. ESPESSOR HIDROGEL 0,65MM. MESURES APROXIMADES +-10% | | | | | |
| 100002518 | 4.350 | Caixa | Click or tap here to enter text. | Click or tap here to enter text. | Click or tap here to enter text. | Click or tap here to enter text. |
| COIXINET ESTÈRIL, AUTOADHESIU, AMB SUPERFÍCIE ABRASIVA DE MATERIAL SÒLID, PER A NETEJA DEL TALL DE LES FULLES DE L'INSTRUMENTAL. MESURES 5x5CM. INCORPORA FILAMENT RADI-OPAC DE COLOR BLAU, DETECTABLE PER RAIGS X. | | | | | |