**Expedient CSI2024058**

**Annex GR-1. GESTIO DE RESIDUS DE L’OBRA**

El sotasignant, , en qualitat de representant de l’empresa licitadora de l’obra objecte de la licitació a l’expedient núm.:

es compromet a la instal·lació a l’obra de contenidors dedicats en exclusiva a les tipologies de residus definits en el catàleg de residus de Catalunya <http://residus.gencat.cat/es/inici/>

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **CODI** | **CER** | **Descripció** | **Origen**  **Partida** | **Tipus (\*)**  **Emmagatzematge** | **Transport** | **Gestor**  **Residus** |
| **1** |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** |  |  |  |  |  |  |  |
| **6** |  |  |  |  |  |  |  |
| **7** |  |  |  |  |  |  |  |
| **8** |  |  |  |  |  |  |  |
| **9** |  |  |  |  |  |  |  |
| **10** |  |  |  |  |  |  |  |

(\*) Descripció contenidor.

Nota: el numero de fileres no és limitat.

Les tipologies estan definides al web

<https://residus.gencat.cat/ca/consultes_i_tramits_nou/consultes/consulta_al_cataleg_de_residus_de_catalunya/>

Tipologies més comuns:

1701 Formigó, maons, teules i materials ceràmics

1702 Fusta, vidre i plàstic

1703 Mescles bituminoses, quitrà d'hulla i altres productes enquitranats

1704 Metalls (inclosos els seus aliatges)

1705 Terra (inclosa l'excavada de zones contaminades), pedres i llots de drenatge

1706 Materials d'aïllament i materials de construcció que contenen amiant

1708 Materials de construcció a base de guix

1709 Altres residus de construcció i demolició

|  |
| --- |
| Signatura del licitador /representant de l’empresa |
| Data i lloc: |