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ANNEX NÚM. 3

ACREDITACIONS ASSAIGS

(Caldrà presentar un annex per a cada Lot adjudicat)

	
	Referència [footnoteRef:1] [1:  Referència identificada en les declaracions responsables aportades pel licitador] 


	1. Determinació ‘in situ’ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d’un sòl ASTM D6938 o ASTM D3017
2. Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl  UNE 103501
3. Assaig de formigó fresc. Presa de mostres UNE-EN 12350-1
4. Assaig de formigó fresc. Assaig d'assentament   UNE-EN 12350-2 
5. Assaig de formigó endurit. Fabricació i cura de provetes per a assaig de resistència UNE-EN 12390-2
6. Assaig de formigó endurit. Resistència a compressió UNE-EN 12390-3
7. Assaig de doblegament- desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons UNE-EN ISO 15630-1
8. Inspecció visual d'unions soldades UNE-EN 13018 ó UNE 14044
9. Assaig mitjançat partícules magnètiques UNE-EN 17638 ó  UNE-EN 1290
10. Assaig per líquids penetrants UNE-EN 571-1 ó UNE-EN ISO 3452-1 ó UNE-14612
11. Líquids penetrants. Nivells d’acceptació UNE-EN 1289 ó UNE-EN ISO 23277
12. Prova estanqueïtat de coberta plana NBE-QB-1990 ó UNE 104401
13. Assaigs estàtic de tracció sobre la subestructura de fals sostre UNE-EN 13964
	




[bookmark: _Hlk131505506]
El licitador declara que disposa d’instal·lacions pròpies o de tercers (quina disponibilitat s’acreditarà per carta de compromís de tercers) habilitades i a distàncies adequades per a la realització dels assaigs relacionats en el present annex.



I als efectes oportuns, se signa la present, a ………… 




Signatura
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