### **DATOS DE LA EMPRESA QUE FORMULA LA OFERTA TÉCNICA:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre o razón social:** | Click or tap here to enter text. |
| **Domicilio:** | Click or tap here to enter text. |
| **Localidad:** | Click or tap here to enter text. |
| **Código postal:** | Click or tap here to enter text. |
| **N.I.F.:** | Click or tap here to enter text. |
| **Teléfono:** | Click or tap here to enter text. |
| **Correo electrónico:** | Click or tap here to enter text. |

## **Lote: FR01 - BOSSES PER A FLUIDS RESIDUALS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Código | Descripción | | | | | |
| **Cantidad** | **Unidad medida** | **Referencia proveedor** | **Unidades embalaje** | **Marca** | **Nombre comercial** |
| 100002745 | 13.000 | unidad | Click or tap here to enter text. | Click or tap here to enter text. | Click or tap here to enter text. | Click or tap here to enter text. |
| Bolsa flexible para aspiración de fluidos orgánicos de 3 litros de capacidad. El artículo podrá incluir filtro hidrófobo y antibacteriano, así como asas o elementos para el transporte, sin que estos elementos sean obligatorios. En todos los casos, deberán incluirse los accesorios necesarios para el montaje en serie del sistema, garantizando su correcta conexión y estanqueidad. La bolsa está preparada y incluye los accesories para su uso en serie. Fabricada en Eva y tapa de polietileno.  Se aceptarán materiales de composición equivalente, siempre que garanticen las mismas prestaciones y seguridad, acreditándolo debidamente. Dispositivo médico clase I, no estéril, con marcado CE. Incluyen válvula anti-reflujo y/o filtro hidrófobo para impedir el reflujo y desbordamiento del fluido. En las fichas de los productos se deberán indicar las características específicas de estos elementos. Material desechable, libre de PVC y Látex. Compatible con sistemas de succión hospitalarios estándar. Envase individual con etiquetado visible y conforme a la norma ISO- 15223. | | | | | |
| 100002746 | 10.000 | unidad | Click or tap here to enter text. | Click or tap here to enter text. | Click or tap here to enter text. | Click or tap here to enter text. |
| Bolsa flexible para aspiración de fluidos orgánicos de 2 litros de capacidad. Incluye filtro hidrófobo y antibacteriano de parada de líquidos. Fabricada en Eva y tapa de polietileno.  Se aceptarán materiales de composición equivalente, siempre que garanticen las mismas prestaciones y seguridad, acreditándolo debidamente. Dispositivo médico clase I, no estéril, con marcado CE. Incluye Sistema de transporte, tipo asas o similar. Incluyen válvula anti-reflujo y/o filtro hidrófobo para impedir el reflujo y desbordamiento del fluido. En las fichas de los productos se deberán indicar las características específicas de estos elementos. Material desechable, libre de PVC y Látex. Compatible con sistemas de succión hospitalarios estándar. Envase individual con etiquetado visible y conforme a la norma ISO-15223. | | | | | |