**ANNEX NÚM. 2**

**LOT 1**

El Sr./La Sra            amb NIF núm           , en nom propi / en representació de l’empresa      , en qualitat de           , i segons escriptura pública autoritzada davant Notari           , en data             i amb número de protocol           /o document           CIF núm.           , domiciliada a            carrer           , núm           , (persona de contacte           , adreça de correu electrònic            , telèfon núm.           ) assabentat/da de les condicions exigides per optar a la contractació indicada**;** es compromet a portar-la a terme amb subjecció al Plec de Clàusules Administratives Particulars i al Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, que accepta íntegrament, i de conformitat amb els següents:

1. **Fins 49 punts, Oferta econòmica.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Concepte** | **Preu total màxim IVA EXCLÒS** | **Preu total ofert** | **IVA** | **Preu total ofert IVA inclòs** |
| **CAMIÓ MMA 26 TONES EQUIPAT AMB BRAÇ HIDRÀULIC** | 125.000,00 € |  |  |  |

**2. Fins a 21 punts, Altres criteris avaluables automàticament.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DELS EQUIPS LOT 1**  **Equip xassís de 26 t equipat amb braç hidràulic articulat** | **CARACTERÍSTICA D'OBLIGAT COMPLIMENT** | **RESPOSTA LICITADORA  (Sí/No o Aportar dada)** | **ÍNDEX RELLEVÀNCIA** | **DISTRIBUCIÓ DELS PUNTS** |
| **XASSÍS** |  |  |  |  |
| Vehicle de nova adquisició | **Sí** |  |  |  |
| Marca i Model | **Indicar** |  |  |  |
| Xassís de 26 tn | **Sí** |  |  |  |
| Càrrega Útil màxima (en tn) | **Indicar** |  | 2 | 2 punts valor més alt i a la resta, se’ls atorgarà puntuació aplicant fórmula de proporcionalitat. |
| Potència Mínima de Motor, entre 470-480 cv (en CV) | **Indicar** |  |  |  |
| Tercer eix direccional. Elevable addicional | **Sí** |  |  |  |
| Distància entre eixos en 5100 mm | **Sí** |  |  |  |
| Nº de velocitats totals (endavant i endarrere) | **indicar** |  |  |  |
| Canvi Automàtic o automatitzat | **Sí** |  |  |  |
| Suspensió pneumàtica posterior | **Sí** |  |  |  |
| Frens de disc | **Sí** |  |  |  |
| Tipus de carburant a Gasoil | **Sí** |  |  |  |
| Consum de combustible en g/KWh (segons assaig WHTC) | **Indicar** |  | 3 | 3 punts a la proposició amb el consum més baix i a la resta, se’ls atorgarà puntuació proporcional al valor ofert aplicant fórmula de proporcionalitat. |
| Dipòsit combustible alumini entre 320-550 litres | **Indicar** |  |  |  |
| CAN OPEN INTERFACE | **Sí** |  |  |  |
| ECO-ROLL | **Sí** |  |  |  |
| AEBS NORMA UNE | **Sí** |  |  |  |
| Reductors engranatge de doble reducció | **Sí** |  |  |  |
| Barra estabilitzadora posterior i davantera | **Sí** |  |  |  |
| Distribució pes intereixos | **Indicar** |  |  |  |
| Tacògraf digital | **SÍ** |  |  |  |
| **CABINA** |  |  |  |  |
| * Cabina amb 2 seients. * Seient del conductor pneumàtic amb recolzabraços i cinturó integrat. * Volant a l’esquerra amb comandaments multifuncionals. * Alçavidres i miralls laterals elèctrics i calefactats. * Finestra en la part posterior de la cabina | **Sí** |  |  |  |
| **GRUA** |  |  |  |  |
| Marca i Model | **Indicar** |  |  |  |
| Braç extensible telescòpic hidràulic | **Sí** |  |  |  |
| Capacitat elevació neta > 20 tn | **Indicar** |  |  |  |
| Estructura d’acer d’alt límit elàstic | **Sí. Indicar tipus acer** |  |  |  |
| Trasllat de contenidors compreses entre 4.800 y 7.000 mm de llargada | **Sí** |  |  |  |
| Comandament pneumàtic a cabina | **Sí** |  |  |  |
| Bloqueig hidràulic del contenidor | **Sí** |  |  |  |
| Suport davanter hidràulic automàtic | **Sí** |  |  |  |
| **Pneumàtics** |  |  |  |  |
| Adherència en superfície mullada (A, B, C, D, E, F ) | **Indicar** |  | 2 | 2 punts als pneumàtics oferts amb adherència A, 1 punt als pneumàtics amb adherència B i 0 punts a la resta. |
| Eficiència de carburants (A, B, C, D, E, F ) | **Indicar** |  | 2 | 2 punts als pneumàtics oferts amb eficiència amb carburants A, 1 punt als pneumàtics amb eficiència B i 0 punts a la resta |
| Emissió de sorolls (1 ona negra) | **Sí/No (Indicar)** |  | 2 | 2 punts a les proposicions que acreditin el compliment (1 ona negra) i 0 punts en cas contrari. |
| **Altres equipaments** |  |  |  |  |
| Extintor | **Sí** |  |  |  |
| Climatització completa: aire condicionat, calefacció, antivaho. | **Sí** |  |  |  |
| Roda de recanvi | **Sí** |  |  |  |
| Ràdio digital DAB i comunicació Bluetooth. | **Sí** |  |  |  |
| Disposa d'armilla reflectant, balisa d’emergència i farmaciola de primers auxilis | **Sí** |  |  |  |
| GPS i sistema gestió embarcat compatible amb la plataforma de l’Ajuntament | **Sí** |  |  |  |
| Avisador acústic marxa enrere | **Sí** |  |  |  |
| Pintura i retolació d’acord amb la imatge corporativa de CEMSSA. | **Sí** |  |  |  |
| Llums de protecció laterals | **Indicar** |  | 2 | 2 punts a les proposicions que ofereixin llums de protecció laterals i 0 punts en cas contrari. |
| Altres equipaments opcionals inclosos en l’oferta | **Indicar** |  | 3 | 3 punts a les proposicions que incloguin mínim 5 equipaments opcionals inclosos. |
| **Normes mediambientals** |  |  |  |  |
| Indicar marcatge Nº màxim dBA de l’equip, segons norma 2000/14 CE | **Sí** |  |  |  |
| Compleix EURO VI (Directiva CE 595/2009) | **Sí** |  |  |  |
| **Certificacions a aportar elaborades per entitat col·laboradora oficial** |  |  |  |  |
| Certificació CE conforme a la directiva d'emissions sonores 2000/14/CE. | **Sí** |  |  |  |
| Certificació CE emissions segons normativa CE 595/2009 | **Sí** |  |  |  |
| **Normativa de seguretat** |  |  |  |  |
| Compliment EN1501-2 EN1501-4 EN 1501-5 | **Sí** |  |  |  |
| Compliment directiva 2006/42/CE de seguretat de màquines | **Sí** |  |  |  |
| **Altres aspectes** |  |  |  |  |
| Període de garantia (en mesos) mínim 2 anys | **Indicar** |  | 3 | 3 punts a les proposicions que ofereixin un període de garantia de 48 mesos, 2 punts a les proposicions que ofereixin 36 mesos i 1 punt a les proposicions que ofereixin 24 mesos. |
| Termini de lliurament (en dies des de la signatura del contracte), màxim sis mesos | **Indicar** |  | 2 | 2 punts a la proposició que acrediti el termini més baix i a la resta, se’ls atorgarà puntuació proporcional al valor ofert. |
| Transport inclòs fins al destí | **Sí** |  |  |  |
| Homologació equips, matriculació i posada en marxa | **Sí** |  |  |  |
| Carta de compromís del proveïdor servei peces desgast i reparacions segons PCT. | **Sí** |  |  |  |
| ITV actualitzada | **SÍ** |  |  |  |
| Formació als operaris i personal de taller | **SÍ** |  |  |  |
|  |  | **TOTAL PUNTS** | **21** |  |

Signatura