**Annex Model d’oferta tècnica (incloure al sobre 2 bis)**

**Nota important: Cal incloure la fitxa tècnica del producte i indicar a la columna índex el lloc exacte on s’indica la característica.**

1. **Característiques bàsiques i obligatòries:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Característiques obligatòries** | **Disposa sí/No** | **Index (cal indicar pàgina, apartat...)** |
| - un canal específic per a inflament i mesura de la pressió esofàgica. |  |  |
| - un canal gàstric per a aspiració, descompressió o nutrició enteral |  |  |
| **-** Possibilitat de canals addicionals segons configuració. |  |  |
| - Fabricada amb materials **biocompatibles, flexibles i radiopacs**. |  |  |
| - Dissenyada per a **ús continuat en unitats de cures intensives (UCI)**. |  |  |
| - Ha de ser compatible amb ventiladors Hamilton mitjançant línia de connexió específica |  |  |

**2 Criteris sotmesos a judici de valor (Documentació a incloure al SOBRE 2 bis). Puntuació màxima de 40 punts:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Característiques a valorar** | **compleix sí/No** | **Index (cal indicar pàgina, apartat...)** |
| **Criteri 1.** Que disposi de baló esofàgic d’alta compliança i volum conegut |  |  |
| **Criteri 2**. Que incorpori un sistema de mesura de pressió amb transductor calibrat |  |  |
| **Criteri 3**. Que disposi de guia metàl·lica per facilitar la inserció |  |  |
| **Criteri 4**. Que permeti l’administració de nutrició enteral, evitant la necessitat d’un doble dispositiu |  |  |