[bookmark: _Hlk208314268]ANNEX 3
OFERTA RELATIVA ALS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 
OBJECTIUS QUALITATIUS DIFERENTS AL PREU



El/la Sr./Sra....................................................................................................... amb residència a ......................................., al carrer......................................... número............, presenta (en nom propi/en nom i representació de l’empresa.......), la següent oferta en relació als criteris objectius:

(Si escau, indicar el nom del document i la pàgina on es troba la informació de l’equip per verificar el compliment de l’oferta)


1. Es valorarà el consum d’aigua de l’equip durant un cicle estàndard, entès com el cicle d’1 hora de durada que inclou el rentat, la termodesinfecció, l’esbandit, i l’assecat de l’instrumental quirúrgic. L'equip que disposi del menor consum d’aigua (en litres/hora) durant aquest cicle obtindrà la màxima puntuació, la resta rebrà la puntuació de manera proporcional seguint la fórmula que a continuació s’exposa.

Consum d’aigua ofert (en litres/hora): .................
Indicar on es troba la informació (documentació tècnica): ...................................................

2. Es valorarà la possibilitat de compatibilitat certificada amb el sistema de traçabilitat de les caixes d'esterilització Marvax instal·lat al servei d'Esterilització de l'Àrea Quirúrgica.

|_| Sí és compatible
|_| No és compatible

Indicar on es troba la informació (documentació tècnica): ...................................................

3. Es valorarà la pressió sonora de l’equip. L'equip que emeti menor soroll (en dB) obtindrà la màxima puntuació, la resta rebrà la puntuació de manera proporcional seguint la fórmula que a continuació s’exposa.

Pressió sonora oferta (en dB): .................
Indicar on es troba la informació (documentació tècnica): ...................................................

4. Es valorarà la millora de la capacitat mínima de càrrega de l’equip respecte l’establert al PPT (10 nivells per a cistells DIN 1/1). L'equip que permeti la major capacitat de càrrega (en nombre de nivells per a cistells DIN 1/1) obtindrà la màxima puntuació, la resta rebrà la puntuació de manera proporcional seguint la fórmula que a continuació s’exposa.

Capacitat de càrrega oferta (en nombre de nivells per a cistells DIN 1/1): ..........................
Indicar on es troba la informació (documentació tècnica): ...................................................

5. Es valorarà que l’equip disposi d’un compartiment inferior per a l’emmagatzematge dels productes químics de com a mínim 3 garrafes de 5 litres de capacitat.

|_| Sí en disposa
|_| No en disposa

Indicar on es troba la informació (documentació tècnica): ...................................................



6. Es valorarà la reducció del termini màxim d'entrega de l'equip establert al PPT (90 dies). El menor termini de lliurament ofert (en dies) obtindrà la màxima puntuació, la resta rebrà la puntuació de manera proporcional seguint la fórmula que a continuació s’exposa.

Termini d’entrega ofert (en dies): ..........................
Indicar on es troba la informació (documentació tècnica): ...................................................



Instruccions per a emplenar correctament el formulari: El contractista haurà de marcar alguna/es de les opcions per a cada apartat a excepció d’aquells que requereixin específicament d’emplenament.

En el cas de que no es marqui cap opció o s’alteri el redactat d’algun dels apartats, s’atorgarà una puntuació de 0 punts en aquell afectat. Així mateix, si no s’aporta la fitxa de l’equip (i/o documentació tècnica) o  en la mateixa no hi consti identificada específicament la funcionalitat valorada, l’oferta es puntuarà amb 0 punts.



Signatura del licitador o de l’apoderat


