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ANNEX IV. PROPOSICIÓ ECONÒMICA
El/la sotasignat/da, senyor/a ...................................., amb DNI/NIE núm. ........................, en nom propi/en qualitat de representant legal de la persona física/jurídica ........................., amb NIF núm.........................., amb domicili al carrer ...........  núm. ....... del terme municipal de ..........., amb codi postal ......... i telèfon de contacte ..........., està assabentat de l'expedient per a la licitació del contracte de ....................... anunciat en el perfil del contractant de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, FA CONSTAR QUE CONEIX el Plec de clàusules administratives particulars i el de prescripcions tècniques (projecte) que serveixen de base al contracte i els ACCEPTA ÍNTEGRAMENT, prenent part de la licitació i comprometent-se a dur a terme l'objecte del contracte per l'import de ____________ euros i ___________ euros corresponents al 10% a l'Impost sobre el Valor Afegit, la qual cosa fa un total de ________ euros, IVA inclòs (Criteri 1)

(En cas de discrepància entre l’import consignat en la base imposable i els posteriors càlculs, com ara l’import de l’IVA o l’import de la base imposable més l’IVA, prevaldrà l’import consignat la base imposable sense IVA)

Criteri 2. A més de l’any de garantia inicial, aquesta licitadora es compromet a ampliar el termini de garantia: 
	
	Garantia inicial de les obres
	Ampliació oferta pel licitador
	Total garantia 

de l’obra

	Garantia 
	1 any
	....... anys
	....… anys


Criteri 3. Acredita la següent experiència:

____ obres d’execució d’habitatges plurifamiliars, públics o privats, per imports iguals o superiors a 800.000 euros de PEM en els darrers 5 anys. Caldrà enumerar les obres que acrediti documentalment. Aquelles obres que no acrediti juntament amb aquesta oferta, obtindran 0 punts):

· .

____ obres d’execució d’habitatges plurifamiliars, públics o privats amb estructura de fusta. Caldrà enumerar les obres que acrediti documentalment. Aquelles obres que no acrediti juntament amb aquesta oferta, obtindran 0 punts):

____ obres d’execució d’edifici no residencials públics o privats amb estructura de fusta. Caldrà enumerar les obres que acrediti documentalment. Aquelles obres que no acrediti juntament amb aquesta oferta, obtindran 0 punts):
Criteri 4. Es compromet amb les següents millores relatives al manteniment durant tot el període de garantia: 
	
	OFERTA
	
	(1)
	PUNTS

	Període pel que s’ofereix el servei de manteniment. L’inici del mateix s’efectuarà a partir de la recepció positiva de l’obra
	A) Manteniment de sistemes d’ACS i calefacció (aerotèrmia o sistemes equivalents)

	
	Realització a càrrec de l’empresa adjudicatària d’aquest contracte del manteniment normatiu, preventiu i correctiu dels sistemes de producció, distribució, acumulació d’ACS (aerotèrmia) i calefacció, o qualsevol altre tipus d’instal·lació similar. Queden exclosos els elements situats a l’interior dels habitatges, amb excepció del cas de sistema d’aerotèrmia individual on sí estan inclosos tots els elements, malgrat estiguin situats a l’interior dels habitatges.
	Per 12 mesos
	 
	1,00

	
	
	Per 24 mesos
	 
	2,00

	
	
	Per 36 mesos
	 
	3,00

	
	
	Per 48 mesos
	 
	4,00

	
	B) Manteniment d’instal·lacions generals de l’edifici

	
	B) Realització a càrrec de l’empresa adjudicatària d’aquest contracte del manteniment normatiu, preventiu i correctiu de totes les instal·lacions (aigua, reg, sanejament, telecomunicacions, baixa tensió, instal·lació fotovoltaica), dels aparells elevadors, porters electrònics, portes de garatge, i instal·lació de ventilació de tota la promoció,(zones comuns i habitatges), de sistemes de detecció i extinció d’incendis de l’edifici.
	Per 12 mesos
	 
	1,00

	
	
	Per 24 mesos
	 
	2,00

	
	
	Per 36 mesos
	 
	3,00

	
	
	Per 48 mesos
	 
	4,00

	
	C) Manteniment d’elements constructius i urbanització

	
	C) Manteniment d’elements constructius i urbanització  Realització a càrrec de l’empresa adjudicatària d’aquest contracte del manteniment normatiu, preventiu i correctiu, dels elements constructius i dels acabats dels elements comuns, dels elements de seguretat, de l’estanquitat global de l’edifici, dels elements de la urbanització, així com vegetació i de la resta d’especificacions del llibre de l’edifici i/o la legislació aplicable.
	Per 12 mesos
	 
	0,50

	
	
	Per 24 mesos
	 
	1,00

	
	
	Per 36 mesos
	 
	1,50

	
	
	Per 48 mesos
	 
	2,00

	
	
	
	
	

	
	(1) Marcar amb una X la casella corresponent a l’oferta
	
	
	


ANNEX. 
ACTUACIONS MÍNIMES DE MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS DE L’EDIFICI (Criteri 4)
1. Objecte de l’annex

El present annex defineix les actuacions mínimes de manteniment normatiu, preventiu i correctiu que haurà de realitzar l’empresa adjudicatària durant el període de manteniment ofert, un cop formalitzada la recepció de les obres de l’edifici d’habitatges.
Les actuacions descrites en aquest annex constitueixen el contingut mínim exigible del manteniment i no tenen caràcter limitatiu.

L'empresa adjudicatària haurà de dur a terme totes les actuacions addicionals que resultin necessàries, d'acord amb la normativa vigent, el Llibre de l'Edifici, les prescripcions dels fabricants, les regles de la bona pràctica professional i l'estat de les instal·lacions, per garantir-ne el correcte funcionament, la seguretat, estableixin una periodicitat superior o actuacions addicionals, aquestes prevaldran.

Les actuacions i periodicitat queden establertes a la taula d’actuacions mínimes continguda en aquest Annex.
2. Abast del manteniment

El manteniment inclourà:


- Manteniment normatiu: verificació del compliment de la normativa vigent aplicable a cada instal·lació.
- Manteniment preventiu: actuacions periòdiques de revisió, comprovació i ajust per garantir el correcte funcionament.
- Manteniment correctiu: resolució d’avaries ordinàries derivades del desgast normal o defectes de funcionament. Inclourà com a mínim la localització de l'avaria, el desplaçament, la mà d'obra, les proves de funcionament i la reposada en servei.


Queden excloses les actuacions derivades d’ús indegut, vandalisme o modificacions alienes a l’obra executada.

3. Registre del manteniment
Totes les actuacions realitzades hauran de quedar documentades en un llibre de manteniment, amb indicació com a mínim de:

· Data de l’actuació

· Instal·lació afectada

· Tipus d’actuació (normativa, preventiva o correctiva)

· Descripció resumida

· Identificació del tècnic responsable

Aquest llibre serà lliurat a la propietat a la finalització del període de manteniment.
4. Clàusula de caràcter contractual

El període de manteniment ofert pel licitador tindrà caràcter contractual.
L’incompliment total o parcial de les actuacions mínimes establertes en aquest Annex tindrà la consideració d’incompliment contractual, i donarà lloc a l’aplicació del règim de penalitats previst en aquest plec, sense perjudici de les altres responsabilitats que puguin correspondre d’acord amb la normativa de contractació pública vigent.

5. Temps màxims de resposta i d'intervenció

Durant el període de manteniment ofert, l'empresa adjudicatària haurà de garantir l'atenció de les incidències que afectin els elements objecte del manteniment, d'acord amb els terminis màxims que s'indiquen a continuació.

A l'efecte d'aquest annex, s'entén per:
· Temps de resposta: termini màxim transcorregut entre la comunicació de la incidència per part de la propietat i el primer contacte efectiu de l'empresa adjudicatària, amb confirmació de la recepció de l'avís, valoració inicial de la incidència i planificació de l'actuació.
· Temps d'intervenció: termini màxim per iniciar presencialment les actuacions necessàries per solucionar la incidència o, si això no és tècnicament possible, per adoptar les mesures provisionals necessàries per garantir la seguretat de les persones i dels béns, evitar l'agreujament dels danys i restablir, totalment o parcialment, el servei afectat.

	Tipus incidència
	Definició
	Temps màxim de resposta
	Temps màxim d'intervenció

	Molt greu
	Incidències que comportin un risc per a la seguretat de les persones o dels béns, la interrupció total d'un servei essencial (subministrament elèctric de les zones comunes, producció d'ACS, calefacció central, ascensor únic de l'edifici, sistemes de protecció contra incendis o altres instal·lacions equivalents), o que puguin ocasionar danys greus a l'edifici.
	2 hores
	24 hores

	Greu
	Incidències que afectin de manera significativa el funcionament d'una instal·lació o element de l'edifici, sense comportar un risc imminent per a les persones ni la interrupció total d'un servei essencial.
	24 hores
	72 hores

	Ordinària
	La resta d'incidències derivades del funcionament normal de les instal·lacions, equips o elements constructius objecte del manteniment.
	3 dies hàbils
	10 dies hàbils


Quan, per la naturalesa o complexitat de l'avaria, no sigui tècnicament possible efectuar la reparació definitiva dins del termini màxim d'intervenció, l'empresa adjudicatària haurà d'adoptar immediatament les mesures provisionals necessàries per garantir la seguretat de les persones i dels béns, evitar l'agreujament dels danys i mantenir, en la mesura del possible, la funcionalitat de la instal·lació afectada fins a la seva reparació definitiva.
6. Comunicació amb l’administració
L'empresa adjudicatària haurà de disposar, durant tot el període de manteniment, d'un sistema de recepció i gestió d'incidències, amb un telèfon i una adreça electrònica de contacte. Les incidències qualificades com a molt greus hauran de poder comunicar-se les vint-i-quatre (24) hores del dia, tots els dies de l'any.

Els terminis establerts en aquest apartat tenen la consideració de màxims. L'incompliment injustificat dels mateixos podrà donar lloc a l'aplicació de les penalitats previstes en el plec, sens perjudici de les altres responsabilitats contractuals que puguin correspondre.
TAULA D’ACTUACIONS MÍNIMES

	Instal·lació elèctrica (zones comunes)

	Tipus
	Actuacions mínimes
	Periodicitat
	Documentació

	Normatiu
	Verificació del compliment del REBT i ITC, inspecció de quadres, proteccions i posada a terra
	Anual o segons normativa
	Informe / Acta

	Preventiu
	Revisió de connexions, interruptors diferencials i elements de seguretat; comprovació de cables i il·luminació d’emergència
	Trimestral
	Informe

	Correctiu
	Substitució de components defectuosos; reparació d’avaries en instal·lació comuna
	Quan sigui necessari
	Informe d'incidència

	Fontaneria i sanejament

	Tipus
	Actuacions mínimes
	Periodicitat
	Documentació

	Normatiu
	Compliment de normativa sanitària i CTE; inspecció d’elements comuns
	Anual
	Informe / Acta

	Preventiu
	Revisió de canonades, claus de pas, filtres, pressió i estanquitat
	Semestral
	Informe

	Correctiu
	Localització d'avaries, reparació o substitució dels elements defectuosos, proves de funcionament i reposada en servei.
Reparació de fuites i avaries derivades del desgast
	Quan sigui necessari
	Informe d'incidència

	Producció d'ACS i aerotèrmia

	Tipus
	Actuacions mínimes
	Periodicitat
	Documentació

	Normatiu
	Compliment de normativa sanitària i CTE; Reial Decret 1027/2007. Inspecció d’elements comuns
	Segons normativa
	Informe / Acta

	Preventiu
	Revisió i neteja de l’equip, vàlvules, sensors i control de temperatures
	Trimestral
	Informe

	Correctiu
	Localització d'avaries, reparació o substitució dels elements defectuosos, proves de funcionament i reposada en servei.
Substitució o reparació de components defectuosos. Reparació de components defectuosos (calderes, aerotèrmia individual, intercanviadors, vàlvules) i control de temperatures.
	Quan sigui necessari
	Informe d'incidència

	Ventilació i climatització

	Tipus
	Actuacions mínimes
	Periodicitat
	Documentació

	Normatiu
	Compliment del RITE i normativa de seguretat
	Anual
	Informe / Acta

	Preventiu
	Neteja de filtres, conductes i reixetes; comprovació de rendiment energètic
	Semestral
	Informe

	Correctiu
	Reparació d’avaries ordinàries. Reparació de motors, ventiladors, filtres i conductes afectats per avaries
	Quan sigui necessari
	Informe d'incidència

	Infraestructura Comuna de Telecomunicacions (ICT)

	Tipus
	Actuacions mínimes
	Periodicitat
	Documentació

	Normatiu
	Verificació del compliment de la normativa vigent aplicable i de les obligacions reglamentàries.
	Anual
	Informe / Acta

	Preventiu
	Revisions periòdiques, neteges, comprovacions, ajustos i verificacions necessàries per garantir el correcte funcionament.
	Anual
	Informe

	Correctiu
	Localització d'avaries, reparació o substitució dels elements defectuosos, proves de funcionament i reposada en servei.
	Quan sigui necessari
	Informe d'incidència

	Instal·lació fotovoltaica

	Tipus
	Actuacions mínimes
	Periodicitat
	Documentació

	Normatiu
	Verificació del compliment de la normativa vigent aplicable i de les obligacions reglamentàries.
	Anual
	Informe / Acta

	Preventiu
	Revisions periòdiques, neteges, comprovacions, ajustos i verificacions necessàries per garantir el correcte funcionament.
	Semestral
	Informe

	Correctiu
	Localització d'avaries, reparació o substitució dels elements defectuosos, proves de funcionament i reposada en servei.
	Quan sigui necessari
	Informe d'incidència

	Elements d'estanquitat de l'edifici

	Tipus
	Actuacions mínimes
	Periodicitat
	Documentació

	Normatiu
	Verificació del compliment de la normativa vigent aplicable i de les obligacions reglamentàries.
	Anual
	Informe / Acta

	Preventiu
	Revisions periòdiques, neteges, comprovacions, ajustos i verificacions necessàries per garantir el correcte funcionament. Control del rendiment energètic i detecció de pèrdues
	Semestral
	Informe

	Correctiu
	Localització d'avaries, reparació o substitució dels elements defectuosos, proves de funcionament i reposada en servei.
	Quan sigui necessari
	Informe d'incidència

	Ascensors

	Tipus
	Actuacions mínimes
	Periodicitat
	Documentació

	Normatiu
	Verificació del compliment de la normativa vigent aplicable i de les obligacions reglamentàries.
	Segons normativa
	Informe / Acta

	Preventiu
	Revisions periòdiques, neteges, comprovacions, ajustos i verificacions necessàries per garantir el correcte funcionament.
	Mensual
	Informe

	Correctiu
	Reparació o substitució de components defectuosos. Reparació d’inversors, panells o connexions elèctriques defectuoses Localització d'avaries, reparació o substitució dels elements defectuosos, proves de funcionament i reposada en servei.
	Quan sigui necessari
	Informe d'incidència

	Portes automàtiques de garatge

	Tipus
	Actuacions mínimes
	Periodicitat
	Documentació

	Normatiu
	Verificació del compliment de la normativa vigent aplicable i de les obligacions reglamentàries.
	Anual
	Informe / Acta

	Preventiu
	Revisions periòdiques, neteges, comprovacions, ajustos i verificacions necessàries per garantir el correcte funcionament.
	Semestral
	Informe

	Correctiu
	Localització d'avaries, reparació o substitució dels elements defectuosos, proves de funcionament i reposada en servei.
	Quan sigui necessari
	Informe d'incidència

	Porters electrònics i videoporters

	Tipus
	Actuacions mínimes
	Periodicitat
	Documentació

	Normatiu
	Verificació del compliment de la normativa vigent aplicable i de les obligacions reglamentàries.
	Anual
	Informe / Acta

	Preventiu
	Revisions periòdiques, neteges, comprovacions, ajustos i verificacions necessàries per garantir el correcte funcionament.
	Anual
	Informe

	Correctiu
	Localització d'avaries, reparació o substitució dels elements defectuosos, proves de funcionament i reposada en servei.
	Quan sigui necessari
	Informe d'incidència

	Instal·lacions de protecció contra incendis

	Tipus
	Actuacions mínimes
	Periodicitat
	Documentació

	Normatiu
	Verificació del compliment de la normativa vigent aplicable i de les obligacions reglamentàries.
	Segons normativa
	Informe / Acta

	Preventiu
	Revisions periòdiques, neteges, comprovacions, ajustos i verificacions necessàries per garantir el correcte funcionament.
	Segons normativa
	Informe

	Correctiu
	Localització d'avaries, reparació o substitució dels elements defectuosos, proves de funcionament i reposada en servei.
	Quan sigui necessari
	Informe d'incidència

	Urbanització, paviments exteriors, xarxa de reg i vegetació

	Tipus
	Actuacions mínimes
	Periodicitat
	Documentació

	Normatiu
	Verificació del compliment de la normativa vigent aplicable i de les obligacions reglamentàries.
	Anual
	Informe / Acta

	Preventiu
	Revisions periòdiques, neteges, comprovacions, ajustos i verificacions necessàries per garantir el correcte funcionament.
	Trimestral
	Informe

	Correctiu
	Localització d'avaries, reparació o substitució dels elements defectuosos, proves de funcionament i reposada en servei.
	Quan sigui necessari
	Informe d'incidència



	Elements d’estanqueïtat de l’edifici

	Tipus
	Actuacions mínimes
	Periodicitat
	Documentació

	Normatiu
	Verificació de la impermeabilització i estanquitat segons normativa
	Anual
	Informe / Acta

	Preventiu
	Inspecció de cobertes, façanes, juntes, drenatges i elements de protecció
	Semestral
	Informe

	Preventiu
	Neteja de canals i canals d’aigua pluvial
	Semestral

Correctiu
	Informe d'incidència


A ____________, a ___ de ________ de 20__.

Signatura del candidat,
Ctra. de Ribes, 2 · 08520 Les Franqueses del Vallès ·Tel. 938 467 676 · ajuntament@lesfranqueses.cat · www.lesfranqueses.cat

