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Ajuntament de Biosca

Expedient núm.: 18/2026

Procediment Obert Simplificat
Procediment: Contractacions
Data d'iniciació: 07/05/2024

ANNEX III
MILLORA 1 — Millores quantificades i sense cost adicional per Ajuntament (Repavimentació)
40 punts
Empresa licitadora: ______________________________ 

CIF: ______________________________ 

Representant: ______________________________

B.2.1 – Millora quantificada i sense cost addicional (fins a 40 punts)
Millora: Repavimentació de formigó del camí de la Pobla fins a la C‑451
Definició: La millora consisteix en executar, sense cost addicional, un increment d’amidament de les partides de pavimentació i serveis definits al document tècnic. Aquest increment millora la funcionalitat del vial, connectant-lo amb la carretera C-451.
Partides incloses en la millora, descripció i quantificació de l’increment d’amidament:

	CODI
	UA
	DESCRIPCIÓ
	PREU
	AMIDAMENT
	IMPORT

	P214W-FEMK
	m
	Tall de qualsevol tipus de paviment (formigó, mescla bituminosa, pedra, ceràmica, ferro, etc) de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

CRITERI AMIDAMENT: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
TALL DE PAVIMENT:  m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i acceptada expressament per la DF. (P-25) (P-2)
	5,91
	40,500
	239,36

	P2146-I3MY
	m2
	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d’amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d’amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d’amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d’1 a 10 m2 (P-1)
	44,92
	96,900
	4.352,75

	P2214-JK6L
	m3
	Excavació per a caixa de paviment en terreny sòls de trànsit (SPT >50), realitzada amb pala carregadora amb escarificadora i càrrega indirecta sobre camió, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d’amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d’amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0,2 m3 (P-3)
	22,42
	4,845
	108,62

	P2241-I52N
	m2
	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM (P-4)
	1,96
	14,963
	29,33

	P2252-549G
	m3
	Estesa i piconatge de tot-u artificial d’aportació, en tongades de 50 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat (P-5)
	34,91
	14,963
	522,36

	P9G81-I3XPW
	m2
	Paviment de formigó amb fibres d’acer, de 15 cm de gruix, HMF - 30 / A / F / 20 / 30 / XF4 + XM2 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0,5, amb fibres d’acer de diàmetre 0,8 mm, llargària 30 mm, conformades als extrems, grup I, fibres estirades en fred, per a formigó, amb una dosificació de 35 kg/m3, escampat mitjançant bombeig, estesa i vibratge amb regle vibratori, acabat remolinat mecànic afegint 2 kg/m2 de ciment pòrtland (P-7)
	31,71
	96,900
	3.072,70

	P2R3-HH0X
	m3
	Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 7 t i temps d’espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 km i fins a 20 km.
CRITERI D’AMIDAMENT: TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ O RESIDUS:
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d’obra d’excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d’esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d’obra no inclou les despeses d’abocament ni manteniment de l’abocador.
TERRES:
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris següents:
Excavacions amb el terreny fluix: 15%
Excavacions amb el terreny compacte: 20%
Excavacions amb el terreny de trànsit: 25%
Excavacions en roca: 25% (P-41) (P-6)
	14,95
	123,500
	1.846,33

	Capítol
	 
	01.01
	 
	 
	10.171,45


A continuació s’adjunta documentació gràfica de l’abast de la millora sense cost addicional:
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MODEL DECLARACIÓ EXPRESSA DE NO INCREMENT DE COST
DECLARACIÓ DEL LICITADOR
Jo, ________________________________________, en nom i representació de l’empresa ________________________________________, DECLARO EXPRESSAMENT que la millora presentada en relació amb l’increment de garantia del contracte no comporta cap cost addicional per a l’Administració contractant, i que el termini de garantia ofert s’assumeix sense increment del preu de licitació, d’acord amb el que estableix el Plec de Clàusules Administratives Particulars.

Així mateix, manifesto que:

· La millora s’ofereix sense repercussió econòmica sobre el pressupost del contracte.

· No s’incrementa cap partida, preu unitari, cost indirecte ni despesa associada.

· El compromís de garantia ampliada s’assumeix amb mitjans propis del licitador.

· La millora és plenament compatible amb el projecte i amb les obligacions del contractista.

I perquè consti als efectes de valoració de les millores, signo la present declaració.

Signatura del licitador: ____________________________________ 
Data: ___ / ___ / 2026
MILLORA 2 — Millora garantia i sense cost addicional 
Fins a 30 punts
Empresa licitadora: _________________________________CIF: _____________

Millora proposada de garantia
☐ 6 mesos addicionals → 10 punts 

☐ 1 any addicionals → 20 punts 

☐ 2 anys addicionals → 30 punts

Garantia proposada : __________mesos
Signatura del licitador: __________________________ Data: ___ / ___ / 2026

MODEL DECLARACIÓ EXPRESSA DE GARANTIA AMPLIADA SENSE COST ADDICIONAL
DECLARACIÓ DEL LICITADOR
Jo, ________________________________________, en nom i representació de l’empresa ________________________________________, en relació amb la millora B.2.2 – Increment del termini de garantia de l’obra,

DECLARO EXPRESSAMENT que:

1. La garantia ampliada ofertada s’assumeix sense cap cost addicional per a l’Administració contractant, d’acord amb el que estableix el Plec de Clàusules Administratives Particulars.

2. El termini de garantia ofert és de __________ mesos / __________ anys, i s’afegeix al termini mínim obligatori d’un any, establert a l’article 210.2 de la LCSP.

3. La garantia ampliada cobreix totes les unitats d’obra executades en el contracte.

4. El compromís de garantia ampliada s’assumeix amb mitjans propis del licitador, sense increment del preu de licitació, ni modificació de cap partida, cost indirecte o despesa associada.

5. La millora és plenament compatible amb el projecte, amb les prescripcions tècniques i amb les obligacions del contractista.

6. Accepto que la Direcció Facultativa verifiqui la coherència, viabilitat i abast real del termini ofert, i que en cas de resultat desfavorable, la millora no serà puntuada.

I perquè consti als efectes de valoració de les millores, signo la present declaració.

Signatura del licitador: ____________________________________ 
Nom i càrrec: _____________________________________________ 
Empresa: _________________________________________________ 
Data: ___ / ___ / 2026
Ajuntament de Biosca
Carrer camí nou, 5, BIOSCA. 25752 (Lleida). Tel. 973473241. Fax: 973473241
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