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[bookmark: _Toc207974628][bookmark: _GoBack]ANNEX III. MODEL D’OFERTA DE CRITERIS QUANTIFICABLES MITJANÇANT L’APLICACIÓ DE FÓRMULES

Número d’expedient: PACC2026000046

INSERIR EN EL SOBRE ÚNIC


A.1 Proposta econòmica 

El Sr./La Sra. .......... amb NIF núm. .........., en nom propi / en representació de l’empresa .........., NIF núm. .........., domiciliada a .........., CP .........., carrer .........., núm. .........., adreça electrònica: .........., assabentat/da de les condicions exigides per a optar a la contractació relativa a l’execució de les obres del Projecte d'arranjament i millora de l'espai públic a Sant Feliu de Llobregat, es compromet a portar-la a terme amb subjecció als plecs de prescripcions tècniques particulars i de clàusules administratives particulars, que accepta íntegrament, per la quantitat de ……….……………….. euros, IVA exclòs. 

L’import de l’IVA, al ... %., és de .......... €.



A.2 Millores en l’obra

	CONCEPTE
	S’OFEREIX
(marqueu amb una creu)


	A.2.1 Millora quantitativa i qualitativa a la partida P191-HP4B

	Sí
|_|
	No
|_|


	A.2.2 Millora quantitativa i qualitativa a la partida P9HA-6083
	Sí
|_|
	No
|_|





A.3 Millores en Seguretat i Salut

	CONCEPTE
	S’OFEREIX
(marqueu amb una creu)


	A.3.1 Una persona de cada Brigada designada com a Recurs Preventiu

	Sí
|_|
	No
|_|


	A.3.2 Incloure una maleta primers auxilis complert a cada unitat Brigada durant l’execució de les obres del projecte.

	Sí
|_|
	No
|_|


	A.3.3 Instal·lació de dotació completa magatzem - menjador – vestuari – bany amb dipòsit d’aigua (mínim 1000L) amb bomba, recarregable + generador elèctric o plaques fotovoltaiques per tot el personal. Espai provisional totalment autònom a emplaçament indicat pels SSTT.

	Sí
|_|
	No
|_|





A.4 Millores ambientals i reducció de residus

	CONCEPTE
	S’OFEREIX
(marqueu amb una creu)


	A.4.1 Subministrament de gàbia de 50x50x100cm = 0,25m3 (amb estructura galvanitzada, apte per a ser elevat totalment carregat de material petri) i omplerta amb el residu petri seleccionat de voreres, prèviament convertit amb matxaca de dimensió òptim per l’ús a l’interior de la gàbia, rentada amb aigua regenerada i col·locada correctament al gabió (sense arids fins ni inferiors al pas de la cel·la) . Reduint el residu petri. A seleccionar una de les opcions.

Només és pot seleccionar una opció. NO es acumulatiu.
	20 gabions
40 gabions
60 gabions
80 gabions
	|_|
|_|
|_|
|_|



A.5 Millores Qualitatives i ambientals

	CONCEPTE
	S’OFEREIX
(marqueu amb una creu)

	A.5.1 Millorar la partida P99R-JL30 com a illa verda.
Adequació de l’escocell de 150x150 (extracció de terres fins a 50cm de l’escocell sense afectació de les arrels o segons SSTT) instal·lació de cel·les drenants de fins a 10cm, graves de drenatge de fins a 20cm  terres vegetals i plantació de conjunt d’especies (entre 2 o 3 especies per escocell) amb densitat molt alta i especie de tamany mitja:
· Tapissant: Lippia nodiflora (phyla nodiflora)
· Salvia rosmarinus “Prostratus” (romaní rastrer)
· Tapissant Dymondia margaretae
· Lavandula dentata (Espígol dentat)
· Teucrium fructicans
· Salvia greggi (Salvia microphylla)
A cada escocell els SSTT o direcció d’obra seleccionara un màxim de 3 opcions per omplir-lo.

	10 illes 

30 illes

50 illes

100 illes

150 illes
	|_|

|_|

|_|

|_|

|_|

	A.5.2 Millorar la partida P99R-JL30 tancament perimetral. per mitjà de x4 pòsters de fusta de D=10cm i L= 100cm clavat a terra (sobresortint 40-50cm) amb forat per pas de corda de D=15-20mm incloent corda de D=15-20mm amb unió fixada amb grapa metàl·lica. Sistema de senyalització de l’escocell. 

Només és pot seleccionar una opció. NO es acumulatiu.
	20 illes 

60 illes

100 illes

200 illes

300 illes
	|_|

|_|

|_|

|_|

|_|
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