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   Ajuntament 
   de Pontons
ANNEX III. FITXA DE COMPLIMENT TÈCNIC
La fitxa s’ha de completar indicant el valor concret ofert i la pàgina o document on es pot comprovar. No és suficient respondre únicament “sí” quan el plec exigeix un valor numèric.
	Requisit
	Valor ofert / marca-model
	Document o pàgina

	Màquina nova, sense ús previ
	
	

	Motor dièsel turbo 4 cilindres, Stage V
	
	

	Potència ≥ 36,3 kW (49 CV)
	
	

	Parell motor ≥ 190 Nm
	
	

	Transmissió hidrostàtica
	
	

	Cullera frontal ≥ 0,28 m³
	
	

	Altura càrrega ≥ 2,59 m
	
	

	Profunditat braç fix ≥ 2,55 m
	
	

	Profunditat braç extensible ≥ 3,08 m
	
	

	Pes operatiu ≤ 3.300 kg
	
	

	Amplada cullera frontal aprox. 1,50–1,60 m
	
	

	Alçada aprox. 2,00–2,10 m
	
	

	Instal·lació bidireccional per martell
	
	

	Sistema telemàtic
	
	

	Enganx ràpid frontal universal
	
	

	Balancí extensible
	
	

	Pala tipus almeja
	
	

	Portapalets
	
	

	Martell hidràulic 100–130 kg aprox.
	
	

	Cabina envidrada amb aire condicionat
	
	

	Cullera barredora ~1.500 mm
	
	

	Retolació municipal inclosa
	
	

	Marcatge CE i declaració conformitat
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