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Descripción generada automáticamente]


ANNEX 5
MODEL D’OFERTA DE CRITERIS OBJECTIUS DIFERENTS AL PREU


El/la Sr./Sra....................................................................................................... amb residència a ......................................., al carrer......................................... número............, presenta (en nom propi/en nom i representació de l’empresa.......), la següent oferta en relació als criteris objectius:

(Si escau, indicar pàgina on es troba la informació en la fitxa tècnica del producte o altra documentació tècnica que s’incorpori al sobre B)



1. Capacitat de separació en dues zones. (marcar la casella corresponent).

S'ofereix una plataforma automatitzada dedicada als processos de qPCR amb dues zones diferenciades:

· Zona pre-PCR per a la preparació de mostres. 
· Zona PCR en la que s’ubicaran els equips EonisQ i disposarà d’un tancament amb filtre HEPA.
Cal aportar el disseny de la plataforma i/o documentació tècnica on s'identifiqui clarament aquesta funcionalitat.

|_| Sí
|_| No

Indicar on es troba la informació: ................


2. Comunicació directa amb equips existents al laboratori i el seu software IVD (marcar la casella corresponent).

La plataforma automatitzada dedicada als processos qPCR permet la comunicació directa amb els equips EonisQ i el seu software IVD per realitzar:

· Preparació de mostres i anàlisi automatitzada d’aquestes. 
· Extracció automatitzada de resultats acceptats. 
· Sense intervenció de l'usuari.


Cal aportar documentació tècnica acreditativa on s’indiqui clarament aquesta funcionalitat.

|_| Sí
|_| No

Indicar on es troba la informació: ................



3. Major versatilitat del robot pipetejador (marcar la casella corresponent).

El robot pipetejador de la plataforma d’espectrometria de masses i d’hemoglobinopaties tingui les següents característiques addicionals:
Cal aportar la documentació acreditativa: fitxa tècnica dels equips (manual/especificacions tècniques/documentació tècnica pertinent) on s’indiqui clarament aquesta funcionalitat.


· Disposa de gripper totalment integrat en un dels braços permetent desplaçar plaques o tapes sense necessitat accessoris addicionals:
|_| Sí
|_| No
Indicar on es troba la informació: ................

· Disposa d’un  sistema de pipeteig del capçal de 8 puntes estarà basat en desplaçament de líquid i  permetrà pipetejar mitjançant puntes d’un sol ús o puntes fixes en un mateix protocol, sense intervenció manual o utilització d’accessoris addicionals. En ambdós casos les puntes seran conductives.:
|_| Sí
|_| No
Indicar on es troba la informació: ................


4. Subministrament d'un equip addicional (marcar la casella corresponent).

Es compromet a subministrar addicionalment un perforador de mostres de sang impregnada en paper que compleix totes les característiques exigides al criteri d'adjudicació 4, de l’apartat 2.D del quadre de característiques del PCAP. 

Cal aportar un compromís de subministrament i la documentació tècnica acreditativa de l'equip ofert.).

|_| Sí
|_| No
Model ofert: ..................................................................................
Indicar on es troba la informació: ................


5. Increment de la traçabilitat i de la capacitat d'automatització (marcar la casella corresponent).

El software permet la comunicació bidireccional i les gestions de les peticions en temps real amb els perforadors descrits al plec de prescripcions tècniques amb les següents funcionalitats: 

Cal aportar manual d’usuari del software i/o documentació tècnica pertinent on s’indiqui clarament aquesta funcionalitat.

[bookmark: _Hlk92809194]|_| Sí, el software permet que un cop s’escanegi el codi de barres de les mostres dels pacients, automàticament comprovi les peticions actives i gestioni les plaques de destí en cas de que estiguin carregades. Així com el reconeixement automàtic de controls, calibradors i segones mostres.

|_| Sí, el software permet notificar en el cas que una mostra sigui errònia, ja sigui perquè les plaques carregades no siguin les correctes o no tingui una petició generada.


|_| Sí, el software permet auditar a l’usuari,  data i hora i instrument que ha picat les mostres així com la placa i la posició en cas de que la punxada hagi estat satisfactòria.

|_| Sí, el software permet permet centralitzar la gestió del mapa de plaques i la transferència de plaques d’un perforador de mostres a un altre de manera automatitzada.

Indicar on es troba la informació: ................


6. Connectivitat amb els analitzadors (marcar la casella corresponent).

El software permet la comunicació, per una banda,  amb els equips d’espectrometria de masses Renata-XEVO-TQD, Capyllaris 3, EonisQ mitjançant transferència d’arxiu en una base única i centralitzada i per altra banda, de manera directa i bidireccional amb els equips GSP. 

Cal aportar manual d’usuari del software i/o documentació tècnica pertinent on s’indiqui clarament aquesta funcionalitat.

|_| Sí
|_| No
Indicar on es troba la informació: ................

7. Ampliació de la garantia (Indicar el nombre d'anys d'ampliació oferts).

S'ofereix una ampliació del període de garantia de ...... anys sobre el mínim exigit als plecs.

El període total de garantia ofert és de ...... anys.

(El període total de garantia serà igual a 1 any de garantia mínima més els anys d'ampliació oferts.)





[bookmark: _Hlk193974338]Instruccions per a emplenar correctament el formulari: El contractista haurà de marcar alguna/es de les opcions per a cada apartat a excepció d’aquells que requereixin específicament d’emplenament.

En el cas de que no es marqui cap opció o s’alteri el redactat d’algun dels apartats, s’atorgarà una puntuació de 0 punts en aquell afectat. Així mateix, si no s’aporta la documentació técnica requerida o  en la mateixa no hi consti identificada específicament la funcionalitat valorada, l’oferta es puntuarà amb 0 punts.



Signatura del licitador o de l’apoderat
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