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ANNEX 3

MODEL D’OFERTA DE CRITERIS OBJECTIUS DIFERENTS AL PREU

El/la Sr./Sra....................................................................................................... amb residència a ......................................., al carrer......................................... número............, presenta (en nom propi/en nom i representació de l’empresa.......), la següent oferta en relació als criteris objectius:

(Si escau, indicar pàgina on es troba la informació en la fitxa tècnica del producte o altra documentació tècnica que s’incorpori al sobre B)


1. Disponibilitat d'un rang de freqüències de treball de l'equip superior al mínim establert en el PPT (marcar la casella corresponent i indicar valor).
Aquest criteri permet disposar d’una major versatilitat clínica, facilitant la realització d’estudis tant d'estructures superficials com d'estructures situades a major profunditat amb una única plataforma ecogràfica. L’ampli rang de freqüències contribueix a millorar l’adaptabilitat de l’equip als diferents tipus d’exploracions musculoesquelètiques, de parts toves i cardiològiques.
|_| No.
|_| Sí, dins del rang: >22 MHz i ≤25 MHz: 5 punts 
|_| Sí, dins del rang: >25 MHz i ≤28 MHz: 10 punts 
|_| Sí, dins del rang: >28 MHz i ≤30 MHz: 15 punts 
|_| Sí, dins del rang: >30 MHz: 20 punts
      Indicar valor: ................

Com a demostrador cal aportar documentació específica que demostri el rang de freqüències de treball de l’equip.

2. Disponibilitat d’un disc dur únic integrat al sistema amb una capacitat superior al mínim establert en el PPT  (marcar la casella corresponent i indicar valor).
Aquest criteri permet que l’equip estigui dotat d’una major capacitat d’emmagatzematge fet que permet conservar un volum més elevat d’imatges, vídeos i dades en cru (RAW Data), reduint la necessitat de transferències freqüents i facilitant la gestió dels estudis ecogràfics.
|_| No.
|_| Sí, dins del rang: >2 TB i <3 TB: 1 punt 
|_| Sí, dins del rang: ≥3 TB i <5 TB: 3 punts 
|_| Sí, dins del rang: ≥5 TB: 5 punts
     Indicar valor: ................
Com a demostrador cal aportar documentació específica de la unitat d’emmagatzematge de l’equip així com de la seva integració en el mateix. No es contemplaran unitats complementaries tipus USB externs.

3. Disponibilitat d’un mode de visualització de les línies de propagació de l’ona visibles en temps real, amb possibilitat de treballar simultàniament amb quatre imatges en mode d’elastografia ShearWave (puntuació màxima 15 punts) (marcar la casella corresponent).
Aquesta funcionalitat permet una avaluació avançada de les propietats mecàniques dels teixits i una millor interpretació dels resultats de l’elastografia, aportant informació addicional de valor diagnòstic en l’estudi musculoesquelètic i de parts toves.
|_|  Sí.
|_|  No.
Com a demostrador cal aportar documentació específica i imatges pròpies de l’equip que il·lustrin la funcionalitat esmentada al criteri.

4. Disponibilitat de potenciòmetres de guany parcial d’imatge situats tant a la consola principal com a la pantalla tàctil (puntuació màxima 5 punts). (marcar la casella corresponent).
Es valorarà que l’equip disposi de controls de guany parcial d’imatge accessibles tant des de la consola principal com des de la pantalla tàctil, facilitant l’ajust ràpid dels paràmetres d’exploració i millorant l’ergonomia de treball.
|_|  Sí.
|_|  No.
Com a demostrador cal aportar documentació específica i imatges pròpies de l’equip que il·lustrin la funcionalitat esmentada al criteri.

5. Disponibilitat d’una sonda lineal multifreqüència de 5 a 18 MHz amb tecnologia matricial (puntuació màxima 5 punts). (marcar la casella corresponent).
Es valorarà que la sonda lineal multifreqüència destinada als estudis musculoesquelètics i de parts toves incorpori tecnologia matricial, contribuint a millorar la qualitat de la imatge i la resolució espacial
|_|  Sí.
|_|  No.
Com a demostrador cal aportar documentació específica de la sonda que demostri la funcionalitat esmentada al criteri.

6. Compatibilitat de les tres sondes ofertades amb els ecògrafs Aplio i800 instal·lats al servei de Radiologia de la Seu Maternitat de l’HCB (puntuació màxima 15 punts). (marcar la casella corresponent).
Es valorarà que les sondes ofertades siguin compatibles amb els ecògrafs actualment instal·lats al Servei de Radiologia de la Seu Maternitat de l’HCB. Aquesta compatibilitat facilita la interoperabilitat dels equips, l’optimització dels recursos disponibles i la flexibilitat assistencial.
|_|  Sí.
|_|  No.
Com a demostrador cal aportar documentació específica de la sonda que demostri la funcionalitat esmentada al criteri.
[bookmark: _Hlk193974338]Instruccions per a emplenar correctament el formulari: El contractista haurà de marcar alguna/es de les opcions per a cada apartat a excepció d’aquells que requereixin específicament d’emplenament.
En el cas de que no es marqui cap opció o s’alteri el redactat d’algun dels apartats, s’atorgarà una puntuació de 0 punts en aquell afectat. Així mateix, si no s’aporta la documentació técnica requerida o  en la mateixa no hi consti identificada específicament la funcionalitat valorada, l’oferta es puntuarà amb 0 punts.
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