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[bookmark: _Toc31885085][bookmark: _GoBack]ANNEX I. MODEL DECLARACIÓ RESPONSABLE
DADES GENERALS I DECLARACIÓ RESPONSABLE – EXPEDIENT FCMUB 2023/1


Dades de l’empresa

Denominació social	NIF
Nom comercial
Adreça d’Internet	Telèfon:
Domicili social (adreça, població i CP) Adreça electrònica per a informació:


Dades del/s representant/s o apoderat/s per presentar l’oferta i document d’atorgament de facultats

Nom i cognoms	NIF
Càrrec
Telèfon mòbil	Adreça electrònica

Indicar si és la mateixa persona que signarà el contracte [image: ] si [image: ] no

Escriptura :	Nom i cognoms notari/a
Col·legi Notarial	número protocol:
Localitat i data:

Dades a efectes de notificacions

Persona autoritzada a accedir a les notificacions electròniques Nom i cognoms
Adreça electrònica:
Telèfon mòbil:

Dades del/s interlocutors/es
En cas que l’empresa vulgui identificar altres persones, diferents a la del representant o apoderat, a fi de relacionar-se amb la FCMUB

Nom i cognoms Telèfon mòbil Adreça electrònica Càrrec a l’empresa

Indicar exclusivament aquella informació que correspongui

[image: ] Empreses estrangeres: Es sotmetran a la jurisdicció competent, per a totes les incidències que de manera directa o indirecta poguessin sorgir del contracte.

Empreses d’Estats que no siguin membres de la Unió Europea o signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu:
[image: ] Disposen de l’informe expedit per la Missió Diplomàtica Permanent o Oficina Consular d’Espanya del lloc del domicili de l’empresa, en el que es faci constar, prèvia acreditació per l’empresa, que figuren inscrites en el Registre local professional, comercial o anàleg o, en el seu defecte, que actuen amb assiduïtat en el tràfic local en l’àmbit de les activitats a les que s’estén l’objecte del contracte.

[image: ] Disposen de l’informe de reciprocitat a què es refereix l’article 68 de la LCSP, excepte que es tracti d’empreses d’Estats signataris de l’Acord sobre Contractació Pública de l’Organització Mundial del Comerç.

[image: ] (Si escau) Es comprometen formalment, en cas de resultar adjudicataris, a constituir una Unió Temporal d’Empreses (UTE) d’acord amb les prescripcions de la Llei 18/1982 de 26 de maig, i la restant legislació sobre la mateixa, l’exclusiu objecte de la qual sigui la realització de l’esmentat servei, tot això conforme l’article 69 de la LCSP.

La participació acordada per les empreses en la UTE, tant en l’exercici de drets com en el compliment d’obligacions, serà el següent:

	Nom empresa
	Percentatge
	Signatura apoderat

	
	
	

	
	
	



A tots els efectes, la persona que ostentarà la plena representació de totes les empreses components de la UTE davant de la Fundació Col·legis Majors de la Universitat de Barcelona, tant per a la licitació com durant la vigència del contracte serà: .................................................

L’empresa es troba inscrita i té les dades actualitzades en el:

[image: ]Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya (RELI) [image: ] Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado (ROLECE)
[image: ] Altres: Empreses estrangeres la llista oficial corresponent d’operadors econòmics autoritzats d’un Estat membre. (indicar el registre en què estan inscrites):
[image: ] Altres: indicar

És l’empresa una PIME: [image: ] NO [image: ] SI
Tipus:  [image: ] Mitjana (<250 Efectius: <=50 milions EUR Volum negoci; <= 43 milions EUR Balanç general).
[image: ] Petita (<50 Efectius: <=10 milions EUR Volum negoci; <=10 milions EUR Balanç general). [image: ] Micro (<10 Efectius: <=2 milions EUR Volum negoci; <=2 milions EUR Balanç general).

[image: ] Compleix la normativa d’integració de discapacitats. Si s’escau, declaració conforme la plantilla de l’empresa està integrada per un nombre de treballadors amb discapacitats superior al 2% o de l’adopció d’alguna de les mesures alternatives previstes a l’art. 2 del RD 364/2005, de 8 d’abril.

[image: ] Ha elaborat i implantat un pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes en cas d’estar obligat normativament; o no estant-hi obligat normativament ha elaborat i implantat un pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes; o no estant-hi obligat normativament, no ha elaborat ni implantat un pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes.

[image: ] Autoritzo l’òrgan de contractació a obtenir directament dels òrgans administratius competents les dades o els documents registrals que es requereixin per adjudicar, si s’escau, el contracte.

[image: ] Accepto que en el marc del present procediment de contractació es puguin realitzar notificacions via correu electrònic, a les quals l’empresa que represento li donarà plena validesa.

[image: ] Compleix tota la normativa vigent en prevenció de riscos laborals, garantint en tot moment la seguretat i la salut del seu personal i disposa dels mitjans de seguretat necessaris.

Es compromet a concórrer autònomament en aquest procediment de licitació en relació amb les empreses competidores i sense concórrer en pràctiques col·lusòries.


Subcontractació de part de la prestació del contracte (art.215 de la LCSP)

[image: ] No subcontractarà cap part del contracte
[image: ] Subcontractarà amb les següents empreses:

	
EMPRESA
	
CIF
	Part de la prestació que subcontracta
	%	que suposa
	Conformitat
empresa (signatura i segell)

	(afegir totes les empreses)
	
	
	
	



Que està/n en possessió de la capacitat i solvència necessària en la part proporcional a les tasques que desenvoluparà així com no te/tenen prohibició de contractar de conformitat amb l’article 71 de la LCSP.

[image: ] (si escau en encàrrec tractament de dades) Té previst subcontractar els servidors i/o els serveis associats als servidors o els serveis associats a aquests: Sí / NO
Si s’ha respost afirmativament, s’ha d’indicar el nom o el perfil empresarial, definit per referencia a les condicions de solvència professional o tècnica, dels subcontractistes als quals es vagi a encomanar la seva realització:
……………………………………………………………………………………………

I perquè així consti i tingui els efectes que correspongui signo aquesta declaració responsable a ......

Nom i càrrec

[bookmark: _Toc31885087]

Annex  II. MODEL DE PROPOSTA ECONÒMICA I D’ALTRES CRITERIS OBJECTIUS


El Sr./Sra. .................................................., en qualitat d’apoderat/da de l’empresa ............................. (o en nom propi), amb domicili a .................................... i amb NIF	, declara que, assabentat de les condicions i els requisits que s’exigeixen per poder ser adjudicatari del contracte de les Obres de substitució de l’ascensor amb número de RAE 112882B de l’edifici Col·legi Major Penyafort-Montserrat de la Fundació Col·legis Majors UB, expedient FCMUB 2026/04, es compromet en nom de l’esmentada empresa (o en nom propi) a executar-lo amb estricta subjecció als requisits i condicions estipulats, i d’acord amb les següents preus i dades:

1.- Oferta econòmica:

	Preu màxim, IVA exclòs
	Preu ofert, IVA exclòs
	IVA
	Preu ofert, IVA inclòs

	92.878,37 €
	
	
	



L’oferta es desglossa de la forma següent: ...... € corresponen a la part de l’obra i ...... € al servei de manteniment a tot risc durant 2 anys.

2.- Ampliació del termini de garantia:

En relació al termini de garantia de 3 anys mínim obligatori, l’empresa que represento:

	Opcions
	Proposta (marcar X)

	Ampliar el termini mínim dos anys més, per un termini de garantia total de 5 anys
	

	Ampliar el termini mínim dos anys més, per un termini de garantia total de 4 anys
	

	No s’ofereix ampliació del termini de garantia
	



I perquè consti, signo aquesta oferta a




Signatura digital de l’apoderat/da





Annex  III. ANNEX RELATIU AL CRITERI DE DESCRIPCIÓ DELS EQUIPAMENTS I MATERIALS

El Sr./Sra. .................................................., en qualitat d’apoderat/da de l’empresa ............................. (o en nom propi), amb domicili a .................................... i amb NIF	, declara que, assabentat de les condicions i els requisits que s’exigeixen per poder ser adjudicatari del contracte de les Obres de substitució de l’ascensor amb número de RAE 112882B de l’edifici Col·legi Major Penyafort-Montserrat de la Fundació Col·legis Majors UB, expedient FCMUB 2026/04, es compromet en nom de l’esmentada empresa (o en nom propi) a executar-lo amb estricta subjecció als requisits i condicions estipulats, i d’acord amb les següents característiques de l’equip i dels materials:

	Paràmetre
	Valor mínim
	Valor ofert

	Motor

	Motor:
	Elèctric, tecnologia gearless, sense reductor, igual o superior
	

	Marca:
	Sycor amb ventilació forçada, igual o superior
	

	Arrancades
	Hora Igual o superior a 240 arrancades/hora
	

	Control de velocitat
	Regulació de freqüència variable VVVF.
	

	Potència
	Nominal 4 kW, igual o superior
	

	Ubicació
	Sala de màquines actual
	

	Velocitat mínima
	1 m/s
	

	Parades
	7
	

	Capacitat de persones
	8 persones, mínim
	

	Capacitat de carrega
	650kg, mínim
	

	Recorregut
	30 metres aproximadament
	

	Tensió nominal
	360 – 400V
	

	Sistema de suspensió

	Sistema suspensió
	2:1
	

	Cablejat 

	Tipus
	Cables d’acer amb ànima d’acer, igual o superior
	

	No s’admetran cables folrats, amb coberta de material plàstic, cintes o similar

	Quadre de Maniobra i Sistema de Control

	Tecnologia
	Programació oberta sense restriccions, sense codis privats, i es lliurarà informació de la totalitat de codis d’avaria i accés.
	

	Marca 
	SCHMERSAL, igual o superior
	

	Variador de freqüència 
	FUJI 2, igual o superior
	

	Situació del quadre
	Sala de màquines
	

	Freqüència 
	50Hz
	

	Tipus de maniobra: 
	Col·lectiva amb selectivitat en pujada i baixada.
	

	Control acceleració
	Sí
	

	Sensors d’anivellament
	Encoder absolut
	

	Marca 
	Encoder ELGO, igual o superior
	

	Equip mecànic

	Tipus guies cabina
	Sistema pòrtic, xassís de cabina centrada entre bigues de subjecció
	

	Tipus guies contrapès
	Sistema pòrtic, contrapès centrat entre bigues de subjecció
	

	Contrapès

	Velocitat mínima
	1,00m/s
	

	Paracaigudes 
	Instantani de baixada
	

	Material del contrapès 
	Acer
	

	Paracaigudes Contrapès 
	Sí, progressiu en baixada
	

	Cabina

	Cabina
	Nova cabina
	

	Tipus 
	Pòrtic
	

	Paracaigudes 
	Progressiu de doble efecte
	

	Dimensions mínimes 
	1100x1180x2100mm
	

	Botonera Cabina
	A un costat, a alçada segons normativa, UNE 81-20:2015. Amb relleu i codificació Braille
	

	Botons 
	Tipus model Schaefer, amb acabats antivandàlics. Amb marcatge de planta carrer
	

	Mirall 
	Al fons de cabina a mitjà alçada
	

	Passamà 
	Al fons sota el mirall, d’acer inoxidable
	

	Il·luminació 
	 LED, amb encesa i apagada automàtica
	

	Comunicació 
	Bidireccional Placa de comunicació a l’interior de la cabina integrada a la botonera
	

	Senyals d’excés de càrrega 
	Brunzidor + lluminós
	

	Indicacions sonores 
	Indicador de moviment, obertura de portes, planta, etc. En català
	

	Claus 
	Bombers + Fora de Servei
	

	Accés Restringit 
	Accés Planta Soterrani amb Clau
	

	Barreres 
	Fotoelèctriques fixades a xassís de cabina
	

	Pantalla 
	LCD amb Indicador de Planta i direccionalitat.
	

	Terra 
	Silestone Gris
	

	Portes de cabina

	Operadors
	Marca SELCOM, igual o superior
	

	Tipus 
	Telescòpiques, a un costat
	

	Nombre de fulles 
	2
	

	Material
	Acer Inoxidable antivandàlic llis.
	

	Dimensions mínimes.
	Amplada 900mm i alçada 2000mm.
	

	Model
	Qualitat Hydra Plus de Wittur, motorització MIDI, igual o superior
	

	Arrancades 
	Hora Superior o igual a 360 arrancades/hora
	

	Velocitat Obertura 
	Superior o igual a 0,90m/s
	

	Portes de replà

	Portes de replà
	Marca SELCOM, igual o superior
	

	Tipus 
	Telescòpiques, a un costat
	

	Nombre de fulles 
	2
	

	Material
	Acer Inoxidable antivandàlic llis.
	

	Dimensions mínimes.
	Amplada 900mm i alçada 2000mm.
	

	Model
	Qualitat Hydra Plus de Wittur, igual o superior
	

	Lluminàries de replà 
	Noves lluminàries LED
	

	Botoneres de planta

	Tipus
	Acer Inoxidable antivandàlic llis
	

	Botoneres
	Polsador únic a plantes inferior i superior - Polsador doble a les Plantes intermèdies Schaefer, similar o igual.
	

	Accessibilitat de la botonera
	Segons norma EN-81-70:2004
	

	Acabats
	Acer Inoxidable antivandàlic llis
	

	Pantalla 
	LCD amb Indicador de Planta i direccionalitat
	

	Comunitació GSM

	Tipus
	Mòdem GSM
	

	Model
	GSM Microkey, igual o superior
	

	Antena
	Sempre garantir la cobertura del mòdem
	

	Targeta SIM
	A càrrec del licitador, durant la durada del contracte de manteniment.
	



I perquè consti, signo aquesta oferta a




Signatura digital de l’apoderat/da
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